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九年级物理期末复习三
2、做功和热传递在改变物体的内能上是等效的，下图不属于做功改变物体内能的是（　　）
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 4、 单缸四冲程内燃机的四个冲程的示意图如图所示，下列关于这种内燃机一个工作循环中四个冲程的顺序排列正确的是（　　）
A、丙、丁、乙、甲         B、乙、丁、甲、丙

C、乙、甲、丁、丙         D、甲、乙、丙、丁
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6、如图所示的电路中，当灯泡L1烧坏时（设电源电压U不变），则通过L2的电流 （　　）
A、减小     B、增大     C、等于零     D、不变
13.下图哪些图所示情况会发生触电事故：            。家庭电路触电事故都是人体直接成间接接触     线造成的。
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16.（15分）如图所示，是测量小灯泡电功率的实物元件图，其中电源是6V蓄电池，小灯泡额定电压是3.8V，其灯丝电阻约为10Ω，滑动变阻器标有“10Ω、1A”字样，电流表(0～0.6A、0～3A)，电压表(0～3V、0～15V). 
（1）本实验的原理是：_________________；（1分）

（2）请用笔画线代替导线，把右图中的电路元件连接成实验电路．（要求：滑片P向左移时灯变亮，且连线不得交叉）（2分） 

（3）小刚合理地连接好电路，并按正确的顺序操作，闭合开关后灯不亮，聪明的小刚猜想：

   A．可能灯丝断了       
   B．可能是变阻器开路

   C．可能是小灯泡短路                 D．可能是电流表开路
     请你借助已连好电路中的电流表和电压表验证小刚的猜想，并将电流表、电压表相应示数填入下表．（2分）
	猜  想
	电流表示数/A
	电压表示数/ V

	如果A成立
	
	

	如果B成立
	
	


（4） 排除故障后，在测量小灯泡的额定功率时，应先调节_________________，使小灯泡两端电压为___________V，再测出电路中的______________，即可计算出额定功率；若小灯泡两端实际电压为额定电压的1.2 倍，则实际功率为额定功率的___________倍.（假设电阻值不变）(4分) 

（5）实际测量过程中小刚才发现电压表0～15V量程已损坏（另一量程完好），但他仍想利用现有器材测出小灯泡的额定功率，请你帮小刚重新设计新的电路图并画在下面的方框内. (2分)


（6）小刚按重新设计的电路图继续实验，调节滑动变阻器滑片，使电压表示数为___________V时，小灯泡正常发光，此时电流表示数如上右图所示，则小灯泡的额定功率是__________W. (2分)
（7）实验时，若发现电流表指针摆动分别出现了如下图甲、乙所示的两种情况. 请分析在使用电流表时分别存在什么问题，并写在下面的横线上．(2分) 

甲现象存在的问题：_______________________________________；

乙现象存在的问题：_______________________________________.

3、 计算题（34题6分、35题6分，共计12分）

17.培养菌种需要在恒温下进行．如图所示为探究小组设计的恒温箱的简易图．他们将一段阻值为72Ω的电热丝接入电源电压为36V的电路中（假设电热丝阻值不随温度变化），请解答下列问题：

（1）电路工作时通过电热丝的电流是多少安？

（2）电热丝工作1h所消耗的电能是多少焦耳？

（3）为了保证某种菌种的培养，恒温箱的发热功率应调整为12W．在不改变电源电压和原电热丝的情况下，需在箱内串联一个阻值为多大的电热丝？
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