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九年级物理期末复习八
1. 一个标着“220V 1100W”的电炉，正常工作时电阻丝的电阻为________Ω；当其两端电压为110V时，该电炉的实际功率为________W.（不计温度对电阻的影响）
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2. 小明家电能表的盘面上标有“3000r/kW·h”的字样，若用这个电能表测某用电器的电功率时，转盘在5min转过60转，则电流所做的功是________kW·h=________J，这个用电器的电功率是________W。
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3. 如图所示的是握力计的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器滑片固定在一起，AB间有可收缩的导线，R0为保护电阻，电压表可显示压力的大小。则当握力F增加时，电压表的示数将__________，R0的电功率_______，电路的总功率_________（选[image: image9.png]


填“变大”、“变小”或“不变”）。
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4. 襄阳古城县一位25岁农民自建“屋顶发电站”，太阳晒一晒就能发电.这组光伏发电设备白天每小时可发电5度，则该设备白天的电功率是________kW.他家里的“电热驱蚊器”是利用电流的________效应工作的. 
5. 小明家电能表如图所示，他家同时使用的用电器总功率不能超过　_________　W.将某用电器单独接在该表上工作10min，电能表上的转盘转过300转.该用电器在上述时间内消耗的电能为　_________　J，它的电功率是　_________　W.

6. 某兴趣小组用如图甲所示的实验仪器，测量一只额定电压为2.5V的小灯泡的额定功率.
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（1）图甲中的电路未连接完整，请用笔画线代替导线，将电路连接完整.

（2）电路连接好后，闭合开关，发现灯泡发光，电压表的指针有明显偏转，但电流表的指针却没有偏转，请问发生这种现象的原因是：________________.

（3）排除故障后，它们根据测量出的实验数据画出了如图乙所示的I﹣U图象，由此可知小灯泡的额定功率为________W.
7．“测定小灯泡的电功率”的实验原理是______连接电路时电键应处于　______状态，在“探究平面镜成像的特点”实验中，采用______作为平面镜，为得到像与物体到镜面的距离关系，需将镜前物体放在______位置进行多次实验（选填“同一”或“不同”）.
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13．明天的物理课上，九年一班的同学们要用如图的器材测量小灯泡的电功中最小灯泡的额定电压U额为2.5V，额定功率估计在0.8W左右.现在，请你和他们一起完成如下内容的实验预习. 
（1）在图中用笔画线代替导线，完成测量该小灯泡的额定功率时的电路连接.

（2）本次试验需要测量小灯泡两端电压分别为U额、0.8U额、1.2U额这三种情况下的电功率，请设计出实验记录表格.

8．在老师的指导下，小刚和小红通过实验探究“220V 60W”和“220V 15W”的白炽灯接到电路中哪个更亮。小刚的实验结论是“220V 60W”灯泡更亮，小红却得出了与小刚相反的结论。

(1)他们是怎样把两个灯泡接在照明电路中的？请完成下面虚线框内的电路连接。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(2)请说出小刚或小红实验结论成立的条件，并说明理由。  
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16. 电流做的功跟电压、电流和通电时间三个因素都有关。李明同学要通过实验探究电功跟电压的关系，他选用的器材如图4所示。其中甲、乙两容器完全相同，电阻丝R1的阻值大于电阻丝R2的阻值。

(1)请你用笔画线代替导线，连接完整。

(2)他在该实验中选用两根阻值不同的电阻丝，其目的是                         。

(3)在这个实验中，李明是通过观察比较                  来比较电流做功多少的。电流通过电阻丝           做的功多（填R1或R2）。                                      

(4)由这个实验可以得到的结论是：                                       
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