2018-2019学年第一学期第二次月考

九年级物理试题    

（时间：50分钟，满分80分）
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一、选择题(共32分，每题4分）

1．如图所示，电源电压为6Ⅴ，闭合开关后，电压表的示数4Ⅴ，下列描述不正确的是（   ）

 A.L1两端的电压为2Ⅴ       B.L1两端的电压为4Ⅴ                

 C.L2两端的电压为4Ⅴ       D.L1和L2两端的电压之和为2Ⅴ
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2.开关闭合后，将滑动变阻器的滑片p向左移动过程中，有关电表和灯的亮度的变化，正确的是（  ）

 A.电流表读数变大，电压表读数变小，灯变暗

 B.电流表读数变小，电压表读数变大，灯变亮

 C.电流表、电压表读数都变小，灯变暗

 D.电流表、电压表读数都变大，灯变亮
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3.如图，闭合开关后发现，灯不亮，电流表指针不动，但电压表指针有明显偏转，故障原因可能是（   ）

A 电源没电         B 灯泡断路

C 开关接触不良   D 电流表烧坏，电路不通

4.在一段电阻不变的导体两端加20Ⅴ的电压时，通过它的电流为1A；若把导体的电压变为5V,则通过该导体的电流和导体的电阻分别为（   ）
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 A.0.25A 20Ω      B.1A   20Ω

 C.0.4A   10Ω     D.1A   10Ω

5. 如图，电压表V1的示数为9V,V2的示数为3V,则R1与R2的比值为(   ）

A.2:1            B.1:2

C.3:1            D.1:3

6 .R1>R2 ，将它们按以下四种方式接入同一电路，在相同时间内消耗电能最少的是（   ）
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7.小明正在做作业，电灯突然变暗，其原因可能是（    ）

 A.电灯的实际电压变大     B.电灯的额定电压变小

 C.电灯的实际功率变小    D.电灯的额定功率变小
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8.某型号电饭锅具有保温和加热两种功能，其简化电路如图所示，R1 、R2 均为电热丝，下列说法正确的是（    ）

 A. s 1和s2闭合时，电饭锅处于加热状态

 B. s 1和s2闭合时，电饭锅处于加热状态

 C. s 1闭合，s2断开时，电饭锅处于加热状态

 D. s 1断开，s2闭合时，电饭锅处于加热状态
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2、 多项选则题（共10分，全对5分，不全对3分，多选、错选得0分）

9.如图，闭合开关s,滑动变阻器的滑片从b端向中点移动的过程中（     ）

 A 灯泡不亮          B 电压表示数不变

 C 电流表示数变大    D 电路总功率变大

10. 把6V 3W的L1和12V 3W的L2两个小灯泡串联接在电路中，不考虑温度对电阻的影响，下列说法正确的是（    ）

A.通过两灯的电流之比I1:I2=1:1        B.两灯的电阻之比是R1 ：R2=1:4
C.两灯实际功率之比P1:P2=1:4         D.为了电路能安全使用，电路两端允许加的最大电压为18V

三、填空题（共8分，每空1分）

1.R 1=5Ω，R2=10Ω，若R 1 与R2并联，则I1 : I2=           P1 : P2=           
[image: image10.png]sz




2.R 1 与R2并联在电压为6V 的电源上，通过干路电流为0.75A， R1 的阻值为10Ω ，通过 R1的电流是             、  R2的阻值是       

 3.如图，当s闭合，滑片向左移动时，电压表的示数变      

   电阻R 1消耗的功率变      

4.标有220V 11W的节能灯，正常工作时电流为       ，若每天工作2h,那么一个月消耗       KW.h的电能（一个月按30天计算）

四、作图（共6分，每题3分）

 1 .要求：L1与L2并联，滑动变阻器只控制L2 且滑片向右移动灯泡变亮，开关做总开关 连接实物
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2. 根据下面实物在方框内画出相应电路图
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五、实验题（共8分，1题2分，其余每空1分） 

 在测小灯泡的电功率实验中，小灯泡额定电压为2.5V,(电阻约为10Ω）

1)请你用笔画线代替导线，将图甲中实物连接完整（2分）

2)连接实物时，开关应        ，滑动变阻器的滑片应在       处

3)连好电路后闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表有示数，电压表无示数，则故障原因可能是      
4)故障排出后，闭合开关，移动滑片P到某处时 电压表  示数为2V,为了测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向       (左或右移动），使电压表的示数为2.5V，此时电流表的指针如图乙所示，则小灯泡的额定功率为     W.

小灯泡正常发光的电阻是          。

6． 计算题（共16分，1题10分，2题6分）

  1.小灯泡标有6V 3W的字样，当开关s1闭合，s2断开时灯泡正常发光；当s1、s2都闭合时，电流表的示数为0.6A（灯电阻不变）

求：①电源电压是多少？

    ②小灯泡正常发光的电流是多大？

    ③电阻R的阻值是多大？

    ④当s1、s2都闭合时，电路的总功率 是多大？

2.有一只灯泡，额定电压为36V,正常工作时灯丝的电阻为12Ω，

求：①灯泡正常工作的电流？

  ②灯泡的额定功率是多少？

九年级物理月考答案
一  单选题（每小题4分，共32分）
1. C 2D 3B 4A 5A 6A 7C 8A
二  多选题（共10分，全对5分，选对不全3分，错选或多选得0分）
   1 BCD  2 ABC
三 填空题（共8分）
   1.  2:1  2:1  1：1 
   2. 0.6A    40Ω
   3  大    小
   4  0.05A  0.66KW.h
四 作图（共6分，每题3分）
 1.连实物
2.   画电路图与方框
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 五 实验题（共8分）
  1.连实物（2分）
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  2.  断开     、  阻值最大处         3.   小灯泡短路             
  4.   左     、   1.25 
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