人教版第一学期九年级物理第一次月考试卷
满分80分    考试时间80分钟 
【考查内容：第十三章－－第十五章第四节】                  

一．选择题（每小题3分，共30分）
1、家用电冰箱正常工作时的电流大约是（　　）

A．1μA  B．1A     C．1×105A     D．1mA

2下列现象解释正确的是（    ）
A．石灰石能被粉碎成粉末，说明分子很小

B．海绵能被压缩，说明分子间有引力

C．“破镜不能重圆”，说明分子间有斥力

D．把蔗糖放在水中变成糖水，说明分子做无规则运动

3、下列四组物体中，都属于绝缘体的一组是   （    ）
A.碳棒、人体、大地          B.水银、铜丝、铁块
C.陶瓷、干木、塑料          D.大地、人体、陶瓷

4、下列四幅图中，属于利用热传递改变物体内能的是（    ）

[image: image2]5下列关于温度、热量和内能的说法正确的是（      ）

A．0℃的冰可从0℃的水中吸热     B．100℃水的内能比0℃水的内能大

C．水的温度越高，所含热量越多    D．物体的内能不会为零 
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5如图所示，把一根塑料绳的一端扎紧，从另一端死开许多细丝，用干燥的手从上向下捋几下，发现细丝张开了。下列分析正确的是

A.细丝张开的原因是带了异种电荷互相吸引

B.细丝张开的原因与验电器的工作原理相同

C.细丝带了电是通过摩擦的方法创造了电荷

D.细丝带上了电的实质是分子在物体间的转移

6、下列事例中，属于机械能转化为内能的是（      ）

A．用打气筒给自行车打气，打气筒壁发热 B．冬大对着手哈气，手会变热

C．内燃机做功冲程中，燃气对外做功     D．太阳能热水器中的水变热

C．烧水时，水蒸气顶起壶盖             D．给电动自行车的蓄电池充电

7、质量为5kg的汽油，用去一半后剩下的汽油:（      ）

A、密度、比热容、热值都变为原来的一半;

B、密度不变、比热容、热值变为原来的一半;

C、密度、比热容变为原来的一半，热值不变;

D、密度、比热容、热值都不变
8炎热的夏天，小明打着赤脚在烈日当空的小河边游玩时发现：岸上的石头热得烫脚，而河水却比较凉，其主要原因是(   )

A．水吸收的热量少，因此河水比岸上石头的温度低

B．水的比热容比石头的大，在受到太阳同样照射的情况下，水升高的温度少

C．石头的吸热能力强，因此石头升温快

D．这是小明的错觉造成的，实际上岸上石头与水的温度相同

9、电路设计九年级的志愿者想为敬老院的老人设计一个呼叫电路。他们的设想是：同一房间内两位老人都能单独控制同一只电铃，且能让值班室的工作人员区分出是哪位老人按铃呼叫的。图6中的四个电路，符合设想的是(   )
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10、如图所示的电路中，闭合开关时，下列说法正确的是（　　）

A．两灯泡串联                 B．电流表测的是总电流

C．电流表测的是L1的电流      D．开关只能控制L2
二、填空题（每空1分，共10分）

11、贺子健同学将铜片、锌片插入柠檬，制成柠檬电池．如图所示，闭合开关S，发光二极管发光，此装置的能量转化过程是       转化为电能，电能再转化为光能．由图1可知铜片是柠檬电池的       极．
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12、在如图所示的电路中，若想让灯泡和电动机同时工
13、改变内能有不同的方式，如图所示，是通过___________方式 把试管里的水进行加热，水沸腾后，水蒸气推动活塞迅速冲出管口。在活塞被推出的过程中，能量转化情况与内燃机___________冲程相同。
14、已知水的比热容为4.2×103 J／(kg・℃)，l kg、20℃的水吸收了2.1×105J的热量后，温度升高到　　  　　℃。生活中我们经常看到司机往汽车发动机的水箱里灌水，这是因为水的比热容大所以在相同条件下水能带走较多的　　　　，冷却效果好。 
15、有一台汽油机在一个工作循环中消耗了10g汽油（热值为4．6×107J／kg），这些汽油完全燃烧产生的热量是         J。若这台汽油机的效率为30％，则一个工作循环中输出的有用功为         J。 

三、作图与简答（16题2分，17题4分，共6分）
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16、小菲同学在使用电流表测量某电路中通过小灯泡的电流时，测得电流为0.3A．请你在如图中所示电流表的示意图中，用笔画线标出此时电流表的量程和指针所指的位置．
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17、小明用打气筒给自行车轮胎打气后，发现气筒壁的温度明显高于打气前的温度。对于这个现象，你作怎样的解释?

四实验与探究（18题4分，19题6分、20题6分，21题4分，22题4分，共24分）
18、.如图所示，是研究“做功与内能改变的关系”的实验，玻璃瓶内装有少量的水，用塞子塞紧，并用气筒往瓶内打气，瓶内压强大到一定程度时，瓶塞就会跳起来．
⑴在这一实验过程中，你应当注意观察的是(      )
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A．打气过程       B．打气时瓶内水的情况
C．瓶塞跳起的现象  D．瓶塞跳起的瞬间瓶内出现的现象
(2)玻璃瓶内装有少量水的目的是________________________________．

(3)在你认为应当观察的一项中，你所观察到的现象是                              ，这一现象所说明__________           _____
19、甲、乙、丙三位同学在做“用电流表测电流”的分组实验中，闭合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处. 当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如图甲、乙、丙所示的三种情况. 请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题，并写在下面的横线上.
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甲同学的问题：________________________________________；

乙同学的问题：________________________________________；

    丙同学的问题：________________________________________；
20、探究不同物质吸热能力”的实验中：
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(1)小丽和小明用一套器材做加热水和煤油的实验，如图甲所示．在组装器材时应先调节____(填“A”或“B”)的高度，调节它的高度是为了______________________．

(2)组装好器材，他们先后在同一个烧杯中称出     相等的水和煤油，分别加热相同的时间，比较水和煤油______________，得出结论．要完成该实验，除图甲所示器材外，还需要的一个测量工具是____________．

(3)在对实验进行反思时，他们认为原方案有需要两次加热耗时长等缺点，因此改进方案并设计了图乙所示的装置．与原方案相比，该方案除克服了上述缺点外还具有的优点是___ __________．(答出一个即可)

21“探究电荷的种类和相互作用规律”的实验中：

（1）发现两根用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近时会相互　　，而丝绸摩擦过的玻璃去靠近毛皮摩擦过的橡胶棒时，它们之间会相互　　．如图，由此可得出的结论是：　　．

（2）把其它经过摩擦而带电的物体分别去靠近上面的玻璃棒和橡胶棒，发现若跟玻璃棒吸引的，就会跟橡胶棒排斥；而跟橡胶棒吸引的，就会跟玻璃棒排斥，由此可得出的结论是　　．

 22、在连接电路时，如发现有连接错误，不少同学习惯于将电路全部拆散，重新连接．其实，有时只要思考一下，拆除或改接某些导线就能解决问题．现在考考你，如图是某同学连接的电路：

（1）如果合上开关，将出现　　　　　　现象（选填“断路”或“短路”）．除了两只灯都不亮以外，还会造成　　　　　　的不良后果．

（2）对于这个电路，只须拆除一根导线，就能成为两灯串联的正确电路．请在要拆除的那根线上打上“×”号．
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五、计算题（23题5分24题5分，共10分）
1 完全燃烧140g焦炭（焦炭的燃烧值为3.0×107J/kg）能放出多少焦的热量？若这些热量的30％被水吸收，则能使30kg20℃的水温升高到多少度？
2目前，“节能减排”已引起全球的关注．如何减少能耗，提高汽车发动机的效率越来越受到人们的重视，

(1)    大多数家用汽车的发动机均为汽油机，它把汽油燃烧产生的内能部分转化成机械能，再通过传[image: image14.jpg]


动机构将动力传给车轮使汽车行驶．请你将图17中汽油机工作时的能流图补充完整。

   
2)发动机的效率是汽车的经济性能指标之一。

 厂家提供的某汽车出厂的部分参数如下；

    ①测试数据：汽车在平直公路上以90km／h的速度匀速行驶时，百公里耗油量为V0(L)，发动机输出功率为P0(kW)；

    ②使用燃料：93#汽油[热值为q0(J／kg)、密度为ρo(kg／m3)］．

请用以上参数推算出在测试条件下，该汽车发动机的效率。

答案：
确保使用酒精灯外焰加热　(2)升高的温度　秒表(3)该方案避免两次加热，用同一热源加热确保在相等时间内吸收的热量相等
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