2018年秋九年级上物理期中试题

满分60分，答题时间60分钟
一、选择题(每小题只有一个选项符合题意，将正确选项前的字母填入题后的括号中，每小题2分，共16分。)

1．在国际单位制中，电流的单位是(   )

A．焦耳       B．瓦特       C．安培     D．伏特

2．下列现象发生过程中，吸收热量的一组是(   )

  (1)春天，冰雪融化汇成溪流    (2)夏天，从冰箱里面拿出来的饮料罐“出汗”

  (3)秋天，清晨的雾在太阳出来后散去(4)冬天，室外地面上出现了霜

  A．(1)(2)      B．(1)(3)      C．(2)(4)      D．(3)(4)    

3．关于温度、热量和内能，下列说法中正确的是(   )

A．温度高的物体比温度低的物体内能大    B．物体温度越高，所含的热量越多

C．温度相同的两物体间不会发生热传递D．铅在[image: image30.png]B 14



以下，其电阻会变为零，内能也会变为零
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4．如图所示电路，当开关S闭合后，L1、L2均能发光，电流表、电压表均有示数，过一会儿，灯都不发光，电流表、电压表的示数均为零，故障是（     ）
A．L1断路B．L1短路C．L2断路D．L2短路
5．如图2所示电路图中，要求电流表测通过Ll的电流，正确的图是(    )
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6．电磁炉采用的是智能风扇，会将残余的热量及时放出。使用后温度在[image: image3.wmf]00
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左右，及时排热是保障线路板正常运转的唯一途径。电磁炉起动后风扇就开始T作，随后加热装置工作；当电磁炉加热装置停止工作后，风扇还会继续转动。(注：电磁炉加热装置用电热丝代替)则在图3所示的四个电路图中符合要求的是(    )
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7．如图4所示的电路中，电源电压恒定．闭合开关s后，电路正常工作。过了一会儿，两电表的示数突然都变为零，则该电路中出现的故障可能是(     )
 A．电阻R断路     B．电阻R短路      C．灯L断路    D．灯L短路
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8．如图5所示，开关S闭合后，灯Ll、L2都能正常发光，甲、乙是电表，工作都正常，下列说法正确的是(   )     

  A．甲是电压表，乙是电流表   B．甲是电流表，乙是电压表
  C．甲乙都是电压表           D．甲乙都是电流表
二、图试题：(将正确答案填在题中的横线上，每空l分，其中共16分。)
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9．甲型HlNl流感全球蔓延，部分患者病情可迅速进展，来势凶猛、突然高热、体温超过390C，继发严重肺炎、肺出血等，甚至导致死亡。我校为预防甲流做了大量工作，每班分发体温计，体温计是根据       原理制成的，图7为一学生的体温，其温度是        ℃。
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10．如图8所示，这个实验展示了人类利用内能的过程。燃料的化学能通过燃烧转化为内能，

又通过         (选填“做功”或“热传递”)把内能转变成          .

11.在炎热的夏天，小明和同学们利用星期天的休闲时间来到某浴场，他们赤脚丫走在沙滩上，感觉沙滩很烫脚而进入海水中又觉得海水很凉，这主要是因为水的比热容         砂石的比热容，当它们吸收相同的热量时，砂石升高的温度         水升高的温度。(选填“大于”“小于”或“等于”)  

12．人体的安全电压         ；在很多手机电池上都标有“3.7V 850mAh”等字样，850mAh它所表示的物理量是         。

13．如图9所示，判断灯泡串并联情况，只闭合开关[image: image6.wmf]2
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 同时闭合，电路        。
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14．如图10所示的电路中．若电源电压保持不变，当滑片P向左移动时，变阻器接入电路的电阻将        ，灯泡的亮度变         。

15．一段电阻丝，当把它接在一节新干电池两端时流过它的电流为0.15A，这段电阻丝的电阻是___        [image: image12.wmf]W

；当把它改接在3V的电池组两端时，通过它的电流为         A，它的电阻为        [image: image13.wmf]W

。
三 实验题:(16题8分；17题4分)

16.小梁同学用如图甲所示的电路来探究并联电路中电流的关系，并连接出图乙所示的电路（灯泡电阻不变）。
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                    甲                               乙
（1）如图乙所示，如果直接闭合开关将出现         （选填“开路”或“短路”）现象，小灯泡         不会发光。
（2）请在图乙错误的一根导线上打“×”，并进行正确的连接，使电流表能够测出干路中的电流。（2分）
（3）小吴同学也按图甲所示的电路进行连接，并将电流表接在C点，闭合开关，发现电流表指针反偏，原因是              ，改正错误后，用电流表分别测出A、B、C三点电流，为了防止偶然因素的影响，小吴采用下列两种方法之一来重复实验，方法一：改变电源电压；方法二：更换其中一条支路中的灯泡（规格不同），并完成第二次和第三次测量，数据记录如下表：
	
	A处的电流IA
	B处的电流IB
	C处的电流IC

	第一次测量
	0.10
	0.12
	0.22

	第二次测量
	0.20
	0.24
	0.44

	第三次测量
	0.25
	0.30
	0.55


小吴设计的表格存在不足之处是：                    。
（4）对表格数据进行分析可知，后两次实验是采用方法         （选填“一”或“二”）进行实验，本实验初步得出：并联电路干路中的电流等于                     。
17．为了探究电流、电压和电阻的关系，小明设计了如图l2甲所示的电路图。
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(1)请根据电路图，用笔画线代替导线将图乙中的元件连成电路。（2分）
(2)下表是小明同学实验的数据记录表，回答下面问题。

表一电阻R=10[image: image17.wmf]W


	电压U／V
	l
	2
	3

	电流l／A
	0.1
	0.2
	0.3


分析表一数据，可得出结论：                                 ；
(3) 在研究通过导体的电流跟电阻的关系时，实验中如果改变了R的阻值，实验完成后得到了，与R的关系图像，如图13所示。由图像可以得出的结论是                         。

 四、论述与计算题：(第18题5分，第19题5分，第20题6分，共16分，解答应写出 必要的文字说明、步骤和公式，只写出最后结果的不给分。)
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18．如图14所示电路，当开关闭合后，两灯均正常发光，电压表[image: image18.wmf]1
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示数分别为6V、2.2V，电流表A的示数为0.4A，求：

(1)灯[image: image20.wmf]1
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两端的电压；(2)1min内通过灯[image: image21.wmf]1
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的电荷量；

(3) 灯泡[image: image22.wmf]12
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的电阻。

19.如图所示的电路中，电压表V1、V2的示数分别为2V、6V。电流表A​1的示数如图乙所示，求：（1）电压表V3的示数；（2）通电2分钟通过电流表A2的电荷量是多少？
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20．小陈观察家中新安装的天然气热水器铭牌（如图20），获得如下信息：热效率为88%，表示该热水器工作时，天然气完全燃烧时有88%的化学能转化为水的内能，小陈为了核对铭牌上的数据是否准确，他接通热水器工作开关，当流出40kg热水时，让热水器停止工作。已知热水器输入冷水温度是15℃，输出的热水温度为40℃，观察天然气表得知用了0.15m3的天然气，天然气的热值为[image: image24.png]32 x107]/m>



。求：
（1）测量过程中，流过热水器的水吸收的热量是多少？
（2）该热水器的实际效率是多少？
（3）若改用太阳能热水器烧水，热水器集热管的采光面积为1.5m3，太阳能热水器热效率为40%。太阳光的日照强度（E）为[image: image25.png]1.0 x 10°]



（日照强度表示每平方米面积上1秒钟得到的太阳光的能量）。则太阳能热水器需要照射多少秒才能达到上述测量中水吸收的热量？
PAGE  

