2103-2014学年度百德中学九年级电流和电路测试题
班级______________姓名______________座号______________
一、填空题（每空1分    共24分）
1．节日用小彩灯由28个小灯泡________联而成，接入电路，现测得第1只小灯泡的电流为0．1A，那么通过第25只小灯泡的电流为_____A。
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2．家庭电路中的电风扇、洗衣机、电视机等用电器使用的插座与电灯之间的连接方式是_________联，开关与电灯之间的连接方式是_________联。
3．如图所示，如果要使灯L1、L2串联，则应闭合开关__________，断开开关________，如果电流表的示数为0．25A，则通过L1的电流为____A，通过L2的电流为_____A；如果要使灯L1、L2构成并联，则应闭合开关__________，断开开关________，如果电流表的示数为0．8A，通过L1的电流为0．35A，则通过L2的电流为____A。
4．使用电流表测电路里的电流，为了避免电流过大损坏电流表，在不能预先估计电流大小的情况下，要先拿电路的一个线头试触电流表_________量程的接线柱。
5．通常情况下，干燥的木板是_________，但是在潮湿的天气里，木板也会成为_________。这说明导体和绝缘体之间没有绝对的_________，在一定条件下，它们之间可以发生_________。
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6．如上图所示的电路中，当开关S1、S2断开，S3、S4闭合时，灯_________发光，它们的连接方式是_________联；当开关S1闭合，S2、S3、S4断开时，灯_________发光，它们的连接方式是_________联；当开关S2、S3、S4闭合，S1断开时，灯__________发光，它们的连接方式是__________联；当同时闭合开关S1、S3时，灯__________发光，会出现__________现象。
二、选择题（每小题3分     共48分）
1、电路中获得持续电流的条件是
 　　A．电路中存在大量的自由电子 　　B．电路中必须有电源
 　　C．电路中有电源，且电路闭合 　　D．电路中有电源，且有灯泡
2、下列说法中不正确的是
 　　A．任何情况下都不能把电池的两端直接连在一起
 　　B．电路中电流的方向是“正极→负极”
 　　C．在电路中，电源是把其他形式的能转化为电能的装置
 　　D．一般的电路由电源、用电器、开关和导线组成
3、某同学看到一条通电导线某处绝缘皮因损坏而裸露，为防止触电事故，他想临时将损坏处包起来，可是，他手边没有绝缘胶带，他可以选用下列材料中的
 　　A．锡箔纸 　　B．塑料纸 　　C．湿布条 　　D．废铁片 

4、下列各组物体中全部属于导体的是
 　　A．铝、陶瓷 　　B．橡胶、铜 　　C．油、大地 　　D．石墨、水银
5、实验课上四位同学连接的电路如下图所示，他们中连接错误的是
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 6、某同学用一个电源、一个开关和若干导线，将两个相同的灯泡连接起来，检查无误后，闭合开关，下列说法中正确的是
 　　A．如果两个灯泡都亮，这两个灯一定是串联 　　B．如果两个灯泡都亮，这两个灯一定是并联
 　　C．如果只有一个灯亮，这两个灯一定是串联 D．如果只有一个灯亮，这两个灯一定是并联
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7、如图4所示，当开关S闭合时，灯L1、L2均不亮。某同学用一根导线探究其故障：当把导线并接在灯L1两端时发现灯L2亮，灯L1不亮；当把导线并接在灯L2两端时发现两灯都不亮，由此可知（    ）
  　　A．灯L1短路 　　B．灯L1断路  C．灯L2短路 　　D．灯L2断路
8、小明同学使用电流表时，本应使用“—”和“3”接线柱，但误将“—”和“0．6”接线柱接入电路，而电流还是从“0．6”接线柱流入，从“—”接线柱流出。这样做的结果将是
 　　A．电流表的指针转过的角度变小了  B．电流表的指针转过的角度变大了，电流表可能烧坏
 　　C．电流表的指针不动             D．电流表的指针反向偏转
9、小芳同学在用电流表测电流时，发现把开关闭合时，电流表的指针向没有刻度的一侧偏转，这说明她的电路出现了什么故障
 　　A．电路中电流太大 　　      B．电路中的电流太小
 　　C．电流表直接接在电源上 　　D．电流表的“+”、“—”接线柱接反了
10、方芳在连接电路时发现：当开关S断开后，三个小灯泡同时熄灭了，说明此三个小灯泡的连接方式是
 　　A．串联 　　B．并联 　　C．混联 　　D．以上三种情况都有可能
11、如图5所示，开关闭合时电流表示数为0．4A，若通过L1的电流为I1，通过L2的电流为I2，则
　　A．I1=I2=0.4A    　B．I1=I2=0.2A     C．I1=0.4A  I2=0A      D．I1=0  I2=0.4A
12、如图6所示，当开关S断开时电流表A1、A2的示数分别为I1、I2，开关S闭合时电流表A1、A2的示数分别为I’1、I’2，则下列各式正确的是
A．I1=I2，I’1=I’2=0    B．I1>I2，I’1>I’2=0    C．I1<I2，I’1<I’2=0    D．I1=I2，I’1>I’2=0
13、某同学用电源、开关、导线将三个灯泡连接起来，组成如下图所示电路，下列说法中正确的是
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   　A．将开关闭合，三个灯都发光，灯L1、L2先并联，再与L3串联
 　　B．将开关闭合，三个灯都发光，灯L1、L2、L3是并联
 　　C．将开关闭合，灯L1、L2被导线直接接在两端，只有灯L3发光
 　　D．将开关闭合，灯L2、L3被导线直接接在两端，只有灯L1发光
14、下列说法中正确的是
 　　A．导体中的电荷只要移动就一定形成电流
 　　B．绝缘体不导电，是因为绝缘体中几乎没有电子
 　　C．绝缘体不能导电，所以导体是重要的电工原料，绝缘体不是
 　　D．金属能够导电，是因为金属内部有大量的自由电子
15、某同学测量电路中的电流时，在如下图所示的电路图中的P点接入电流表，测量时电流表的读数是0．6 A，（已知两个灯泡完全相同）关于两个灯泡中通过的电流，下列说法中正确的是
 　　A．灯泡L1中通过的电流是0．6 A，灯泡L2中通过的电流也是0．6 A

 　　B．灯泡L1中通过的电流是0．3 A，灯泡L2中通过的电流也是0．3 A

 　　C．灯泡L1中通过的电流是0．6 A，灯泡L2中通过的电流是0 A

　 　D．灯泡L1中通过的电流是0 A，灯泡L2中通过的电流是0．6 A

16、1999年以美国为首的北约军队用飞机野蛮地对南联盟发电厂轰炸时，使用了一种石墨炸弹。这种炸弹爆炸后释放大量的纤维状的石墨覆盖在发电厂的设备上，造成电厂停电。这种炸弹的破坏主要是
 　　A．炸塌厂房 　　B．炸毁发电机 　　C．使设备短路 D切断输电线
三、设计题
1、给你个小灯泡、两个开关、电源和若干导线，请设计一电路，要求：（1）两个灯泡互不影响；（2）一开关断开后，无论另一开关是否闭合，两灯均不亮。（5分）

3、某医院要在一病房内的两张病床上各安装一个开关，在医护人员办公室内安装一只电铃。任何一个病员，只要按下开关，电铃就会响，护理人员就会知道有病员在召唤，请你设计并画出电路图。如果再利用两个发光二极管，请你再想一想，如何设计，使病员召唤时，医护人员在办公室就能知道是哪一张床上的病人在召唤。（5分）
四、实验题
1、按图甲中的电路图，将图乙中的实物连成电路（用笔画线代替导线，连线不要交叉）。（6分）
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2、某同学用一个电源、两个灯泡、一个开关、若干导线连接成如下图所示的电路，并且在电路中接入了电流表，闭合开关后，电流表的示数如下图所示，请问通过灯泡L2的电流是多少？在方框内画出电路图。（6分）
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3、如图7所示，给你两节干电池、一只开关、两个小灯泡、两只电流表和若干导线。请你设计一个实验电路：要求两个小灯泡并联，一只电流表测干路中的电流，另一只电流表测支路中电流，开关同时控制两个小灯泡中电流的通断。（6分）
 

1、画出电路图。

2、按你设计的电路图将下列电路元件连接成实物电路。
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