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     （物理、化学考试时间150分钟，物理试卷满分120分）
温馨提示：请每一位考生把所有的答案都写在答题卡上，否则不给分，答题要求见答题卡。
一、选择题（本题包括8个小题，每小题3分，共24分。每小题给出的四个选项中有一个或几个选项是正确的，漏选得2分，错选得0分）
1．下列数据符合实际的是：
A．一节干电池的电压约为3V
B．日常使用的节能灯正常工作时的电流约为0.1A
C．家用电冰箱正常工作一天消耗的电能约为200J      
D．液晶电视机的额定功率约为1000W
2．下列说法正确的是：
   A．物体的温度升高时内能增加
   B．物体的温度越高，含有的热量越多
   C．一块0℃的冰熔化成0℃的水，内能不变
   D．燃料的热值越大，燃烧时放出的热量越多
3．下列说法正确的是：[image: image2.png]ok [ SR (ZXXK.COM)





A．马路两旁的路灯，晚上同时亮，早上同时灭，它们是串联的
B．有些电学实验室铺有掺杂着金属丝的地毯，主要是为了增加地毯强度
C．电热毯内的电阻丝断了，将电阻丝的两个断头接上后仍可安全使用
D．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小
4．以下现象和所对应的物理知识正确的是：
A．海绵容易被压缩——分子间存在间隙
B．墨水滴在热水中比在冷水中扩散得快——温度越高，分子运动越剧烈
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C．打开醋瓶盖能闻到酸味——分子在不停地做热运动
D．铁块很难被压缩——分子间存在着斥力
5．如图是某同学在一次实验探究中所连接的电路。开关
S1、S2都闭合时，电流表的示数是1.2A，S2断开时，电
流表的示数变化了0.5A。下列判断正确的是：
A．通过L１的电流为1.2A     B．通过L１的电流为0.5A
C．通过L2的电流为0.7A     D．通过L2的电流为0.5A
6．关于如图所示的四个演示实验，下列说法正确的是：
　

[image: image3]
A．试管口木塞冲出去的过程，其能量转化情况与内燃机的做功冲程相同
　
B．两个压紧的铅块能吊起钩码，是由于分子间存在着引力
　
C．甲、乙两个泡沫小球相互吸引，说明甲、乙两球一定带有异种电荷
　
D．用玻璃棒接触验电器的金属球，两片金属箔张开一定角度，说明玻璃棒带正电
7. 如图所示，电源电压不变，开关闭合后能利用滑动变阻器改变灯泡亮度的是:

[image: image4]
8．现有长度相同但横截面积不同的镍铬合金线两根，电源、电流表、滑动变阻器和开关各一个，导线若干。准备探究的课题有：①电阻跟导体的横截面积的关系；②电阻跟导体的长度的关系；③电阻跟导体的材料的关系。利用上述器材，可以完成的探究课题是:
　A．只有①　　　　　B．只有②　　　　　C．①和②　　　　　D．①、②和③
二、填空题（每空1分，共26分）
9．在电路中，提供电能的装置是   ▲   ，消耗电能的装置是   ▲   。当电流通过导体时，电能转化成内能的现象，叫做电流的   ▲   。
[image: image38.wmf]0

10．汽油机是热机的一种，汽油在气缸内燃烧时将   ▲   能转化为   ▲   能，从而产生高温高压的气体推动活塞对外做功。如图所示是四冲程汽油机工作状态的示意图，由图可以看出，此时它正处在   ▲   冲程。
11．利用导电性能比金属差、比非金属强的   ▲   材料可制作二极管和三极管等电子元件。科学家发现某些物质在很低的温度时电阻就变成了   ▲   ，这就是超导现象。各种用电器里都有导体，
   如果把超导现象应用于实际，超导材料适合制作的用电器是
   ▲   （填“电动机”或“电熨斗”）。
12．在如图所示的电路中，灯泡L1、L2上分别标有“220V 15W[image: image5.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




”和“220V 60[image: image6.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




W”。两灯都发光时，若L1比L2亮，应闭合的开关为   ▲   ；若[image: image7.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




L2比L1亮，应闭合的开关为
   ▲   。当三个开关都闭合时，电路将发生   ▲   的情况。

[image: image8]
13．如图所示，将导体接到电路的A、B之间时，导体与灯泡是   ▲   （填“串联”或“并联”）的。如果将不同的导体分别接到A、B之间，闭合开关，可通过观察和比较
   ▲   来判断不同导体电阻的大小。若两个导体的电阻差异不大，则可以用
   ▲   表替换灯泡做进一步的判断。
[image: image39.wmf]0

14．某电热饮水机有加热和保温两[image: image9.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




种功能，可由机内温控开关S0进行自动控制，如图为其电路原理图。通电后，开关S0闭合时，饮水机处于   ▲   状态，开关[image: image10.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




S0断开时，饮水机处于
   ▲   状态。已知饮水机的保温功率为40W，加热功率为
92[image: image11.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




0W，则R1与R2之比是   ▲   。
15．甲乙两个定值电阻，阻值分别是10Ω和15Ω，允许通过的最大电流分别是1A和0.6A。将两定值电阻串联起来接在某一电路中，该电路两端所加的最大电压为   ▲   V。若将两定值电阻并联起来接在某一电路中，该电路干路中的最大电流为   ▲   A，总电阻为   ▲   Ω。
16．某电子式电能表表盘上标有“3200imp/(kW·h)”字样（imp表示电能表指示灯闪烁次数）。将一个标有“220V 100W”字样的用电器单独接在该电能表上，正常工作15min用电   ▲   度，电能表指示灯闪烁   ▲   次。
17．一台电动机正常工作时，两端的电压为220 V，通过线圈的电流为10 A，若线圈的电阻为2Ω，这台电动机工作1min消耗的电能是   ▲   J，电流通过线圈产生的热量是
[image: image40.wmf]15

   ▲   J，电动机的效率是   ▲   。
三、作图题（本题包括3个小题，共8分）
18．（3分）在“探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系”时，小明同学想用图中器材组成电路，其中一个电压表测量电源两端的电压，另一个电压表测量某一个灯泡两端的电压。请你用笔帮他画出连接的电路。x_k_b_1
19．（2分）在如图所示电路的“○”里填上适当的电表符号。要求：使两灯L1、L2并联。

[image: image12]
20．（3分）小刚同学所连的电路如图所示，请在虚线框内画出对应的电路图。
四、简答题（共4分）
21．在寒冷的冬天，当人感觉自己的手很冷时，通常会采用“搓手”和“哈气”两种方法使手变热，如图所示。请用所学物理知识解释两种方法各是怎样使手变暖的。
[image: image41.wmf]10


五、计算题（本题包括3个小题，共23分）
22．（6分）如图是某太阳能热水器，向其中注入50kg水，阳光照射一段时间后，水温从10℃升高到50℃，已知c水=4.2×103J/（kg·℃）。求：
（1）热水器中的水从10℃升高到50℃所吸收的热量是多少？
[image: image42.wmf]5

（2）如果这些热量由效率为20％的火炉燃烧煤炭来提供，至少需要燃烧多少千克煤炭？（煤炭的热值q=3×107J/kg）。
23.（8分）交警使用的某型号酒精测试仪的工作原理如图所示，电源电压恒为9V。图中
R1为酒精气体传感器，它的实质[image: image13.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




是一个电阻值随酒精气体浓度增大而减小的可变电阻。
当酒精气体的浓度为0时，R1的阻值为80Ω，电压表的示数为1V。求：
（1）酒精气体浓度为0时电路中的电流是多少？
（2）R2的阻值是多少？
（3）某驾驶员对着测试仪吹气10s，若电压表的示数达到3V，就表明驾驶员醉驾，此
[image: image43.wmf]0

时酒精传感器R1的阻值是多大？
24．（9分）如图是某家用电饭锅的简化电路图，电饭锅工作时有加热和保温两种状态。当

开关S闭合时电饭锅处于加热状态，其加热功率为880W，已知R2=495Ω，求：
（1）电饭锅在加热状态下工作0.1h，消耗的电能是多少焦耳？
[image: image44.wmf]3

（2）电饭锅处于加热状态时，电路中的电流是多大？
（3）电饭锅处于保温状态时的电功率是多大？
六、实验、探究题（本题包括5个小题，共35分）
25．（5分）在“比较不同物质吸热的情况”的实验中，所用实验装置如图甲所示。

[image: image14]
（1）在两个相同的烧杯中加入初温相同、   ▲   相同的水和煤油（ρ水＞ρ煤油）。选
用相同规格的电加热器，其目的是为了使水和煤油在相同时间内   ▲   。
（2)水和煤油的温度随时间变化的图象如图乙所示，根据图甲可判断出a物质是
   ▲   ，根据图乙可判断出   ▲   的吸热能力强。
（3）实验结果表明，不同物质的吸热能力不同，物质在这种性质上的差别用   ▲   这
个物理量来描述。
26．（7分）探究电流与电阻关系的电路图如图甲所示，可供使用的实验器材有：电源（电
压恒为4.5V）、电流表、电压表、开关各一个，滑动变阻器(10Ω 2A、20Ω 1A)两个，
定值电阻三个(5Ω、10Ω、15Ω)，导线若干。
         
[image: image15]
（1）连接好电路，闭合开关前变阻器的滑片P应该移至   ▲   。
（2）闭合开关后，发现电流表无示数，电压表有示数且接近于电源电压，则电路中出
现的故障可能是定值电阻发生了   ▲   。
（3）排除故障后，小明通过实验测得多组数据，由这些数据得到如图乙所示的电流I
随电阻R变化的图象，由图象可以得到的结论是：   ▲   。
（4）在上述实验中，小明先把5Ω的电阻接入电路中进行测量，接着又改用10Ω的电
阻继续做实验，当把10Ω的电阻接入电路后，小明应将滑片P向   ▲   端移动至适
当的位置，目的是   ▲   。
（5）小明实验所选用的滑动变阻器应该是   ▲   。如果小明没有正确选用滑动变阻
器，在实验中就会出现这样的情况，当把   ▲   Ω的电阻接入电路时，发现无论怎
样移动变阻器的滑片，都无法使电压表的示数达到实验要求的数值。
27．(7分)在伏安法测电阻的实验中，所用实验器材如下：电源（电压恒为6V）、电流表、电压表、开关、待测电阻RX、滑动变阻器（最大阻值20Ω）各一个，导线若干。
（1）小丽连接完实验电路后，闭合开关，通过调节滑动变阻器测得几组数据，并由此计算出待测电阻的阻值，有关记录和计算如下表所示。
	实验次数
	1
	2
	3

	电压/V
	3.6w!w!w.!x!k!b!1.com
	2.5
	1.0

	电流/A
	0.24
	0.34
	0.48

	电阻/Ω
	15.0
	7.4
	[image: image16.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




2.1


小华认为一个电阻三次测量的结果[image: image17.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




不可能相差这么大，分析应该是在连接电路时出现了问题，产生错误的原因是   ▲   。
（2）找出错误的原因后，小丽准备重新连接电路进行测量，但小华认为不必重测，利用表中记录的错误数据就能算出应该记录的正确数据。表格中错误的数据是   ▲   （填“电压”或“电流”），其中第一次正确的记录应是   ▲   ，此次测量计算出的待测电阻应是   ▲   Ω。
（3）实验中三次测量RX的目的是   ▲   。
（4）完成上述测量后，小华还想用伏安法测量一段电阻丝Rx′（约200Ω）的阻值。她把Rx′接入电路中，但发现电路中的电流过小，电流表不能准确读数。为了较准确地测量出待测电阻Rx′，小华又向老师借了一个阻值为R0＝100Ω的定值电阻和两个开关，重新设计了一种可行的实验方案，请在虚线框内画出小华完成实验的电路图。（要求：①能够进行多次测量；②实验中电表的位置不动）
28．（6分）如图是探究电流通过导体产生热的多少跟什么因素有关的实验装置，将四段电阻丝a、b、c、d分别密封在完全相同的盒内，盒内封闭一定量的空气，其中图乙中另取5Ω电阻在盒外与盒内电阻并联。

[image: image18]
（1）盒内封闭一定量的空气的优点是   ▲   。在实验中电流通过电阻产生热量的
多少是通过观察   ▲   来比较的。
（2）图甲可探究电流产生的热量与   ▲   的关系，图乙可探究电流产生的热量与
   ▲   的关系。
（3）图乙中右侧盒外连接的5Ω电阻，它的作用是   ▲   。
（4）物理研究方法有很多，本实验运用了两种方法：一是   ▲   法；二是转换法。

29．（10分）在测量小灯[image: image19.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




泡电功率的实验中，小明同学选取了一个标有“3.8V”、额定功率约为1W的小灯泡和必要的实验器材，连接的电路如图甲所示。

[image: image20]
（1）请指出图中的两处错误：
①   ▲   ；②   ▲   。
（2）改正错误后，闭合开关，如果发现灯泡发出特别耀眼的光，且此时电流表和电压表都有示数，出现该现象的原因可能是   ▲   。
（3）故障排除后，移动变阻器的滑片，小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，此时的电流为   ▲   A，小灯泡的额定功率为   ▲   W。
（4）分析小明在下表中记录的实验数据可知，小灯泡的发光亮度是由灯泡的   ▲   决
定的。灯丝的电阻随两端电压的增加而   ▲   （填“增大”或“减小”），灯丝电阻
发生变化的本质是电阻随   ▲   而增大。
	电压/V
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.8
	4.0

	电流/A
	0.2
	0.22
	0.25
	0.28
	
	0.34

	电功率/W
	0.3
	0.44
	0.625
	0.84
	
	1.36

	灯泡发光情况
	很暗 → 暗 → 正常发光 → 很亮


（5）关于此小灯泡的电功率P与U 2、P与I 2的图象，图丙中描述正确的是   ▲   。

[image: image21]
[image: image22.png]LA B kg R AN =




说明：以下答案仅供参考，其他说法、解法正确参照给分
一、选择题
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	答案
	B
	A
	D
	BCD
	D
	AB 
	AB
	C


二、填空题
9．电源；用电器；热效应   10.化学；内；压缩   11.半导体； 0；电动机   12.S2；S1、S3；短路   13．串联；灯泡亮暗；电流   14．加热；保温；1︰22   15．15；1.5；[image: image23.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




6   16．0.025；80   17．1.32×105；1.2×104；90.9%（91%）
三、作图题

[image: image24]
评分标准：18题电压表量程和正负接线柱错各扣1分；20题电源正负极错扣1分。
四、简答题
21. 搓手是通过（克服摩擦）做功的方式使手的内能增加，温度升高。（2分）
哈气是通过热传递的方式使手的内能增加，温度升高。（2分）
评分标准：只答出做功和热传递，但没答“内能增加”和“温度升高”各扣1分。

五、计算题
22．（1）Q吸＝c水m（t-t0）＝4[image: image25.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




.2×103J/（kg·℃）×50kg×（50℃-10℃）＝8.4×106J
…………………………2分[image: image26.png]ok [ SR (ZXXK.COM)





（2）
[image: image27.wmf]J
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23.（1）U1=U-U2=9V-1V=8V              ……………………1分
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（2）I2=I1=0.1A                     ……………………1分
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（3）
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I1′= I2′=0.3A                   ……………………1分
   U1′=U-U2′=9V-3V=6V           ……………………1分
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            ……………………1分
24.（1）W=Pt=880W×0.1×3600s=316800J     ……………………2分
（2）
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         ……………………2分
（3）
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         ……………………2分
R=R1+R2=55Ω+495Ω=550Ω         ……………………1分
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       ……………………2分
六、实验、探究题
25.（1）质量；吸收相同热量 （2）水；水（或a）（3）比热容
26. （1）b端（或最右端） （2）断路 （3）电压一定时，电流与电阻成反比
（4）b；使电压表的示数减小到2.5V （5[image: image36.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




）20Ω 1A；15

27．（1）将电压表接在滑动变阻器两端 （2）电压；2.４V；10 （3）（求平均值）减小实验误差（4）（2分）

[image: image37]
28．（1）空气受热容易膨胀，便于实验观察；两个U形管中液面的高度 （2）电阻；电流 （3）使电阻c、d中的电流不相等  （4）控制变量
29．（1）电流表正负接线柱接反；滑动变阻器的接线柱接错
（2）变阻器的滑片没调到最大阻值处
（3）0.32；1.216（或 1.22）
（4）实际功率；增大；温度升高
（5）D（2分）
评分标准：除标明外，每空1分。
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