八年级物理《电流和电路》测试题 

班别：_______  姓名：__________   成绩：_______

1． 单项选择题：（每题3分，共30分）

1．当我们发现有人触电时，以下救护方法中，不正确的是                  （    ）

A． 尽快断开开关，切断电源          B．用干燥木棍挑开火线

C．立即用手把触电的人拉开           D．用有橡胶把手的钢丝钳剪断火线

3．如图1，在A、B两个金属夹之间连入下列物质。闭合开关，小灯泡发光的是（    ）

A． 玻璃棒        B．铅笔芯      C．橡胶棒         D．.塑料尺子

4．如图2电路中，如要测量通过灯泡L1的电流，应把电流表串联在电路中的  （    ）

A． a处           B．b处        C．c处            D．d处
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5．如图所示电路图，哪个是完整的？                                 (     )
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8、关于电流和电源，下列说法中正确的是：                            (     )

A．电路中只要有电源，就一定产生电流

B．金属导体中自由电子的移动一定能形成电流

C．电流的方向总是从电源的正极流向负极

D．电流沿着“正极→用电器→负极”方向移动

9．有一个电源、一个电铃、一个小灯泡、两个开关和若干导线组成电路。只闭合其中一个开关时，灯泡发光而电铃不响；只闭合另一个开关时，电铃响而灯泡不亮。若电路工作时，灯泡和电铃互不影响，则当两个开关都断开时，可能出现的情况是          （    ）

A．电铃响，灯泡亮              B．电铃响，灯泡不亮

C．电铃不响，灯泡亮            D．电铃不响，灯泡不亮

10．如图11，其中正确连接的是                                   （     ）
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二．填空题：（每空格1分，共34分）

11、_______、________，再加上_______，往往还有_______，就组成了电路。

12、画出下列元件的符号：

(1)电池__________    (2)灯泡_______   (3)开关__________   
(4)电阻________     (5)电动机________   

13、电路由四部分组成，从能量的角度来说，提供电能的是_____________，消耗电能的是____________，传输电能的是_________。

14、只有电路闭合时，电路中才有电流。电流的流动是有一定方向的，一般电路中电流的流向是______→_________→_________。

15、自行车是大家常见的物体，它上面有塑料把手、外胎、内胎、链条、钢丝、塑料踏板、皮革坐垫，其中是绝缘体的有________________________________________。
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常用的电线芯线是用________制成的，因为它是导体，善于_______；而电线外层则包上一层橡胶或塑料，因为它们是_________，可以防止漏电。
16、如图6所示电路，若电流表A1示数为0．5A，A2示数为0．9A，则通过Ll的电流为     A，通过L2的电流为      A。

[image: image11.png]


17、如图7甲所示的电路图，L1和L2是________连接的。开关闭合时，两个电流表的示数分别如图乙和图丙，判断A2表的读数是_________；流过灯L2的电流大小是_________。
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三．作图题：（共16分）

18、如图所示，用导线将这些电路元件连接起来组成电路，并画出电路图。（8）
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19、 如图所示，根据电路图连接电路。（4）
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20、根据图8示实物图在右边方框内画出相应的电路图。（4）
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             甲                                      乙

四．实验和探究题：（共20分）

17．在图12所示电路中，闭合开关后将出现________(选填“通路”、“开路”或“短路”)，要使电路中两灯串联，只要拆除导线_______；要使电路中两灯并联，只要将导线_______接到_______。（8）
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图12                     图13

18．如图13的两个电流表的刻度盘可能你没有见过，但只要仔细观察，你一定能读出它们的示数。甲电流表的示数为________，乙电流表的示数为________。（4）
19．按要求把图7的实物元件连接起来，使小灯泡L1和L2并联，（4）

电流表测量电路的总电流，开关控制整个电路。[image: image22.png]
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20．如图15所示，两间独立病房里各装一个开关，方便病人呼叫医生。在护士室各有红灯、绿灯各一个，病人按下开关S1，L1灯亮；另一病人按下S2，L2灯亮。请用笔划线代替电线，连好电路。要求所划线不能交叉和不能超出方框。（4）
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