龙港中学2007年八年级下学期第一次阶段考物理试卷
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1、 选择题（请把答案填在下列的表格里，每题3分，共30分）
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1、在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是 (      )

A．改变电路中的电流       B．改变被测电阻两端的电压

[image: image4.emf]C．改变被测电阻的阻值     D．保护电路

2．现有一个水果电池和导线若干，水果电池的正负极求知，选用下列哪一器材，可判断水果电池的正负极（      ）

           A．电压表    B．电流表    C．变阻器    D．电灯

[image: image5.emf]3         3 . 在如图所示的电路中，要使电阻R1和R2串联，甲、乙、丙三个位置应该接入的电表依次是（  ）
    A. 电流表、电流表、电压表 B. 电压表、电流表、电压表
    C. 电压表、电流表、电流表 D. 电流表、电压表、电流表
4．关于导体的电阻，下列说法正确的是（      ）

A． 导体两端的电压增大，其电阻一定增大    

B．导体中的电流增大，其电阻一定减小    

C．若导体不接入电路，其电阻为0   

D．导体的电阻与其两端电压及通过的电流无关。

[image: image6.png]


5．如图所示的电路中，电池的电压为12V，滑动变阻器R 的最大阻值是50Ω，电阻R1的阻值为10Ω。当变阻器的p端从a端滑向b端时，电流表的变化范围是：   （     ）   

(A) 0.24A--0.2A         (B)0.2A--0.24A     

(C) 0.2A--1.2A          (D)1.2A--0.2A 
6．一只标有电阻值20Ω的定值电阻，若通过的电流是0.5A，那么电阻两端的电压是：（      ）

A．40V      B．10V    C．0.025V   D．条件不足

7．两只电阻组成串联电路，R1与R2电阻值之比是4:1，这两只电阻两端电压之比：   （      ）

A． 4:1    B．3:1    C．1:3     D．1: 4

8．由欧姆定律推导出R=U/I，下列说法中正确的是（  ）
          A. 一段导体的电阻在通过它的电流不变时，阻值与它两端的电压成正比
          B. 一段导体的电阻在它两端电压不变时，阻值与通过它的电流成反比
          C. 一段导体的电阻与它两端的电压成正比，与通过它的电流成反比
          D. 一段导体的电阻，等于它两端的电压与通过它的电流的比值
[image: image7.emf]9.如图2所示的电路中,电源电压不变,开关闭合后,若滑动变阻器的滑片P向右端移动,则(    )
A.电压表的示数和电流表的示数都增大   B.电压表的示数和电流表的示数都减小    C.电流表的示数减小,电压表的示数增大

D.电流表的示数增大,电压表的示数减小
[image: image8.emf]10．如图所示，灯泡L1标有“3V、0.3A”的字样，灯泡L2的电阻为8.33Ω，电源电压为6V。当S1闭合，S2断开，滑片P滑至中点C时，灯L1正常发光，不正确的说法是：（       ）

A．通过L1的电流和通过RAC的电流都是0.3A    B．灯泡L2两端的电压也是3伏     C．滑动变阻器AC两端，此时的电压是3伏      D．灯泡的电阻 10欧

二、填空题(每空1分，共20分) 

11.小明的收音机需要12V的电压，则他需要________节干电池.他家里买了一台电视机，则此电视机需要接在________V的电压下才能正常工作.

12．要使电路中产生电流，它的两端就要有_______，电源的作用就是给电路两端提供_______。

13．导体中的电流强度，跟这段导体两端的电压成       ，跟这段导体的电阻成       。这个结论叫做            。其表达式是        。
14．在生活中我们常见到的电线芯都是用_________或_______制造的。铁在自然界很丰富，价格也较便宜，却及少用铁来做电线芯，这其中的原因是____________________
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15．我们在电学实验中要用到电压表，经测定：电压表“0-3V”量程的内部电阻约在1KΩ，通过电压表的电流是______________A，合____________________μA.

16．粗细相同的两根镍铬合金线，长度不等，不考虑温度影响，则R长     R短；将它们串联在同一电路中，则I长      I短;将它们并联在同一电路中，则U长    U短。（选填“大于”、“小于”或“等于”）

17．如图4，R1=15Ω、R2= 10Ω。当R1增大到20Ω时，电压表示数将_______，若将R1除去，电压表示数将_________，电流表示数__________。（填增大、不变、减小）

18．滑动变阻器是靠改变电阻线在电路中的________________________来改变电阻，从而改变电路中的____________和__________________。

三．我探究（共16分）

19．(4分)电学课中，老师曾讲过“水果电池”，激发了某同学对苹果导电性能的探究。下表是该同学用伏安法，在一定电压下研究苹果的形状、甜度和通过的电流的实验数据：

	
	苹果1  一般甜
	苹果2  较甜
	苹果3  很甜

	完整
	100（μA）
	200（μA）
	300（μA）

	削了皮
	100（μA）
	200（μA）
	300（μA）

	切掉一部分
	100（μA）
	200（μA）
	300（μA）


根据上述表格信息，把能得出的探究结论写出两条填在横线上。

结论一：

__________________________________________________________________

结论二：

__________________________________________________________________

20．(12分)小明在学习欧姆定律的过程中，分别进行下列探究活动：

小明选了以下器材：待测电阻Rx（5～10Ω）、电源（6V），电流表（0～3A）、电压表（0～15V）、滑动变阻器（1Ａ，100Ω）、开关一个、导线若干.（3分）

(1)他做测定某导体电阻的实验.请你以笔代线完成电路图的连接.

[image: image10.png]


(2)当闭合开关后，发现电流表有示数，电压表的示数为零.移动滑动变阻器的滑片时电流表读数有变化，电压表的示数始终为零.其可能的原因是（　　 ）（2分）

A.滑动变阻器接触不良　B.开关接触不良  C.小灯泡两端短路　D.小灯泡的灯丝断了

 (3)小明用某一段电炉丝的电阻换下电阻Rx.实验中,小明通过改变滑动变阻器的阻值,由电流表、电压表读出相应的数值，见表四. 

	表四

	电流/A
	0.4
	0.8
	1.2
	1.6

	电压/V
	4.5
	9.0
	13.5
	18.0


(a)请你根据表格将数据绘制到图5中的图表中去. （3分）
[image: image11.png]


(b)由表格内容及作出的图分析可得出结论:_____________________________.（2分）
(c)测出的电炉丝的电阻为__________.（2分）

四、我来算  （21题12分，22题7分，共19分）                       
21．如图8所示,R1=30Ω,R2=80Ω,电源电压保持不变,假设灯丝电阻不变. 当K、K1、K2都闭合时,电流表A1示数是0.4A,小灯泡L恰好正常发光,求电源电压、小灯泡的额定电压和A2示数各是多少?

[image: image12.png]R





22．有两只电阻组成的串联电路，已知通过的电流都是0.2A，电源是由四节干电池供电，其中一只电阻的大小是10Ω，问：（1）两只电阻上的电压各是多少伏？ （2）另一只电阻的大小是多少欧？

五、我来解决问题（共15分）
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24、如图是电热毯示意图，虚线表示毯内电热丝，它的某处已断开，在

外表又无法看出。某同学做了如下检测：（1）将5杖大头针分别插在图

中a、b、c、d、e处，使之与电热丝接触；（2）将插头与3V电源相接，

用电压表分别测得Uab=3V，Uac=3V，Uad=3V，Uae=0，Ued=3V，由

此便确定了断点区域；（3）用以上相同的方法逐渐缩小断点范围，找出

断点位置，请回答：

1、这几杖大头针相当于__________(2分)
2、用笔在右图中将（2）中断点区域描出来，虚线改为实线。（2分）

25、（11分）现代家庭电器化程度越来越高，用电安全是一个十分突出的问题。下表提供了一组人体电阻数据。

	测量项目
	 完全干燥时
	 出汗或潮湿时

	手与手之间电阻
	2×105Ω
	5×103Ω

	手与脚之间电阻
	3×105Ω
	8．8×103Ω

	手与塑料鞋底之间电阻
	8×106Ω
	10×103Ω


如图9所示，用电器R接在电压为220V的电源上，电路中还有额定电流为10A的熔断丝(俗称保险丝)。则：

(1)只有用电器R接入电路时，通过熔断丝的电流为多少?

[image: image14.png]


(2)一个潮湿的人，赤脚站在地上，由于不小心，手接触火线，发生触电事故，则通过人体的电流是多少(上表电阻数据适用此人)?并分析为什么熔断丝不会断(即熔断丝不能救人命)。

[image: image15.emf]（3）你认为上述电路应如何改进，一旦出现文中类似触电事故，电路能自动断开，确保人身安全。

[image: image16.png]
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二．

11． 8；220V； 12．电源；电压  13．电压表要与被测用电器并联，电流表要与被测用电器串联；电压表可以直接连到电源的两极上，而电流表不能  14．铝；铜；铁的电阻比较大  15．3×10-3；3×103  16.较大；热量；短路   17．不变；不变；变小  18．长度；电流；电压

三．

19．结论一：电压一定时，通过苹果的电流与苹果的甜度有关，越甜电流越大；

结论二：电压一定时，通过苹果的电流与苹果的形状无关。
20．(1)(如图)    (2)C

[image: image17.emf][image: image18.emf] (3)(a)(如图)  (b)电阻一定时,通过导体的电流与导体两端电压成正比  (c)11.25Ω
四．

21．12V, 12V, 0A
22.(1)2V（2分）  4V （2分） (2) 20Ω（3分）

[image: image19.emf]五．

23．（1）导线（2）如图

（1）
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（3分）
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（3）安装漏电保护开关   （2分）

―――――――――――――――――――装―――――－―――――――订―――――――－――――――――
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