2012—2013学年第一学期期末模拟试卷

九年级   物理

一、选择题（本题16小题，每小题3分，共48分。四个选项中只有一项是正确的。）

1.在四冲程汽油机的工作过程中，机械能转化为内能的冲程是

A．吸气冲程 B．压缩冲程 C．做功冲程 D．排气冲程

2.下列有关热和能的说法中，正确的是

A.炽热的铁水具有内能，冰冷的铁块不具有内能
B.汽油机的压缩冲程中，主要是用热传递的方法增加了气缸内物质的内能
C.机械能为零的物体，内能一定也为零
[image: image1.png]v @]

a a
EI
s, s,
c D.



D.汽车发动机用水做冷却物质，是因为水的比热容较大
3.如图所示，一个小球由静止从光滑曲面的顶端自由滑下，若它在顶端的重力势能为65J，则滑到底端的动能是

A．35J    B．50J
C．55J       D．65J
4.南极是世界上最冷的地方，常年平均气温是–25℃.如图5所示，一天，企鹅妈妈和小企鹅之间发生了一次有趣的对话，它们的部分说法如下，其中正确得是
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A.小企鹅：妈妈，这么冷，我都没温度了

B.企鹅妈妈：不对，是没有内能

C.小企鹅：冰天雪地的，可能连水蒸气都没有吧

D.企鹅妈妈：呵呵，水蒸气倒肯定有，因为冰是可以升华的呀

5. 某同学骑自行车下一长坡时，在途中由于车速过快，于是捏紧刹车，降低车速，保持安全速度匀速行至坡底，下车检查，发现刹车片发烫。有关此过程的说法中，正确的是

A.刚下坡时，是动能转化为重力势能      B.匀速下行时，是重力势能转化为动能

C.匀速下行时，机械能保持不变          D.刹车片发烫，是做功改变了内能

6. 下列关于功、内能、热量的描述中正确的是

A.物体的温度不变，内能一定不变

B.做功和热传递都能改变物体的内能

C.温度高的物体含有的热量比温度低的物体多

D.热量总是从内能大的物体向内能小的物体传递

7.两个相同的烧杯装有质量和初温都相同的水和食用油，用相同的电加热器分别给它们加热相同的时间，则下列说法中正确的是
A．水吸收的热量多 B．水上升的温度较高C．它们吸收的热量相同 D．它们上升的温度相同
8.下列用电器中，利用电流热效应工作的是

A．电视机            B．电热毯          C．电风扇          D．电脑

9. 关于串、并联电路，下列说法正确的是

A.串联电路电流处处相等　　     B.串联电路总电阻的倒数等于各电阻倒数之和　　
C.并联电路各支路电流总相等　   D.并联电路的总电阻等于各支路电阻之和
10. 小明房间门口装有开关S1，床头装有开关S2，这两个开关都能单独控制房间里的吊灯．以下电路图能符合这一要求的是
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11. 如图所示，要使灯泡L1、L2并联在[image: image2.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




电路中，则三个开关的断开、闭合情况是

A．S1、S3闭合，S2断开     B．S2、S3闭合，S1断开

C．S2闭合，S1、S3断开     D．S1闭合，S2、S3断开
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12. 如图所示电路，电阻R1=10Ω，闭合开关S，电流表A1的示数为0.3A，电流表A2的示数为0.5A．下列说法正确的是
A．通过电阻R2的电流为0.5A     B．电[image: image3.png]2R (ZXXK.COMRBL T




阻R2的阻值为15Ω

C．电源电压为4.5V             D．电阻R1消耗的电功率为3W
13. 在测定小灯泡功率的实验中，已知小灯泡的额定电压为2.5V，秀秀同学通过正确实验得到的数据如下表．分析数据得到的下列结论，正确的是

	电压U/V
	1.5
	2
	2.5
	3

	电流I/A
	0.25
	0.29
	0.32
	0.35


A．灯丝的电阻随电压增大而减小 

B．小灯泡的额定功率为0.8W 

C．小灯泡的额定功率为四次功率的平均值 
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D．通过小灯泡的电流与它两端的电压成正比
14. 如图所示，电源电压和灯L的电阻不变，灯L上标有“6V 3W”字样。当开关S闭合，滑片P移至a端时，电流表的示数为1.0A，灯L正常发光；当开关S断开，滑片P移至b端时，电源[image: image4.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



电压U和灯L消耗的电功率P为

A．6V 1.5
A.当S闭合，S1断开，滑片P在b端时，灯泡的功率为0.4J

B.当S闭合，S1断开，滑片P在b端时，电流表的示数为0.2A

C.当S闭合，S1断开[image: image5.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



，滑片P在a端时，灯每秒钟消耗的电能为14.4W

D.当S、S1均闭合，滑片P在a端时，电路总功率为14.4W

16.关于安全用电，下列说法正确的是
A．有金属外壳的用电器的三脚插头，较长的脚与该用电器的外壳相连

B．用测电笔检查电路时，手不能接触笔尾金属体

C．控制家用电器的开关应与该用电器并联 
D．家庭电路中的空气开关跳闸了，一定是发生了短路

二、填空题(每空1分，共18分)

17. 给汽车加油时，会闻到汽油味，这是_____________现象。烈日下，操场上单杠的温度升高，是通过____________ 方式改变其内能。

18. 已知水的比热容C=4.2×103J/(kg·℃)，要把2kg的水从20℃加热到100℃，至少要供给的热量为

J，若用额定电压为220V，额定功率为1000W的电热水器加热，产生的热量全部被水吸收，则正常工作时需要的时间为

s。

19. 水与酒精混合，总体积会变小，是因为分子间有_[image: image6.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



________,分别在冷水杯和热水杯中滴一滴墨水[image: image7.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



，热水中的墨水扩散快，说明分子无规则运动的快慢与________有关．
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20.在宾馆的客房常常需要插卡用电，房卡的作用是相当于一个        接在干路上，房间里的电灯、电视等用电器是      联的。某房客把断开开关的台灯插头插入插座时，房间里其它电灯全部熄灭，保险丝熔断，故障的原因是            。
21.如图所示，电源电压保持不变，电阻R1:R2=1：2,当开关S接触a时，电流表的示数为0.1A，R1消耗的功率为P1；当开关S接触b时，R0消耗的功率是0.8w，R2消耗的功率为P2。且P1:P2=9:8,则R1=    Ω，电源电压U=    V。
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22. 如图所示，电源电压保持不变，小灯泡的额定电压为12V。闭合开关S后，当[image: image8.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



滑片P从最右端滑到最左端的过程中，小灯泡的I—U关系图像如图所示。则小灯泡的额定功率为     W，电源电压为     V，滑动变阻器的最大阻值为     Ω。
23. 2012年4月22日，中国新一代“人造太阳”实验装置[image: image9.png]2R (ZXXK.COMRBL T




───热核聚变反应堆完成了放电实验：实验中反应堆放电功率为3×104W，输出稳定电流40A 并持续0.5s，则输出电压
是　   　V．若将“人造太阳”此次释放的电能全部储存进电池并全部释放为照明电路供电，可使一只100W的灯持续工作　 　 h．

24. 丝绸与玻璃棒相互摩擦后，玻璃棒带_____（正／负）电，将丝绸靠近带负电的轻质小球时会相互_______（排斥／吸引）． 
三、作图、识图题（每小题4分，共12分）

25.如图所示，是练习使用滑动变阻器改变灯泡亮度的未完成电路，请用笔画线代替导线完成电路连接．要求：灯L1和L2并联，开关同时控制两灯，滑动变阻器只控制L1的亮度，导线不能交叉．

26.声控开关在接收到一定响度的声音时会自动闭合一段时间。某地下通道两端的人口处各装有一个声控开关来控制同一盏螺纹灯泡，为确保行人不管从哪端进人，灯泡都能接通电源发光。请按题意将图连接完整.
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27.图是某种手电筒的剖面图，请按照实物剖面图，在虚线框中画出这种手电筒的电路图.
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四、实验探究题（共18分）

28.小明看到运动员拉弓射箭时，弓拉得越弯，箭射得越远．小明猜想：弹性势能的大小可能与物体的弹性形变有关． 
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（1）为验证其猜想是否正确，他设计了如下实验（弹簧被压缩后未超过其弹性限度）；如图所示，将同一个弹簧压缩＿＿＿（选填“相同”或“不同”）的长度，将小球置于弹簧的右端，松开后小球碰到同一位置的相同木块上，分析比较木块＿＿＿，从而比较弹性势能的大小．

（2）若水平面绝对光滑，本实验将＿＿＿（选填“能”或“不能”）达到探究目的．

（3）小明根据实验现象认为：小球推动木块移动一段距离后都要停下来，所以弹簧、小球和木块所具有的机械能最终都消灭了．你认为小明的观点是＿＿＿的（选填“正确”或“错误”），理由是＿＿＿＿
29.用如图所示的实验装置探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”。

⑴实验中通过观察             来比较电流产生的[image: image10.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



热量的多少。
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⑵为了便于比较两种电阻丝通过电流后产生热量的多少，甲乙两瓶中要装入         、       [image: image11.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



  的同种液体。

⑶为达到实验目的，选用的两电阻丝的阻值不能      。

⑷实验结论是                                。

⑸该实验装置还可以研究通电时间一定时导体产生的热量与  [image: image12.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



       的关系。

30.小明用图甲所示的电路探究“电阻上的电流跟两端电压的关系”，图乙是小明未完成连接的实验电路。 
（1）电压表应选择　　　　的量程；现要求滑动变阻器滑片向左移动时，电流表示数增大。请你按照对电压表量程的选择和[image: image13.png]2R (ZXXK.COMRBL T




对滑动变阻器连接的要求，用笔画线代替导线，完成图乙中[image: image29.png]


实验电路的连接。

（2）小明按要求正确连接电路后，闭合开关，发现电压表指针偏转到满刻度的位置。其原因可能是                  。（写出一个）
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（3）小明在实验中通过调节滑动变阻器滑片，测出通过电阻R的不同电流和对应的电压值，如下表所示。

	U（V）
	0.5
	1.0
	1.6
	1.9
	2.5
	3.0

	I（A）
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6


①请根据表中数据在图中画出电阻R的U－I关系图像。

②小明在实验中所用电阻R的阻值为      Ω；当通过的电流为0.5A时，电阻R 消耗的电功率为      W。

（4）如果将实验电路中的电阻R更换成一个额定电压为3.8V、阻值约为10Ω的小灯泡后，要进行“测量小灯泡的额定电功率”的实验，则对实验电路还必须进行怎样的改动：          　           　　 　              。

五、计算题（请写出必要的文字说明、步骤和公式，只写出最后结果的不给分，共24分）

31.小明家新安装了一台如图14所示的太阳能、电能两用热水器。平常使用太阳能，在阳光不足时，用电热丝辅助加热[image: image14.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



。热水器铭牌如下。
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(l）电热水器正常工作时，电热丝的电阻和电流各是多少？

(2）太阳能热水器贮满水，水温从20℃加热到50℃时吸收了多少热量？ ( 1L = 10 -3m3 ) 

(3）若通过完全[image: image16.png]21 LR FIREE Grww. 21 enjy. com)



燃烧天然气加热一满箱水，使其温度从20℃ 升高到50℃ 时，不考虑热量的损失，需要多少立方米天然气？（天然气的热值为4.0×107J／m3）

(4）由于寒冷阴雨，太阳能热水器只将水加热到35℃，现要通过电热丝将水加热到50℃使用，需电加热器正常工作多长时间？（设电能全部转化为内能）

32.图甲是某种压力秤的电路原理示意图，电压表（量程为0～3V）可对应显示压力的大小。已知R0=100Ω，电源电压U=4.5V保持不变，压力传感器R的阻值随所受的压力变化的图像如图乙。（设踏板的重力忽略不计）

（1）当一个重力大小为600N的中学生站在压力秤上时，电压表的示数为多少伏特？
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（2）此时电路所消耗的总功率为多少瓦特？
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33.利用如图甲所示的电路测量电阻RX和电源电压，R为电阻箱，电源电压保持不变。当R的阻值为图乙所示时，电流表的示数为0.1A；当R的阻值为15Ω时，电流表的示数为0.2A。

（1）图甲中电阻箱的示数为多少？此时它两端的电压为多少？
（2）电阻RX的阻值为多少？电源电压为多少？

34.小明家电热吹风机的铭牌如表格（甲）所示，其工作原理如图（乙）所示．由于使用了多年，吹风机中的电热丝明显氧化导致其电阻发生了变化，电动机性能仍保持不变．为准确测量氧化电热丝的实际电阻值，小明在家中把该吹风机单独接入家庭电路并使其吹热风，发现电能表的转盘6min内转过132圈，电能表规格如图（丙）所示．问：
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（1）氧化电热丝的实际电阻值是多少？

（2）为恢复电热吹风机的铭牌功率，应与氧化电热丝串联还是并联一段新电热丝？

（3）新电热丝的阻值是多少？



