宁城县2016-2017学年度上学期九年级期末测试

物  理  试  题

（总分90分  [image: image36.jpg]


时间70分钟）

一、选择题（每小题只有一个选项符合题意，每题3分，共30分）

1、下列示例中，属于内能转化为机械能的是（　　）

A．水壶中的水沸腾后，壶盖被水蒸气顶起   

B．两手相互摩擦，手心变热

C．用气筒给自行车打气，气筒会发热      

    D．流星与空气摩擦生热、发光
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2、如图所示，球甲、乙相互排斥，甲、丙相互吸引，如果已知甲带正电，那么乙、丙的带电情况是（　　）

A．乙带正电、丙带负电或不带电

B．乙带正电、丙带正电

C．乙带负电、丙带负电或不带电  

D．乙带负电、丙带正电

3、如图所示，对于图片中所描述的物理过程，下列分析中正确的是（　　）
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A．图甲，厚玻璃内的空气被压缩时，空气的内能减少

B．图乙，瓶子内的空气推动塞子跳起时，空气的内能增大

C．图丙，试管内的水蒸气推动了塞子冲出时，水蒸气的内能减少

D．图丁，汽缸内的气体推动活塞向下运动时，气体的内能增大

4、在如图甲所示电路中，当闭合开关后，两个电压[image: image2.png]


表指针偏转均如图乙所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（　　）
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A.6.5V 1.3V      

 B.1.3V 6.5V         

C.5.2V 1.3V        

 D.1[image: image3.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




.3V 5.2V
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某导体中的电流与它两端的电压关系如图所示，下列分析正确的是（    ）
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A．当导体两端的电[image: image5.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




压为0时，电阻为0

B．该导体的电阻随电压的增大而增大

C．该导体的电阻随电流的增大而减小

D．当导体两端的电压为0时，电流为0

6、在如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关，当滑动变阻器的滑片P向左滑动时（　　）

[image: image24.jpg]


A．电压表示数变大，电流表示数变小，灯泡变暗

B．电压表示数变小，电流表示数变大，灯泡变亮

C．电压表示数变大，电流表示数变大，灯泡变亮

D．电压表示数变小，电流表示数变小，灯泡变暗
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如图所示电路，闭合开关后，灯泡L1发光，L2不发光，电压表有示数．关于电路中L1、L2的连接方式和L2不发光的原因，以下判断正确的是（　 　）

A．Ll与L2串联，L2被断路
     B．L1与L2串联，L2的实际功率比额定功率小得多
     C．L1与L2并联，L2与灯座接触不良
     D．L1与L2并联，L2的灯丝[image: image7.png]


断了
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 8、如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关闭合后，滑片P向右滑动时（   ）

A．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡变暗

B．电流表示数变小，电压表示数变大，灯泡变亮

C．灯泡的实际功率减小

D．灯泡的实际功率增大

9、电阻R1=20Ω和R2=30Ω串联在电路中,经过相同时间它们产生的热量之比为   (    )

    A.1:1             B.3:2           C.2:3          D:4:9

  10、通过一根电阻丝的电流为2A，通电1min产生了2.64×104J的热量，它的电阻是（　　）

A．66Ω        B．6600Ω            C．110Ω         D．220Ω

二、填空题（每空1分，共16分）

  11、行驶中的汽车在紧急刹车时，刹车片会发烫，这是通过___________的方式增加了物体的内能，若汽车行驶过程中消耗汽油2Kg，这些汽油完全燃烧时放出了___________J的热量。（汽油的热值4.6×107J/Kg）

12、干电池是日常生活中使用最多的直流电源，它正常工作时，把　　能转化为电能，[image: image8.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




干电池工作时，其外部的电流方向是　             　。w!w!w.!x!k!b!1.com
13、一种节日小彩灯是由多个小灯泡串联而成的，如果电源插头处电流为200mA，则通过每只小灯泡的电流为　　　　　　A；如果其中一个小灯泡的灯丝断了，则其他的小灯泡　　　　　　（选填“能”或“不能”）发光．    
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14、如图所示的电路，闭合开关后，两电流表示数如表盘所示，则A1的示数为           A，A2的示数为         A，L1和L2的电阻之比为          ．

        [来源:Z*xx*k.Com]
14题图                          15题 图
 15、 如图所示，已知电源电压为3V并保持不变，当滑动变阻器的滑片P由a端移到b端，电流表的示数由1A变为0.5A，则灯泡L的阻值是_________Ω；当P滑至b端时灯泡L两端的电压是_________V。

 16、电能表是测量          的仪表。某用户第一月份末和第二月份末的电能表示数分别为图甲、乙所示，则该用户在二月份内用电           kW.h。
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17、某电能表表盘上标有2000imp/kW•h字样，单独使用某一用电器时，电能表的指示灯在120s时间内闪烁20次，则该用电器的电功率为　　W．
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18、图中电源电压保持不变，灯泡标有"6V，3W字样，当开关s闭合时.灯泡L正常发光，电流表的示数为0.8A，则电阻R=        Ω。.通电10s. R产生的热量为            J.

三、作图与实验探究题（共32分）

 19、试根据实物图在虚线框内画出它的电路图，并在图上标出S1、S2、S3、L1、L2。（4分）
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20、如图22所示是探究影响导体电阻大小因素的实验电路，下表给出了可供选择的几种导体，分别用A、B、C、D四个字母代表。（14分，每空2[image: image34.jpg]w8 .




分）问：
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（1）实验中，通过观察电流表的示数可以判断导体[image: image9.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




的          大小，小灯泡在电路中的主要作用是                 。[image: image10.png]



（2）通过对          和      导体进行实验，可探究电阻的大小与长度的关系。

（3）分别将A和C两导体接入电路进行实验，发现接入C导体时，电流表的示数比接入A导体时更大，说明导体的电阻与导体的            有关。

（4）若把A、B两导体首尾相连后再接入电路M、N两端，会发现电流表示数变得更小，说明两导体串联后的电阻将                  （选填“变大”“变小”或“[image: image11.png]


不变”）。

（5）生活中，通常选用铜芯线、铝芯线作为输电线，而不选择铁芯线，是因为导体的电阻还[image: image12.png]


与导体的  [image: image13.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




               有关。

21、如图，在探究“电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关”的实验中：（14分，每空2分）
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（1）两个透明容器中密闭着等量的空气，电阻产生热量的多少是通过U形管中___       ___来反映的，这种研究方法叫____        __法．

（2）图甲是探究电热跟______的关系，通过右边容器中电阻的电流是通过左边容器中电阻电流的______倍．
（3）图乙中5Ω和10Ω两电阻串联，是为了控制______和______不变，探究电热跟______的关系

四、应用计算（注意解题步骤，尤其是必要的文字说明和单位。共12分）

22、某家庭用电热水壶的工作电压为220V，工作电流为5.0A，用它将1.0L的水从20℃加热到100℃，效率约为60%．已知水的比热容为4.2×l03J/（kg•℃），（6分）求：

（1）水吸收的热量；（2）电热水壶消耗的电能；（3）加热的时间．

     23、某电水壶铭牌上的一些数据如表格所示：（6分）

（1）电水壶正常工作电流是多大？（结果保留1为小数）

（2）如果将电水壶装满后，把20℃的水烧开，水吸收热量是多少？（1标准大气压）[c水=4.2×103J/（kg•℃）]

	容量
	1.5L

	额定电压
	220V[image: image15.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E






	加热功率
	1000W

	频率
	50Hz


（3）该电水壶正常工作时，烧开一壶水需要10min，电水壶的加热效率是多少？

宁城县2016-2017学年度上学期九年级期末测试
物理试题答案

一、选择题

1、A  2、A  3、C   4、C   5、D  6、C   7、B   8、C   9、C   10、C   
二、填空题：
11、做功    9.2×107    12、化学  正极流向负极    13、0.2  不能    14、0.5 A   1.5A   2:1   15、3   1.5   16、电能   20.9    17、300    18、10   [image: image16.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




10  
三、作图与实验探究题
19、略    20、（1）电阻  保护电路   （2）A   B    (3)  横截面积   （4）变大   （5）材料   21、（1）液注高度的变化    转换 （2）电流  0.5   （3）电流   通电时间   电阻   
四、应用计算
22、（1）Q=Cm(t2-t1)=4200x1x80=336000J


水吸收的热量336000J


     （2）W=Q/η=336000/0.6=560000J


.电热水壶消耗的电能560000J


      (3)W=UIt


        t=560000/220x5=509s


加热的时间[image: image17.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




509s

23、（1）根据公[image: image18.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




式P=UI可得，电水壶正常工作电流：I=P/U=1000W/220VW≈4.5A；

（2）将电水壶装满后，水的体积：V=1.5L=1[image: image19.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




.5dm3=1.5×10﹣3m3，根据ρ=m/V可得，水的质量：m=ρV=1.0×103[image: image20.png]2R (ZXXK.COMBRIL T E




kg/m3×1.5×10﹣3m3=1.5kg，在一个标准大气压下水的沸点是100℃，则水所需吸收热量：Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×1.5kg×（100℃﹣20℃）=5.04×105J；     （3）该电水壶正常工作10min消耗的电能：W=Pt′=1000W×10×60s=6×105J，

电水壶的加热效率：η=Q吸/W=5.04×105J/6×105J=84%。










