关于电流表和电压表的练习
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1．串联电路中电流的特点是：          ；并联电路中电流的特点是：             。

2。串联电路中电压的特点是：          ；并联电路中电压的特点是：             。

3。二个灯串联在电路中，其中一只灯亮另一只灯比较暗，则通过二者的电流（    ）

A、二者电流相等

B、亮的电流大
C、暗的电流大
D、无法比较

4。如右图所示，A、B二个导体接在电路中，则通过二者的电流（相等/不相等/无法确定）
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5。下列电路中测灯L1的电流，正确的是（    ）
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6。某同学想测通过一个手电筒小灯泡的电流，估计电流可能在0.2A左右，右上图为他的连接的电路，请指出他的错误并改正。
7。如图所示某同学测得电路中的电流，试分别指出在这个电路中：总电流是：      ；通过灯L1的电流是：   ；通过灯L2的电流是：            .
8。二个灯并联在电路中，其中一个灯比较亮，另一个比较暗，则它们两端的电压（    ）
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A、相等

         B、亮的灯两端电压高
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C、暗的灯两端电压低 D、无法确定
9。下列电路中测灯L1两端的电压，正确的是（   ）
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                        第9题图
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10.如图所示某同学测电路中的电压，试分别指出在这个电路中：总电压是：      ；L1两端的电压是：      ；L2两端的电压是：    。
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11。试在右面电路中的O中填入合适的电表（电流表和电压表）
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12。某一同学连接了一个电路，想用电压表测灯L1两端的电压，结果闭合开关后，发现只有L2灯亮，L1不亮，同时电压表没有示数，问此电路可能出现的故障是。
13。试设计一个电路，二个灯泡串联，用一个电流表测量通过其中一个灯泡的电流，用电压表测它两端的电压。
并画出相应的电路图。
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