关于电阻（滑动变阻器）的练习
1、电阻用字母　　来表示；在国际单位制中电阻的基本单位是　　　，符号是　　。50KΩ=     MΩ=    Ω。
2、（1）电阻是导体本身的一种　　　　，它跟导体两端的电压和通过导体的电流　　　　（有关、无关）

（2）影响导体电阻大小的因素有：　　　　　　　　　　　　　　　　　。

（3）在相同的条件下，材料不同，导体的电阻也　　　　（相同、不同）

　　　在相同的条件下，导体越长，电阻就越　　　　；导体越短，电阻就越　　　　。

　　　在相同的条件下，导体越粗，电阻就越　　　　；导体越细，电阻就越　　　　。

　　　对于大多数的导体来说，温度越高，电阻就越　　　　。

3、（1）滑动变阻器的原理是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
（2）滑动变阻器的示意图是                        ；在电路图中的符号是　　　　　　　　。
（3）滑动变阻器在电路中的作用主要有　　　　　　　　和　　　　　　。
（4）使用滑动变阻器时，连接方法是　　　　　　　　　　；在闭合开关前，先要将滑动变阻器　　　　　　　。
（5）一滑动变阻器上标有“50Ω 2A”的字样，它表示的意思是                                   。
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（6）如图所示的滑动变阻器，可以变阻的连接方法有　　　　　　  　　；如果想让滑片P向右移动时，连入电路中的电阻增大，则能够采用的连接方法有　　　　　　。
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4、小李家的灯泡的灯丝烧断了，他把开关断开后，把灯泡摇了一摇，灯丝就被重新接上了，但使用时发现灯比原来亮了许多，这是因为灯丝接上后                                。
5、按要求连接电路：能利用滑动变阻器来改变灯泡的亮度，且当滑片P向右移动时灯会变亮，在图中画出电路的连接方法。如果一个同学在连接好电路后，闭合开关，发现怎么样移动滑片P，都不能改变灯的亮度，你觉得可能的原因是什么？　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6、小明同学想测量一个电路中灯的电流和电压，请把各元件连接起来。并在右边方框中画出相应的电路图。
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7、如右图中所示，要想把滑动变阻器连入电路中，并且当滑片P向右移动时电灯变亮，应该接哪二个接线柱                     。

[image: image7.png]


8、按照电路图连接实物图。

连接电路时要注意：       
闭合开关前要将滑动变阻器的滑片P移到     端；电流表和电压表的示数如图所示，则通过灯泡的电流和灯泡两端的电压分别是：      和     。










