初三物理（上）期末测试卷
一、填空题 (每空1分，共35分)

    1．重为50N的物体静止在粗糙的水平地面上，受到的支持力是    。若用8N的水平力拉它做匀速直线运动，这时物体受到的摩擦力为    ；撤去8N的外力后，物体做减速运动时，受到的摩擦力为      ，最后静止时受到的摩擦力为    。

2．载重汽车的轮胎又大又宽，且数目又较多，这是为了    ，其表面还有凹凸不平的花纹是为了    。
    3．用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组提升重物时，人对绳子的拉力是70N，动滑轮重10N，则可匀速提起    N或   N的重物．
4．密度计是根据     原理制成的。潜水艇是利用     实现浮沉的。气球和飞艇是靠

     升空的。

    5．挂在弹簧测力计上的物体，当物体在空气中时，弹簧测力计示数为19．6N；当物体浸没在水中时，弹簧测力计的示数为9．8N，此物体的质量为     ，受到的浮力为     ，体积为     ，密度为     。
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    6．在水平路面上，某人用200N的水平推力推着重为600N的车在2min内匀速前进480m,撤去推力后车又向前滑行15m，在推着过程中，重力做的功是     ，这个人推力所做功的功率是     。
    7．如图所示装置中，重为2N的物体B恰能使重为30N的物体A匀速向右运动，则物体A受到水平桌面的摩擦力是     N；若使物体A以O．1m／s的速度匀速向左运动，则物体A上水平向左的拉力功率应为     W。(滑轮间的摩擦不计)
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    8．将体积为10dm3、重为95N的铁球，投入水中静止时受到的浮力为      。要将此球一半浸入水中，必须用      竖直向上的拉力作用在球上。

    9．如图是活塞式抽水机在某一工作状态时的示意图。请仔细观察它的结构并思考它的工作原理，找出其中涉及到的物理知识(只需写两种)：

(1)                       ；(2)                       .
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10．工人师傅常利用斜面把重物搬运到汽车上．如图所示，汽车车厢底板高度h=1．5m，斜面长度s=3m，现用力F沿斜面把重为1800N的重物匀速拉到车上．若不计摩擦，拉力F为    N；若实际拉力F/=l200N，则该斜面的机械效率是    ％．
11．在日常生活中，人们常用的钢丝钳如图所示，在构造上所用到的物理知识有：

①钳把较长：    杠杆；

②钳口有刻纹：    ；

③钳子有刀口：    ；

④钳把有胶皮：    ．
12．如图所示，某同学用一个动滑轮匀速提起一袋质量为18 kg的面粉，所用拉力为100 N，则动滑轮的机械效率是    ．如果用此动滑轮匀速提起一袋质量为25 N的大米，当拉绳子的速度为     m／s时，拉力的功率为45 w．(g=10 N／kg，绳重和摩擦不计)

13．人造地球卫星绕地球沿椭圆轨道运行，它在近地点时的速度    其在远地点时的速度；它在近地点时的势能    其在远地点时的势能．(填“大于”“小于”或“等于”)
14．甲同学体重是600N，乙同学体重是500N．甲跑上楼用30s，乙跑上楼用24s．则    同学做功较多，    同学的功率较大．
二、选择题(每小题2分，共32分)

15．“一颗通讯卫星，静止在赤道上空某一高度”，这里所说的“静止”，是以下列哪个物体作参照物的?    (  )

    A．太阳    B．地球    C．月亮    D．火星

    16．质量是50g的实心球体，放入盛水的大水槽后，有40g水溢出，则该球将    (    )

    A．浮于水面    B．沉入水底    C．悬浮在水中    D．无法确定

    17．下列情况中，物体的运动状态可能不变的是    (    )

    A．物体相对于别的物体的位置改变了    B．物体运动的速度大小改变了

    C．物体作曲线运动                    D．物体只受一个力作用
    18．某同学做托里拆利实验，由于不小心使少量空气进入玻璃管，测得管中水银柱高度是740mm,若将玻璃管轻轻向上提一些(下端不离开水银面)，则管中水银柱高度    (    )

    A．等于740mm    B．大于740mm

    C．小于740mm    D．无法确定
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    19．体积相等的两实心铝球与铁球，将它们投入水中，所受浮力为F1、F2，将它们投入水银中，所受浮力为F1/、F2/，则    (    )（已知ρ铝〈ρ铁）

    A．F1=F2，F1/>F2/        B．F1=F2，F1/=F2/    

    C．F1>F2，F1/>F2/        D．F1=F2，F1/〈F2/
    20．将某密度计放在水中，漂浮时最下面的刻度正好和水面相平，此密度计    (    )

    A．可用来测酒精的密度而不能用来测盐水的密度

    B．可用来测盐水的密度而不能用来测酒精的密度

  c．既能用来测酒精的密度又能用来测盐水的密度
    D．既不能用来测酒精密度又不能用来测盐水的密度
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    21．如图所示，一个空心球置于水中，恰能悬浮，若沿虚线将其分成大、小两部分，则    (    )
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    A．小的部分上浮，大的部分下沉

    B．两部分仍保持悬浮

    C．小的部分下沉，大的部分上浮

    D．物质的密度未知，不能判别
    22．如图，金鱼缸中小金鱼口中吐出的小气泡，在升至水面的过程中体积逐渐变大，这个过程气泡所受浮力将(    )

     A．不变    B．变大

     C．变小     D．无法确定
23．如图所示，在轻质杠杆的两端分别放上两支粗细相同的蜡烛，杠杆处于平衡状态。现同时点燃，且蜡烛的燃烧速度相同，过一会儿    (    )

  A．杠杆仍平衡

  B．杠杆不平衡，且左端下沉
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  C．杠杆不平衡，且右端下沉

  D．条件不足，无法判断杠杆是否平衡
24．如图，AOB为一杠杆(自重不计)，O为支点(OA<OB，OD=OA)，在A端悬挂一重物G，那么    (    )

    A．在B点用力使杠杆在图示位置平衡，一定是省力的

    B．在C点用力不可能使杠杆在图示位置平衡

    C．在B点用力使杠杆在图示位置平衡，沿竖直方向最省力

    D．在D点悬挂一个与G完全相同的物体能使杆在图示位置平衡

   25．在下列情况下，机械能发生了变化的是    (    )

    A．物体在光滑的水平上匀速运动    

B．物体在真空中下落不受阻力

c．跳伞运动员在空中匀速下落

D．物体在光滑的斜面上自由滑下

26.在弹性限度内，一根原长10厘米的弹簧，受到2牛的拉力时，长度为13厘米，若受到4牛的拉力时，弹簧的长度是（    ）

A.14厘米      B.16厘米      C.23厘米      D.26厘米
27.如图所示，a、b、c三只弹簧秤上接连挂着三个重均为4牛的钩码，若弹簧秤自重不计，那么a、b、c三只弹簧秤的读数分别是（    ）

A.12牛、8牛、4牛

B.12牛、0牛、4牛
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C.4牛、4牛、4牛

D.12牛、0牛、0牛

28. 如图所示，底面积相同的两个容器A、B里面装有深度相同的水，现分别放入质量相同、体积也相同的木块，则两容器底部增加的压力（    ）
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    A.△FA=△FB

B.△FA>△FB
    C.△FA<△FB

D. 无法判断
29．在水平桌面上放有一本书，则

A．书的重力和书对桌面压力是一对平衡力

B．书的重力和桌面对书的支持力是一对平衡力

C．书的重力和桌面对书的支持力是一对相互作用力

D．书对桌面的压力与桌面对书的支持力是一对相对作用力
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30、如图所示，将一个普通的乒乓球轻轻放入漏斗中，用电吹风从管口向上吹，那么以下分析正确的是（    ）

    A. 球被向上吹起，因为其下方气体流速大，压强大

    B. 球被向上吹起，因为其下方气体流速大，压强小

    C. 球不会被向上吹起，因为其下方气体流速大，压强大

    D. 球不会被向上吹起，因为其下方气体流速大，压强小
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三、作图与实验题(31题3分，32题2分，33题7分34题9分，共21分)
31．如图所示，OAB是轻质杠杆，为保持杠杆平衡，请在图中画出在B点所用最小力F的方向和F1力臂L1。
32．重20N的小球正从斜面上加速滚下，用力的示意图法画出小球受到的重力和小球对斜面的压力。[image: image14.png]



33．在做“测滑轮组机械效率”的实验中，小强和同学们组装了如图所示的甲、乙两个滑轮组(每只滑轮重都相同，不计摩擦和绳重)．
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  (1)对于甲图所示的滑轮组，如果没有刻度尺，只要测出钩码重G，然后竖直向上匀速拉动弹簧测力计使钩码升高，从弹簧测力计上读出拉力值F，即可算出该滑轮组的机械效率η=            。
  (2)比较甲、乙两滑轮组的机械效率，可知η甲   η乙(填“>”、“=”或“<”)
  (3)实验后小强猜想，对于同一滑轮组(例如图乙)，它的机械效率也可能不是固定的，于是他用实验进行了探究，并证明了自己的猜想是正确的．你认为小强应采用的正确方法是什么?
34．在初中物理实验中，常常采用长方体木块作为实验器材来研究一些问题，现在请你以长方体木块作为实验器材之一，可以适当添加其他辅助器材，设计三个实验来研究或说明相关的物理问题(力、声、热、光、电均可)。
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	    木块具有惯性

	设计一
	
	
	

	设计二
	
	
	

	设计三
	
	
	


四、计算题(35题6分， 36题6分，共12分)
  35．建筑工地上工人利用滑轮组使2 000 N的重物匀速提升5 m所用的时间是25 s．如果工人做的功是12 500 J．求工人做功的功率及滑轮组的机械效率．
36．某起重机将质量为0．7t的货物匀速提升了3 m，起重机提升货物的功率是1．4×103w，
  它的电动机所做的功是3．0×104J．(g=10 N／kg)

  (1)起重机的机械效率是多少?

