      课题：电学专题复习——实验题（1）
班级           姓名            学号            
1.如图所示，在探究串联电路中的电压关系时．小华同学用电压表测出ab、bc、ac两端的电压分别为Uab=2V，Ubc=2V，Uac =4V．在表格中记录数据后．下一步应该做的是 (     )
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A．整理器材．结束实验   

B．分析数据．得出结论

C．换用不同规格的小灯泡．再测出几组电压值
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D．换用电压表的另一量程．再测出一组电压值

2.在用“伏安法”测量导体电阻的实验中，某同学连接的实物电路如图甲所示。

(1)请指出图甲中两处错误：
①_________________________________　
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②_________________________________

(2)请在右侧方框内画出改止后的正确实验电路图。
(3)实验中，某次电流表示数如图乙所示，应记为_________A。

3．如图是“探究串联电路电流特点”的实验电路图：
(1)实验中，选择两个小灯泡的规格应该是           的(填“相同”或“不相同”)。
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(2)下表是某同学实验中的二组数据：
	电流表的位置
	A
	B
	C

	电流I/A
	0.3
	0.3
	1.5


指出上述表格所记录的数据中，明显错误的数值是        ，造成错误的原因是             。
(3)实验中某同学发现两个串联的小灯泡中，一个发光，一个不发光，造成其中一个小灯泡不发光的原因是(    )  
A．通过灯泡的电流小    B．灯泡的灯丝断了     C．灯丝的电阻小     D．小灯泡靠近负极
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4．小林用如图所示的电路研究串联电路特点，闭合开关S后，发现灯L1较亮，灯L2较暗。他对这一现象的解释是：电流从电源正极出发，经过灯L1、灯L2，电流逐渐变小，所以灯L1较亮，灯L2较暗。小欢认为小林的解释是错误的，她只利用图中的器材设计了一个实验，并根据实验现象说明小林的解释是错误的。请你完成下列问题：（1）在右侧框中，画出小欢设计实验电路图。
（2）根据实验现象简要说明小林的解释是错误的。你的说明是_____________            __。

5．在“探究电流跟电阻关系”的实验中，小刚设计的实验电路图如图所示：
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（1）请用笔划线代替导线，按电路图将实物连接起来。
（2）小刚连完最后一根导线后就发现两个表的指针发生偏转，并且指针总在晃动，造成上述现象的原因分别是_____________________、______________。
（3）排除故障后，移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为2V，读出并记下电流值；再将5Ω的电阻改接成10Ω的电阻，发现电压表示数大于2V，于是他下一步的操作是：将滑动变阻器的滑片向______________（填“左”或“右”）移动，使____          ___并记下电流值；再改接20Ω的电阻，重复上述实验。
（4）此实验得到的结论是____                                      ___。
6．学习电流与电压概念时，瑞瑞同学想到了用水压、水流类比认识抽象的电压、电流的概念，提出了如下三种猜想：
为了验证关于电压、电流的猜想是否正确，瑞瑞同学选取了以下器材：电压恒定的电源、电压表、电流表、定值电阻、开关和若干导线。

[image: image8.png]



（1）在实验时，需改变定值电阻两端的电压，瑞瑞还需添加的器材是____________________。
（2）请你根据瑞瑞所选的器材在下面方框内画出设计的实验电路图。
（3）通过实验得到了定值电阻两端的电压和通过它的电流数据如下表：
通过分析表中数据，得出的结论应该和前面的猜想__________相符。
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7．我们已进行过“探究欧姆定律”的实验，请回答下列问题． 
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(1)请在图甲中把余下部分的电路用笔划线代替导线连接好． 
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(2)在某次测量中，电流表的示数如图乙，值为__________A．
(3)丙、丁两图是某实验小组在探究过程中，根据实验数据绘制的图象，其中表示电阻不变，电流随电压变化的图象是__________(填“丙”或“丁”)．
(4)在探究电阻一定时，电阻上的电流跟两端电压的关系的过程中，使用滑动变阻器的目的是____________________和______________________________．
(5)有同学想利用图甲的实验原理测“220V 40W”的白炽灯的额定功率，如果要使实验可行，请对原理图中实验器材的规格提出一条合理的要求．
[答题示例]：电压表的量程至少要220V．答：                              ．
如果在家里做测白炽灯功率的实验，因家里一般没有电压表和电流表，所以可以利用家庭中都有的__________和__________测量更方便．
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8．实验课上，同学们把两个相同规格的小灯泡连接在如图甲所示的电路中，闭合开关后，两灯发光．此时，一同学不小心把L1的玻璃外壳打破了，结果L1熄灭，L2却更亮了。这是为什么呢？他们提出猜想：
猜想一：可能L1处发生开路；
猜想二：可能L1处发生短路。
（1）根据       （填“串联”或“并联”）电路的特点．可知猜想一是不正确的。
（2）针对猜想二，同学们找了一只电压表分别并联在L1，L2两端，如图乙所示，假如猜想二成立，则两次读数有何特点？              。
实验发现两次电压表均有明显读数，且L1两端电压比L2两端电压小。说明猜想二也不正确．你认为L1熄灭、L2更亮的原因可能是            。
A．L1电阻变大       B．L1电阻变小         C．L2电阻变小        D．L1功率变大
9．在“用电压表和电流表测电阻的实验”中：
(1)实验的原理是:_______________.

(2)按图16(甲)所示电路图，将图16(乙)中的实物用笔画线表示导线连接起来
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(3)某次测量电压表的示数为2V．电流表的示数如图17所示，则被测电阻的阻值为______Ώ；

(4)若用其它的方法测量电阻，老师提供了下列器材：一个标准电阻箱(能表示出阻值的变阻器，电路符号为待测电阻Rx、若干开关、一个满足实验要求的电源、若干导线和一个刻度不准确但灵敏度良好的电流表(电流表的量程足够大)，请利用所给的器材完成实验。
①在右边的虚线方框内画出你设计的实验电路图；
②将下面的实验步骤补充完整，并用字母表示需要测出的物理量； 

步骤l：开关断开，并按设计的电路图连接电路；    ：
步骤2:__________________________________________________

步骤3:__________________________________________________

③写出RX的表达式：RX=____________________(用测量的物理量表示)

10．如图所示，是小明在“尝试改变电路中电流大小”的活动中连接的一个实验电路：

（1）请给小明提出两种能够改变电路中电流大小的方法：①　　　　　　　　        　　　　，②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
（2）当闭合开关后，如果电流表有示数，但小电灯却不发光。会出现此现象的原因可能是：
①　　　　　　　                       　　，
②　　　　　　　　                     　　；
（3）小明想通过改进此电路来进行“测量小电灯的电阻”的活动。请帮他设计一个实验方案。要求：
①说明需要补充的器材；　　　　　　　　　　　
②在右边的虚线框中画出你设计的实验电路图；
③小明利用活动中记录的电压和电流的数据，画出了如图所示的I－U图线。根据图线，写出能得出的一个结论：　　　　　　　　　　 　　              　　　　　　。
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