九年级物理学科阶段性质量调研（2011.12）
命题人:王平     审核人:孙伟军
注意事项：

1．本试卷1-2页为选择题，共30分；3-6页为非选择题，共70分，全卷共100分。

2．答题前,考生务必将自己的姓名、学校、考试号填写在答题纸卷首栏目上。
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一、选择题(每小题只有一个选项符合题意；每小题2分，共30分)                               

1．在手电筒电路中，提供电能的是（    ）
A．电池   
   
 B．灯泡   

C．导线 
D．开关
2、如右图所示，A、B、C、D是滑动变阻器的四个接线柱，将该变阻器与一个小灯泡串联后接入电路。通电后使滑片P向左移动，小灯泡逐渐变暗。由此判断该滑动变阻器接入电路的两个接线柱可能为  (       )
A、接线柱A、D    B、接线柱B、D     C、接线柱C、D    D、接线柱A、B
3．图1-1为路口交通指示灯的示意图。指示灯可以通过不同颜色灯光的变化指挥车辆和行人的交通行为。据你对交通指示灯的了解可以推断（    ）
A．红灯、黄灯、绿灯是串联的     B．红灯、黄灯、绿灯是并联的
C．红灯与黄灯并联后再与绿灯串联  D．绿灯与黄灯并联后再与红灯串联[image: image7.jpg]
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     图1-1           图1-2                图1-3                   图1-4
4．如图1-2所示，在探究并联电路中的电流关系时，小明同学用电流表测出A、B、C三处的电流分别为IA=0.4A、IB=0.2A、IC=0.2A，在表格中记录数据后，下一步应该做的是
A．整理器材，结束实验
B．分析数据，得出结论
C．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电流值
D．换用电流表的另一量程，再测出一组电流值
5．小华和几位同学在学校实验室探究并联电路中的电流关系时，连接了如图1-3所示的电路。当开关S由断开到闭合时，关于两个电流表的示数变化情况，你认为正确的是（   ）

A、A1的示数变大，A2的示数不变

B、A1的示数变小，A2的示数变大

C、A1的示数变大，A2的示数变小

D、A1的示数不变，A2的示数变大

6．如图1-4所示，开关S闭合时，可能发生的现象是      （    ）
A. L1被烧坏        B. L1发光、L2不发光     C. 电池被烧坏      D. L2被烧坏
[image: image11.png]


7．上海世博会园区80%的夜景照明光源采用低碳节能的LED（发光二极管）照明技术。制作LED灯的核心材料是        （    ）
A．导体     B．半导体    C．绝缘体    D．超导体
8．右图中是甲、乙两导体中的电流随电压变化的图线，从图中可以判断两导体的电阻大小为   (      )

A、R甲>R乙

B、R甲=R乙      C、R甲<R乙
 D、无法比较
9．如图2-1所示，已知两只灯泡L1和L2是串联的，则在①、②和③三个电表中（电流表或电压表）判断正确的是 (   )
A. ①是电流表，②和③是电压表；    B. ①和③是电压表，②是电流表；              
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C. ①和②是电流表，③是电压表；   D. ①②和③都是电流表
[image: image13.png]
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10、如图2-2所示电路中，电源电压为4.5V当接通开关S后，如果L1两端的电压为2V，L2两端的电压为2.5V，则电压表的读数为（   ）[image: image16.png]@®®





A．2V
    B．2.5V
  C．4.5V     D．无法确定

11．某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图14-16所示的一个图像，下列结论与图像相符的是（    ）

A. 电阻一定时,电流随着电压的增大而增大 B. 电阻一定时,电压随着电流的增大而增大

C. 电压一定时,电流随着电阻的增大而减小 D. 电压一定时,电阻随着电流的增大而减小
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12.若R
[image: image31.png]


已知，利用图中各电路图，不能求出小灯泡电阻的是           (    )
13. 如右图4所示，电源电压保持不变，闭合开关Ｓ后，当滑动变阻器的滑片P向上移动时，下列判断正确的是    （      ）

[image: image19.bmp]A．三只电表的示数都变大
B．三只电表的示数都变小

C．电表A1的示数变小，电表V、A2的示数都不变

D．电表A1、A2的示数都变小，电表V的示数不变
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14.图6所示电路中，当开关S闭合，甲、乙两表是电压表时，示数之比U甲：U乙=3：2，当开关S断开 ，甲、乙两表都是电流表时，则两表的示数之比I甲：I乙为（    ）
A.2：1      B. 3：1     C. 2：3      D. 1：3
15．将粗细均匀的电阻丝围成闭合的等边三角形abc，如图所示，分别将a、b和a、c两端接在同一电源上，则两次通过ab的电流大小之比是    （      ）
A．1︰1     B．2︰1  C．1︰2     D．2︰3
二、填空题（每空1分，共23分）
16．照明电路的电压：            ；家里的电灯、电视、电冰箱等家用电器的连接方式是         的（填“串联”或“并联”）。
17．一根镍铬合金丝两端的电压一定。当镍铬合金丝被均匀拉长后，其电阻将       ，
通过它的电流将       （填“变大”、“变小”或“不变”）。
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18．婷婷用两节干电池和一只小灯泡连成了如图3-1所示的电路，用来探究铅笔芯AB的导电性。闭合开关S后，发现小灯泡Ｌ能发光，这说明铅笔芯是       （填“导体”或“绝缘体”）当滑片P向右移动时，灯泡亮度增加，说明铅笔芯接入电路的电阻       （填“变大”、“变小”或“不变”），这个实验说明导体的电阻跟导体的       有关，在其它条件相同的情况下，导体越       ，电阻越大。
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19．如图3-2所示，通过灯泡L1、L2中的电流分别为0.2A和0.3A，电源电压保持不变，
    L1的电阻为15Ω，则干路电流为    A，电源电压是    V，L2的电阻为     Ω．
20．在图图3-3所示电路的两个虚线框内分别填入电源或开关的符号，并满足闭合任意一个开关都能使小灯泡L发光．
21．一个电阻，在它两端加10V的电压时，通过的电流为0.5A，则该电阻的阻值
[image: image25.jpg]


   是        Ω；如果电阻两端电压为零，该电阻的阻值是        Ω。
22、如图甲所示的电路中，电灯L1的电阻为10Ω，开关闭合后，
[image: image2.wmf]V1、V2的示数分别如图乙所示，则V1的示数为     V，L2两端的电压为     V，通过L1的电流为        A

23．两只定值电阻，甲标有“10Ω 1A”，乙标有“15Ω 0.6A”，把它们串联在同一电路中，电路中允许通过的最大电流为       A，两端允许加的最大电压为______V．
[image: image26.png]


24．如图所示的电路，电源电压保持不变，闭合开关S，调节滑动变阻器，两电压表的示数随电路中电流的变化的图像如图所示，根据图像的信息可知：
        （选填“甲”或 “乙”）是电压表V1示数变化的图像，电源电压为      V，
电阻R1的阻值为 ___  Ω

三、综合应用（25题3分，27题6分，30题6分，31题4分，32题5分，共47分）
25． 回顾探究决定电阻大小因素实验，将下列实验报告中的空缺部分填写完整
	实验一
	为了研究导体电阻大小与长度的关系，应选择序号为        的两根电阻丝。
	序号
	材料
	长度
	横截面积

	
	
	1
	碳钢合金
	L
	S

	实验二
	选择序号为2、3的电阻丝研究得出：材料、长度相同时，导体的         越大，电阻越小。
	2
	镍铬合金
	L
	S

	
	
	3
	镍铬合金
	L
	2S

	
	
	4
	镍铬合金
	2L
	S
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26．小顺子设计了一种测量未知电阻Rx的实验方案，并选择了合适的器材，测量电路如图所示，电源电压恒定，滑动变阻器最大阻值未知，在A、B两点间接入的元件每次只能是电阻箱或未知电阻Rx   请你帮他完成相关实验内容：
①将________接入A、B两点间；

②闭合开关，移动滑动变阻器滑片到某一合适位置时，记下__________________
③断开开关，取下A、B间的元件，将________ 接在A、B两点间；

④闭合开关，调节滑动变阻器，使________________；

⑤读出________，即可知道Rx的阻值．
[image: image28.png]



27. 如图所示电路中，a、b、c、d为四个接线柱，闭合开关后，等L不亮，已经确定是由于灯泡开路或短路引起的．在不允许拆开电路的情况下，请你用一只电流表或电压表对故障进行判断，请将电表接入的位置、开关的开闭情况以及观察到的现象和结论填入下表．
	
	仪表、方法(接在何处、开关开闭情况)
	现象和结论

	示例：
	电压表 并联在ab间，开关闭合


	若V表有示数，则L开路

若V表无示数，则L短路

	1、
	
	

	2、
	
	


28．小华用如图所示的电路，研究通过导体的电流与电阻的关系。电源电压不变。

[image: image3]     
[image: image4]
（1）实验过程中，小华每次改变电阻箱R的阻值后，通过调节________________，始终保持________________示数不变。

（2）上表是小华实验过程记录的数据，可以初步得出的实验结论是________________
（3）小华做第4次实验时，将电阻箱R的阻值从30Ω变为40Ω并做相应调节后，记录电流表示数。这个示数是

(        )
A．0.2A         B．0.17A          C．0.15A         D．0.13A
（4）小华对表格数据进行转换处理后，在坐标系中画出一条正比例函数图线。该坐标系是以电流I为纵坐标，以________________为横坐标建立的。

29．在“伏安法测定值电阻”的实验中，小明同学所用电源电压恒定不变，但电源电压未知，滑动变阻器标有“20Ω  1.5A”的字样，电压表和电流表的量程合适，他已连接了部分电路，如图甲所示。请你接着完成下列问题：
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甲                                     乙
（1）该实验的原理是       
（2）用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整。

（3）当电压表的示数为2.4V时，电流表的示数如图乙所示，则其示数为      A，电阻丝的电阻为         Ω。

（4）进行了上步计算后，小明认为实验完成了，小亮则认为仅这样就得出电阻的阻值不够可靠。原因是                                    
（5）小芳连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的过程中发现，电流表的示数变大时，电压表的示数反而减小，电流表的示数变小时，电压表的示数反而增大。经检查所有器材均完好。你认为出现上述实验现象的原因是                               
[image: image30.png]


（6）小芳正准备继续实验，发现电压表已损坏。她利用余下的电流表和滑动变阻器完成对Rx的再一次测量。请你在右图方框中画出设计的电路图，并完善下列步骤。

①按照电路图连接好电路；

②调节滑动变阻器的滑片，使接入电路的阻值为       时，
读出电流表的示数I1；

③再调节滑动变阻器的滑片，使接入电路的阻值为      时，

读出电流表的示数I2；

④根据已知条件和测量结果，写出定值电阻的表达式：Rx=                 
30．在如图所示的电路中，电阻R1的阻值为10Ω。闭合电键S，电流表Al的示数为0.3A，电流表A的示数为0.5A。
求：(1)通过电阻R2的电流。(2)电源电压。(3)电阻R2的阻值。
31．半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间，其电阻受温度影响较大，如图甲所示是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图象。根据这种半导体材料电阻的特性，某物理兴趣小组的同学设计了如图乙所示的电路，用来测量某一环境的温度，已知定值电阻R0＝10Ω，电源电压保持不变。

[image: image5]
（1）当环境温度为20℃时，电流表的示数为0.2A，电源电压是多少？

（2）电流表的示数为0.4A时，当时的环境温度是多少？
32．实验室有一种小量程的电流表叫毫安表，用符号[image: image6.jpg]


表示，在进行某些测量时，其电阻不可忽略。在电路中，我们可以把毫安表看成一个定值电阻，通过它的电流可以从表盘上读出。利用图示电路可以测量一个毫安表的电阻，电源的电阻不计，R1=140Ω，R2=60Ω。当开关S1闭合、S2断开时，毫安表的读数为6mA；当S1、S2均闭合时，毫安表的读数为8mA。求毫安表的电阻RA和电源的电压U
九年级物理学科阶段性质量调研（2011.12）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


一、选择题(每小题只有一个选项符合题意；每小题2分，共30分)
二、填空（每空1分，共23分）
16．                    

17．         
         
18．         
         
         
         
19．        A，        V，___________Ω．
20．

21．        Ω；        Ω。
22．        V，         V，        A
23．       A， ______V．
24．        ，      V， ___  Ω

三、综合应用（25题3分，27题6分，30题6分，31题4分，32题5分，共47
25．         
         
26．①将_______       _接入A、B两点间；

②记下__________________
③将______       __ 接在A、B两点间；

④使_______       _________；

⑤读出____       ____，即可知道Rx的阻值．
27.

	
	仪表、方法(接在何处、开关开闭情况)
	现象和结论

	示例：
	电压表 并联在ab间，开关闭合


	若V表有示数，则L开路

若V表无示数，则L短路

	1、
	
	

	2、
	
	


28．（1）通过调节________________，始终保持________________示数不变。

（2）结论是_____________________________
（3）(      )
（4）以________________为横坐标建立的。

29． （1）该实验的原理是       
（2）将图中的电路连接完整
（3）          A，         Ω
（4）原因是                               
（5）原因是                               
（6）
①按照电路图连接好电路；

②使接入电路的阻值为       时，
③使接入电路的阻值为      时，
④ Rx=                 
30．(6分)
31．(5分)
32．(4分)
九年级物理学科阶段性质量调研参考答案
一、选择题(每小题只有一个选项符合题意；每小题2分，共30分)
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	A
	B
	B
	C
	D
	C
	B
	C
	B
	B
	C
	D
	C
	D
	B


二、填空（每空1分，共23分）
16．不高于36 V   并联

 17．变大 
变小 
18．导体
变小 
长度 
  长  
19．0.5A，3V， 10  Ω．     21．  20  Ω；   20 Ω
22．5．5 V，2.5 V， 0.3 A    23． 0.6 A， 15__V．
24．  甲  ， 6 V， 10 Ω

三、综合应用（25题3分，27题6分，30题6分，31题4分，32题5分，共47分）
25．  24 
 横截面  
26．①_RX__②_V表示数__③电阻箱_④__V表示数不变___⑤_电阻箱__， 
27．略
28．（1）_滑变__， ___V表___
（2）__电压一定，电流与电阻成反比
（3）______C_____
（4）__电阻倒数 
29． （1）欧姆定律（3）0.24 A   10 Ω
（4）  没有多次实验减少误码差     
（5）     V表并联在滑变两端      
（6）②  0   ③ 20欧   ④ 略 
30．（6分）
（1）
2A 


2分


    （2）
3V 


2分



    （3）
15欧  

2分
31．(5分)
（1）
12V 

2分



（2）
20欧 

2分



（3）
40℃  

1分
32．当S1闭合、S2断开时，有U＝6×10-3A×（140Ω+60Ω+RA）    ①  1分
当S1、S2均闭合时，有U＝8×10-3A×（140Ω+RA）           ②
 1分
由①②式可解得：
（1）RA=40Ω   






1分

（2）U＝1.44Ｖ






1分
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