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2015——2016学年度上学期期中质量检测

九年物理试题

 一、选择题选择题（本题包括16个小题，本题共36分．1-12小题为单选题，每小题2
  分，13-16小题为多选题，每小题2分．漏选得2分，错选多选均不得分．）（g取10N/kg）
1. 下列说法正确的是（      ）。

 A．内能是分子热能和分子动能的总和
 B．物体运动越快，物体的动能越大，内能就越大

 C．在水平地面上静止的0℃的冰块不具有内能和机械能

 D．任何物体都具有内能，但不一定有机械能

2．甲乙两物体质量相等，初温相同，把甲投入一杯热水中，平衡后水温降低Δt ℃，把甲
  捞出后（设水与热均未损失），再投入乙，热平衡后水温又降低了Δt ℃．由此可得出:

  A．甲的比热容大; B．乙的比热容大; C．甲、乙的比热容一样大;　 D．无法确定 .

3．下列说法中正确的是（　　）

  A．没有吸热过程和放热过程，说热量是毫无意义的。

  B．物质的比热容与物体吸收的热量、物体的质量及物体温度的变化有关。

  C．两个物体升高相同的温度，吸收的热量也一定相同。

  D．热总是从含有热量多的物体传递给热量少的物体。

4．初春育秧，为防霜冻，农民傍晚要向秧田注水，白天再将水放掉。其物理原理是（    ）
  A.水蒸发吸热能制冷  [image: image41.jpg]


       B.4℃水的密度最大
  C.水有较大的比热容         D.水的导热性能较差

5. 关于热机的效率，下列说法中正确的是

  A.热机做的有用功越多，效率就一定高   B.热机的功率大，效率就一定高

  C.热机消耗的燃料越多，效率就一定高   D.以上说法都不正确
6．小明学习了电路知识后，想利用发光二极管设计一个带有指示灯开关的照明电路，晚间关闭照明灯后，利用二极管发出的光指示开关所在的位置．他共设计了四个电路，如图所示，其中L为节能灯，规格为“220V  15W”、D为发光二极管，规格为“1.2V  0.002A”、S为单刀双掷开关、R为限流电阻．图中能够满足要求的电路（　　）

	　
	A．
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	B．
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	C．
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	D．
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7．如图所示，通草球甲、乙相互排斥，甲、丙相互吸引，如果已知甲带正电，那么乙、
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  丙的带电情况是（　　）

 A.乙带负电、丙带正电
B.乙带正电、丙带正电

 C.乙带负电、丙带负电或不带电D.乙带正电、丙带负电或不带电
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8．如图所示电路.若要使R1R2并联.则（　　）
A.只闭合S1. B.只闭合S2  C.只闭合S1,S2  D.只闭合S1S3
9．关于铜导线，下列说法正确的是

 A．铜导线是导电能力最好的导线 B．铜导线均匀拉长后，电阻变小

 C．铜导线截成两段后并成一根使用，电阻变小 D．铜导线的温度升到足够高时，电阻为零
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10．下列物品中使用了半导体材料的是

  A．机器人   B．白炽灯   
C．滑动变阻器  
D．机械手表

11． 如图所示是研究电流与电压、电阻的关系的电路图，
实验分“保持电阻不变”和“保持电压不变”两步进行。在
“保持电阻不变”这一步实验时应（    ） 
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A．保持R2滑片的位置不动                      

B．保持R2两端的电压不变 

C．保持R1不变，调节R2滑片到不同的适当位置

D．保持电路中电流不变

12．如图所示，电源电压恒定，当S接a时，电流表A1与A2
的示数之比为3：5；当S接b时，电流表A1与A2的示数之比
为2：3，则R2与R3的电阻之比为：
A.9：10      B.4：3     C.3： 4    D.5：2
13．如图所示，某电子线路板上有一个由三个电阻R1、R2和R3构成的局部电路．已知通过
R1和R2的电流分别为4mA 和10mA，则通过R3的电流可[image: image6.png]22 2R (ZXXK.COM)




能是（  ）
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  A．4mA
 B．6mA
 C．10mA
   D．14mA
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14．如图所示，电路中的甲、乙两只灯泡都在发光，当把滑动变阻器的滑片P向b端滑动时（设电源电压不变），则：                                   A．甲、乙两灯都变暗 B．甲灯变亮，乙灯变暗
C．电压表示数变大 D．电流表示数变大
15．下列关于内能说法正确的是（　　）

A．物体内能增大，可能是吸收了热量
B．物体的内能增大，一定是外界对物体作了功

C．同一物体，温度越高，内能越大  
D．机械能增大，内能一定增大
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16．如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，
  将变阻器滑片向左移动时
  A．灯泡L1亮度不变、L2亮度不变
  B．电流表示数变小，电压表示数不变 
  C．电流表示数不变，电压表示数变大
  D．电流表、电压表示数均不变
二、填空题（本题包括5个小题，每空1分，共14分）

17.在热机里，通常汽油机的效率比柴油机的效率要________(填“高”或“低”)；飞机通常用汽油机是因为______     ________；一些重型运输工具，如轮船、火车、大型载重汽车的内燃机使用的是____         ____.
18．汽油机的一[image: image7.png]22 2R (ZXXK.COM)




个工作循环是由 ________ 个冲程组成，其中对外做功________ 次．在
压缩冲程中，气体的温度升高，这是通过________ 的方式增加内能．为了不让汽油机
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在工作时温度升得太高，在[image: image8.png]22 2R (ZXXK.COM)




设计制造时，汽缸外有一个水套，让汽缸
被水包围着，这是通过________ 的方式减少汽缸内能． 

19．如图所示电路，要使灯L1、L2组成串联电路，应闭合
开关_________；要使L1、L2组成并联电路应闭合开
关_________，同时闭合_________是绝对不允许的。
20．如图所示的电路中，电源电压不变。只闭合开关S2时，
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 电压表示数为6V ；只闭合开关S1时，电压表示数为2V ，
 若已知L2的阻值 为10 Ω，则电源电 压为         V ，
 L1的阻值为       Ω
21．如图a所示电路中，R为滑动变阻器，R0为定值电阻，电源两端
   的电压不变，改变R的滑片位置，电压表示数随电流变化的图线如图b所示，则R0的
   阻值为________，电源电压为_________V．
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三、作图题（本题包括3个小题，每小题3分，共9分）

22.将电源、电压表和电流表的符号分别填入右图所示电路中合适的空白处，使小灯
   L1、L2都能发光，且电流表测通[image: image9.png]22 2R (ZXXK.COM)




过L1的电流。
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23. 给你一个电池组，一个单刀双掷开关S1，一个单刀单[image: image10.png]22 2R (ZXXK.COM)




掷开关S2，两只灯泡，要求闭
  合或开启开关，既可组成串联电路又可组成并联电路．试画出你的设计电路图
24．在测小灯泡电阻的实验中，所用小灯泡的额定电压是3．8V，其电阻大约是8Ω。
 （1）画出实验电路图。
 （2）根据你设计的电路图，把所给元件连接成电路，导线不能交叉。
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四、简答题（本题包括1个小题，共4分）

25．验电器的金属箔片已经张开了一定的角度，站在地上的人用手去接触验电器的金属球会出现 什么现象？为什么？
五、计算题(本题包括3个小题，共22分。要求写出必要的文字说明、公式、计算过程、数值、单位和答)

26．（6分）某中学为学生供应开水，用锅炉将200kg的水从25℃加热到100℃，燃烧了
   6kg的无烟煤，水的比热为4.2×103J/（kg·℃），无烟煤的热值是3.4×107J/kg，试 求：（1）锅炉内200kg的水吸收的热量是多少？
  （2）6kg无烟煤完全燃烧放出的热量是多少？
  （3）此锅炉的效率是多少？
27.（9分某校初三物理课外活动小组的同学对两个定值电阻R1、R2和一个滑动变阻器R3的阻值进行测定，将这些元件连接成的电路如图所示。闭合S1，断开S2，将滑动变阻器的阻值调到最大时，电流表的示数是0.2A，电压表的示数是2V。若将S1、S2都闭合，将滑动变阻器的阻值调到零时，电压表的示数是6V，电流表的示数是0.9A。求： 
（1）定值电阻R1的阻值多大？
（2）滑动变阻器的最大阻值是多大？
（3）定值电阻R2的阻值是多大？
[image: image35.wmf]
28．（7分）如图所示的电路中，电源电压保持不变，R1=[image: image11.png]22 2R (ZXXK.COM)




R3=4Ω，R2=6Ω，试求：
（1）当开关S1、S2都断开时，电压表示数为9V，此时电流表的示数为多少，电源电压为
多少？
（2）当开关S1、S2都闭合时，电流表和电压表的示数各为多少？
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六、实验、探究题（本题[image: image12.png]22 2R (ZXXK.COM)




包括4个小题，共35分）

29．（8分）小明同学学习了燃料的热值后，考虑到燃料燃烧放出的热量会被水吸收，而水的比热已知。（注：燃料完全燃烧放热用Q放=mq计算,某燃料的热值用q表示；其质量用m表示）。自己设计一个实验来探究煤油和菜籽油的热值的大小关系。他组装了图所示的装置进行实验，记录结果见下表：
	燃料
	加热前的水温/℃
	燃料燃尽后水温/℃

	煤油
	25
	44

	菜籽油
	25
	34


（1）为了保证实验结论的可靠，小明同学选择了两套相同装置，在实验中还应控制：煤  
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   油和菜籽油的      相同、及          相同（4分）
（2）分析得出：煤油和菜籽油两种燃料中，热
   值较大的是          
（3）小明同学还想利用这种实验方案计算出煤油和
 菜籽油的热值，那么小明还需要补充的实验仪器
  是：      。利用此实验方法计算出的热值将比真
   实值     （偏大/偏小）。
说说你的看法                                    
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30．（10分）在探究了电阻上的电流跟两端电压的关系后，同学们又提出了电流与电阻
有什么关系这一问题。请你和他们一起解决下列问题：
(1)如图所示，用笔画线代替导线，
将实验电路连接完整。（1分）
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(2) （1分）在导线连接完成后，闭合开关
前还应____________________[image: image14.png]22 2R (ZXXK.COM)




___________。

(3) （2分）闭合开关后，移动滑片时发现电流表没
有示数，电压表有明显的示数。
则发生故障的原因可能是
________________________________________________。

(4) （4分）排除故障后，同学们继续进行实验。一位同学在读取完电流
表示数后，直接拆下阻值为5 Ω的电阻改换成阻值为10 Ω的电阻。他认为这样操作简捷高效。那么，

①电压表示数会怎样变化：
___________________________________________________。

②请你指出他在操作中的错误：
______________________________________________。
(5) （2分）分析表中实验数据，请你总结出电流与电阻的关系：
_____          ___                                     ______。

31． (7分) 在“科学探究：物质的比热容”中：
(1)设计实验时应运用控制变量法：
①用水和煤油做实验，应使水和煤油的_____           ___相等；
②用电加热器加热，应用了电加热器在相同时间内对外供热______        __的特点；
(2)实验所需的器材有：电加热器、____________、搅拌器、天平、电源、计时的秒表、
   水和煤油；
(3)实验中得到如下一组数据：
	烧杯号
	液体
	质量m/g
	初温t1/℃
	末温t2/℃
	加热时间t/min

	1
	水
	300
	20
	30
	12.3

	2
	水
	120
	20
	30
	6.2

	3
	煤油
	300
	20
	30
	6.1

	4
	煤油
	300
	20
	25
	3.1


①比较分析1、3号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：质量相等的不同物质，升高相同的温度，吸收的热量不同； 
②比较分析1、2号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：
________________________________________________________________；
③比较分析____号和____号烧杯的实验记录，可以得出的初步结论是：质量相等的同种物
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质，升高不同的温度，吸收的热量不同；

④实验说明物体[image: image15.png]22 2R (ZXXK.COM)




吸收热量的多少不仅与物体的质量和升高的温度有关，还与________________有关；
[image: image40.wmf]32．（10分）在做“伏安法测量定值电阻”的实验中，小明同学设计了如图甲所[image: image16.png]22 2R (ZXXK.COM)




示的电路，请你完成下列问题.

（1）该实验的原理是_____________________.  
（2）连接电路时，应将开关 __________；闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到最_____   

端（填“左”或“右”）. 
（3）连接完电路后，闭合开关，无论怎样移动滑片，电流表指针均无偏转，电压表的指
 针有明显的偏转，这可能是由于_________造成的.
（4）调节滑动变阻器，把测量的几组数据描成如图乙所示的图象，则该电阻的阻值
R=__         Ω.
(5)完成上述实验后，小明还想测量一段电炉丝的电阻Rx，可是在连接电路时，发现电流
表和滑动变阻器都已损坏. 于是小明就利用刚才已测得的定值电阻R，重新设计并连
接了如图所示的电路.电源电压未知且恒定不变. 
请把下列实验步骤补充完整：
只闭合开关S1，_________________________________________________；
 __________________________________[image: image17.png]22 2R (ZXXK.COM)




___________________________．（4分）
电阻表达式：Rx=______________．（1分）
九年物理参考答案

一、1-5DBACD  6-10BDCCA  11-12CC 13BD 14AC 15AC 16AC
二、   17．低  汽油机较轻便  柴油机       

   18．四；一；做功；热传递； 19．．S2 ；S1、S3；S1 、S2、S3    20．6；20     21．1   10
三、作图题

22题
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23题

24题  略
四、简答题（本题包括1个小题，共4分）

25．答：出现金属箔片闭合现象．

验电器的金属箔片已经张开了一定的角度，因为同种电荷互相排斥，说明金属箔带有电荷，用手接触验电器的金属球后，因人体是导体且站在地上，则人将电荷和大地上的电荷发生中和了，所以金属箔片会闭合．

五、26．（1）6.3×107J；（2）2.04×108J；（3）30.9%．
27．（1）20Ω （2）20Ω（3）20Ω

28．（1）1.5A．  15V（2）电流表为6.25A，电压表示数为15V．
六、29. （1）质量；水的质量；（2）煤油；
（3）天平；偏小；燃烧放出的热会散失到空气中，又或被烧杯等实验装置吸了热，
使Q放大于Q吸．
30．（1)如图所示　(2)滑动变阻器的滑片移到阻值最大一端
(3)电阻处出现断路　(4) ①变大　
②在更换电阻之前没有断开开关　
(5)[image: image19.png]22 2R (ZXXK.COM)




当电压不变时，电流与电阻成反比

31. （1）①质量和初温；②相同；（2）温度计；
（3）②质量不同的相同物质，升高相同的温度，
吸收的热量不同；③3；4；④物质的种类．
32 （1）R=
[image: image20.wmf]I
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；（2）断开；右；（3）电阻R断路.；
（4）3Ω；（5）读出电压表的示数为U1；再闭合开关S2，读出电[image: image21.png]22 2R (ZXXK.COM)




压表的示数为U2；
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