初中生自主学习能力专项调研

九年级物理学科试卷

                命题人：殷备战      审核人：吴双全  张军     2012年1月
注意事项：本试卷分三部分，共6页，计32题.总分值100分.考试时间100分钟.

          友情提醒：请认真阅读，仔细审题，冷静思考.

一、选择题：（每题2分，共30分．在每小题给出的四个选项中，有一个正确的．）
１．如图所示，生活中涉及的几个工具，其中属于省力杠杆的是 
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２．在四冲程汽油机的工作过程中，使燃料混合物内能不断增加的是           
    A.吸气冲程    
B.压缩冲程  
C.做功冲程   
D.排气冲程

３．如下图所示的几种情景中，人对物体做了功的是 
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４．在探究“并联电路电流规律”的实验中,用电流表测出A、B、C三处的电流分别为IA=0.4A、IB=0.2A、IC=0.2A，在表格中记录数据后，下一步应该做的是 

A.整理器材，结束实验    

B.分析数据，得出结论


C.换用不同规格的小灯泡，再测出几组电流值
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D.换用电流表的另一量程，再测出一组电流值

５．关于如图所示的电路，下列说法中正确的是                              

A.S闭合后，L1、L2并联且都能发光     

B.S 闭合后，电路将发生短路


C.要使L1、L2串联，可去掉导线a

D.若将导线 M 从接线柱 B 改接到接线柱 A 上，则S闭合后电路将发生短路

６．火车的车厢后面有两间厕所，只有当两间厕所的门都关上时（每扇门的插销相当于一个开关），车厢中的指示牌内的指示灯才会发光，指示牌就会显示“厕所有人”字样，如图所示，提醒旅客厕所内都有人．你认为最符合上述要求的电路图是            
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７．下列实验中，采用多次测量，其目的相同的是哪几组：①研究串联电路的电流特点 ②伏安法测定值电阻的阻值 ③研究杠杆平衡条件 ④探究使用定滑轮的特点

   
A.①②       
B.②④          
C.③④         
D.①③④
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８．如图所示，下列四个电路图中与右边实物图对应的是
[image: image21.png]


９. 在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则下列接法正确的是   


A.M接C，N接D  

B.M接A，N接B  



C.M接C，N接B  

D.M接A，N接D
10．要测量小明通过楼梯上楼时的功率，不需要测量的是


A.身体质量   
B.通过的楼梯高度
C.通过的路程    
D.上楼所用的时间
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11．如右图，同一小球在同一高度以相同速度向三个不同方向抛出（不
计空气阻力），设小球刚落地时的速度分别为V1、V2、V3，则：


A.V1＞V2＞V3    
B.V1＜V2＜V3    

C.V1 = V2 = V3    
D.无法确定
[image: image23.png]


12．两个相同的容器分别装了质量相等的两种液体，用同一加热器分别给它们加热时，液体的温度与加热时间关系如图所示．根据图线可知


A.甲液体的比热容大于乙液体的比热容


B.如果升高相同的温度，两种液体吸收的热量相同


C.加热时间相同，甲液体吸收的热量大于乙液体吸收的热量


D.加热时间相同，甲液体升高的温度比乙液体升高的温度多

13．用一个电源、一个开关、两个电流表、两个灯泡，组成了如图所示的四个电路，其中电流表A1能正确测灯L1的电流的是    
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14．酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车,如图是它的原理图．图中酒精气体传感器的电阻与酒精气体的浓度成反比,如果测试到的酒精气体浓度越大,则

A.传感器的电阻越大        B.通过传感器的电流越小

C.电压表的示数越小        D.传感器两端的电压越小
15．如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，电路正常工作．过了一会儿，灯L熄灭，两个电表中只有一个电表的示数变大，则下列判断正确的是
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A.可能是电阻R短路，电流表的示数变大 [image: image27.emf]   

B.一定是灯L短路，电流表的示数变大


C.可能是电阻R断路，电压表的示数变小    

D.可能是灯L断路，电流表的示数变小
二、作图、填空题（第16题每小题2分，其余每空1分，共24分.)

16．完成下列作图：

（1）请画出图甲中杠杆在图示位置平衡时，作用在B点的最小的力的示意图.（保留作图痕迹）
（2）小明家住二楼，正装修房子，他想用如图乙所示的器材，把材料送到二楼窗口去，请帮他设计好滑轮组的绕绳方法.
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[image: image29.bmp]（3）请在图丙中的两个虚线框内，选填 “电源”和 “开关”的符号，并满足当开关都闭合时两灯组成并联电路．
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17．在右图中，A装置是  ▲  滑轮（选填“定”或“动”）．若用
30N的拉力将旗帜匀速提升10m(不计摩擦和绳重），则拉力所
做的功为  ▲  J．
18．“神舟”航天飞船的表面层由耐高温材料制成，这是因为飞船从太空返回地面过程中与大气发生摩擦，飞船的  ▲  能转化为  ▲  能，导致温度升高.
19．同学们了解一些常见电现象中的电流、电压，对我们处理一些问题是有益处的，如手机通话时的电流约为300mA=   ▲   A；天空产生闪电时电压约为107V=   ▲   kV．

20．如图所示，电源电压是5V且不变，L1和L2的连接关系是   ▲    联．S闭合后电压表示数为3V，则灯Ll两端的电压为   ▲   V，灯L2两端的电压为  ▲  V．
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21．改变内能的方式有两种．在上图（a）、（b）中，能说明热传递改变内能的是图  ▲  ，能说明做功改变物体内能的是图  ▲  （选填“(a)”或“(b)”）．
22．如图电路中，要使灯L1、L2并联发光，则应闭合开关  ▲  ，
断开开关   ▲   ；若同时闭合开关S1 、S3，电路就会发生

   ▲   现象．
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23．如右图，在电路中，若甲乙两处分别装入电表，当开关闭
合后两灯均能发光，则甲处电表是    ▲    表，乙处电
表是    ▲   表．
24．如图，如果将不同的导体分别接到A、B之间，闭合开关，
可通过观察、比较    ▲   来判断不同导体电阻的大小，
若两个导体的电阻差异不大，则可以用   ▲   表替换灯
泡，作进一步的判断．
三、解答与探究题（第25题6分,第26题4分,第27题5分,第28题7分,第29题5分,第30题5分,第31题6分，第32题8分，共46分．）
25．如图所示，小明在探究“杠杆的平衡条件”实验中所用的实验器材有：杠杆、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的钩码若干个． 
（1）实验前，将杠杆中点置于支架上，发现杠杆右端下沉．此时，应把杠杆两端的平衡螺母向  ▲  (选填“左”或“右”)调节，使杠杆在不挂钩码时，使杠杆在  ▲   
位置平衡．这样做的好处是：便于在杠杆上直接读出   ▲   ．
（2）杠杆调节平衡后，小明在杠杆上A点处挂4个钩码，在B点处挂6个钩码杠杆恰好在原位置平衡．于是小明便得出了杠杆的平衡条件为：   ▲   ．他这样得出的结论是否合理？    ▲   ；为什么？        ▲       ．
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26．国庆长假小涵到公园游玩，在儿童游乐园里，小涵看到小朋友爬上滑梯后，可以沿着三条不同的路径滑到地面，小涵联想到物理课上刚研究过动能和势能的转化，于是她对此现象产生了探究的兴趣．回家后小涵利用等高且材料相同的斜面AC、BC(AC<BC)模拟滑梯进行实验探究，如图所示．她将同一物块分别从AC、BC顶端由静止滑下．
（1）若不计摩擦，物块下滑过程中机械能的转化是      ▲      ；
（2）物块滑至A、B时动能是否相等呢?请你帮小涵设计一个判断物块到达A、B点时动能大小的实验方案．(2分)
                                         ▲                                     
（3）实际生活中摩擦不可避免，你认为小涵同学在实验中物块到达A、B点时的动能 
    ▲    (选填“相等”或“不相等”) ．
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27．实验课上，同学们把两个相同规格的小灯泡连接在如图甲所示的电路中，闭合开关后，两灯发光．此时，一同学不小心把L1的玻璃外壳打破了，结果L1熄灭，L2却更亮了.这是为什么呢？他们提出猜想：

猜想一：可能L1处发生断路；

猜想二：可能L1处发生短路．
（1）根据串联电路的特点，可知“猜想一”是  ▲  
(选填：“正确”或“不正确”)的．
（2）针对“猜想二”，同学们找来一只电压表，先后并联在L1、L2两端，如图乙所示.假如“猜想二”是正确的，则电压表并联在L1两端时   ▲   示数(选填“有”或“无”)，并联在L2两端时   ▲   示数(选填“有”或“无”) ．
（3）实验发现两次电压表均有明显读数，且L1两端电压比L2两端电压小，说明“猜想二”也不正确．你认为L1熄灭、L2更亮的原因可能是(  ▲  )

A．L1电阻变大    B．L1电阻变小    C．L1电阻不变   D．L2电阻变小
28．探究电流与电压、电阻的关系．
【提出问题】通过导体的电流与导体两端电压及导体电阻的大小有什么关系？

【猜    想】①导体的电阻一定时，通过导体的电流与其两端电压成正比．
        ②导体的电阻一定时，通过导体的电流与其两端电压的平方成正比．
③导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比．
【实验器材】电源（电压恒为4.5V），电流表、电压表各一只，开关一个，三个定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω），两只滑动变阻器（20Ω  2A、50Ω  1A），导线若干．
[image: image40.bmp]
【实验过程】（1）根据图所示实物图在虚线框内画出电路图．
（2）小明按图正确连接电路后，闭合开关，发现电流表有示数，电压表指针超过量程．小明操作中的错误是                    ▲                    ．
（3）小明改正错误后继续实验，通过改变定值电阻R两端的电压，测得电流、电压的值如表一．分析数据可得出猜想   ▲   是正确的．
表一                                  表二

	电压U/V
	1.2
	1.6
	2.0
	2.4
	2.8
	
	电阻R/Ω
	5
	10
	15

	电流I/A
	0.12
	0.16
	0.20
	0.24
	0.28
	
	电流 I/A
	0.30
	0.15
	0.10


（4）小红在探究猜想③时，先将5Ω的电阻连入电路中，闭合开关，移动滑片，使与电阻并联的电压表的示数为1.5V，并记下电流值；再分别改接10Ω、15Ω的电阻，重复上述实验，得到了表二中的实验数据．分析数据得出，猜想③是正确的．实验中，小红多次移动变阻器滑片的目的是      ▲      ．
（5）小华在探究猜想③时，重新设计了电路，保持电压表示数为3V，得到了与表二相同的数据，也完成了探究．小华与小红的实验相比不同之处是：      ▲     ．
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29．小明健身用的拉力器结构如图所示．他用250N的拉力向下拉动拉杆，使20kg的配重块在2s内匀速升高40cm．不计拉杆和绳的重力，g取10N/kg．求：
（1）2s内配重块运动的速度；                
（2）拉力的功率；                  

（3）此过程中拉力器的机械效率．

30．某中学为学生供应开水，用锅炉将200kg的水从25℃加热到100℃，燃烧6kg的无烟煤，水的比热为4.2×103J/(kg·℃)，无烟煤的热值是3.4×107J/kg，试求：

（1）锅炉内200kg的水吸收的热量是多少？
（2）6kg无烟煤完全燃烧放出的热量是多少？此锅炉的效率是多少？
31．如图所示，R1=40Ω，R2=10Ω．当开关S闭合后，通过电流表的示数为0.3A，求：
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（1）电阻R1两端的电压；
（2）电阻R2中的电流；
（3）电路的总电阻．
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32．如图甲是某电子秤的原理示意图，已知电阻R0＝50Ω，电源电压为30V且保持不变．压力传感器R的阻值随所受压力F变化的图象如图乙所示，当电压表的示数为10V时，电流表示数多大？被测物体的质量多大？（托盘的质量忽略不计，g取10N/kg）
初中生自主学习能力专项调研九年级物理参考答案
一、选择题：(每题2分,共30分)
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	B
	B
	A
	C
	B 
	A
	D
	A
	C
	C
	C
	A
	C
	D
	D


二、作图、填空题（第16题每小题2分，其余每空1分，共24分)
16.省略
17.定   300                18.机械   内             19.  0.3   104
20.串   2    3             21.（a） （b）           22. S1、S2       S3      短路
23.电流    电压            24. 灯泡的亮度    电流  
三、解答与探究题（第25题6分,第26题4分,第27题5分,第28题7分,第29题5分,第30题5分,第31题6分,第32题8分.共46分）  
25. （1）左      水平       力臂      

（2）F1 l1= F2 l2       不合理       结论具有偶然性（结论[image: image1.png]K 3 2B (ZXXK.COM)




没有普遍性）                 （每空1分）
26.（1）重力势能转化为动能（1分）    （2）在斜面AC、BC的底端分别放一个完全相同的木块，比较木块被物块撞击后移动距离的远近（2分）  （3）不相等（1分）       
27.（1）不正确（1分）   （2）无（1分）   有（1分）  （3）B（2分）
28.（1）省略 （2分）（2）未将滑动变阻器滑片放在最大电阻值处（1分）（3）①（1分）
（4）保持电压表示数不变（1分）   （5）小华将电压表并联在滑动变阻器上（2分）
29.（1）
[image: image2.wmf]mg

G

=


[image: image3.wmf]N

kg

N

kg

200

/

10

20

=

´

=




[image: image4.wmf]t

s

v

=



 EMBED Equation.3  [image: image5.wmf]s

m

s

m

/

2

.

0

2

4

.

0

=

=

                                          1分

（2）P=W总/t =100J/2s =50w（或P =Fv =250=50w）
2分
（3）
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30.（1）水吸收的热量

       Q吸=C水m(t末-t初）

       =4.2103200(100-25)=6.3107J                                  2分
（2）无烟煤完全热量
       Q放=qm =63.4107J=2.04108J                                     2分
效率=Q吸/Q放=30.88%                                            1分
31.（1）
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（2）
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   （3）
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32.I = U 0 / R0 =10V/50Ω=0.2A                                          2分
   U1 = U - U 0 =30V - 10V = 20V                                       1分
   R = U1/I = 20V/0.2A = 100Ω                                         2分
   由图像可知：F＝240N                                               1分

   m ＝G/g = F/g = 240N/10N/kg = 24 kg
2分
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