苏科版九年级物理第15章电功电热单元测验卷

班级_____ 姓名________ 学号_____

一、选择题（每题2分，共24分）

1.下列选项中，不是功率单位的是  (         )

A．m2的铝芯线，结果酿成一场火灾。分析火灾的原因其实很简单：就是电工安装的导线与测算应采用的导线相比，          较大，根据           定律可知，导线上产生的热量也较多．导致导线的绝缘皮烧坏，最终引发了火灾。
21．如图所示的电路中，电源电压为6V，开关S断开时，电流表的示数为0.3A，开关S闭合时电流的示数为0.5A，则R2的阻值为______Ω，R1消耗的功率是______W，2秒种内整个电路消耗的电能是______ J．
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22．通过某导体的电流为0.5A，工作10s电流做功180J，可知导体两端的电压为___  ___V；在该导体两端的电压为零时，导体的电阻为__ ______Ω。
23．如图所示的电路中，灯L标有“3V 0.9W”、滑动变阻器R上标有“20Ω 1A”的字样，电压表量程为0～3V，则灯L正常工作时的电流为________A。若电源电压为4.5V，为了保证电路中各元件安全工作，滑动变阻器连入电路中的最小阻值是________Ω。
三、作图与实验探究题（共26分）
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24．(7分)(1)如图(a)所示的电路未画完整，请你在图中的①②的缺口处选择开关与灯泡的符号填上，并把③处的三孔插座连接好。(2)将如图(b)所示电水壶的3条接线按照安全用电的原则对应连接到插头上。
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25．(2分)如图是“探究电流通过导体产生热量与导体电阻关系”的实验装置，甲乙两电阻丝，阻值分别为R和2R，分别浸在相同质量和相同初温的煤油中，每一烧瓶里各插一支温度计，则闭合开关，经过一段时间，两电阻丝产生热量的多少是通过____________________________反映出来的；采用这种连接方式的目的是___________________________。
26．(6)小丽做测量小灯泡电功率的实验（小灯泡标有“2.5V”字样）．

（1）如图甲所示，小丽所接的实验电路存在连接错误，但只需改动一根导线，即可使电路连接正确．请你在应改动的导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法．
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（2）电路连接正确后，闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表有示数．接下来应进行的操作是________．
A．更换小灯泡

B．检查电路是否断路

C．移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光

（3）实验过程中，当电压表示数为_________V时，小灯泡达到额定功率，此时电流表的示数如图乙所示，其值为_________A，小灯泡的额定功率为_________W．
27．（3分）在“测定小灯泡功率”的实验中，待测小灯泡标有“3.8V”的字样。
（1）电源至少要用         节干电池串联；
（2）闭合开关后，欲测小灯泡的额定功率，若发现电压表的示数是2.5V，则应调节滑动变阻器，使其接入电路的电阻变        （填“大”或“小”）；
（3）若在实验中，不慎将电压表和电流表互换了位置，则小灯泡将         （填“不亮”、“很亮”、“正常发光”、“烧毁”）。
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28．(8分)几位同学在做“测量小灯泡的电功率”实验。
 (1)请画出实验电路图；
 (2）在连接电路时，开关应_______________，滑动变阻器的滑片应移到___    ___处；
 (3)小荣同学实验时，所用的电压表量程是0-3V,但刻度模糊不清，无法直接读出实验数据，却能从0-15V档的刻度线看出指针停在11.5V处，则加在电压表两端的实际电压为___    ____V。
 (4)平平同学连接好实验电路，检查无误后，闭合开关，发现电流表指针偏转，电压表指针几乎不动，该故障的原因是__________。
A．灯泡灯丝断了      B．电流表接线短       C．电源接触不良       D．灯座接线短路
（5）小明同学按同一电路连接好最后一根导线，灯泡立即发出明亮耀眼的光并很快熄灭。检查后发现连线正确，请你找出实验中两个操作不当之处：

①________________________________________________________________；

②________________________________________________________________。

四、计算与应用题（共23分）

29．(9分)一只灯泡上标有“12V  12W”的字样，(若不考虑温度对灯丝电[image: image8.png]


阻的影响)则

(1)这只灯泡的额定电流是_________A，电阻是_________Ω。
 (2)要把这只灯泡接在[image: image2.png]


电压为15V的电源上使用，应_________联一只_________Ω的电阻。[
(3)若灯泡两端的实际电压为9V，则灯泡的实际功率是_________W，额定功率是_________W。
(4) 若灯泡中的实际电流为0.8A，则灯泡的实际功率是_________W。
(5)若灯泡的实际功率是3w，则电路中的电流是_________A。 
 (6)若灯泡的实际电压[image: image3.png]


变为额定电压的4/5,则灯泡的实际功率变为额定功率的_________。
30．(6分)一天，小明注意到家中的灯泡比平常亮，他猜可能是电压超过220V，为了证实这种猜测，他做了如下实验：关闭家中其它用电器，只开一盏“220V 100W”的电灯，观察到标有“3000r/KWh”字样的电能表在20min内转盘转了121圈，求：

(1)这盏灯的电阻是多大（不计温度对灯丝电阻的影响）？

(2)20min时间内这盏灯消耗的电能是多少？小明家此时的实际电压是多少？

31．(8分)一只标有“2.5V  0.5A”的小灯泡和一只规格为“10Ω 1A”的滑动变阻器串联接在电压为3V的电源上，如图所示.求

(1)正常发光时滑动变阻器接入电路中的阻值.

(2)滑片滑动时,灯泡功率的变化范围.

(3)若小灯泡的实际功率为0.8W,求滑动变阻器接入电路中的电阻.

苏科版九年级物理第15章电功电热单元测验答案
一、选择题(每小题2分，共24分)
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	C
	D
	D
	C


二、填空题(每空1分，共27分)
13．电功  25             14．额定电压  额定功率  5  0.55  1.98×106
15．并  110  58.30       16．串  并
17．a  c                 18．4：5  5：4
19．会  不会             20．电阻  焦耳
21. 20  1.2  6           22．36  72

23．0.3  5

三、作图与实验探究题(共26分)
24．图略
25．温度计示数的变化  控制通过两电阻丝的电流相等
26．(1)图略  (2)C  (3)2.5  0.24  0.6
27．(1)3 （2）小 （3）不亮
28．(1)略  (2)断开  阻值最大  (3)2.3  (4)D  (5)连接电路时开关未断开  滑动变阻器滑片没有放置在阻值最大处
四、计算与应用题(共23分)
29．（1）1  12  (2)串  3 （3）6.75  12  (4)7.68  (5)0.5  (6)16/25
30．（1）484Ω （2）1.452×105J  （3）242V
31．（1）1Ω （2）0.2W～1.8W  (3)2.5Ω
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