第二节 探究串联电路电压的规律习题精选

基础达标

1. 灯泡 和 串联，今测得电灯 的电压为2.5V，两灯串联后总电压是4.5V，则灯泡 两端的电压是      。

2. 在下图所示的电路中，电源电压为6V，甲、乙小灯泡规格相同。当闭合开关S后，两灯都不亮。现用电压表进行检测，量出A、B两点间的电压为0，B、C两点间的电压为6伏。造成开路的原因可能是（）

A. 电源接触不良

B. 开关接触不良

C. 乙灯接触不良或灯丝断了

D. 甲灯接触不良或灯丝断了

3. 在探究串联电路中的电压规律时，下列的实验步骤正确的顺序是（）  

（1）熟悉电压表的量程和正确读数方法

（2）正确读出所测量的电压表的数据，并记录下来 

（3）根据记录的数据，分析总结串联电路的电压规律

（4）根据电路图连接正确的电路

A. （1）（2）（3）（4）   

B. （4）（3）（2）（1）

C. （1）（4）（2）（3）

D. （4）（1）（3）（2）

4. 在下图所示的电路中，S闭合时，电压表的读示数为4.5V，若断开时，电压表的示数为3V，则这时灯泡 、 两端的电压分别为（）

A. 4.5V、3V  

B. 3V、4.5V

C. 3V、1.5V

D. 3V、7.5V

5.如下图所示电路中，电源电压不变，闭合开关S后，灯泡 、 都发光，一段时间后，其中一只灯泡突然熄灭，另一只灯泡仍然发光，而电压表 的示数变小， 的示数变大，则产生这一现象的原因是（）

A. 灯 断路

B. 灯 断路

C. 灯 短路

D. 灯 短路

6.在图6-2-13所示的电路图中，能用电压表正确测出灯L1两端电压的是（）

能力提高

7. 结合课本图6.1-9和6.2-2，四人一组课外探究“盐水电池”或“水果电池”的电压与哪些因素有关，仿照课本探究步骤，写出探究实验报告．影响“水果电池”和“盐水电池”电压因素的探究实验报告

提出问题：“水果电池”和“盐水电池”的电压与哪些因素有关系？

我的猜想：______________________________________________________

猜想理由：______________________________________________________

（以探究“水果电池”或“盐水电池”的电压与两极的金属这个因素的关系为例）

设计实验：______________________________________________________

实验器材：______________________________________________________

实验步骤：______________________________________________________

分析：__________________________________________________________

实验结论：______________________________________________________

思考问题：实验过程中，实验中怎样选定电压表的量程？怎样确定哪个金属片是电池的正极？

8. 小华想请你和他一起探究串联电路的电压规律．

（1）连接如图6-2-14所示的电路，要求电压表A测量灯L1的电压，电压表B测量两灯串联的总电压，并在方框中画出对应的电路图；

（2）在按照上述连接好的电路进行探究实验的过程中，小华记录了两个电表B、A的读数分别为3V和1.5V．请结合你课堂学习知识认真分析，求出灯L2的电压，灯L2的电压为_______V；

（3）小华在认真分析实验数据的基础上，得出了如下几个结论：

①串联电路中的各部分电路的电压相等．

②串联电路的总电压等于部分电路电压的两倍．

③串联电路哪几个是错的？为什么？

以上结论中哪几个是错的？为什么？

（4）在实验中如何避免出现以上的错误？

9. 小明班级的同学在交流“控究串联电路中电压的规律”时，有几个探究小组说他们在闭合开关时灯泡不亮，老师为他们排除了故障，有的是换小灯泡，有的是再把灯泡拧紧些，有的是换掉一根导线等等。这些故障可概况为电路某处发生“断路”，如何判断电路发生断路故障的部位？小明班级的课外活动小组提出了这样的问题，并决定进行研究寻找判断“断路”故障的方法。课外活动小组对如图6-2-15所示的电路用电压表测得的数据如下表：（电压单位：伏）

	 
	Uah
	Uab
	Ubc
	Uab
	Ude
	Uef
	Ufg
	Ugh

	正常
	4.5
	0
	1.7
	0
	1.8
	0
	0
	0

	导线ab断
	4.5
	4.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	L2灯丝断或灯座松动
	4.5
	0
	4.5
	0
	0
	0
	0
	0

	开关断开
	4.5
	0
	0
	0
	0
	0
	4.5
	0


通过上表的分析，请总结出规律．

答案与提示
1.  2V    2. C    3.C    4.C    5.C

6．A (提示：两看：看与L1，并联了没有；看接线柱是否正确)

7．猜想：与水果的种类；两极的金属；盐水的浓度；两极插入的深度；两极的距离等有关：猜想理由：水果电池或盐水电池由上述几部分构成，当然与它们有关．设计实验：在其他条件不变的情况下，换用不同的金属作为电池的两极，用电压表测量出用不同的金属做电极时的电池的电压值，再进行比较．实验器材：不同金属做的水果电池或盐水电池几个，电压表，导线若干．实验步骤：选择两种金属做电极，按课本上的连线图连接好电路，测出电池的电压．更换负极的金属，连接好电路，测出电池的电压．更换正极的金属，连接好电路，测出电池的电压．思考问题：连接电压表时，首先要试触，通过试触确定电表的量程再连接好电压表，与电压表正接线柱相接的金属片为电池的正极。

8．(1)见图6—2—16所示．  (2)(1)1.5V  (3)①、②错，③对  虽然上述三个结论都符合该实验数据的关系，但真正对的是③，出现这种现象的原因是该实验中的两个灯泡完全一样．我们不能仅通过一次条件非常特殊的实验来得出串联电路的普遍规律。(4)换用不同的灯泡，多做几次上述的试验，再分析实验数据。

9.(1)正常时有：Uah=Ubc+Ude(串联电路中，电源电压等于各用电器电压之和)

  (2)ab断：若电压表“+"接b处，“-”接 a处，V=4.5，则ab导线断。

(3)L2灯丝断：若电压表“+”接c处，“-”接b处，V=4.5V，则L2灯丝断。

  (4)开关断开：若电压表“+”接g处，“-”接f处，V=4.5V，则开关断路。

总结：电路中灯泡都不亮，若电压表有示数，则被并联的用电器发生了断路故障。

