九年义务教育《教科版》九年级物理（上册）

第六章 欧姆定律   各节测试题（附参考答案）

                             第一节、欧姆定律
一、填空题：

1.导体中的______与导体两端的电压成______，与导体的电阻成______，这个规律叫做______定律，它的数学表达式是______.
2.一个定值电阻的阻值是300 Ω，接在电压为15 V的电源上，则通过该电阻的电流是____mA.若使通过该电阻的电流为0.15 A，则需要在电阻两端加上______V的电压
3.将一只灯泡接在家庭照明电路上，它正常发光时的电阻是1210 Ω，通过灯泡的电流是______mA.

4.如果一段导体中通过的电流是2 A时，它两端的电压为20 V；若要使通过该导体的电流变为1 A，导体两端所加的电压应为______；如果该导体两端所加的电压为0，该导体的电阻值为______.

二、选择题

5.根据下列一组实验数据，可以得到的结论是

	导体两端的电压
	导体的电阻
	通过导体的电流

	4 V
	5 Ω
	0.8 A

	4 V
	10 Ω
	0.4 A

	4 V
	20 Ω
	0.2 A


A.导体电阻一定时，电压跟电流成正比

B.导体电阻一定时，电流跟电压成正比

C.电压一定时，电阻跟电流成反比

D.电压一定时，电流跟电阻成反比

6.几位同学学习了欧姆定律后，根据I=U/R，导出了R=U/I.于是他们提出了以下几种看法，你认为正确的是

A.导体电阻的大小跟通过导体中的电流成反比

B.导体电阻的大小跟加在导体两端的电压成正比

C.导体电阻的大小跟通过导体中的电流和加在导体两端的电压无关

D.导体两端不加电压时，导体的电阻为零

7.某同学将两节干电池串联起来，接在电阻R1的两端时，通过R1的电流是0.5 A，他又将这个电池组接在另外一个电阻R2两端，已知R2=2 R1.通过R2的电流是

A.0.5 A








B.0.25 A

C.1 A








D.2 A

8（多选）如图4—2所示，是几位同学画出的“研究电阻R0上的电流跟电压的关系”的电路图，你认为正确的是

[image: image1.png]



三、实验题

9.做“研究电阻R上的电流跟电压的关系”的实验时，所给的实验器材如图4—3所示.（1）请你按实验要求用线将实物连接起来.

[image: image2.png]



图4—3

（2）某同学测出的数据如下表所示，请你作出通过电阻的电流跟电压的关系的图线（横轴为I，纵轴为U）.

	电阻（Ω）
	电压（V）
	电流（A）

	15
	1.5
	0.1

	15
	3
	0.2

	15
	4.5
	0.3

	15
	6
	0.4


（3）该同学经过分析实验数据，得出的结论是：电阻不变时，导体两端的电压跟电流成正比.你认为该同学的结论正确吗？你的结论是什么？

四、计算题

1.如图所示电路，电源电压6 V且保持不变，电阻R2的阻值为10 Ω，电压表的示数为4 V，求R1的阻值.

[image: image3.png]



2.下图电路中，电流表示数为0.6 A，电阻R2的阻值为20 Ω，通过R2的电流为0.4 A，

[image: image4.png]



求：(1)电压表的示数；

(2)电阻R1的阻值.

参考答案

一、填空题

1.正比，反比，I=U/R，

2. 50、45
3.182
4. 10V   10Ω
二、选择题

5.  D   6.  C   7.  B   8.  .AB

三、实验题

9.（1）图略（2）略（3）不正确.电阻不变时，导体中通过的电流跟导体两端的电压成正比.

四、计算题

1.  5 Ω 
  2.   8 V、 40 Ω

第二节、测量电阻

一、填空题：

1．小灯泡正常发光时灯丝的电阻是7．5Ω，电压是1．5V。如果电源电压为4V，要使小灯泡正常发光，应串联一个变阻器分去电压_________V，并控制电路中的电流为_________A，调节滑动变阻器的阻值为_________Ω。

2．如图所示的电路，电源电压保持不变。闭合开关S，调节滑动变阻器，两电压表的示数随电路中电流变化的图线如图所示。根据图线的信息可知: _________(甲/乙)是电压表V2示数变化的图像，电源电压为_________V,电阻R1的阻值为_________Ω。
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二、选择题

3．如图所示的甲、乙两电阻的电流与电压的关系图像，以下根据图像的集中分析中，正确的是（   ）
A．甲的电阻大于乙的电阻
B．当甲、乙两端加上相同的电压时，通过甲的电流较大
C．当通过甲、乙的电流相等时，加在甲两端的电压较大
D．通过甲的电流跟加在它两端的电压成反比
4．如图所示的电路，电流表A1与电流表A2的读数之比是5:2，则两个电阻R1与R2之比是                （    ）
 A．2:5           B．5:2          C．3:2          D．2:3
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5．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，两灯都发光，当把开关S2断开时，灯泡L1的亮度及电流表示数的变化情况是（    ）
A．L1的亮度不变，电流表示数变小    B．L1的亮度不变，电流表示数不变 

C．L1的亮度增大，电流表示数不变    D．L1的亮度减小，电流表示数变小
6．如图所示，两个电路中，电源电压相等，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都向右滑动时，灯泡L1和L2的亮度变化是（    ）

A．L1、L2都变亮                          B．L1、L2都变暗
C．L1变亮，L2变暗                        D．L1变暗，L2的亮度不变
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三、实验题

测定值电阻的阻值。
1.画出实验电路图。
2.将图8--5中的实物按电路图连线(连线不要交叉)
　　 [image: image5.jpg]


　
3.连线过程中，电键应是_______的，连好电路后，滑动变阻器阻值应_________。
4.伏特表、安培表的读数如图8--6所示，则R=_________欧姆。
[image: image6.jpg]7

St D





四、计算题

如下图所示的电路中，电压表的示数是4 V，电流表的示数是0.2 A.

①R的电阻是多大？  

②调节滑动变阻器，使电流表的示数为0.4 A，这时R的阻值又是多大？两端的电压又是多大？
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参考答案

一、填空题：

1、 2.5；0.2；12.5；

2、 乙 ；6；10；

二、选择题

3、 B；

4、 D；

5、 A；

6、 D；

三、实验题

1．略  
2．略

四、计算题

   （1）20Ω    
   （2）20Ω  8V

第三节、等效电路

一、填空题：

1、将一阻值是4 欧的电阻R1与R2串联, 其总电阻是10欧, 则 R2=(  ), 若将它们并联, 其总电阻是(  )。 

2、阻值相同的两个电阻并联后的总电阻是40欧姆，则它们串联后的总阻值是( )。 

3、阻值相同的两个电阻串联后的总电阻是40欧姆，则它们并联后的总电阻是( )。 

4、串联电路的总电阻比任何一个导体的电阻都(  )；并联电路的总电阻比任何一个导体的电阻都(  )
5、R1、R2串联时, 总电阻是20欧姆, 并联时电阻是3.75欧姆,
则R1=( )欧,R2=(  )欧。
6、将n 个阻值均为R 的电阻串联, 所得的总电阻是将它们并联所得总电阻
的(    )倍。
7、两个电阻阻值分别为R1=12 欧, R2=4欧，串联起来接入电路, 那么通过它们的电流强之比为I1∶I2=(  )，两个电阻电压之比 U1∶U2=(  )。 

8、两个电阻R1、R2并联，通过它们的电流强度之比为I1∶I2=3∶4, 则两电阻两端电压之比为U1∶U2=(  )，两电阻之比R1∶R2=(  )。 

9、有一根导线, 两端加上6 伏的电压, 通过它的电流强度为0.6 安培, 它的电阻为(   )；如果给它加上15伏的电压, 导线中的电流强度为(   )；此时导线的电阻为(   )；如果导线两端的电压为零, 通过它的电流强度为(   ), 此时它的电阻为(   )

10、在电路中并联着两盏电灯L1和L2 ,它们的电阻分别为150 欧和450 欧, 若流过L1的电流强度为1.5 安培, 那么流过L2的电流强度为(      )。 
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11、如图15所示，电源电压12伏且保持不变，要使电路中   电流表的示数为1安，在A,B间需接入电阻。但手边只有阻值为：R1＝20欧，R2＝8欧，R3＝30欧，R4＝4欧，R5＝36欧，R6＝18欧的电阻各一个，怎样用已有电阻组成所需电阻?写出其中两种：

（1）  ____________________________________                      

 （2）______________________________________。

二、选择题：（每题至少有一个正确答案，把正确答案的序号填在括号里）

1.三个阻值相同的电阻，并联接入电路中，总电阻是6欧姆，每一个电阻的

阻值是                                                    （       ）

A.2欧姆 B.18欧姆 C.6欧姆 D.9欧姆
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[image: image9.png]HItER, : R BEER



                                         （       ）

A.1∶3 B.3∶1 C.1∶2 D.2∶1

3.如下图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键K后，安培表示

数增大的是                                                （      ）

[image: image10.png]



A.甲图     B.乙图     C.丙图     D.丁图

4.如下图所示的电路中，电源电压恒定且保持不变，当电键K闭合时，安培表

和伏特表的示数将会                                      （    ）

[image: image11.png]



A.都变小    B.都增大     C.都不变     D.伏特表示数不变，安培表示数变大

5.[image: image12.png]6 FANERMER FIR,, FECE R, HESMAN3EE, 9, =4
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6.在下图[image: image15.png]7 AN SEITRAVERRE T, RIRRE—FAREFE, R, R, NERE




电阻，当滑动变阻器的滑片P向A端滑动时，伏特表的示数将 [ ]

[image: image16.png]



A.变大 B.变小 C.不变 D.变为零

7.在下图[image: image17.png]g AR CFT AV ERRE T, MIRAEETE BRFFAE, HFER, = 60EL
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安培表的读数为6安培，当滑片P向右移动时，安培表的读数为

4安培。滑动变阻器接入电路的阻值是 [ ]
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A.60欧姆 B.40欧姆 C.30欧姆 D.20欧姆

8.[image: image20.png]9 FFER, IR, EHR,=6BIE, HR, SR, REEHSHA
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[ ]

A.12欧姆 B.8欧姆 C.4欧姆 D.2欧姆

9..如下图所示的电路中，若三个电阻的阻值都相等，安培表
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错误的是 [ ]
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三、计算题：

解题要求：写出依据的主要公式和变形公式；代入数据；

计算过程和结果都写明所用的单位。

1．在下图所示[image: image25.png]1LANFRSETRAEEE S, R, = 60BUIE, R,=40B008, FiEHRA,
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2．在下图所[image: image29.png]2 JNPASETRAVEREES, R, = 10BUI8, R,=30BUI, AR
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将电键K闭合，求：电路的总电阻和安培表的示数各是多少？
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3．在下图所[image: image32.png]3 ANPAI0FT AV ERREH, FiRAE]

B BRFAE, AR, =60
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当滑片P向右移到B端时，安培表的示数是多大？

[image: image35.png]



参考答案
一、1. 6Ω  2.4Ω    2. 160Ω   3. 10Ω   4. 大  小   5. 15Ω  5Ω

6．N2  7. 1:1  3:1   8. 1:1  4:3  
9. 10Ω  1.5A   10Ω   0   10Ω        10.  0.5A
11. （1） R2与R4串联   （2）R1与R3并联
二、1.B 2.B 3.B 4.C 5.C 6.A 7.A 8.C 9.C

三、1． 30Ω
2. 7.5Ω   0.8A
3.  0.4A
图15
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