第四节欧姆定律的应用  习题精选

一、填空题

1．一段导体的电阻是5Ω，当加在它两端的电压是1.5 V时，通过这段导体的电流是________A。

2．在3 min内，通过导体横截面积的电量是450 C，若导体电阻是4Ω，则加在导体两端的电压是________V。

3．经验证明，只有不高于________V的电压对人体才是安全的。家庭电路的电压是________V，动力电路的电压是________V。它们都超出了安全电压，所以对人体都是危险的。

4．一只电灯上标有“220 V 60W”字样，所标示的220 V是________电压。

5．有一根导线，如果在它两端加上12 V电压，通过它的电流是0.4 A，那么它的电阻是________Ω；如果在这根导线两端加15 V电压，通过它的电流是________A，它的电阻是________Ω；如果这根导线两端电压为零，则通过它的电流为________A，它的电阻是________Ω。

6．R1和R2两只电阻串联。已知R1∶R2＝5∶1，那么通过它们的电流之比I1∶I2＝________，两只电阻两端各自的电压之比U1∶U2＝________，这两只电阻两端的总电压跟R2两端电压之比U总∶U2＝________。

7．R1、R2两只电阻并联，已知R1∶R2＝4∶3，那么它们两端各自的电压之比U1∶U2＝________，通过它们的电流之比I1∶I2＝________。

8．如图中的表 示数为0.6 A， 的示数为1.2 A，表 的示数为6 V，则R1＝Ω，R2＝________Ω。

9．如图所示，用伏安法测电阻时电压表的读数是________V，电流表的示数是________，该电阻的阻值是________Ω。

二、选择题

10．下列说法中错误的是（  ）

A．电源是提供电压的装置

B．电压是形成电流的原因

C．电流是电荷的定向移动形成的

D．电路两端只要有电压就一定有电流

11．下列说法中正确的是（  ）

A．电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量，所以电流越大，电阻越小

B．导体的电阻只决定于导体的材料、横截面积和温度

C．电阻是导体本身的一种性质，与电流和电压的大小无关

D．导体的电阻大小与任何外界因素都没有关系

12．关于滑动变阻器使用的说法中，错误的是（  ）

A．应先观察滑动变阻器上标示的最大阻值和允许通过的最大电流

B．滑动变阻器应并联在电路中使用

C．在连接线路时，除断开开关外，还要将滑片置于变阻器阻值最大位置

D．滑动变阻器连入电路的正确方法有四种

13．对欧姆定律公式 的理解，以下说法中错误的是（  ）

A．对某一导体来说，导体中的电流与其两端的电压成正比

B．在电压相同的条件下，不同导体中的电流与导体的电阻成反比

C．导体中的电流与导体两端的电压、电阻有关

D．导体中的电流与导体两端的电压、电阻均无关，因为比值 是一个恒量

14．关于电表的使用，下列说法中正确的是（  ）

A．电流表要并联在电路中，电压表要串联在电路中

B．都应让电流从电流表、电压表的正接线柱流入，负接线柱流出

C．电流表不能超过量程使用，但电压表可以超过量程使用

D．电流表、电压表都绝对不能直接接在电源两极进行测量

15．小王同学的“随身听”需要6 V的电压供电才能正常工作，正确的做法是（  ）

A．用4节干电池串联起来供电

B．用4节干电池并联起来供电

C．用3节铅蓄电池串联起来供电

D．用6节干电池串联起来供电

16．如图所示电路，当滑动变阻器的滑片P向a端移动时，灯泡亮度和电流表示数的变化情况是（  ）

A．灯变亮，表 示数增大

B．灯变亮，表 示数减小

C．灯变暗，表 示数增大

D．灯亮度不变，表 示数不变

17．一个电阻两端加上30 V电压时，通过它的电流是6 A，现给它两端加上15 V的电压时，它的电阻是（  ）

A．0.2Ω      B．2.5Ω      C．5Ω      D．7.5Ω

18．一个导体接在电路中，如果把通过的电流减小为原来的一半，则导体的电阻和它两端的电压将（  ）

A．电阻、电压都变为原来的一半

B．电阻不变，电压减小为原来的一半

C．电阻不变，电压变为原来的二倍

D．电阻、电压均保持不变

19．如下图中，R1＝60Ω，当开关S断开时电流表示数为I，当开关S闭合时，电流表的示数为4I，则R2的大小是（  ）

A．120Ω      B．60Ω      C．40Ω      D．20Ω

20．如图中，已知R1＝20Ω，把R1、R2并联后接在电源上，已知电路总电阻是12Ω，电流表示数为0.3 A，则电源电压为（  ）

A．6V      B．0.2V      C．30V      D．5V

21．如图所示，当滑片P从b到a移动时，电流表读数为原来的4倍，则R2∶R1为（  ）

A．1∶3      B．3∶1      C．2∶3      D．3∶2

22．如图所示电源电压不变，在变阻器滑片P向左移动过程中，电流表、电压表的示数变化情况是（  ）

A． 不变， 变小， 变小

B． 变大， 变大， 不变

C． 变小， 变大， 变大

D． 不变， 变大， 不变

三、连线题

23．下图中给出了电路元件，请在图中用笔连线表示导线，把电路元件连接起来。要求： L1、L2并联，开关能同时控制两盏灯，滑动变阻器滑片移动时两灯的亮度均发生变化；用电流表测量通过L1的电流，电压表测L2的电压。

四、实验题

24．在验证欧姆定律的实验中，测得数据如下表所示，写出由表格得到的结论。

25．某同学写了一篇“伏安法测电阻”的实验报告，仔细阅读该实验报告并回答问题：

实验报告  伏安法测电阻

（1）实验目的：测量电阻R的电阻值

（2）实验步骤：

①根据实验目的，画出实验电路（如下图所示）

②按电路图连接电路，调节滑片P使电路中的电阻最大

③接通开关，读出电流表、电压表的示数

④根据测得的电压、电流值，算出电阻R的值

（3）实验记录

（4）实验论证：待测电阻R的阻值等于7Ω

回答问题：

（1）你认为这份实验报告是否完整？

若不完整应添上的项目是：①________________；②________________。

（2）从实验步骤看，实验的主要缺陷是________________使结果不够精确。

（3）滑动变阻器在实验中所起的作用是：①________________②________________

五、计算题

26．电阻R1＝10Ω，R2＝20Ω，将它们串联后接入电源两端。若通过R2的电流为0.2A，则R1两端的电压和电源电压各是多少？

27．一个定值电阻两端加上15 V的电压时，用量程是0～0.6 A的电流表测得通过电阻的电流是0.5 A，如果电阻两端加上21 V电压时，能不能还用这只电流表来测量通过它的电流？

参考答案：

1．0.3；

2．10；

3．36，220，380；

4．额定；

5．30，0.5，30，0，30；

6．1∶1，5∶1，6∶1；

7．1∶1，3∶4；

8．10，10；

9.5，0.25，20。

10．D；11．C；12．B；13．D；14．B；15．A；16．A；17．C；18．B；19．D；20．A；21．B；22．D；

23．略；

24．①电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；②电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比。 新 课 标 第 一 网
25．（1）①实验原理；②实验器材；（2）未多次测量取平均值；（3）①保护电路  ②改变电阻两端电压进行多次测量取平均值  

26．U1＝2 V，U总＝6 V  

27．I'＝0.7 A＞0.6 A，故不能直接用此表测通过电阻的电流。

