第九章  机械与人
第五节  提高机械的效率
学校           班级         姓名               座号       
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1、如图1所示，斜面高为1m，长为3m，工人用400N沿斜面方向的力将重为840N的箱子推到车上。在这过程中，工人做的有用功是              J，机械效率是            。
    2、三种方法把砂子运上三楼，根据图2中数据算出三种方法所做的有用功的大小均为_________焦，其中一种方法做的总功最少，等于_____焦。
[image: image4.bmp]3、 一体重为400N 的小明由于找不到其它的机械．只好亲自动手将100N 重的物体搬到3 m高的楼上。他对物体做的功是         J ，他的效率是       。
4、某同学选择如下器材准备做“测定滑轮组的机械效率”实验，并记录了如实验数据，请帮助完成下表：
	滑轮组
组成
	钩码重
G(N)
	钩码升高
h(m)
	弹簧秤示数
F(N )
	绳子自由端移动
距离S(m)
	机械效率
η

	一个定滑轮
一个动滑轮
	2.1
	0.1
	1.0
	0.30
	


[image: image5.bmp][image: image6.bmp]5、各种机械在使用时产生额外功的原因不完全相同，要根据具体情况具体分析。具体分析图3中三种做功情况(设滑轮规格相同)，产生额外功最多的应是      图。若钩码(m=50g)在三种情况中均被提高1米，各种情况机械做的有用功均为         ，由此可判断出      图的机械效率最大。
6、①用水桶从井中提水；②如果该桶掉到井里，从井里捞桶，捞上的桶里带有少量的水，则下列分析正确的是（    ）                    
A．克服水的重力做的功在①中是有用功
   B．克服桶的重力做的功在①中是额外功
C．克服水的重力做的功在②中是有用功 

D．克服水的重力做的功两者都是有用功
    7、下列说法中正确的是：（  ）
A、机器的功率越大，做的功越多；    

B、机器的功率越大，效率越高；
C、机器的效率越小，做的有用功在总功中占的百分比越小；
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D、机器的功率越小，效率越低。
8、．如图4滑轮组提升重40 N的物体，下列说法中正确的是(    )

A．若物体吊着不动，人对绳子的拉力F为零

B．若物体上升1 m，则拉力做功一定是40 J

C．若使物体上升1 m，拉力做功50 J，则效率为80％

D．人对绳子的拉力F不能小于4 N

9、在探究“斜面机械效率”实验中，小明同学提出：“机械效率越高的斜面是否越省力”？针对这个问题，他选用了弹簧测力计、长木板，垫木、小车和刻度尺，做了如下实验：                                     
步骤1：用弹簧测力计测出小车的重力G；

步骤2：用木板和垫木做成斜面，把小车匀速拉上斜面（如图4），测出拉力F；

步骤3：分别测出斜面的长S和斜面的高h
步骤4：改变斜面的倾斜程度，重复步骤2、3实验，数据记录如下表：
（1）根据记录的数据，将表格补充完整。
（2）分析表中所有数据，可以得到。越省力的斜面其机械效率越___________。
（3）完成上述实验后，小丽同学提出“斜面的倾斜程度相同时，表面越光滑的斜面，机械效率是否越高”。针对这个问题，本实验要探究的是______________与___________的关系，实验中要保持小车重以及_______________等不变。改变_______________________。
（4）提高斜面的机械效率有_______________________和______________________。
10、如图6每个滑轮的重为225N，重物G的重量为1275N，绳索重及摩擦均不计。则：
（1）人在匀速提升重物时所用拉力为多大？
（2）重物被匀速提起1m的过程中，人所做的总功为多大？
（3）此时滑轮组的机械效率为多大？

11、一辆汽车不小心开进了泥潭中，司机取来一套滑轮组与将汽车从泥潭中拉出，如图7所示。若汽车重为8×104N，汽车受的阻力为车重的0.03倍，滑轮组的机械效率为80％.问： （1）该司机至少需用多大的力才能把汽车从泥潭中拉出？
（2）若拉动汽车时，汽车匀速前进的速度为0.1m/s，则司机做功的功率多大？
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