第一学期阶段性学习九年级物理D（2）
班级           姓名           学号       成绩              
一、选择题（本题共12小题，每题只有一个正确选项，每题2分，共24分）
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1.如图所示，作用在杠杆一端且始终与杠杆垂直的力F，将杠杆缓慢地由位置A拉至位置B，在这个过程中动力F将               （      ）
A.变大   B.变小   C.不变   D.先变大后变小

2.下列四种情况下，物体的机械能增加的是               （      ）
A.跳伞运动员张开伞后，匀速降落  

B.汽车沿斜坡匀速向下行驶

C.电梯从楼底下的地面上加速上升  

D.列车在平直的轨道上匀速行驶
3.下列各图中，属于内能转化为机械能的是 （      ）
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4.2010年6月5日19时30分，中央气象台发布了西安和香港两城市在未来24小时内的天气预报：西安，晴，气温21℃～34℃；香港，晴，气温24℃～28℃．造成两地在同一天内气温变化差别较大的原因之一是                                     （      ）
A.水的内能比泥土、砂石的内能大       
B.水的比热容比泥土、砂石的比热容大

C.水的内能比泥土、砂石的内能小       
D.水的比热容比泥土、砂石的比热容小

5.给你两根长度相同但横截面积不同的镍铬合金线、一组电源、一只电流表、一只滑动变阻器、一个开关、若干根导线，现需要研究的课题有：①导体的电阻跟它的横截面积的关系；②导体的电阻跟它的长度的关系；③导体的电阻跟它的材料的关系．由上述实验器材，可以完成的研究课题是                                                （      ）
A.只有①     B.只有②    C.①和②    D.①、②和③
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6.如图所示，a、b、c表示的电流表或电压表．当S1、S2都闭合时，下列正确说法是                                 （      ）
A.a、b、c都是电流表               
B.a、b、c都是电压表

C.a、b都是电压表，而c是电流表    
D.b、c是电流表，而a是电压表

7.某一同学在做验证欧姆定律实验时，得一组数据，如下表，根据这组数据，可以得出的结论是                                                               （      ）
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A.导体电阻一定时，导体两端电压跟通过导体电流成正比

B.导体电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端电压成正比

C.导体两端电压一定时，导体电阻跟导体中电流成反比

D.导体两端电压一定时，通过导体的电流跟导体电阻成反比
8. 对于家庭照明电路来说，随着发光灯泡个数的增多，则                 （      ）
A.电路的总电阻增大，电路中的总电流增大
B.电路的总电阻减小，电路中的总电流增大

C.电路的总电阻减小，电路中的总电流减小

D.电路的总电阻增大，电路中的总电流减小

9.如下图所示电路中，电流表、电压表均有一定示数．当把开关S闭合时，两个表的示数                     
（      ）
A.电流表示数变大，电压表示数变小   B.电流表示数变大，电压表示数变大

C.电流表示数变小，电压表示数变小   D.电流表示数变小，电压表示数变大
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10.如图是一个简化的电冰箱的电路图，图中M是带动压缩机的电动机，L是冰箱小照明灯泡，根据你平时的使用情况可知，下列说法中错误的是                     （      ）
A.电冰箱的门关上时，开关S2就自动断开

B.电冰箱的门打开时，开关S2自动闭合，灯泡发光

C.电冰箱的门关上时，灯泡与电动机能自动串联

D.电冰箱内温度降到设定的温度时，S1将自动断开
11.如图所示的电路中，电源电压保持不变．闭合开关S，电路正常工作．过了一会儿，灯L熄灭，关于两个电表示数的变化，下列判断中正确的是                   （      ）
A.如果是灯断路，则电压表的示数变大

B.如果是灯短路，则电流表的示数变大

C.如果是电阻断路，则电压表的示数为零

D.如果是电阻断路，则电流表的示数变大
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12.如图所示，一个内部具有电路结构的暗箱上有两个插孔，如果把电压表正确接上插孔，读数是2V，如果把电流表正确接上插孔，读数是3A，由此可以断定箱内电路是如图所示的哪一个电路                                                         （      ）
二、填空题（本题共13小题，每空1分，共31分）
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13.如图所示，杠杆重力不计，OA=AB，该杠杆是___  ___（填省力/等臂/费力）杠杆．若弹簧测力计示数为8N，则物体的重力为_
_    __N．若将弹簧测力计改为斜向上拉，杠杆仍保持水平平衡，则弹簧测力计的示数将__  ___8N（填大于/等于/小于）．
14.我国优秀短跑运动员的100m跑纪录约为10s，据研究，运动员保持这一速度前进时，脚磴地向前的平均作用力约900N，那么运动员奔跑过程中的平均功率等于__  ___W，运动员跑完100m做的功等于__   __J．
15.用一动滑轮提升180N的物体，使其匀速升高2m，所用拉力为100N，有用功为__  __J，总功为__  __J，额外功为__  ___J，此动滑轮的机械效率为__  ____%．
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16.如下图所示，弹簧门在推开后能自己关闭，在关闭过程中，__ ___能转化为__  __能．
17.人体像热机一样，也需要消耗能量．例如：一个成人参加一次长跑，身体消耗的能量为6.6×106J，这些能量需要完全燃烧__  __kg的干木柴才能得到 (干木柴的热值为1.2×107J/kg)．
18.如下图所示电路，此时是处于__  ___状态（填通路/断路/短路）；当闭合开关时，小灯泡发光，此时电路是处于__  ___状态（填通路/断路/短路）．如果要用电压表测量小灯泡两端电压，那么电压表的正接线柱应该与__  __接线柱连接(填a/b)．
19.用灯泡、导线、开关和钨丝组成串联电路如下图所示，闭合开关，小灯泡发光．再用酒精灯对钨丝进行加热，会发现灯泡亮度变__  _（填亮/暗），由此你可以得出的结论是__    _．
20.五颜六色的小彩灯给街道、商店增添了热闹的气氛．一串彩灯的灯泡往往有四五十只，这么多的小彩灯是如何连接的呢？小明同学在市场上买了一串小彩灯，按下列步骤进行实验探究：（1）把所买的这串小彩灯接入电路，闭合开关后发现所有的小彩灯均发光．取下任意一盏小彩灯，闭合开关后发现全部小彩灯均不发光．根据上述实验现象可知每盏小彩灯间是以__  ___方式连接的（填串联/并联）．
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（2）用电流表测量出这串小彩灯全部发光时通过每盏小彩灯的电流，则通过每盏小彩灯的电流大小有何关系？__  ___（填相等/不等）
21.恐怖分子在公共场所安装了定时炸弹，其引爆装置如图所示，起爆前定时开关S是闭合的，当设定起爆时间一到，定时开关S会自动断开．为使引爆装置停止工作，拆弹专家应在图中__  ___（填a/b）处剪断导线，拆除前起爆器上__  ___（填有/没有）电流通过．
22.电阻Rl=4Ω，R2=6Ω,它们串联总电阻为__ __Ω，它们串联总电阻比Rl_  _（填大/小）。
23.小华在“探究杠杆平衡条件”的实验中：

（1）把杠杆挂在支架上，观察到杠杆左端下沉，当他去调节螺母时，发现两侧螺母已丢失，聪明的小华在__  __（填左/右）侧末端缠些透明胶带就使杠杆在水平位置平衡了．
（2）某次测量中，如下图所示的杠杆已处于平衡状态．若小华在两边钩码下方各拿走两个钩码，杠杆__  __（填左/右）端将下沉．为使杠杆恢复水平平衡，小华应将左侧剩余的两个钩码移至__  ___处（填字母）．
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24.上图所示是测量电阻Rx的电路示意图，A、B、C、D为滑动变阻器的四个接线柱．
（1）请你把线头E、F与滑动变阻器的接线柱连接起来，要求做到开关S闭合后，将滑片P向右移动时，电压表的示数变大．
（2）上述实验中，写出滑动变阻器的作用．①     _  __     ；②    _  __     .
25.在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与其两端电压的关系如上图所示．则由图可知，元件A的电阻为__  __Ω；将A和B并联后接在电压为3V的电源两端，则通过A和B的总电流是__  ___A．
三、作图题（本题共4小题，每题3分，共12分）
26.（1）在图甲中画出使用滑轮组提起物体时最省力的绕绳方法．
（2）请在图乙中画出动力F1的力臂l1．
（3）请你在图丙方框中电铃的符号．
（4）如图丁所示，电压表示数为4V，要使电流表示数为0.5A，现有R1=2Ω、R2=4Ω、R3=6Ω三个电阻可供选用．试在虚线框内选用合适的电阻完成符合题意的电路．
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四、实验题(本题共14分)
27.在用电压表和电流表测电阻的实验中：

（1）如图甲所示是某同学已经连接好的实验电路，但电路中有一根导线连接错误，请你把错误的连接改正过来；（新改接的导线用笔画线表示，并在错接的导线上画“×”）
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（2）在图中a是___  ___表，b是___  ___表；（填电流/电压）

(3)在连接电路中，开关应处于___  ___状态（填闭合/断开）.测量时，该同学多次改变滑动变阻器滑片的位置是为了__   ___．
(4)开关闭合前，应将金属滑片放在滑动变阻器阻值最大的位置，但小明未按此要求操作，除了从实物图中能直观地看到滑片所在的位置外，你还能用在移动滑片时发生的哪个实验现象来证实这一点?                         
（5）电路改正后，闭合开关，在第一次实验时，两只电表的示数分别如图乙所示，测得的电流是___  ___A，电压是__  ___V，待测电阻的阻值是__  __Ω；
（6）在第二次实验时，决定在待测电阻两端施加3V的电压，应调节滑动变阻器滑片，使其处于第一次实验时滑片位置__  ___侧的适当位置（填左/右）；

（7）在第三次实验时，决定在待测电阻两端施加2V的电压，除应调节滑动变阻器的滑片位置外，还应换__  ___表的量程．
28.如图所示，甲、乙、丙三图中的装置完全相同．燃料的质量都是10g，烧杯内的液体质量也相同．
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同燃料的热值，应选择      两图进行实验；比较不同物质的比热容，应选择      两图进行实验；

(2)酒精的热值为3.0×107J／kg，完全燃烧10g酒精放出的热量为       J．
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五、计算题（本题共19分)
29.(7分)用如图所示的滑轮组匀速提升重为480N的物体G，所用拉力F为200N，将重物提升[image: image15.png]


3 m所用的时间为10s．求：
(1)拉力所做的有用功．(2)拉力的功率．(3)滑轮组的机械效率．（4）如果物重增加到600N，滑轮组的机械效率将__  ___（填变大/变小/不变）
30. (6分) 为了利用太阳能资源，节约经营[image: image2.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




成本，崇左市某大型宾馆在楼顶安装了10台相同的太阳能热水器，每台热水器的水箱容积为200L。在夏季光照条件下，一满箱15℃的水经白天太阳能加热，温度可达到65℃。已知水的比热容为4.2×103J/（kg·℃），天然气的热值为8.4×107J/kg。求：
（1）10台热水器装满水时，温度从15℃升高到65℃吸收了多少热量？（3分）
（2）若这些热量由完全燃烧的天然气提供，需要多少千克天然气？（2分）
31.(6分)热敏电阻广泛应用于控制电路中，其阻值会随环境温度的改变而改变．图甲中，电源电压U=6V，A是小量程电流表，其允许通过的最大电流为0.02A，滑动变阻器R的铭牌上标有“200Ω,0.3A”字样，Rt热敏电阻，其阻值随环境温度变化关系如图乙所示．闭合开关S，求：
 (1）环境温度为10 ℃、电路中电流为0.0lA时，求Rt两端的电压；
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(2) 图甲电路可以正常工作的最高环境温度.
第28题图
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