电 路 和 电 流 单 元 测 试 题

班别_________学号______姓名____________成绩________

一、选择题

1. 用一个带正电的玻璃棒靠近一小块悬挂着的泡沫塑料彼此还没接触,塑料块就被推开了,则塑料块带电情况是(    )
A. 一定带正电 B. 一定带负电 C. 一定不带电 D. 可能带正电，也可能带负电
2. 下列电路中，完整的是（    ）
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3．用一个开关同时控制两个小灯泡的发光情况，则这两个灯泡的连接是（    ）

A. 只能串联
B. 只能并联
C. 可能串联也可能并联

D. 串、并联都不行

4．下图中，两灯属于并联接法的是（    ）
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5. 下面几种用电器正常工作时，电流最大的是（    ）

A. 计算器
    B. 手电筒
    C. 普通灯泡
    D. 电冰箱

6. 测量电流的大小可用（    ）

A. 电能表
    B. 电流表
    C. 试电笔
   
    D. 验电器

7. 节日彩灯上串联着20个小灯泡。如果电源插头处电流为200mA，那么每个小灯泡中的电流是（   ）

A. 小于200 mA

B.等于200 mA

C.大于200 mA

D. 无法确定
8. 某同学家中有一台电视机、一台洗衣机、两盏照明灯，它们是并联着的。工作时的电流分别是200mA、1A、300mA、250mA，当这些用电器同时使用时，干路中的电流（   ）

A. 小于1A
   B. 在1~1.5A之间
 c. 在1.5~2A之间
   D. 大于2A

9. 下列做法不符合安全用电常识的是（   ）

A. 发现有人触电，立即切断电源
 B. 有金属外壳的家用电器，外壳要接地

C. 用铜丝代替保险丝
D. 发现高压输电线的断头落在地上，不能走近或拾起

10．如图所示，仓库中安装了4盏照明电灯，其中符合安全用电的是（   ）
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11. 小珊按图示电路进行探究实验，将电流表先后串联在
A、B、C处，当开关闭合后，电流表的读数： （    ）

A．Ａ处最大；     B．Ｂ处最大；    
C．Ｃ处最大；     D．三处都是一样大。

12. 小东同学发现课室中是用一个按钮开关控制着四盏日光灯,那么这四盏日光灯：（   ）

A．一定是并联的；                  C．有可能是并联,也有可能是串联的；

B．一定是串联的；             
    D．有的串联,有的并联。
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13. 在下列的四个电路图中，与实物图对应的是：（　　）
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14. 在下列的四幅图中，能遵守安全用电原则，不会引起触电的是：（　　）

15.下列电路中，正确的是（    ）
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A                B                C                 D

二、填空题：
1. 自然界里只存在______电荷与______电荷。电荷间的相互作用是：同种电荷互相________，异种电荷互相_________。小刚打扫房间时，用干绸布擦穿衣镜，发现擦过的镜面很容易粘上细小绒毛，这是因为擦过的镜面因__________而带上了电，带电体有____________轻小物体的性质。
2. 电荷的多少叫__________，实验室里常用来检验物体是否带电的仪器叫___________，这是利用___________________的原理制成的。
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3.把铅笔芯、橡皮擦、塑料尺、棉线分别连入下图1中的A、B处，开关闭合能使灯发光的是____________。
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4. 在“用电流表测电流”的实验中，连接电路前首先应认真观察电流表，明确电流表的_________，电流表的最小刻度值及指针是否指在零刻度位置。在某次测量中，使用的电流表量程及指针位置如图2所示，则此时刻度盘上每一小格表示的电流值是_______A，所测得的电路中的电流值是_______A。

5. 如图3所示要使两灯串联，应闭合开关______；只闭合开关S1和S3，两灯_____联；为避免短路，不能同时闭合开关________。
三、作图题：
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1. 下图是手电筒的剖面图，

请在右边方框内画出它的电路图。
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2. 如图所示，请根据电路图，用两根导线把图中电路元件连接成相应的电路。
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3.请把下图中各元件正确接入电路，其中开关只控制电灯，三孔插座带保险盒。
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4. 如图所示，现有一个电池组、两个开关和两盏

电灯，请你连接好下面的实物电路图，使S1闭合

时L1亮，S2闭合时L2亮。

四、实验探究题：
1. 小丽同学进行探究实验的电路如下图所示，她用电流表分别在A、B、C三处测得电流如下表。请帮她完成如下几项工作：
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	测量处
	A
	B
	C

	电流（安）
	0.5
	0.2
	0.3


 

 

 

 

 

 

（1）比较上表数据，可以得出结论是_________________________________。
（2）小丽把电流表接入A点，当闭合开关时，发现电流表指针如图甲所示，出现这故障的原因是_________________________________。

2. 要用电流表测量通过小灯泡L1的电流，3位同学分别连接了下面的电路A、B、C。他们连接正确吗？如果有错，请指出错在哪里。

A：                                                                    。

B：                                                                    。
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C：                                                                    。
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