  东城区2013-2014学年第一学期期末统一测试
                          初 三 物 理 

 学校              班级               姓名                考号            

	考

生

须

知
	1．本试卷共8页，共五道大题，40道小题，满分100分。考试时间120分钟。

2．在试卷和答题卡上准确填写学校名称、班级、姓名和考号。

3．试题答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。

4．在答题卡上，选择题、作图题用2B铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。

5．考试结束，将本试卷、答题纸一并交回。


一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共28分，每小
题2分）
1．在国际单位制中，电流的单位是 
A．安培          B．伏特           C．焦耳         D．瓦特
2．下列物体中，通常情况下属于导体的是 

 A．玻璃
       B．塑料
       C．铁丝
      D．橡胶 
3．下列用电器中，利用电流热效应工作的是
   A．手机         B．[image: image1.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




电脑        C．照相机      D．电饭锅

 [4．图1中，在书房里学习的小明闻到了一股烟味后，走出房间对正在客厅里抽烟的爸爸说：“吸烟有害健康，我和妈妈都跟着吸二手烟了”。小明在书房里就能闻到客厅烟味的原因是
[image: image16.png]


A．分子间有空隙

      

B．分子之间存在相互作用力
C．一切物体都是由分子组成的
  

D．分子在不停地做无规则的运动

5．生活中掌握一些安全用电常识很有必要，下列做法中正确的是 
A．更换灯泡时要先切断电源           
B．用湿布擦拭插座或用电器的开关
C．发现有人触电时直接用手将触电者拉开          
D．用电器失火时，先用水灭火，再切断电源
6．图2所示的滑动变阻器中，当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是
[image: image17.emf]
[image: image18.emf] 
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b    


7． 图3所示的四个电路中，开关S闭合后，电源被短路的电路是 

[image: image19.bmp]
8．一个标有“12V 6W”的灯泡接入某电路中，测得通[image: image2.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




过它的电流是0.4A，则它的实际功率
   A．等于6
33．（2分）某实验小组在“探究影响导体电阻大小的因素”的实验中，把在实验中所用导体的相关数据填写到了下表中：
	材料
	镍铬合金丝
	镍铬合金丝
	锰铜合金[image: image3.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




丝
	锰铜合金丝

	长度l/m
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5

	横截面积S/mm2
	1.2
	2.4
	1.2
	1.2


 
[image: image20.png]


（l）要探究导体电阻大小与材料是否有关，应选用                    相同的两根合金丝进行实验；
[image: image21.jpg]


（2）如图17所示，将所选的合金丝依次接在a、b两点间，闭合开关后，可以根据电流表的示数的变化，间接得到各合金丝电阻大小关系，这种研究问题的方法叫做__________。（选填“控制变量法”、“等效替代法”或“转换法”）
[image: image22.png]


34．（2分）小芳用导线及两个相同的铁钉自制了甲、乙两个电磁铁，通过如图18所示的电路来探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”。将两个电磁铁串联接入电路是为了探究电磁铁磁性强弱与             是否有关；当滑动变阻器的滑片依次向左滑动到几个不同位置时，电磁铁甲、乙吸引大头针的个数都会逐渐增多，说明电流越　  　   ，电磁铁磁性越强。（选填“大”或“小”） 
35．（2分）如图19所示，小东用导体ab、电流表及导线组成了闭合电路，探究“什么情况下磁可以生电”，并将实验中观察到的现象记录在下表中。根据实验记录可知：
（1）“闭合电路中，只要导体ab在磁场中运动就有会产生感应电流”的说法是         的；（选填“正确”或“错误”）
（2）实验结论为：闭合电路的一部分导体在磁场中做                         的运动时，导体中就会产生感应电流产生。

	导体ab的运动情况
	电流表指针是否偏转
	导体是否

切割磁感线[来源:学*科*网]

	静止不动
	不偏转
	否

	水平向左（右）
	偏转
	是

	竖直向上（下）
	不偏转
	否

	斜向上（下）
	偏转
	是



36．（2分）下表是小文“探究电流与电阻的关系”时记录的实验数据，请根据表格中的数据归纳出电流I与电阻R的关系式为：I=              。

37．（3分）小丽通过学习知道了“当两个阻值分别为R1和R2电阻串联时，其等效电阻值为R串=R1+R2”，于是她认为“当这两个电阻并联时，其等效电阻值也应该为R并=R1+R2”。现有：一个两端电压为3V且保持不变的电源、一块已调零的电压表、两个阻值10Ω的定值电阻R1和R2、一个开关及导线若干，请你利用这些器材设计实验证明小丽的观点是错误的。请画出实验电路图，并写出主要的实验步骤。

38．（5分）实验桌上有如下实验器材：满足实验要求的电源、阻值已知的定值电阻和电阻箱（电路图符号     ）各一个、一块已调零的电流表、两个开关、导线若干。请选用上述实验器材，设计一个实验证明：两个电阻R1与R2并联时，如果流过定值电阻R1的电流保持不变，则电阻R1与电阻箱接入电路中的电阻R2的总功率P与电阻R2的关系式为： 
[image: image4.wmf]k
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（k和b为常量）。请画出实验电路图，写出实验步骤，画出实验数据记录表。

五、计算题（共13分，39题6分，40题7分）
39．滑动变阻器一般只在实验室中使用，图20甲是家用电器中常用到一种电位器，通过机械式旋钮调节阻值的大小。小亮利用这种电位器自制了一个可调亮度的手电筒，其电路图如图20乙所示。电[image: image5.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




源两端电压U为6 V且保持不变，小灯泡电阻R1 为10Ω（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。开关S闭合后，求：

（1）当电位器R接入电路的电阻R2 为20Ω时，通过电阻R1 的电流I ；

（2）当电位器R接入电路的电阻R3 为10Ω时，小灯泡R1的电压U1。

40．在图21所示的电路中，电源两端电压不变。闭合开关S，滑动变阻器滑片移至点M时，变阻器接入电路的电阻为RM，电阻R2消耗的电功率为P2，电压表V1、V2的示数分别为U1和U2；滑动变阻器滑片移至点N时，变阻器接入电路的电阻为RN，电阻R2消耗的电功率为P2(，电压表V1的示数为U1(。已知：U1∶U2＝2∶5， U1∶U1(＝1∶2，P2＝8W，P2(＝2W。求：

（1）滑动变阻器接入电路的电阻RM与RN之比；

（2）滑片左右移动的过程中，电路消耗的最大电功率Pmax。
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一、单项选择题（共28分，每题2分。错选不得分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	答案
	A
	C
	D
	D
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	A
	C
	B
	B


二、多项选择题（共12分，每题3分。选对但不全的得2分，有错选的不得分）

	题号
	15
	16
	17
	18

	答案
	C D
	A D
	C D
	B D


三、填空题（共12分，每空2分）

	题号
	答案

	19
	正

	20
	磁

	21
	4.6×106

	22
	能量守恒

	23
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	24
	270


                                               

四、实验与探究题（共35分）

25．（2分）2013  

26．（2分）2014.1
27．（2分）S

28．（2分) 温度
29．（2分）引

30．（2分）减少

31．（2分）（1） 多  （2）水比煤油吸收的热量多
32．（5分）（1）见图1  （2） 右  （3）2.6  ；  0.26   ；   10  
33．（2分）（1）长度和横截面积都 （2）转换法
34．（2分）电磁铁线圈匝数  ；  大
35．（2分）（1）错误  （2）切割磁感线
36．（2分）
[image: image7.wmf]6A
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37．（3分）
（1）实验电路图如图2所示：

（2）按照图2所示，检查电路连接正确后，闭合开关S，记录电压表的示数U=3V。

由
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分别求出
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则干路电流：
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（3）
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因此，小丽的观点是错误的。

38．（5分）
（1）实验电路图如图3所示，检查电路连接正确后，保持开关S2断开、闭合开关S1，将定值电阻R1的阻值和此时电流表的示数I1记录在表格中。
（2）[image: image13.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




调节电阻箱R2为适当的阻值，闭合开关S2，将电阻箱所示阻值R2和此时电流表的示数I记录在表格中。
（3）仿照步骤（2），再改变5次电阻箱R2的阻值，并分别将R2和电流表的数据记录在表格中。
（3）利用公式P＝IU=II1R1和记录在表格中的实验数据分别计算出6次R1与R2并联的总功率P，并分别记录在表格中。
实验数据记录表：
	R2/ (
	
	
	
	       
	
	

	R1/ (
	
	
	
	
	
	

	I1 / A
	
	
	
	
	
	

	I / A
	
	
	
	
	
	

	P / W
	
	
	
	
	
	


说明：其他解法正确均得分。
五、计算题（共1[image: image14.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




3分）

39．（6分）解：
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40．（7分）

解：（1） 当开关S闭合，滑动变阻器滑片移到M点时，电路图如图4甲所示；

当开关S闭合，滑动变阻器滑片移到N点时，电路图如图4乙所示。





⑧⑨⑩
U1=I1(R1+RM)-------------------------①
U2=I1(R2+RM)------------------------- ②
P2=I12R2=8     
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