1.用滑轮组提升重物，F＝G/3的绳子的绕法. 2．画出图2中最省力的绕绳方法。
3．要求人用力往下拉绳使重物升起．4．若拉力F将绳子的自由端移动1．5m时，重物升高0．5m，请你在图中画出绳子绕法。
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5.图中杠杆处于平衡状态，请在图中画出动力的力臂L．
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1、1个密度均匀的直尺AB放在水平桌面上，尺子伸出桌面的部分OB是全尺长的三分之一，当B端挂5N的重物P时，直尺的A端刚刚开始翘起，如图所示，则此直尺  受到的重力是（    ）

A．2．5N   B．5N   C．10N   D．无法确定
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2、如图所示，杠杆AC（刻度均匀，不计杠杆重）可绕支点O自由转动，在B点挂一重为G的物体。为使杠杆平衡，应在杠杆上的_________点施加一个作用力，才能使作用力最小，该最小作用力与物重G的比值是___________。

3.一木块在大小为10牛的水平拉力作用下，10 秒内沿水平地面前进 5 米，则拉力做的功为＿＿＿＿＿＿＿ 焦，功率为＿＿＿＿＿＿＿瓦；若木块重30牛，在此过程中重力对木块做的功为＿＿＿＿＿＿＿焦。
4. 将重物从长4m、高1m的斜面底部匀速推上斜面顶端．已知沿斜面所用的推力是300N，斜面的机械效率是75％，则推力做的总功是＿＿＿＿＿＿J，推力做的有用功是＿＿＿＿＿＿J，物体的重是＿＿＿＿＿＿N． 
5.小明同学在中考体育测试中取得合格成绩，请你估算小明跳绳时的功率约是    【　　】
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  A．9W    B．90W      C．900W    D．9000W
如图所示，将同一物体分别沿光滑的斜面AB、AC以相同的速度从底部匀速拉到顶点A，已知AB>AC，施加的力分别为F1、F2，拉力做的功为W1、W2，拉力做功的功率分别为P1、P2，则下列判断中正确的是    【　　】
A、F1<F2 , W1=W2 , P1<P2
B、F1>F2 , W1>W2 , P1>P2
C、F1<F2 , W1<W2 , P1<P2
D、F1<F2 , W1=W2 , P1>P2
1、若液化气钢瓶放在烈日下曝晒，将通过＿＿＿＿＿＿ 的方法使它的内能＿＿＿＿( 选填“减少”或“增加”)，具有一定的危险性，因此液化气钢瓶严禁曝晒。
2、国地热资源十分丰富，已经发现的天然温泉就有2000处以上，温泉水的温度大多在60℃以上，个别地方达100℃一140℃．100kg的温泉水从60℃降到20℃放出的热量是＿＿＿＿＿＿J，相当于＿＿＿＿＿kg的煤气完全燃烧所放出的热量． [水的比热容为4．2×103J／(kg·℃)，煤气的热值为4．2×107J／kg]

3. 我市地处沿海，昼夜温差较小，是因为＿＿＿＿＿＿；洗完海澡上岸后被风一吹感到较冷是因为＿＿＿＿＿＿＿。
4. 由于水的比热容比沙石或干泥土的比热容大，所以在沿海地区陆地表面的气温比海面的气温昼夜变化显著。因此
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A.白天的海风多是从陆地吹向海面，夜晚的海风多是从海面吹向陆地
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B.白天的海风多是从海面吹向陆地，夜晚的海风多是从陆地吹向海面

C.白天和夜晚的海风多是从海面吹向陆地      D.白天和夜晚的海风多是从陆地吹向海面

5.下列说法中正确的是(     ) 
A．物体在发生物态变化时都要吸热B．热量总是自发地从高温物体传给低温物体

C．物质的比热容与物体的质量有关D．0℃的水结成0℃的冰时，其内能将要增加

A．物体内能增加，一定是外界对物体做了功B．液体表面上的气压越小，沸点越高

C．冬天在火炉旁烤手是通过热传递改变手的内能的D．物体的温度越高，所含的热量越多
4、某实验小组在测滑轮组机械效率的实验中得到的数据如表所示，实验装置如图：

	物理量
	1
	2
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3

	钩码重G（N）
	4
	4
	6

	钩码上升高度h（m）
	0.1
	0.1
	0.1

	绳端拉力F（N）
	1.8
	1.4
	2.4

	绳端移动距离S（m）
	0.3
	0.5
	0.3

	机械效率η
	74%
	
	


（1）通过表中数据可分析出实验1是用＿＿＿＿＿＿＿（填“甲”或“乙”）图做的实验，实验2是用＿＿＿＿＿＿＿（填“甲”或“乙”）图做的实验。（2分）

（2）请将表中空白处填上恰当的数据。（百分号前保留整数）（2分）

（3）通过实验1和实验2的数据分析可得出结论：使用不同的滑轮组，提升相同的重物时，动滑轮的个数越多，滑轮组的机械效率＿＿＿＿＿＿＿。（1分）

（4）比较实验1和实验3可得正确结论：使用同一滑轮组，＿＿＿＿＿＿＿，可以提高滑轮组的机械效率。（1分）

1、如图所示为起重机示意图。为保证起重机起吊重物时不会翻倒，在其右端配一个4.0×104N的平衡重物M．
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⑴若不考虑起重机自身童力，该起重机可吊起的最大重物重为多少？

⑵若起重机总重力为1.2×105N,与地面接触面积为0.8m2，如果路面能承受的最大压强为1.2×108？则起重机能吊起 的最大货物是多少？

⑶若起重机功率为5kW，它在10s内将1.0×104N的物体从地面提到离地面4m的某高处，则物体被吊起的速度为多少？起重机的机械效率为多少？

2、一个体重为500N的同学骑自行车上学，在水平路面上以4m/s的速度匀速行驶，有关数据如下表所示：
	自行车净重
	200N

	行驶过程中轮胎与地南接触的总面积
	5×10-3㎡

	匀速行驶过程中的总阻力
	30N

	车轮直径
	0.61m

	轮胎承受的最大气压
	2.0×105Pa


（1）在行驶过程中，车对地面的压强是多大？

（2）该同学骑自行车沿直线匀速行驶10min做了多少功？
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