高坪区会龙初中、一小

2014年秋季九年级第三次月考物理试题

（总分70分，时间50分钟）
   姓名                   成绩               

一、单选题（每空2分，共24分）

1．下列单位中，哪个不是电功单位：（    ）

A．焦耳        B．伏·安·秒       C．瓦特      D．千瓦·时

2．下列关于电功、电功率的一些说法中正确的是（    ）

A．通过用电器的电流做功越多，则用电器功率就越大

B．用电器消耗的电功率越小，则电流做的功就越少

C．千瓦和千瓦时都是电功率的单位

D．对某一用电器而言，消耗的实际功率是由实际电压决定的
3.下列判断中正确的是（      ） 

A．根据P=I2R可知，电阻越大，电功率也越大

B．根据P=[image: image7.png]


可知，电阻越大，电功率反而越小

C．根据P=UI可知，同一导体两端的电压越小，电功率也越小

D．根据P=[image: image2.wmf]t

W

可知，电流做功越多，电功率也越大
4．两盏白炽灯的额定电压相等，额定功率不同，并联后接在电源上，则下列分析中错误的是：     （    ）

A．较亮的灯，实际功率较大        B．较亮的灯，额定功率较大

C．较亮的灯，灯丝电阻较大        D．较亮的灯，灯丝中的电流较大

5．如图所示，当滑动变阻器滑片P向左滑动时   (    ) 
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   A.电灯变亮，变阻器两端电压变大； B.电灯变亮，变阻器两端电压变小；
   C.电灯变暗，变阻器两端电压变小；D.电灯变暗，变阻器两端电压变大。

6、两只灯泡串联在电路中，其中一只灯亮，另一只不亮，原因可能是（       ）

A．两只灯泡相比较，流过不亮的灯泡的电流较小  

B．不亮的灯泡的灯丝断了

C．两只灯泡相比较，亮的灯泡电阻太小          

D．两只灯泡相比较，不亮的灯泡电阻太小

7. 在一些公共场合照明灯很容易坏，为延长灯的使用寿命，将两只完全相同的灯泡“220V、40W”串联在220Ⅴ的照明电路中，若灯丝的电阻不变，那么两只灯泡消耗的总功率是：（    ）
A.80W.      B. 40w.        C. 10W.      D. 20W.
8．甲灯标有“220V，60W”，乙灯标有“110V，60W”，下列说法中正确的是：（    ）

A．将它们并联在电路中时，亮度一样

B．当它们在相等的电压下工作时，电功率相等

C．当它们都在各自额定电压下工作时，它们的电功率相等

D．当它们通过的电流相等时，亮度一样

9.把标有“220V、100W”和“220V、40W”两个灯泡串联在220V的电源中，下烈说法正确的是：    （    ）
A.100 W灯泡 比40W灯泡亮.         B. 40W灯泡两端的电压高.

C.100W灯泡发挥的功率大于额定功率. D. 40W灯泡发挥的功率大于额定功率.

10.两条电阻丝的电阻之比是1∶2，通过的电流之比是3∶1，要产生相同的热量，它们通电时间之比是 （    ）
A.2∶3     B.3∶2      C.9∶2      D.2∶9
11．将一根电阻丝接在某恒定电压的电源两端，电流做功的功率为P。若将该电阻丝均匀地拉长为原来的两倍后再接在该电源两端，则它的功率为（    ）
  A．4P       B．0.25P      C．16 P        D．0.125P
12.标有“3V，1W”的小灯泡，接在3V的电源上，若使它的实际功率为0.36w，应（    ）

A．串联一个15Ω的电阻     B．并联一个15Ω的电阻

C．串联一个6Ω的电阻      D．并联一个6Ω的电阻

二．填空题（每空2分，共24分）
13、电流做功的过程，实际上就是_______能转化为_______能的过程。给蓄电池充电过程中，_______能转化为_______能，在物理学中反映电流做功快慢的物理量是_______。

14.  小王家里10月份共用了12度电，它等于              J.
15 .某工厂宿舍已装有20盏功率为40W的白炽灯，所用的总保险丝的额定电流为12A，为使灯泡正常发光，最多再能装功率为60W的白炽灯_______盏。

16．一只灯泡上标有“12V，24W”，正常工作时的电流是      A，若将它接在6V的电路中，则它的实际功率为      W。

17．电能表是测量        的仪表，某电能表的盘面上标有“3000R/Kw·h”如果在1min内转盘转过18圈，则电路中用电器的功率是       W。
18.某家用电热器通过0.5A的电流时，在5秒内放出的热量是           

三．实验探究题（每空2分，共10分）

19.许婷用如图所示的电路测量小灯泡的电功率的同时，测量小灯泡的电阻。小  灯泡额定电压为2.5V，正常工作时电阻约8Ω。实验室提供的器材有：电压为6V的电源，电压表V（量程为6V）。滑动变阻器R1（规格为“10Ω,1A”），滑动变阻器R2（规格为“50Ω,0.5A”），电流表A1（量程0.6A），电流表A2（量程3A）。

（1）为保证实验顺利进行，并且有较高的准确性，滑动变阻器应该选

      ，电流表应该选       。

（2）许婷在实验时，将电流表和电压表的位置交换了，其他连[image: image4.png]o 22 2R (ZXXK.COM)




接正确，闭合开关后         。

A．电流表烧坏    B．电压表示数约6V    C．小灯泡烧坏     D．小灯泡不亮

（3）正确连接好电路后，闭合开关，从大到小调节滑动变阻器的阻值，并将电压表和电流表部分读数填在下表中。电压表读数为2.5V时，电流表的示数如图所示，请帮许婷将此读数填在下表中。
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	序号
	电压表示数U/V
	电流表示数I/A

	1
	1.0
	0.14

	2
	1.5
	0.21

	3
	2.0
	0.26

	4
	2.5
	          

	5
	3.0
	0.36
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（4）根据补充完整后的上表数据，测得小灯泡在电压为2.0V时的实际功率是          W，在正常工作状态时电阻是         Ω。

四、计算题。（共12分，20每小题8分，21小题4分）
20．（8分）一只标有“220V 88 W”的电热器，接在家庭电路中使用10min．求：

（1）电热器的电阻是多少欧？

（2）通过电热器的电流是多少安？

（3）在10min内电流所做的功是多少焦？

（4）在10min内电热器放出的热量是多少焦？

21.（4分）如图所示：电源电压为8V，且保持不变，当开关都断开时，标有“6V，3W”的小灯泡恰能正常发光，求：（1）R1的值  （2）当开关都闭合时，R1和R2的消耗的电功率之比为1：4，求R2的阻值。
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