九年级物理期末检测试卷

一、选择题（每小题3分，共30分）

1.2012年6月16日，神舟九号飞船在甘肃酒泉卫星发射中心发射升空，将我国的三名宇航员载入太空。这也是神舟飞船的第四次载人飞行。在飞船加速上升过程中，下列叙述正确的是：（   ）
A. 飞船的动能增加，重力势能减小     B. 飞船的动能增加，重力势能增加   

C. 飞船的动能不变，重力势能增加     D. 飞船的动能不变，重力势能减小

2.下列事例中，用热传递的方法改变物体内能的是： （   ）

    A．冬天手冻，两手互搓      B.用火烧水      C.锯条锯木头      D.钻木取火

3.关于比热容，下列说法正确的是：  （   ）
A．物质的比热容与物质吸收或放出的热量有关      B．比热容与物质的温度有关

C．比热容与物质的质量有关                D．比热容是物质的特性，与物质的质量、温度及吸热多少无关

4.汽油机工作时，将内能转化为机械能的是(    ) 
A．吸气冲程     B．压缩冲程      C．做功冲程     D．排气冲程
5.节日小彩灯，在一个灯泡坏了后，其他灯泡都不能正常工作，则这些小彩灯（   ）

A．一定是串联           B．一定是并联       C．可能是串联，也可能是并联        D．无法判定
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6.如图1所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中。比较这两段导体两端的电压及通过它们的电流的大小，有（   ）
A．UAB>UBC，IAB<IBC   B．UAB<UBC，IAB=IBC   C. UAB>UBC，IAB＝IBC   D．UAB＝UBC，IAB<IBC   

7.下列物质中属于绝缘体的是（    ）

A.人体          B.食醋          C.塑料           D.大地
8.如图2所示电路中，甲、乙两处分别接入电流表或电压表，当S闭合后，为使两灯均能发光，则（　 ）
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A．甲接电压表，乙接电流表    B．甲、乙均接电压表  

 C．甲、乙均接电流表          D．甲接电流表，乙接电压表

9.如图3所示，是用电压表和电流表测量甲、乙两个电阻后得到它
们的电压和电流的图像，由图可知（    ）
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A. R甲>R乙    B. R甲<R乙    C. R甲=R乙     D.无法确定

10．如图4所示电路中，R1为定值电阻，R2为可变电阻，当滑动变阻器的滑动片
P从a端向b端滑动的过程中
（    ）
A．电流表示数增大，电压表示数减小   B．电流表示数减小，电压表示数增大
C．电流表示数减小，电压表示数减小   D．电流表示数增大，电压表示数增大

二、填空题（每空1分，共20分）
1.每年五月沙枣花开时，即使无风的时候，很远就能闻到沙枣花的芳香,这是一种______现象，说明             。

2.人类的太空旅游已不是梦想。2007年4月，世界第五位太空游客查尔斯·希莫尼成功完成了又一次太空旅行。在飞船加速上升时，其动能          ，重力势能___    ____，机械能___      ____。

3.用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷叫    电荷，它与毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷相       。

4.冬天室内温度低，我们通常用暖气、火炉或电暖气取暖。“暖气”用水作为工作物质将热量传递到室内，是利用了水的       较大的特性；火炉取暖是利用燃料燃烧过程中把燃料的      能转化为内能；电暖气取暖是把        能转化为       。

5.一段导体两端电压是3V，导体中的电流是0.5A,此导体的电阻是__ _Ω.如果该导体两端电压增大到6V,导体中的电流是___A.如果导体两端的电压降到0V,导体中的电流是___A,导体的电阻是___Ω。

6.一个10Ω的电阻和15Ω的电阻,串联后总电阻是_     ;并联后总电阻是_   __。

7.木炭的热值是3.4×107J/Kg,完全燃烧2Kg能放出     J的热量，其中有25%被水吸收，则水吸收的热量是    。
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8.有一个电灯，电阻为10Ω，正常工作时的电压为6V。现只有一个电压为9V的
电源，为使电灯正常工作，需要给它    （“串”或“并”）联一个    Ω的电阻。

三、识图题（每空2分，共10分）
1.右图中所示电流表的示数是_______A，电压表的示数是_____V。某同学用
电压表测电压时指针出现反向偏转的情况，发生该现象的原因是________  _   。

2.图5所示的电路中，当开关S1、S2断开时，电阻     串联；当开关S1、S2闭合
时，电阻       并联。

四、实验与探究题（共20分）

1. (2分)闭合开关S后，用酒精灯给细铁丝加热，在铁丝温度逐渐升高并发红的过程中，观察到电流表示数变小，这说明了____ __________________。

2. (2分)两个铅柱的端面削平，将削平的端面用力压紧。在其下面悬挂一个重物也不能将它们分开，这说明                         。
3．(4分)用控制变量法来研究电流、电压、电阻的关系。测的实验的数据如下表：

	电阻(Ω)
	5
	10
	5

	电流(A)
	0.6
	0.3
	0.2


	电压(V)
	 2
	 4
	 6

	电流(A)
	0.2
	0.4
	0.6
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表一数据说明：                                                              

表二数据说明：                                                               

4. (12分)在用电压表和电流表测电阻的实验中，用两节干电池作电源，一个阻值范围在0～10Ω的滑动变阻器,一只量程为0～0.6A和0～3A的电流表,一只量程为0～3V和0～15V的电压表,待测电阻阻值估计为5～12Ω之间。

（1）实验原理是         。（2）用笔画线代替导线将图6中的实验元件连成电路（要求将变阻器的A端接入电路）。
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（3）连接电路时，开关应处于        状态，闭合开关前，应使滑动变阻器的滑片在      （A或B）端。

（4）利用滑动变阻器，可改变电压和电流，从而实现多次测量。此实验中多次测量的目的是                 。

(5)若电压表、电流表的示数如图7所示， 电阻Rx=__  ___Ω。
五、计算与论述题（本题共3小题，共20分）

1.（5分）有一种太阳能热水器，水箱能盛水100千克，装满水后，若水温由20℃升高到70℃，水箱里的水吸收的热量是多少？（不计热量损失）[C水=4.2×103J/( kg·℃)]
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2.（6分）如图8所示，开关闭合后电流表A1的示数为0.6A，电流表A的示数为0.8A，电阻R1的阻值为20Ω。求：(1) 电源电压为多少？(2) 电阻R2的阻值为多少？

3. （9分）滑动变阻器铭牌上标有“20欧”字样，R1=10欧，电源电压为9V。问：（1）滑片在最右端时，求电路中的电流和R1两端的电压。（2）若电流表选用“0～0.6A”量程，为了电路安全，滑动变阻器允许接入电路的电阻最小为多少欧姆？
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