汉川市实验中学等九校2015届九年级10月第一次联考
物  理  

	题号
	一、选择题
	二、探究题
	三、计算题
	总分
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一、单项选择题（每题4分，共24分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	答案
	
	
	
	
	
	


1、对下列现象的解释，正确的是（　　）

A．用手捏海绵，海绵的体积变小了，说明分子间有间隙

B．在空调房间吸烟时，会看到烟雾在空中弥漫，这是分子的无规则运动

C．“破镜难重圆”是因为固体分子间只存在着排斥力

D．“花气袭人知骤暖”说明温度升高，分子的热运动加剧

2、由Q=cm（t-t0）得[image: image1.wmf])
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，关于同一种物质的比热容，下列说法正确的是（　　）

A．若质量增大一倍，则比热容减小一半

B．若加热前后的温差增大一倍，则比热容增大一倍


C．无论物体质量多大比热容都一样

D．若吸收的热量增大一倍，比热容增大一倍

3、关于温度、热量、内能，下列说法中不正确的是（　　）

A．物体具有内能，也可以同时具有机械能
B．温度高的物体含有的热量一定多

C．内能少的物体也可能将能量传给内能多的物体

D．物体内能增加，不一定是从外界吸收了热量

4、下列有关热机的说法中不正确的是（　　）

A．可以采用增大热机功率的方法来增大热机的效率

B．热机工作的过程是将燃料燃烧获得的内能转化成机械能的过程

C．热机的大量使用会造成环境污染 

D．在四冲程内燃机中减少废气带走的大量热量可以大大提高热机效率 
5、下列说法中，正确的是（　　） 
A．摩擦起电就是创造了电荷 
B．只有自由电子的定向移动才能形成电流
C．电源是将其它形式的能转化为电能的装置 
D．有电源就一定有电流
6、教室里投影仪的光源是强光灯泡，发光时温度很高，必须用风扇给予降温．设计要求：风扇不转，灯泡不能发光，风扇的电动机启动后，灯泡才能通电发光；灯泡熄灭后，风扇能继续工作．如图所示的四个简化电路图中，符合上述设计要求的是（　　）
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二、实验探究题（7题10分、8题12分、9题8分共30分）

[image: image10.png]


7、根据图中实验回答问题

（1） 如图1所示，在热水和冷水中分别滴入两滴墨水，不要搅动杯中的水，热水杯中的墨水扩散得快，选用热水和冷水做实验的目的是便于探究分子无规则运动速度与             的关系.

(2)如图2所示，瓶内装有少量的水，水上方有水蒸气，塞紧瓶塞，用打气筒向瓶内打气，当塞跳起时，有白雾产生，白雾是水蒸气         而成的，这说明气体对外做功时，内能         ，温度           . 
(3)如图3所示是热机的       冲程，这个冲程是通过       的方式改变它的内能． 

(4)如图4所示，在试管中装些水，用软木塞塞住，用酒精灯给水加热至沸腾的过程中，这是用         的方法使水的内能增加，发生的能量转化是                       ;当软木塞被冲出时，发生的能量转化是                       这个实验虽然简单，却表现出热机中能量转化的基本过程。

(5)如图5的实验说明了                                。
8、（1）有A、B、C三个轻质小球，已知A与用丝绸摩擦过的玻璃棒互相排斥，当A靠近B时，它们相互吸引，B球靠近C球时，它们相互排斥， 由此可知B球带         电，C球带       电．
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（2）如图6所示在开关和小灯泡之间连着两个金属夹A和B，在金属夹之间分别接入①硬币、②铅笔芯、③橡皮、④塑料尺，闭合开关后，在A、B接入       小灯泡能发光（填序号），这些能让小灯泡能发光物体是      （填“导体”或“绝缘体”）。

（3）如图7所示为冬天人们常用的一种电热暖手宝，其内部液体通常采用水，这是利用水的      的属性，使保暖时间更长；为了使用时更加安全，它的内部采用了双重温控保护开关，两个温控开关应是     （选填“串联”或“并联”）起来使用的。

（4）如下图8所示电路：
①闭合开关后电路将      （选填“通路”或“断路”或“短路”）；
②去掉导线a后，电路是      联电路；
③改变a、b、c三根导线中一根的接法，使电路成为并联电路（先在原导线

上打“×”，后用笔画线代替导线画出符合要求的导线）；并把改接后的电路图画在图9的虚线框内。
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9、 如图10所示，小刚同学用两个完全相同的电加热器给相同质量水和煤油加　　热，比较它们吸热能力强弱的实验时，测得如下数据，记录在表格中，请分析表格中的数据，回答以下问题：

	加热时间 t/min
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	水的温度T水/℃
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34

	煤油的温度 T煤油/℃
	20
	24
	28
	32
	36
	40
	44
	48
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（1） 分析实验数据，小刚同学认为：加热相同的时间，煤油升高的温度高一些，这说明煤油吸收的热量多一些．这位同学的判断是否正确？请说明理由：          ，         

（2）分析比较水在第2min、4min、6min和煤油在第1min、2min、3min的数据可知，质量相等的水和煤油、           相同时，煤油吸收的热量      （选填“多”或“少”）；
　　（3）小刚根据实验数据作出了它们的图象（如图11所示），其中        表示的是煤油吸热升温的情况（选填“A”或“B”）。 

（4）通过实验数据和图像分析比较可知，        的吸热能力更强．（选填“水”或“煤油”）。

三、计算题（10题8分、11题8分共16分）

10、小刚家安装了一台太阳能热水器，水箱容积是200L，小刚进行了一次观察活动：星期天早上，他用温度计测得自来水的温度为20℃，然后给热水器水箱送满水，中午时“温度传感器”显示水箱中的水温为70℃。请你求解下列问题：
（1）水箱中水的质量；（C水=4.2×103J/（kg•℃）、q煤气=4.2×107J/kg）
（2）水吸收的热量；
（3）如果水吸收的这些热量全部通过燃烧煤气提供，求至少需要燃烧多少煤气？
（4）请你简述太阳能热水器的优点。
11、 一辆汽车沿着长为9.2km的平直公路匀速行驶，开完全程共耗时6min，汽车发动机牵　　引力为1800N，共消耗汽油1kg（汽油的热值q=4.6×107J/kg）．求：
（1）汽车行驶的速度是多少km/h？
（2）汽车发动机牵引力的功率多少W？
（3）汽车发动机的效率是多大？
物理联考试卷参考答案

一、选择题（每题4分，共24分）
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二、实验探究题（7题10分、8题12分、9题8分共30分）
7、
填空每空1分共10分

（1）温度            

（2）液化  、减小 、 降低     

（3）压缩  、  做功

（4）热传递 、 化学能转化为内能 、 内能转化为机械能

（5）分子间存在引力

8、
（1）----（4）填空每空1分共8分；作图题每图2分共4分，合计12分
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（1）负  、  负  

（2）① ②  、 导体

（3）比热容大 、 串联

（4）  短路  、   串联  

[image: image14.png]ik




9、 每小问2分共8分

（1）不正确，实验中使用的电加热器相同，加热相同的时间，甲乙两种液体吸收的热量相等（  只判断正确可给1分，判断错误不给分）

（2） 升高的温度   少（每空1分）

（3） A    

（4）水

10、解：（1）热水器水箱送满水时，水的体积：V=200L=0.2m3，
根据ρ=m/v可得：水的质量

m=ρv=1.0×103kg/m3×0.2m3=200kg；------------------2分
（2）水吸收的热量：
Q吸=c m (t-to) = 4.2×103J/（kg•℃）×200kg×（70℃-20℃）

           =4.2×107J          ------------------------------2分
（3）煤气完全燃烧放出的热量：
    Q放   =  Q吸=4 .2×107J
根据Q=mq可得：需要燃烧煤气的最小质量[image: image4.wmf]kg
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 （4）优点：节约能源无污染；（合理即可）------------2分
答：（1）水箱中水的质量为200kg；
（2）水吸收的热量为4.2×107J；
（3）如果水吸收的这些热量全部通过燃烧煤气提供，至少需要燃烧1kg的煤气；
（4）优点：节约能源无污染。
11、解：（1）V=[image: image5.wmf]h
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（3）Q放＝qm=4.6×107J/kg×1kg=4.6×107J--------2分
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答：汽车行驶的速度是92km/h，汽车发动机牵引力的功率是46000W，
汽车发动机的效率是36%．
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