2016年下期期末考试九年级物理试题

注意： 考试时量为90分钟        满分为 100分  

一、单项选择题    （每题2分，共32分）
1、生物体内水的比例很高，有助于调节生物体自身的温度，以免温度变化太快对生物体造成损害。这主要是因为水的
A. 密度大         B．凝固点较低         C．沸点较高         D．比热容较大
2、咸鱼放在冰箱冷冻室里一晚，冷冻室内有咸鱼味，这表明 
A. 分子间存在引力       　B. 分子不停地运动
C. 分子间存在斥力　       D. 温度越低，分子运动越慢
3、下列事例中，通过做功的途径改变物体内能的是 
A. 把饮料放入冰箱，饮料温度会降低        B. 把酒精涂在手上，手会感觉到冰凉
C. 在太阳光的照射下，路面温度升高        D. 给自行车打气，打气筒壁会发热
4、四冲程内燃机工作时，哪个冲程将机械能转化为内能？ 
A. 压缩冲程         B. 做功冲程    [image: image34.png]


      C. 吸气冲程        D. 排气冲程[来源:Z#xx#k.Com]
5、下列关于热值和热机效率的描述，正确的是 
A．使燃料燃烧更充分，可以增大热值　   B．使燃料燃烧更充分，可以提高热机效率　
C．燃料燃烧释放的热量越大，热值越大　 D．热值和热机效率都是定值，与外界条件无关
6、关于温度、内能和热量的说法错误的是 
A. 0 ℃的冰也具有内能                B. 物体放出热量，温度不一定降低
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C. 物体对外做功，内能可能减小       D. 温度高的物体，内能一定大

7、文艺复兴时期，意大利的达芬奇设计了如图1所示的装置。他设计时认为，在轮子转动过程中，右边的小球总比左边的小球离轮心更远些，在两边不平衡的力作用[image: image2.png]122 2R (ZXXK.COM)




下会使轮子沿箭头方向转动不息，而且可以不断地向外输出能量。下列有关该装置的说法中正确的是 
A．该装置能永不停息地转动，并在不消耗能量的同时不断地对外做功．
B．忽略碰撞中的能量损耗，给它一个初速度，它能永不停息地转动，但不能对外做功．
　　C．这种装置不可以永不停息地转动． 
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D．以上说法都不对
8、如图所示，用餐巾纸摩擦一根可以绕支架自由转动的吸管，使它带上电，现用另一带电玻璃棒靠近吸管的一端，发现它们互相排斥，关于这一现象，下列说法正确的是 
A、吸管带的是正电。               B、吸管在摩擦中失去电子而带负电。
C、吸管和玻璃棒带同种电荷。       D、吸管和玻璃棒带异种电荷。
9、通常条件下属于导体的是 
A．石墨、金属       B．石墨、橡皮       C．木材、金属      D．陶瓷、橡皮
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、为了安全，汽车行驶时驾驶员必须系好安全带。当系好安全带时，相当于闭合开关，指示灯不亮；未系好安全带时，相当于断开开关，指示灯发光。符合上述要求的正确电路图是 
[image: image18.png]U




11、如图所示，能正确地测出小灯泡L1两端电压的电路是 
[image: image19.png]



12、如图所示，闭合开关S，两灯均不亮，电流表无示数，电压表有示数，则故障是 
[image: image20.png]


     A．灯L1断路        B．灯L2断路
 [image: image4.png]122 2R (ZXXK.COM)




    C．灯L1短路        D．灯L2短路
13、下列说法正确的是 
　
A．物体吸收热量，它的内能减少
　
B．电能表是用来测量用电器两端电压的仪表
　
C．滑动变阻器在电路中可以起保护作用
　
D．额定功率越大，用电器的电阻就越小
14、电炉丝与导线串联接到电路里，通电后电炉丝热得发红，而与之相连的导线却不怎么热，造成上述现象的主要原因是 
　
A．通过电炉丝的电流比导线的电流小得多     B．通过电炉丝的电流比导线的电流大得多
　
C．电炉丝的电阻比导线的电阻小得多         D．电炉丝的电阻比导线的电阻大得多
15、下列做法符合安全用电要求的是 
A．多个大功率用电器同时使用一个插座      B．
使用测电笔时，手不接触笔尾的金属体
C．发生触电事故时，立即切断电源          D．
有金属外壳的用电器使用两脚插头
w!w!w.!x!k!b!1.com
16、两个定值电阻串联接到电压为U的电源两端，R1消耗的功率为P1，R2消耗的功率为3P1．将这两个定值电阻并联接在电压为U的电源两端时，下列说法中正确的是 
　  A．R1与R2的电阻之比为3：1    [image: image5.png]122 2R (ZXXK.COM)




            B．并联时两电阻消耗的总功率为[image: image6.png]


P1
C．并联时通过R1与R2的电流之比为1：3      D．并联时R2消耗的功率为[image: image7.png]


P1
二、填空题    （每空1分，共14分）
1、 切割钢材时会看到火星四溅，这说明_______可以改变物体的内能；冬天晒太阳能“取暖”，说明________可以改变物体的内能．
2、将质量为2kg的水温度升高20℃，水吸收的热量为        J；水温越高，其分子运动越      （选填“剧烈”或“缓慢”）。[c水=4.2×103J/（kg•℃）
3、秋天，用梳子梳完头发后会发现头发很蓬松，这是__________现象；把带电体接触验电器，其金属箔会张开，这是因为____________________的原理。
[image: image21.png]



4、用两节干电池串联对一个电阻供电，流过电阻的电流为0.5A，该电阻的阻值是_______Ω；如果用三节干电池串联对它供电，流过它的电流为________A
5、右图电能表读数为_______KWh；某次测得该电能表在10min内转了60转，

则该电能表后面的电路中用电器的总功率为         kW。
[image: image22.png]



 6、如图所示，电源电压为12V，灯[image: image8.png]122 2R (ZXXK.COM)




泡的电阻为30Ω，电动机内部线圈的电阻为2Ω，干路电流为1.4A；此时电动机正常工作，则电动机的额定功率是     　W；电动机输出的机械能功率是    [image: image9.png]122 2R (ZXXK.COM)




  　W。
7、造成家庭电路中保险丝熔断的原因：一是总功率过大，二是　  　  ；在安装带有金属外壳的家用电器时，为了安全用电，家用电器的金属外壳应　     　。
[image: image23.png]


三、实验探究题     （每空2分，共30 分）
1、在探究“比较不同物质的吸热能力”的实验中，测得的数据如下表。
	加热时间/min
	0
	1
	2
	3
	4

	甲的温度/℃
	30
	34
	38
	42
	46

	乙的温度/℃
	10
	18
	26
	34
	42


（[image: image10.png]122 2R (ZXXK.COM)




1）实验中应称取质量        的甲、乙两种液体，分别倒入相同[image: image11.png]122 2R (ZXXK.COM)




的烧杯中，用相同的电加热器加热。
（2）通过实验记录的数据可知。从开始加热到甲、乙温度都为42℃时，甲、乙[image: image12.png]122 2R (ZXXK.COM)




两种液体吸收热量的关系为Q甲       Q乙。
   （3）分析实验数据可知         物质的吸热能力强。
2、某实验小组想探究并联电路中电流的规律。她设计了如图所示的电路，准备测量a、b、c三处的电流，并从实验室取来电流表3只、灯泡2只、开关1个、电池和导线若干进行实验。
   （1）画好电路图后，晓丹同学开始连接电路，在连接电路过程中，开关应该是        的。
[image: image24.png]


检查电路连接无误后，她开始实验，并读出了电流表的示数，记录在表格中。
	Ib/A
	Ic/A
	Ia/A

	0.18
	0.18
	0.36
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   （2）接下来晓丹同学应该怎样继续实验，才能使得出的实验结论更科学、合理？

                                                   。
   （3）晓丹得出的实验结论是：                                          。
（4）晓丹同学在实验中还发现：每次闭合开关时电流表指针迅速偏转到较大角度，然后再慢慢偏回一定角度后，示数才稳定下来。检查电路又一切正常；造成这种现象出现的合理解释是：

                                          。
3、小刚利用如图甲所示实物电路探究“导体中电流跟电阻的关系”。提供的实验器材有[image: image14.png]122 2R (ZXXK.COM)




：电压恒为6V的电源、电流表、电压表、四个不同阻值的定值电阻、滑动变阻器、开关、导线若干。
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（1）图甲中部分导线已连好，请用笔画线代替导线将电路   连接完整。
（2）实验中通过调节滑动变阻器保持电阻R两端电压不变，这种方法是                法。 
（3）实验数据如下表，分析表中数据可得出结论：
                                      。
	次数
	1
	2
	3
	4

	电阻/Ω
	5
	10
	15
	20

	电流/A
	0.6
	0.3
	0.2
	0.15


（4）结合表中数据可知，小刚选用的滑动变阻器的最大阻值至少是        Ω。
[image: image26.png]



4、在研究“电流通过导体产生的热量和什么因素有关”的实验中，
连接的电路如图.

（1）将R1和R2串联起来的目的是：______________________；

（2）实验中通过观察发现右边U型管内液体的高度差大，由此可以得出结论：在电流和通电时间相同时，电阻越大，产生的热量_________。
[image: image27.png]


5、某兴趣小组在研究“串联电路特点”的活动中，将一个阻值约为10欧的普通小灯泡L和一个LED灯串联后接入电路（如图甲）。闭合开关S1，发现
LED灯亮而小灯泡L不亮。针对这种现象，同学
们提出了以下猜想：
猜想一：小灯泡L处发生短路
猜想二：LED灯电阻很大导致电路电流很小
为了验证猜想，小组同学进行如下实验：
实验一：将一根导线并联在图甲电路中LED灯的两端，根据观察到的现象否定了猜想一。
实验二：利用电流表和电压表，按图乙所示的电路对LED灯的电阻进行测量。闭合开关，
依次移动滑动变阻器的滑片，获得多组数据如下表。经分析，结果支持猜想二。
	实验次数
	电压（伏）
	电流（毫安）
	电阻（欧）

	1
	1.4
	12
	116.7

	2
	1.6
	14
	114.3

	3
	1.8
	16
	112.5

	…
	…
	…
	…


（1）实验一中观察到的现象是              。   
（2）在实验二测定LED灯电阻的过程中，滑动变阻器的滑片是向      （填“左” 、“ 右”）端移动。
四、作图题   （每空2分，共4 分）
1、将电灯和开关连入电路，用开关控制电灯。       2、画出对应的电路图。
[image: image28.png]
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五、计算题    （6分+6分+8分，共20分）
[image: image30.png]



1、如图所示，电源电压为6V，R1=8Ω， R3=10Ω．当开关S闭合后，电流表示数为0.2A，求：

（1）R3两端的电压。

（2）电阻R1的电功率。

（3）R2的阻值。
2、小梦家新买了一口电饭锅，如图甲所示。通过查看说明书，发现电饭锅工作时有两种状态：一种是锅内的水烧干以前的加[image: image15.png]122 2R (ZXXK.COM)




热状态，另一种是水烧干后的保温状态。图乙是电饭锅的电路图， R2=60.5Ω，保温时总功率为100w。
（1）自动开关S接通时，电饭锅处于哪种状态？此时电功率多大？ 
（2）R1的阻值多大？
（3）用电饭锅将5kg水加热升温20℃（整个过程不计能量损失），需要多长时间？
[image: image31.png]



3、小鸡孵化器的电路如图所示，在一般情况下，只需灯光照明，电源电压为72 V，R1为定值电阻，R2为发热电阻丝改成的滑动变阻器，其上标有“100Ω 3 A”字样，电流表A2的量程为0～3A，灯泡上标有“12 V  3 W”的字样。求：

（1）灯泡正常工作时的电流和电阻；

（2）闭合S，断开S1、S2，灯泡正常发光，求R1的阻值； 

（3）S、S1、S2均闭合时，求R2消耗的最大电功率和最小电功率。
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

物 理 答 案

一、选择题    （2分×16=32分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	答案
	D
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	C
	D
	B
	C
	D
	C
	D


二、填空题    （1分/空， 共14分）
1、做功   热传递   2、1.68×105、剧烈   3、摩擦起电、同种电荷相互排斥  

4、6 [image: image16.png]122 2R (ZXXK.COM)




    0.75      5、272.2    0.5       6、12  10     7、短路   接地 

三、实验探究    （6分+8分+8分+4分+4分、共30分） 
1、（1）相等      （2）小于      （3）甲。
2、（1）断开       （2） 换用不同规格的灯泡再做几次

（3） 并联电路中，干路电流等于各支路电流之和

（4）温度越高，灯泡的电阻越大。

3、（1）图略（2）控制变量法 

（3）当电压一定时，流过导体的电流与导体的电阻成反比   （4）20    

4、（1）保证R1R2的电流相等      （2）越多 

5、（1）灯泡发光                 （2）右

四、作图   （每题2分，共4分） 

图略

五、计算题   （共3题，6分+6分+8分，共20分）
1、（1）U3=I3R3= 0.2A×10Ω= 2V                                  

（2）P1=I12R1= (0.2A)2×8Ω= 0.32W

（3）R=U/I= 6V/0.2A= 30Ω      R2=R-R1-R3= 12Ω
2、（1）S接通时，电饭锅为加热状态    P加热=U2/R2=(220V)2/60.5Ω=800W
  （2）S断开时，电饭锅为保温状态    R= U2/P保温=(220V)2/100W=484Ω
R1=R-R2 = 484Ω-60.5Ω=423.5Ω
  （3）Q=Cm⊿t=4.2×103×5×20 J = 4.2×105 J     t= Q/P加热=525s
3、（1）I额=P额/U额= 3W/12V=0.25A       RL= U额2/P额=(12V)2/3W=48Ω
（2）S合，S1S2断开，R1与L串联，此时I=I额=0.25A

R=U/I= 72V/0.25A= 288Ω         R1=R-RL = 288Ω-48Ω=240Ω
（3）SS1S2闭合，L 短路，R1R2并联   I1=U/R1= 72V/240Ω= 0.3A
I2大=I大-I1 = 3A-0.3A=2.7A        P2大=UI2大 = 72V×2.7A=194.4W
       当P在最右时，R2最大，R2电功率最小  

P2小=U2/R2大=(72V)2/100Ω=51.84W
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