九年级物理第十四章检测题（四）

（时间45分钟，满分100分，含10分卷面分）
学校________班级        　　  姓名         分数    　　　
一、选择题：（每题4分，共40分 ）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、导体电阻的大小与下列哪个因素无关：

A.导体的长度                     B.导体的材料 

C.导体的横截面积                 D.导体两端的电压
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2、关于电阻的大小，以下说法正确的是(温度变化的影响忽略不计)：

A．导线越长，导线的电阻越大          
B．同种材料的导线越长，电阻越大       
C．同种材料，粗细相同的导线长度越长，电阻越大
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D．导线越粗，导线的电阻越小
3、如图1所示的滑动变阻器，将其接入电路，使滑片P向B端滑动时，
使其连入的电阻变大，应选择的接线柱是：  

    A．C和A                       B．C和B

    C．D和B                       D．A和B

4、将两个定值电阻R1“4Ω，1A”和R2“1Ω，2A”并联起来使用，为使电阻不被烧坏，电路两端的电压最大不超过：

    A．6V            B．4V            C．3V            D．2V
5、一只电阻两端的电压从2V增加到2.8V，通过该电阻的电流增加了0.1A，该电阻的阻值是：

A、8Ω        B、20Ω         C、28Ω          D、无法求出

6、如图2所示的电路中，若把电流表和电压表的位置对调，则：

A.灯泡不亮，电流表示数为零                    B.电灯亮，电压表示数为零

C.电压表示数为电源电压，电流表和电源要受损    D.不会发生任何现象
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7、小刚同学用如图3所示的电路探究“一段电路中的电流跟电阻的关系”。在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，为了探究上述问题，他应该采取的
唯一操作是：

A.保持变阻器滑片不动                   B.将变阻器滑片适当向左移动

C.将变阻器滑片适当向右移动             D.将电池个数增加
8、小浩帮母亲煮饭时，当电饭锅的插头插入插座并按下开关时，发现空气开关立即跳闸(或熔断器内熔丝立即熔断)，你认为出现这种情况的原因可能是：

A．插座短路                       B．插座接触不良

C．电饭锅内部电路出现开路         D．电饭锅内部电路出现短路
[image: image11.png]


9、如图4所示，电源电压不变，当开关S闭合时，电表示数的变化情况是：

A．电流表、电压表示数均变大

B．电流表、电压表示数均变小

C．电压表示数变大，电流表示数变小
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D．电压表示数变小，电流表示数变大
10、在图5所示的四幅图中，符合安全用电的事例是：
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二、填空题(每空2分，共14分)
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1、一位同学设计了一个风力测定仪，如图6所示，O是转动轴，
C是金属杆，下面连接着一块受风板．无风时OC是竖直的，
风越强，OC杆偏转的角度越大．AB是一段圆弧形电阻，P点
是金属杆与圆弧形电阻相接触的点，电路中接有一个小灯泡，
测风力时，闭合开关S即可．通过分析可知：金属杆OC与弧
形电阻AB组合在一起相当于一个     ___ _ ，观察小灯泡
的    _  可以粗略地知道风力的大小．灯泡变亮是风力______。

2、小明用测电笔接触家里的洗衣机外壳时发现氖管发光，说明
洗衣[image: image17.jpg]


机外壳跟_______线相通；为防止人在使用洗衣机时发生
触电，应采取的措施是将洗衣机的外壳____________。
	滑片P的位置
	右端
	中点
	左

	电压表的示数（V）
	6.0
	3.0
	2.0


3、在图7所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S后，当滑动变阻器滑片P向左移动时，电流表的示数将____________。若在电路中再接入一个电压表，且当滑片P分别位于变阻器的右端、中点和左端时，电压表的示数如下表所示，则电压表应并联在图7中________两点之间（选“ab”、“bc”、“ac”）。
三、作图与实验(1题4分，2题12分，3题8分，共24分)
1、请把图8中螺口电灯、开关、三孔和两孔插座接到家庭电路中．
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2．为了探究“电流与哪些因素有关”，9年级七班的吴琳同学猜想：①电流与电压有关；

②电流与电阻有关．同时，她设计出实验的电路图如图9所示．
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(1)请你根据她的电路图连接图10中各元件；  
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(2)某次探究中，吴琳同学收集到下表所示的数据，请判断吴琳同学是要探究她的猜想____________(选填“①”或“②”)．所得出的结论是：保持______________不变时，电流跟_____________________________________________。
(3)请根据上表的数据在图11中所示的坐标图上画出它们的关系图。


	实验次序
	电阻R/Ω
	电压U/V
	电流I/A

	1
	5
	3
	0.6

	2
	10
	3
	0.3

	3
	15
	3
	0.2


3、如图12所示的电路可以测量一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为电阻
箱(符号是       ），s为单刀双掷开关，R0为定值电阻。
某同学用该电路进行实验，主要步骤有：
A．把开关s接b点，调节电阻箱，使电流表的示数为I
B．读出电阻箱的示数R0
C．把开关s接a点，读出电流表的示数为I 
D．根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值置最大

（1）上述步骤的合理顺序是____________(只填序号)；
（2）步骤A中电阻箱调节好的示数如图13所示，则它的示数为________Ω，若已知R0的阻值为200Ω，则待测电阻的阻值为________Ω

（3）本实验所采用的物理思想方法可称为____________(填“控制变量法”或“等效替代法”)
四、综合应用题(1题4分，2题8分，共12分)
1、有关资料表明：人体中电流超过30mA时将会有生命危险。如果某人身体的电阻为200～

800Ω。试通过计算说明他接触照明电路的危险性。

2、有一种半导体材料的电阻值随着温度的变化而明显改变，用这种材料制作的电阻称为热敏电阻，图14是某热敏电阻的阻值随温度变化的图象，马涛同学用该热敏电阻和电流表设计了一支测量范围为0—100℃的水温表，图15是这个水温表的原理图，图中电流表的量程为0—0.6A，定值电阻R0的阻值为100Ω，当水温达到100℃时，要求电流表的示数达到最大。

（1）根据图象回答该热敏电阻在100℃时的电阻值为多少？

   （2）马涛同学将电流表的刻度盘改画为显示温度的刻度盘，如果每10℃画一条刻度线，这个刻度盘的刻度是否均匀？

（3）通过计算说明改画的水温表刻度盘

上的0℃应该与电流刻度盘的什么位置

对应？



一、1、D  2、C  3、A  4、D  5、A  6、A  7、C  8、D  9、C  10、D

二、1、滑动变阻器；亮度；变大   2、火；接地   3、变大；bc

三、1、略  2、(1)(3)略  (2)②；电压；电阻成反比

3、（1）DCAB （2）234；234 （3）等效替代法

四、1、照明电路电压U=220V                                    1分

       由欧姆定律得人身体接触照明电路时通过人体的电流为：

       I大=U/R小=220V/200Ω=1.1A                              1分

       I小=U/R大=220V/800Ω=0.275A                            1分

       由此可知人接触照明电路时通过人体的电流远大于30mA，所以有生命危险 1分

2、（1）100Ω(2分)    （2）温度表刻度盘上的刻度是不均匀的(2分)  

     （3）温度达到100℃时电路中的电流I=0.6A            (1分)

          U=IR=0.6A×(100Ω+100Ω)=120V                 (1分)

          温度是0℃时热敏电阻是500Ω                   (1分)

则电路中的电流是I/=U/(R/+R)=120V/600Ω=0.2A   (1分)

第五单元(期中测试)

一、1、C  2、B  3、D  4、B  5、A  6、C  7、B  8、A  9、D  10、C

二、1、水蒸气；凝华  2、温度升高，蒸发加快；空气流动加快，蒸发加快  3、做功；热传递  4、并；串  5、压缩；机械能；内能  6、0.32  

三、1、①比热是物质的一种特性，每种物质都有自己的比热； 

　　    ②水的比热最大；

　　    ③有个别同种物质，在不同状态下（如冰、水），比热不同；

　　    ④有个别不同种物质，它们的比热相同（如冰、煤油）；

　　    ⑤液态物质的比热一般比固态物质的比热大；

　　    ⑥在注意一般规律的同时，应注意有个别特殊。   

　　    学生若有其他答案，只要合理，均予计分。 

2、电流表的量程偏大；换用小量程的电流表；0.3A   3、如图

4、（1）同种电荷相互排斥 （2）问题：电荷间的作用力大小与什么因素有关？

四、1、不锈钢丝的作用是：把鞋底与地毯摩擦产生的电荷传到大地上，以免发生电中和时出现火灾。

2、一方面杀虫剂大量喷出时，筒内气体对外做功内能减少温度降低；另一方面筒内杀虫剂液体汽化也吸收大量的热，所以筒壁温度降低。

五、1、（1）[image: image1.png]4.2x10°




J/（Kg·℃）×4Kg×70℃≈[image: image2.png]1.2x10°¢
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                       （3分）

Q吸为1.176～1.20、Q放为1.80～1.84都算对。

    2、解（1）需要一个电阻与灯泡串联接在电源上(2分)

         （2）如图所示U2=U-U1=12V-8V=4V     (1分)

              I2=I1=0.5A   (1分)    R2=U2/I2=4V/0.5A=8Ω  (1分)
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