华外九年物理综合练习题    出题人：栾景诗
一、选择题
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1. LED灯具有节能、环保特点．“220V 8.5W”LED灯泡和“220V 60W”白炽灯泡正常发光的亮度相当．与白炽灯泡相比，LED灯泡可以节能约为（　　）   A．14.2% B．85.8%   C．16.5%   D．83.5%6．
2.如图所示是两定阻电阻A和B的电流与电压关系图象，如果将两电阻A和B串联后接在3V电源两端．下列结论正确的是（　　）
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A．
通过B的电流是通过A的电流的二分之一　
B．
B两端电压和A两端电压相等
C．
B的电阻是A的电阻的两倍
D．
B的电功率是A的电功率的四倍

3.如图所示两个灯泡L1、L2阻值分别为6Ω和10Ω，闭合开关后的现象是（　　）
　
A．通过两灯泡的电流I1：I2=3：5  B．灯泡两端的电压U1：U2=3：5

　
C．灯泡的电功率P1：P2=5：3      D．灯泡L1比L2暗
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4.．标有“12V 12W”、“12V 6W”的灯L1和L2（假设灯丝电阻不变），若将它们串联在某电源上，两灯都发光，下列说法正确的是（　　）

　
A．通过灯L1和L2的电流之比为2：1
B．
灯L1和L2的电阻之比为2：1

　
C．灯L2比灯L1亮D．
灯L1和L2的实际功率之比为2：1

5.标有“12V 12W”、“12V 6W”的灯L1和L2（假设灯丝电阻不变），若将它们串联在某电源上，两灯都发光，下列说法正确的是（      ）
[image: image28.png]


A．通过灯L1和L2的电流之比为2:1B．灯L1和L2的电阻之比为2:1 
 C．灯L2比灯L1亮D．灯L1 和L2的实际功率之比为2:1 3．
6.如图甲所示的两个电流表均为学校实验室里常用的电流表（如图乙所示）．闭合开关后，两电流表的指针都正常偏转且偏转角度相同，此时灯L1和L2的所消耗的电功率P1和P2的比值为（　　）A．4：1    B．1：4    C．5：1     D．1：5 
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7.如图所示，已知电阻R1=10Ω、R2=5Ω，当开关闭合后，下列说法正确的是（　　）
　
A．通过R1与R2的电流之比为2：1
B．
R1与R2的总电阻为15Ω

　
C． R1与R2两端的电压之比为1：1
D．
R1与R2消耗的电功率之比为1：1
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8.如图10所示电路，电源电压保持不变。只闭合开关S，电流表的示数为0.2A，再闭合开关S1，电流表的示数变化了0.3A。那么闭合S、S1后，R1与R2的电功率之比是
  A．2：3    B．3：2  C．5：2    D．1：2
9.甲、乙两川电器电功率之比为1:2,通电时间之比为3:4，则消耗电能之比为: （　　）
A. 1:2             B. 3:8           C. 3:4             D. 2:3
10. 7.甲、乙两个电阻的U-I图线如图所示，若把两个电阻串联接在同一电路中，下列说法正确的是   （　　）    A.甲的电阻值小于乙的电阻值B.通过甲、乙两个电阻的电流之比是2:1

C.甲、乙两个电阻两端电压之比是2:1D.甲、乙两个电阻的电功率之比是1:4

11.将“6V  3W”和“6V  6W”的两只灯泡L1和L2串联后接在电源两端，不考虑温度对    灯丝电阻的影响，则（　　） A．电源电压为12V时，两只灯泡均能正常发光 B．两个灯泡发光时，灯泡L2比灯泡L1亮一些 C．灯泡发光时，电路中允许通过的最大电流为1A D．灯泡L1正常发光时，灯泡L2的实际功率是1.5W
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12.将“6V  3W”和“6V  6W”的两只灯泡L1和L2串联后接在电源两端，不考虑温度对灯丝电阻的影响，则   （　　）A．电源电压为12V时，两只灯泡均能正常发光 B．两个灯泡发光时，灯泡L2比灯泡L1亮一些 C．灯泡发光时，电路中允许通过的最大电流为1A D．灯泡L1正常发光时，灯泡L2的实际功率是1.5W
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13. 如图所示,电源电压保持不变,电阻R1=R2=R3=10Ω。当S1、S2都断开时，电流表示数为1 A，则：（　　）A. 电源电压为30 VB. 当S1、S2都闭合时，电流表示数为2 A   C. 当闭合S1、断开S2时，R1的功率为10 W   D. 当S1、S2都闭合时，整个电路消耗的功率最大

14.．标有“6V 3W”的小灯泡，通过它的电流与电压的关系如图所示．若把它与一只阻值为8Ω的电阻并联接在电压为4V的电路中，则整个电路消耗的功率为（　　）
A．
3W   B． 3.3
27.如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器R的滑片P向左移动，在此过程中（　　）
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A. 电压表V1示数变小，电压表V2示数变大B. 电流表A示数变小，电压表V1示数不变
C. 电流表A  示数不变，灯泡L亮度变亮D. 电压表V1示数不变，灯泡L亮度变暗

28. 如下图所示电路中，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向上滑动时，观察到的现象是（　　）A．灯泡变暗，电压表示数变大B．灯泡变亮，电压表示数不变 

C．电路消耗的总功率变小，电压表示数不变D．电路消耗的总功率变大，电压表示数变大
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29..如图10所示的电路中，电源电压不变，移动滑动变阻器R1

的滑片P，当电流表的示数变化范围为1A～1.3A时，电压表的示数变化了3V，
则该定值电阻R2所消耗功率的变化范围是（　　）
A. 3W～3.9

A．滑动变阻器的电阻允许调节的范围是0～20Ω    B．电流表示数的变化范围是0～1A

C．灯泡的最小功率是1.25in[水的比热容为4.2×103J／(kg·℃)]。 
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44.两定值电阻RA和RB中的电流与其两端电压的关系如图所示，若将两电阻串联在电压为3V的电源两端，电路的总功率为_________W，通电一段时间后，RA和RB产生的热量之比是_________。
45．学校为班级新买的饮水机的电路图如图所示，铭牌如表示数．S是手动开关，S1是温控开关，当S闭合后，热水箱内的水温低于60℃时S1就自动闭合，水温高于90℃时S1就自动断开，因此这台饮水机有“加热”和“保温”两档功率，在“加热”时，流过电阻R2的电流为　   　A，R1的电阻值为　     　Ω．

46．某养鸡场新购进一台电热孵卵器，其电阻为110Ω不变，在额定电压下工作时通过孵卵器的电压是2A，则该孵卵器正常工作10s所产生的热量为　   　J．
三、计算题

	额定电压
	 220V

	 加热功率
	 1100W

	 保温功率
	 44W

	 最大容积
	 3L
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47．学习了电学知识之后，小亮研究家中具有保温功能的电饭锅，画出电饭锅的电路原理图如图所示，电饭锅的铭牌上部分内容如下表．

（1）R1、R2中哪个是加热电阻？要使电饭锅加热，开关S闭合还是断开？（2）电饭锅正常加热时，电路的电流是多大？（3）电路中电阻R1、R2的阻值各是多大？保温时，R1、R2产生的电能之比是多少？
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48．如图1、图2所示是我们常见的可调节亮度的台灯及电路图，变阻器R的最大电阻值为2200Ω，台灯灯泡的铭牌如图3所示．  求：（1）台灯灯泡的电阻．（2）灯泡正常发光时的电流．（3）台灯处在最省电时的工作状态时，灯泡的电功率．
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49．如图所示的电路中，电源电压恒为6V．（1）当开关S1闭合，S2，S3断开时，电流表示数为0.3A，求R的阻值；（2）闭合开关S1，S3，断开S2时，小灯泡正常发光，电流表示数为0.9A，求通电10s灯泡消耗的电能；（3）只闭合开关S2，断开S1，S3，求小灯泡实际的电功率（假设小灯泡的电阻不变）．
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50.如图8所示．电路中电源电压可调，小灯泡L1标有“6V 6W”的字样，小灯泡L2、L3标有“6V 12W”的字样(假设小灯泡电阻不变)  (1) 闭合S2，断开S1、S3，，调节电源电压使电压表V2的示数为6V，求L2的实际功率。  (2)闭合S1、S3断开S2，调节电源电压使电压表V1的示数为3V,求L1的电阻．  (3)闭合S1、S2、S3，画出此时的等效电路图,调节电源电压为18V，求此时L3的实际功率。

答案：
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	B
	C
	C
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	C

	D
	D
	A
	C
	A
	B
	A
	D
	D
	B

	21—40

	B
	D
	B
	B
	C
	D
	A
	C
	D
	A

	B
	C
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	D
	C

	41—60

	C
	C
	D
	D
	C
	C
	
	
	
	


二、填空题
1.答案： 50  2.．　80　度电．　7.2×104　J． 3.．答案：100；1.2×104   5.  0.1  200  

6．　52.2　kW•h．   7.．0.1kW•h， 200　W．  8．　2　J，　热　   9．　0.2　kW．
10. 1.35kwh；1.35h   11.0.27   16.67    66.67 
  12. 0.03  0.5     1.41

13．　6　V，A灯和B灯的总功率是　3　W．   14．　0.3　A，　6　V，　2.4　W．
15．　0.5　A；　20　W．   16. 16；  等于   17. 0.05    0.66   18. （1）6；0.3；（2）180．
19. 484Ω   100
∴电阻R1的阻值为R1=[image: image1.png]
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=44Ω∵P=[image: image3.png]


∴保温状态下电路的总电阻为R串=[image: image4.png]
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=1100Ω

电阻R2的阻值为R2=R串﹣R1=1100Ω﹣44Ω=1056Ω；保温时，R1、R2产生的电热之比为[image: image6.png]
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．

答：（1）R1是加热电阻；要使电饭锅加热，开关S闭合；

（2）电饭锅正常加热时，电路的电流是5A；

（3）电路中电阻R1、R2的阻值各是44Ω、1056Ω；保温时，R1、R2产生的电热之比是1：24．
48. 解：（1）由P=[image: image11.png]


可得，灯泡电阻：RL=[image: image12.png]Uig
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=2200Ω；（2）灯泡正常发光时两端的电压UL=220V，功率PL=22W，由P=UI可得，通过灯泡的电流：IL额=[image: image14.png]PLg

UL g
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=0.1A；

（3）因为电路电压一定，总电阻越大功率越小就越省电，

∵串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

∴此时电路中的电流：

I=[image: image16.png]Ry 4R
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=0.05A，

灯泡的电功率：P灯泡=I2RL=（0.05A）2×2200Ω=5.5W．

答：（1）台灯灯泡的电阻为2200Ω；（2）灯泡正常发光时的电流为0.1A；（3）台灯处在最省电时的工作状态时，灯泡的电功率为5.5W．
49. 解：（1）当开关S1闭合，S2，S3断开时，电路为R的简单电路，电流表测电路中的电流，

根据欧姆定律可得：R=[image: image18.png]
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=20Ω；

（2）闭合开关S1，S3，断开S2时，灯泡与R并联，电流表测干路电流，∵并联电路中各支路独立工作、互不影响，∴此时通过R的电流0.3A不变，∵并联电路中干路电流等于各支路电流之和，∴IL=I﹣IR=0.9A﹣0.3A=0.6A，

∵并联电路中各支路两端的电压相等，∴灯泡的电阻：RL=[image: image20.png]
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=10Ω，通电10s灯泡消耗的电能：

WL=UILt=6V×0.6A×10s=36J；（3）只闭合开关S2，断开S1，S3时，L与R串联，∵串联电路中总电阻等于各分电阻之和，∴此时电路中的电流：I′=[image: image22.png]Ry 4R
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=0.2A，灯泡的实际功率：

PL=（I′）2×RL=（0.2A）2×10Ω=0.4W．答：（1）R的阻值为20Ω；（2）闭合开关S1，S3，断开S2时，通电10s灯泡消耗的电能为36J；（3）只闭合开关S2，断开S1，S3时，小灯泡实际的电功率为0.4W．
50.解

  (1)闭合S2，断开S1、S3时，L2、L3两灯串联，U2实=U2额=6V  …………（1分）

   P2实=P2额=12w………………（1分）．

(2)闭合S1、S3，断开S2时，L1、L3两灯并联，据题意，小灯泡电阻不变.

  R1=U21额/P1额＝=(6V)2/6W=6Ω ……………  (2分)

(3)S1、S2、S3均闭合时，L1、L3两灯并联，L2短路，等效电路如图1所示. 因为L3两端的电压远高于其额定电压，L3烧坏，所以实际功率为0 W ……………  (2分)

    评分意见(3)中等效电路图2分，图中只要显示L1、L3并联即给2分．共8分

  有其它合理答案均参照给分
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