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2、为了验证玻璃在加热烧红时也能导电，同学们利用白炽灯，灯丝已断的灯泡玻璃芯，酒精灯、插头、导线若干，设计了下面所示的四种方案，其中合理的是（    ）
	　
	A．
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	B．
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	D．
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3、如图电路，电源电压保持不变，闭合开关，当旋钮式变阻器触片顺时针转动时（    ）
A．变阻器电阻增大   B．电流表示数减小

C．小灯泡亮度增大   D．变阻器两端电压增大

                                          第3题图
[image: image34.jpg]


4、两定值电阻甲、乙的电流与电压的关系如图所示，现将甲和乙串联后接在电压为3V的电源上，下列分析正确的是 （    ）
A．甲的电阻大于乙的电阻           B．甲的电压大于乙的电压

C．甲消耗的功率大于乙消耗的功率   D．甲的电流等于乙的电流

                                                 第4题图
5、两个规格相同的灯泡，连接在同一电路中，用电压表分别测得每个灯泡两端电压相等，则(    )

A.两灯一定是并联                  B.两灯一定是串联

[image: image35.png]


C.两灯可能是[image: image6.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




并联也可能是串联      D.无法判断
6、小刚同学用如图所示的电路研究电流跟电阻的关系。在实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为l0Ω后，他下一步的操作是(    )

A．记录电流表和电压表的示数      B．将变阻器滑片向左移动

C．将变阻器滑片向右移动           D．增加电池的数

7.小梦为济宁市2014年5月份的体育测试设计了一个电子身高测量仪。
图中的四个电路中，R0是定值电阻，R是滑动变阻器，电源电压不变，滑片会随身高上下平移。能够实现身高越高，电压表或电流表示数越大的电路是（ ）   [image: image7.png](B 1A )
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8、如图所示，电源电压保持不变．闭合开关S，
当滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，电压表V1与电流表A
示数的比值将(     )
 A.变小      B.不变     

 C.变大      D.无法判断
[image: image37.png]


9．在图9所示的电路中，电源电压保持不变，开关S闭合后，
调节滑动变阻器滑片P的位置，当灯泡L恰好正常发光时，电流表A的示数为0.5A，电压表V的示数为2V，则关于该电路，下述判断正确的是（　　　）

A．电源电压是2V    

B．灯泡的额定功率是1W

C．若滑片再向右滑动，灯泡有可能被烧毁         图9
D．若滑片再向右滑动，A表示数将减小，V表示数将增大                       
10．实验中绘出了小灯泡的电流与电压关系的U﹣I图象如图，则下列图中有关此小灯泡功率P与U2或P与I2的图象可能正确的是（　　）

	　
	A．
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	B．
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	C．
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	D．
	[image: image11.png]





[image: image38.jpg]


[image: image39.png]


11、如图所示第11题图的电路，闭合开关S，
当滑片P向右移动过程中（   ）
A．小灯泡变亮       

B．电流表示数变大

C．电压表示数变小   

D．电路的总功率变大

12、下列关于申功率的说法正确的是（    ）

A、用电器的电功率越大，它消耗的电能越多                      第10题图 
    B、用电器的电功率越大，它消耗电能越快

C、用电器工作时间越长，它的电功率越大     

D、用电器的电能与其功率无关，只与通电时间有关

13、小红同学在做“探究串联电路电压的规律”的实[image: image12.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




验时，连好了电路，接通开关后发现L1正常发光，L2只能微弱发光，对产生这一现象的原因分析，你认为合理的是 (    )   
[image: image40.png]Bl



A．灯泡L2发生了断路                   B．灯泡L2发生了短路
C．由于灯泡L2的电阻较大，其实际功率较小   D．由于灯泡L2的电阻较小，其实际功率较小

14、小梦将定值电阻[image: image13.png]Sk B 2B (ZXXK.COM)




R1与滑动变阻器R2接入电压为U的电路中，如图所示，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片由某位置调到另一位置时，R1上的电压变化
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，滑动变阻器上的电压变化
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的大小比较，下列判断[image: image18.png]Sk B 2B (ZXXK.COM)




正确的是（   ）
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15．在如图所示的电器中，电源电压保持不变，R1、R2均为定值电阻.当①、②都是电流表时，闭合开关S1，断开开关S2，①表的示数与②表的示数之比为m；当①、②都是电压表时，闭合开关S1和S2，①表的示数与②表的示数之比为n.下列关于m、n的关系正确的是（　　）

A.mn＝n－2m     [image: image22.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




B.mn＝n－1                      
C.mn＝n＋1     D.因R1、R2未知，故m、n的关系无法确定
二、填空题   共22分
16、用久了的灯泡和新灯泡相比，由于钨的升华，灯丝变细，则灯丝的电阻将_______(填“变大、变小、不变”)，伏安法测小灯泡的电阻，计算发现三次灯丝电阻值不同原因是__________．
 17、灯泡通电时我们看到________现象，这是电能转化为________能的结果。当我们用手摸灯泡时，觉得灯泡______，这是电能转化为________的结果。

18、 一个标有“220V  500W”的电熨斗，接在家庭电路时它两端的电压为______V，它的额定功率为________W，正常工作10h消耗电能______kwh。当接在110V电路中，其电流为_______A，功率为________W。
19、灯泡L1、L2并联后接在电源两端，电源电压为6V．L1的电阻为12Ω，通过L2的电流为0.3A，则L2的阻值为_________Ω，通过干路的电流为_____________A。

[image: image42.png]


20、利用如图甲所示电路，在研究通过导体的电流跟电阻的关系时，要保持导体两端电压不变。实验中，不断改变Rx的阻值，调节滑动变阻器使伏特表示数保持不变，得到了I与R的关系图象，如图乙所示。由图象可以得出的结论是______________________[image: image23.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




；此次实验中，伏特表的示数始终保持________V不变。

[image: image43.png]
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     第21题              第22题
     第20题

21、如右图所示，电源电压保持不变，小灯泡L标有“6V 0.6W”的字样，R为定值电阻，闭合S1，断开S2，小灯泡正常发光光；若再闭合S2，发现电流表示数变化了0.3A，则R的阻值为_____Ω，此时灯泡L和电阻R消耗的功率之比是______．
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22、LED灯具有节能、环保等特点，如右图是额定电压为220V、额定功率为4.4W的LED灯泡，该灯泡的额定电流是　　A，若它每天正常发光5h，一个月（30天）消耗的电能是___　　kW•h，与普通白炽灯相比，在达到相同亮度的条件下，假设LED灯可以节约90%的电能，则这个LED灯与功率为　　W的白炽灯亮度相当．
23、如图右所示电路，灯L标有“3V  0.9W”，滑动变阻器R上标有“50Ω  1A”的字样，电压表量程为0～3V，则灯L正常工作时的电流为________A．若电源电压为4.5V，为了保证电路中各元件安全工作，滑动变阻器允许接人电路的阻值范围是_________。           
三、 解答题   共38分                                             第23题
24．在做“伏安法测量定值电阻”的实验中，小明同学设计了如下图甲所示的电路，请你完成下列问题.
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                            第24题
（1）该实验的原理是              .   

（2）连接电[image: image25.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




路时，应将开关      ；闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到最    端（填“左”或“右”）. 这样做的目的是____________________________.
（3）连接完电路后，闭合开关，无论怎样移动滑片，电流表指针均无偏转，电压表的指针有明显的偏转，这可能是由于           断路造成的.
[image: image46.png]


（4）调节滑动变阻器，把测量的几组数据描成如图乙所示的图象，则该电阻的阻值R=_____Ω.

(5)完成上述实验后，小明还想测量一段电炉丝的电阻Rx，可是在连接电路时，发现电流表和滑动变阻器都已损坏. 于是小明就利用刚[image: image26.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




才已测得的定值电阻R，重新设计并连接了如图10所示的电路.电源电压未知且恒定不变. 

请把下列实验步骤补充完整：

1 只闭合开关S1，________________；

2 ______________________________________．第24题图
电阻表达式：Rx=______________．
25、某实验小组的同学用伏安法测量小灯泡电功率，待测小灯泡额定电压为3.8V，小灯泡的额定功率估计在1W左右．
 （1）连接电流表时应选用__________的量程。
 （2）请用笔画线代替导线，完成实物电路的连接（要求：连线不得交叉）．
[image: image47.png]FouEE




（3）故障排除后，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡正常发光时，电流表示数如图所示，请读出电流表的示数，并填入表格中．
（4）实验中，同学们记录了多组小灯泡两端的电压及对应通过小灯泡的电流值，但表格中仍有不完整的地方，请将所缺内容填写完整．
	电压 U/V
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.8
	4.0

	电流 I/A 
	0.18
	0.2
	0.22
	0.25
	0.28
	
	0.32

	电功率P/
	0.18
	0.3
	0.44
	0.625
	0.84
	
	1.28

	灯泡发光情况
	很暗 ——————→ 暗   ————→      正常发光  → 很亮


（5）小组同学们分析了实验数据得出：小灯泡的发光亮度是由灯泡的 __________  决定的，且_____________，灯泡发光越亮．
26、 如右图所示的电路，R0=4Ω，电源电压为6V，当闭合开关S2，断开开关S1、S3时， eq \o\ac(○,A)示数为0.5A，若断开开关S2，闭合开关S1、S3时，求：①RX的阻值。②断开开关S2，闭合开关S1、S3时， eq \o\ac(○,A)的示数。

[image: image48.png]00102030405 J/A




第26题
27、 家用电器工作时往往达不到额定的电压和功率．某同学在家中做了如下实验：他首先查看自己家的电能表，表上标有“3600R／kW·h”字样；随后他关闭了家中所有用电器，只让一只标有“220V、1210W”的电水壶盛满水持续工作，与此同时，观察到电能表转盘3分钟转过180圈．假设电水壶的电阻保持不变，求：

(1)电水壶的电阻；

(2)电水壶工作时的实际电功率；

(3)该同学家的实际电压．
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长江中学教育共同体2014-2015学年度第一学期第二次质量调研

九年级物理答题卷
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(考试时间:90分钟   总分:90分)    命题人：陈琴    
一、选择题  每题2分共30分

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	题号
	11
	12
	13
	14
	15
	
	
	
	
	

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、填空题  每空1分  共22分

16、___________ ___________________

17、____________  ____________[image: image27.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




_   ____________  ______________

18、__________  _____________  _______________  _____________[image: image28.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




___   _________

19、___________   ____________

20、_________________________                                _______________

21、_______________   ____________________  

22、  ______________________   _________________  ________

23、_____________    ___________

三、解答题   第23 题一空1分 第 24题一空2分 作图2分    第26题6分  第27 题9分    共38分
24、（1）________

（2）________   ________  _________________________
（3）_________

（4）____________

(5)、①__________________________________

②_______________________________[image: image29.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




___

③____________________________________

25（1） ____________

（2）

（3）_________________

（4）___________    _________[image: image30.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




__

（5）___________    ____________

26、

27、
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25（1）0~0.6A （[image: image32.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




无单位不给分）
（2）

[image: image33.png]FouEE




（3）0.31
（4）W  1.178（或“1.18”均可） （此题两空前后顺序可以调换）
（5）实际功率        实际功率越大
26、8Ω  1.25 A
27、40Ω 1000 W  200V
第25题图
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