四校2018～2019学年度第一学期第1次月度联考

九 年 级 物 理 试 题

（考试时间：90分钟，满分：100分）    成绩         
一、选择题(每小题只有一个正确答案，每小题2分，共24分)

1、小柯用图中装置提升重为400牛的物体，不计摩擦和滑动自重，下列说法正确的是（　　）
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A．两个滑轮均为定滑轮

B．人将绳子拉过1米，物体也上升1米

C．物体匀速上升时，人对绳子的拉力为200牛

D．使用该装置不能省力，但能改变力的方向

2、体重相同的小红和小田从一楼爬到五楼，她们同时出发，小红先到，小田后到，此过程中（　　）

A．小红做功多

B．小田做功多

C．小红的功率大

D．小田的功率大

3、下列关于温度、热量和内能说法正确的是（     ）

A．热量总是从内能大的物体传给内能小的物体 

B．物体温度升高，内能增加

C．物体的温度越高，具有的热量越多

D．物体的内能增加，则一定是从外界吸收了热量

4、关于水的比热容，下列说法正确的是

A．沿海昼夜温差小是因为水的比热容小        B．水变成冰后,比热容不变

C．0℃水的比热容与100℃水的比热容相等
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D．比热容的大小与物体质量有关，一桶水比一小杯水比热容大

5、图为海风形成的示意图，海风形成的根本原因是：海洋相比，陆地的（    ）

A．比热容小，在相同日照条件下升温较快，气温较高

B．比热容小，在相同日照条件下升温较慢，气温较低

C．比热容大，在相同日照条件下升温较快，气温较高

D．[image: image9.png]


比热容大，在相同日照条件下升温较慢，气温较低

6、如图，汽油机处于工作过程中的某个冲程，对此冲程下列叙述正确的是（　　）

A．压缩冲程，机械能转化为内能
B．压缩冲程，内能转化为机械能

C．做功冲程，机械能转化为内能
D．做功冲程，内能转化为机械能

7、关于电路的说法错误的是（   ）

A．电源是提供电能的装置

B．只有电路闭合时，电路中才有电流

C．电流沿着“正极→用电器→负极”的方向流动

D．用电器是将其他形式的能转化为电能的装置

8、关于生活中的一些电路连接，下列判断不正确的是（　　）

A. 节日的夜晚，装扮小树的小彩灯是串联的

B. 道路两旁的路灯，晚上同时亮，早上同时灭，它们是串联的
C. 家庭电路中，电视机与照明灯是并联
D. 教室内由一个开关控制的两盏日光灯是并联的

9、下图电路中，开关能够同时控制两盏灯，且两灯发光情况互不影响的电路是（　）
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10、如图所示的实物电路中，当开关闭合时，电流表A1的示数为0.5A，电流表A2的示数为0.2A。则下列说法正确的是（   ）

A．通过灯L1的电流为0.5A

B．通过灯L1的电流为0.3A

C．通过灯L1的电流为0.7A

D．通过灯L1的电流为0.3A

11、用两段导线、一节电池设法使一只小灯泡发光，某同学尝试了如图所示的几种连接，你认为不能使小灯泡发光的是（　　）
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12、如图所示电路，下列说法正确的是（      ）

A．当闭合S1、S3，断开S2时，L1、L2并联

B．当闭合S2、S3，断开S1，两灯都亮

C．当闭合Sl、S3，断开S2时，L1、L2串联

D．当闭合Sl、S2，断开S3，两灯都亮
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填空题(每空1分，共26分)

13、 如图所示，撬起瓶盖的起瓶器是属于　   　杠杆（选填“省力”、“费力”或“等臂”），其支点是图中　   　点．

14、小明同学用40N的水平推力推着重100N的书箱在水平地面上前进了2m，松开手后，书箱仍向前滑行了lm，整个过程中小明做功　   　J，书箱的重力做功　   　______J．
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15、火箭使用的燃料主要是液态氢，这是利用了氢燃料_____________的特性，氢燃料燃烧时将___________能转化为内能，火箭加速上升过程 中机械能___________(选填“增大”、“减小”或“不变”）。
16、在体育课上，小刚投出的实心球在空中的运动轨迹如图所示，若不考虑空气阻力，则实心球从离开手后到到达最高点的过程中，_________能转化为_______能，在最高点时，球的动能_________(选填“等于”或“不等于”）零
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17、如图所示，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部，放入一小团干燥的棉花，用力将活塞迅速下压，玻璃筒内的空气温度升高，空气的内能　   　（填“增加”或“减少”），空气的内能是通过　   　方式改变的；筒内的棉花由于温度升高到着火点而燃烧，棉花的内能是通过　        　方式改变的．
    第17题图
   第18题图

  第19题图

   第20题图

    第21题图

18、如图是一款太阳能路灯的图片。白天，太阳能电池将________能转化为电能给蓄电池充电，此时蓄电池是__________(选填“电源”或“用电器”）；夜晚，蓄电池放电让两个灯泡同时发光。
19、如图所示电路中，照明灯L发光时，电动机M_______(选填“一定”或“不一定”）通电转动，电动机M通电转动时，照明灯L___________(选填“一定”或“不一定”）通电发光。（电路无故障）
20、如图是实验室常用的一种电流表，其零刻度不在表盘的最左端．当导线a、b 分别与标有“一”和“3”的接线柱相连时，电流表指针偏转情况如图所示．此时，电流是从导线     （填“a”或“b”）流入电流表，其示数是       A．为了增大指针的偏转角度从而减小读数误差，应将导线a与标有“      ”的接线柱相连，b与标有“    ”的接线柱相连．
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21、恐怖分子在公共场所安装了定时炸弹，其引爆装置如图所示，起爆前定时开关S是闭合的，当设定起爆时间一到，定时开关S会自动断开，为使引爆装置停止工作，拆弹专家应在图中____________(选填“a”或“b”)处剪断导线，拆除前起爆器上________(选填“有”或“没有”)电流通过。
22、小明在探究“物质的放热能力与哪些因素有关”时，分别用质量均为0.5Kg的水和另一种液体进行对比实验，并用图像对实验数据进行了处理，如图所示。实验过程 中，水和另一种液体在相同时间内放出的热量相等。分析图像可以得出：________(选填“甲”或“乙”）物质为水，已知水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)， 另一种液体的比热容为__________J/(kg·℃)，这种液体在0~15min内放出的热量为_________J。

三、解答题(共50分)
23、（6分）按照题目要求作图（共3小题，每题2分）

⑴如图所示，利用羊角锤撬起钉子，请你在羊角锌A点处画出所能施加最小动力F1，并画出阻力F2的阻力臂L2。

⑵根据下面实物图的连接，请在虚线框中画出对应的电路图
⑶如图，使用笔画线代替导线完成电路。要求：两灯并联，开关控制干路，电流表测量干路电流，导线不能交叉。
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23题第⑴小题图


   23题第⑵小题图



  23题第⑶小题图

[image: image17.jpg]


24、（6分）如图所示，某人通过滑轮组将深井中的物体拉至井口。已知物体在10s内被提升了2m，物体所受重力G=720N，人对绳子水平向右的拉力F=300N。
求：⑴拉力F所做的有用功

⑵人匀速拉动绳子的功率；

⑶人拉起货物时的机械效率。

25、(6分)小明同学和家人在郊外野餐，用木炭烧水，铁锅内装有5 kg水，把水从18 ℃加热至98 ℃.已知水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)，木炭的热值为3.4×107 J/kg，如果木炭完全燃烧放出的热量有10%被水吸收．则在这个过程中：

⑴水吸收的热量是多少J；

⑵木炭完全燃烧放出的热量是多少J；

⑶用掉木炭为多少kg.(本小题计算结果保留两位小数)

26、（4分）在“探究杠杆平衡条件的实验”中：
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⑴实验前，杠杆如图甲所示，可将杠杆两端的平衡螺母向＿          （选填“左”或“右”）调节，使杠杆在水平位置平衡。

⑵小周同学所在实验小组完成某次操作后，实验现象如图乙所示，他们记录的数据为：动力F1=1.5N，动力臂L1=0.1m，阻力F2=1N，则阻力臂L2=_______m；若将图乙中AB两点下方所挂钩码同时向远离支点O的方向各移动一小格，则杠杆的______（选填“左”或“右”）端将下沉。

⑶下列四个因素中，不会带来实验误差的是(     )　   　

A．铁架台自身的重力足够大



B．单个钩码的重力不完全相等

C．悬挂钩码的绳套重力偏大



D．杠杆与转轴之间的摩擦偏大

27、（7分）在探究“物体动能的大小与哪些因素有关”的实验中，让a、b两个小球分别从同一斜面上由静止滚下，小球撞击放在水平木板上的同一木块，使木块滑动，虚线位置为木块滑动一段距离后停止的位置．
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⑴小球进入水平面时的动能是由_________________转化来的．实验时通过_________________________________来比较动能大小．

⑵根据甲图和乙图所示实验，可得到的结论是________________________________．

⑶木块最终会停下来的主要原因是________，在此过程中木块通过________方式把动能转化为内能．

⑷根据乙图和丙图所示实验，________(选填“能”或“不能”)比较出a、b两个小球哪个质量更大，你判断的理由是____________________________________________．

28、（4分）如图所示是“探究不同物质吸热升温的现象’’实验装置，取质量和初温都相同的甲、乙两种液体，分别倒入相同的易拉罐中，用相同的装置加热，实验数据记录如下表：
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⑴实验中，可以通过                    （选填“升高的温度”或“加热时间”）来比较两种液体吸收热量的多少．

⑵分析实验数据可知：当它们升高相同温度时，        （选填“甲”或“乙”，下同）液体需要吸收的热量更多；当它们吸收相同热量时，                 液体升温更高．

⑶若在这两种液体中选择一种作为汽车发动机的冷却剂，        液体冷却[image: image6.png]Sk H 2 FLM (ZXXK.COM)




效果更好．

29、（5分）为比较酒精和碎纸片这两种燃料的热值，小明采用如图所示的装置进行实验：

⑴此实验中用__________________（选填“升高的温度”或“加热时间”）表示燃烧放出热量的多少

⑵小明设计了一张记录实验数据的表格，其中①②两项内容漏写了，请你帮他补充完整。

	[image: image18.bmp]温度燃料
	加热前水温／℃
	①____________________

	10g酒精
	
	

	②__________________
	
	


⑶实验后小明根据实验数据利用公式Q=cmΔt算出了水吸收的热量，结合“10g酒精”这一数据，算出了酒精的热值，算出的酒精热值是否可靠?___________，理由是________________________

30、（5分）在“探究串联电路中各点的电流有什么关系”时：

⑴小明把两个灯泡L1、L2串联起来接到如图所示电路中，闭合开关发现：灯L2较亮，灯L1较暗。由此他猜想：电流从电源正极流出，流过小灯泡L2后会减小，因此流过L2的电流比流过L1的电流大。为了验证该猜想是否正确，在不增加任何其他器材的情况下请设计实验验证．

实验步骤：_________________________________________________________

可能观察到的现象和对应的结论：______________________________________．

⑵为了进一步探究串联电路中各点的电流有什么关系，小明用电流表分别测出A、B、C的电流，并填入下表：

	A 点的电流IA
	B点的电流IB
	C点的电流IC

	0.3A
	0.3A
	0.3A
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以上操作中在拆接电路时，开关S必须处于_______状态，由实验数据可初步得到结论：______________________________________________。
⑶为了验证结论的普遍性,，下一步他的操作是__________
A．将电源两极对调，再次测量A、B、C三处的电流

B．改变开关S的位置，再次测量A、B、C三处的电流

C．将图中两只灯泡位置对调，再次测量A、B、C三处的电流

D．换用不同规格的灯泡，再次测量A、B、C三处的电流
31、（7分）小海和小梅一起做“探究并联电路中电流的规律”实验。
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⑴图甲是他们[image: image7.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




设计的电路图，图乙是他们测量电流时连接的实验电路，此时电流表测量的是________（选填“A”“B”或“C”）处的电流。闭合开关，电流表示数如图丙所示，为了测量结果准确，她应该断开开关，_______________，重新进行试验．再测量另一点电流时，闭合开关，小梅看到两个灯泡都发光，但电流表出现如图丁所示现象，原因是___________ _____________________________________。

⑵分别测出A、B、C三处电流如表所示，分析数据，她们得出结论：并联电路中各支路电流相等。她们得到这个错误结论的主要原因是________________________。

	A 点的电流IA/A
	B点的电流IB/A
	C点的电流IC/A

	0.18
	0.18
	0.36


⑶她们对实验进行了改进后，再次测量A、B、C三处电流，电流表指针位置下图所示，则图2电流表示数为____________A，图_______（选填“1”、“2”或“3”）为测量C点电流时指针位置。
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⑷实验中，小梅觉得实验中需要反复地拆接电路将电流表接在不同的位置，操作非常繁琐，为了使操作简便，请你对实验提出改进措施：__________________________________。






[image: image22.png]


[image: image23.png]T,

I, I
0 L



[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]g



