2011～2012学年第一学期期末考试

九年级物理试卷评分标准
一、选择题（本题共12小题，每小题2分，共24分．每小题给出的四个选项中只有一个选项正确，并将正确的选项填写在下列表格中．） 
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	选项
	B
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	A
	C
	A
	B
	B


二、填空题（本题共11小题，每空1分，共28分．）

13.220     6             14.20      滑动变阻器允许通过的最大电流为2A 

15. C、D   串   D        16.比热容  热传递  增加  热值     17.串联    并联

18. 1.26×106J   0.03    19.75    80%    150                20.串      20
21.15    1.5             22.（1）保护电路  （2）变大  （3）0.4  （4）4～10Ω

23. 6    0.5
[image: image1.png]


三、综合应用（本题共7题，共48分．解答应写出必要的文字说明和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值的题，答案中必须明确写出数值和单位．） 

24.（6分）按照题目要求作图：（每小题2分）

25. （5分）
（1）IL＝UL/RL＝6V/12Ω＝0.5A                    （2分）
（2）IR＝I总－IL＝0.6A－0.5A＝0.1A               （1分）
     R＝U/IR＝6V/0.1A＝60Ω                     （2分）
26. （6分）
（1） P＝W/t＝FS/t＝Fv                          （2分）

（2） F＝P/v＝30kW/（30m/s）＝3000N            （2分）
      因匀速，故水平方向二力平衡：f=F=3000N     （2分）
27. （5分）
（1）3.5     4      87.5%                      （每空1分，共3分）

（2）大      大                                 （每空1分，共2分）
28. （10分）                                                                                                                                                                                    

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.6

	
	
	
	
	1.9

	
	
	
	
	0.52


（1）

（每空1分，共3分）

（2）4.5     5      R1      6.25                            （每空1分，共4分）

（3）b → a                                                 （1分）
（4） ①串联电路的总电压等于各用电器电压之和；              （1分）
②电阻一定时，通过电阻的电流与电阻两端的电压成正比．  （1分）
29. （9分）
[image: image2.png]


（1）断开    0～0.6     0～3     右                         （每空1分，共3分）
（2）右                                                     （1分）
[image: image3.png]


（3）
（1分）

（4）1.5     5                                               （每空1分，共2分）

  （5）P在左端，电路中仅有R，则

        I左＝U/R＝3V/5Ω＝0.6A                                  
        U左＝3V                                                 （1分）

       P在右端，R与RP串联，则

I右＝U/（R+RP）＝3V/（5Ω＋15Ω）＝0.15A                 
        U右＝I右R＝0.15A ×5Ω＝0.75V                            （1分）

       即电流表的变化范围为0.6A～0.15A，电压表的变化范围为3V～0.75V.
30. （7分）

（1）减小                                                     （1分）
（2）I＝UR0/R0＝5V/50Ω＝0.1A                                  （1分）
       R＝UR/ I＝(15V－5V)/ 0.1A＝100Ω                          （1分）
       由图可知，F=240N，m＝G/g＝F/g＝240N/(10N/kg) ＝24 kg     （1分）
（3）F＝G＝mg＝15 kg×10N/kg ＝150N                           （1分）
       由图可知：R=250Ω                                        
       I＝U/（R＋R0）＝15V/（250Ω＋50Ω）＝0.05A                （1分）
       刻度分布不均匀                                           （1分）

（第24题图甲）





（第24题图乙）





（第24题图丙）
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（第28题）
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