1.给力画力臂（方法：支点到力的作用线的距离）
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（2）请在下图中画出各杠杆的力及其力臂。后面两个图画出最小的力
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2．如图7所示，O是杠杆的支点，为了提高重物G，用与杠杆始终垂直的力F使杠杆由竖直位置缓慢转到水平位置，在这个过程中         （    ）                

A、杠杆始终是省力的            B、杠杆始终是费力的

C、杠杆先是省力的，后是费力的  D、杠杆先是费力的，后是省力的

3．用三种方法来提升同一个重物：a.用不计摩擦的定滑轮将重物提高h ；b.沿光滑斜面将重物提高h；c.用手直接将重物提高h.其中做功大小是：(    )

Ａ.a方式做功最少　　　　　　　Ｂ.b方式做功最少7．Ｃ.c方式做功最少　　　　　　　Ｄ.三种方式做功一样多

4、以下估测中，基本符合实际情况的是(      )

A.人正常步行的速度约5m/s，

B.某同学走路时对地面的压强约1.5×103Pa

C.中学生的体重约50N

D.把一个鸡蛋举高1m做的功约0.5J
５、某学生用40牛的力将重60牛的铅球抛出5米远，则铅球在空中运动过程中，人对铅球所做的功是：(      )

 Ａ．200焦　　　Ｂ．300焦　　　Ｃ．0焦　　  Ｄ．500焦
６、(05广州市)教学大楼每层楼高为３m，小明提着一重为50Ｎ的箱子，沿楼梯从一楼登上三楼，再沿三楼水平走廊走了４m进入课室，从一楼到课室过程中小明对箱做的总功为(      )

Ａ．0 J      Ｂ．300 J        Ｃ．450 J     Ｄ．500 J
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７、如图所示，用水平力F拉着重为100N的物体，在水平地面上向左匀速移动了5m，物体所受地面的摩擦力大小为20N，则(      )

A.重力做的功是500J   B.拉力大小为100N 

C.拉力大小为120N     D.拉力做的功为100J

８、登楼梯比赛时，某同学从底楼匀速登上五楼，共用了12s，该同学登楼时克服重力做功的功率最接近于(     )

A．500W
    B．100W 
C．50W

D．10W
９、"五一"假期，小林和爸爸一起去登红山，小林用了15min登到山顶，爸爸用了20min登上了山顶，爸爸的体重是小林的1.5倍，则小林与爸爸的登山功率之比为（   　）
A．9∶8　　　B．8∶9　　　C．1∶2　　　D．2∶1
１０、甲、乙两台机器的功率相等,在相同的时间内通过的路程之比为3∶1,则甲、乙两台机器的(     )

A. 做功之比为1∶1,受到的牵引力之比为3∶1

B. 做功之比为1∶1,受到的牵引力之比为1∶1

C. 做功之比为1∶1,受到的牵引力之比为1∶3

D. 做功之比为1∶3,受到的牵引力之比为3∶1
１１、甲物体放在粗糙的水平面上,乙物体放在光滑的水平面,它们在相等的水平推力作用下移动相同的距离,试判断推力对物体做功W甲和W乙及功率P甲和P乙的大小关系为 (   )

A.W甲>W乙,P甲＝P乙
      B.W甲＝W乙,P甲＝P乙
C.W甲<W乙,P甲>P乙
      D.W甲＝W乙,P甲<P乙.
１２、甲、乙两个机械，甲的机械效率是70%，乙的机械效率是50%，则(   )

Ａ.甲机械做功省力　　　　　　　　Ｂ.甲机械做功快
Ｃ.甲机械做功多　　　　　　　　　Ｄ.以上说法都不对

１３、下面提出的方法中,可以提高滑轮组机械效率的作法是(  )

A.多做有用功                 B.增加提升的重物质量
C.改变绳的绕法               D.减少提升的时间
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１４．(05宿迁市)如图（不计绳重与摩擦，且动滑轮重G动小于物重G），用它们分别将重相同的甲、乙两物体匀速提升相同的高度，所用的拉力分别为F甲、F乙，它们的机械效率分别为η甲、η乙。则下列关系正确的是(        )

A．F甲＜F乙      B．F甲＞F乙
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C．η甲＜η乙     D．η甲 =η乙
１５．如图情景是一种游戏，叫做蹦极。游戏者将一根有弹性的绳子一端系在身上，另一端固定在高处，从高处跳下。图中a点是弹性绳自然下垂时绳下端的位置，c点是游戏者所到达的最低点。对于游戏者离开跳台至最低点的过程，下列说法正确的是（    ）
A.游戏者的动能一直在增加    B.游戏者减少的重力势能全部转化为动能
C.游戏者通过a点之后，动能越来越小 D.游戏者到c点时，他的动能为零
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１６．如图所示，是冷水与热水混合时，温度随时间变化的图象，假设在热传递过程中没有热量损失，那么，由图中所给的信息可知，冷水与热水的质量、冷吸收热量与热水放出的热量之比分别是（     ）

A.1︰2；1︰1     B.2︰1；1︰1     C.1︰1；1︰2     D.1︰1；2︰1
１７．关于温度、内能、热量，下列说法正确的是（   ）                          

 A . 物体温度越高，它含的热量越多  B 物体内能增加，一定要吸收热量

C  物体内能越多，放热一定越多      D 物体温度升高，内能一定增加

１８．如右下图所示，闭合开关S，灯L不亮，电压表V有示数。已知电路中各处均接触良好，电路中只有一处故障，且只发生在灯L或R上，其余元件均完好。  
（1）请判断该电路中存在的故障可能是　             或　         　　。
（2）若想进一步判断故障，小刚拿一只完好的灯泡L′替换L，则
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下列判断正确的是     （    ）

A．若灯L′亮，则灯L一定断路           

B．若灯L′亮，则灯L一定短路

C．若灯L′不亮，则电阻R一定断路       

D．若灯L′不亮，则电阻R一定短路
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（3）小红也想进一步判断故障所在，她用的方法是把电压表拆卸下来，并联在灯L两端，通过电压表是否有示数来判断故障，这种方法可以吗？说出道理。
１９．如图所示，电源电压为15伏，灯 L 的电阻是50欧，R

是最大值为200欧的滑动变阻器，滑片P可在R上滑动，当滑

片P从左向右移动时，电压表的示数变化范围是  （    ）

A．0V—10V  B．10V—15V  C．0V—15V  D．15V—3V
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２０、某电路如图所示，当滑动变阻器的滑片从 b端移到a

端，电流表的读数是原来的 4 倍，则 （    ）                                             
A．R1=4R2    B．R1=3R2．C．R1= 1/4R2  D．R1= 1/3R
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２１、如图所示，若开关S闭合后，灯L1、L2均不亮，小华同学利用一根导线去查找电路故障，当她将导线连接在灯L1两端时，两灯均不亮，将导线连接在灯L2两端时，灯L1亮而灯L2不亮.由此可以判断                                           （   ）
A．灯L1短路     B．灯L2短路    C．灯L1断路     D．灯L2断路
２２、如图，下列判断正确的是                       (    )

A.1是电压表，2、3是电流表        B.1、2是电压表，3是电流表  

C.1、2、3都是电流表              D.1、2、3都是电压表  

２３、如图，当滑片向左端移动时，电流表的示数                              （    ）

A.不变；         B.变小；       C.变大；        D.无法判断
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２４、 如图,当只闭合开关S1时，电压表的读数为3V，当开关S2闭合，S1断开时，电压表的读数为1.2V，那么当S1和S2均断开时，小灯泡L1和L2两端电压分别为       （    ）

２５.电源电压不变，若将S闭合时，电压表V1的示数是3V，电压表V2的示数是1.5V，当S1也闭合时，V1、V2的示数分别为                                       （    ）
A.V1是3V，  V2是1.5V；         B.V1是0V，  V2是1.5V；

C.V1是0V，  V2是4.5V；         D.V1是4.5V，V2是0V。
２６、如图1所示的电路中，电压表V1的示数为9伏，电压表V2的示数为3伏，那么R1与R2的阻值之比为                                               (     )   

    A．2：1    B．1：2      C．3：1    D．1：3

２７、如图2所示，电源电压不变，闭合开关S，电路各元件工作正常。一段时间后，若其中一只电压表示数变大，则                                (   　) 

  A．另一个电压表示数变小        B．其中有一盏灯亮度不变
  C．灯L2可能断路               D．灯L2可能短路
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２８、如图3，电源电压保持不变时,当滑动变阻器滑片P向右滑动过程中（     ）                                  

A电压表V示数变小  B电流表A1示数变大 C电流表A2示数不变  D电流表A2示数变小 

２９、如图4所示电路，电源电压6 V保持不变，定值电阻的阻值为10 Ω，滑动变阻器的最大阻值为20Ω，当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，以下说法正确的是                                                           (     )
A.当滑片移到a端时，电流表示数为0.2 AB.当滑片移到中点时，电压表示数为2 V
C.电压表示数与电流表示数的比值不变     D.电压表的示数减少
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3０．在“研究电流跟电压、电阻的关系”时，，采用了下图(甲)所示的电路图。其中R为定值电阻，数据记录在表一和表二中。

 （1）请按照电路图，用笔画线代替导线，将图(乙)中的实物图连接完整。

（2）根据表中实验数据，可得出如下结论：由表一可得_____________    ___________。

由表二可得：____________________________________。

（3）实验时，先用5欧的定值电阻进行实验，使电压表的示数为3V，再换用10欧的定值电阻时，某同学没有改变滑动变阻器滑片的位置，合上开关后，电压表的示数将__________3V（选填“大于”、“小于”或“等于”）。此时应向__________（选填“右”或“左”）调节滑片，使电压表的示数仍为3V。

３１、小明想测额定电压为2.5V，正常工作电流小于0.3A的小灯泡的电阻。
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(1)图是小明没有连接完的实物电路，请你用笔画线代替导线将实物图补充完整。

(2)连接好电路后，小明进行了实验，记录的数据如下表所示。请你仔细分析实验数据，回答以下问题：①小灯泡正常发光时的电阻为             Ω。

②表中有一个明显的错误数据，请指出错误数据并分析产生的原因                 。

（3）分析表中的数据发现灯丝的电阻是变化的，这说明____________。这种现象在生活中也有体现，例如家里的白炽灯在刚开灯的瞬间，灯丝  _______________烧断(选填“容易”或“不容易”)。

 (4)完成上述实验后，小明想用原电路测量一段电阻丝Rx的阻值(约10Ω)。他用电阻丝替换了灯泡，闭合开关，发现电压表已损坏，将其拆除，不改变其他电路元件的连接方式，小明也完成了实验。请简述实验步骤并写出计算Rx的最后表达式。(已知滑动变阻器的最大阻值为R0)

实验步骤：                                                              

                              。    
表达式：Rx=                        。
[image: image20.png]K| UV | A | RQ
1 1.5 | 017
2 20 | 0.18
3 2.5 1.0
4 3 0.23




[image: image21.png]


３２、（09武汉）小明要测量电阻Rx的阻值（约100Ω），实验室能提供的器材有：学生电源（U = 3V）、电流表、电压表、滑动变阻器（最大阻值R = 50Ω）、开关各一个，导线若干。
（1）小明设计的实验电路图如图甲所示，请用铅笔画线代替导线，根据甲图将乙图中的实物图连接完整。

（2）当小明按照甲图连好实物电路后，闭合开关，发现电流表的指针能够偏转，电压表的示数为3V，产生这种现象的原因是                                          。

（3）在实验过程中，小明发现电流表指针偏转幅度太小，但他想了想，觉得不需要改变电路的连接方式，且不用读出电流表的示数，也能较准确地求出Rx的阻值。他的做法是：将滑动变阻器的滑片移到                  ，读出                  ，
则Rx=        (用字母表示)。
33．在"测滑轮组机械效率"的实验中，用同一滑轮组进行了两次实验，实验数据如下：
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（1）此实验所用滑轮的个数至少是________个，其中动滑轮有________个.

（2）实验中应___________拉弹簧测力计。
（3）第一次实验测得滑轮组的机械效率为_________，第二次实验时滑轮组的机械效________（选填""、"小于"或"等于"）第一次的机械效率。
33、如图10所示，是研究“物体动能的大小与哪些因素有关"的实验
装置，实验中让同一钢球M从斜面上不同的高度由静止滚下，碰到同一木块上。请回答以下问题：
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(1)此实验的目的是研究钢球动能的大小与____的关系。
(2)实验是通过观察_____________来说明钢球对木块做功的多少，从而得出结论的。
(3)若水平面为光滑的(足够长)，该实验还能得出结论吗?____，理由是：____________________________________________________
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34．如图所示为技巧运动中的绷床比赛，把运动员作为一个整体考虑，他从高处落下过程中的能量转化．在与绷床接触前，运动员的          能向
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       能转化，在与绷床接触直至脚底到最低点的过程中，发生不同形式能的转化，即运动员的        能转化为绷床的        能．
35．建高楼时首先要打好地基．原相同高度的相同地桩，经打击后某一瞬时三个地桩所处的位置如图所示。由此可知，打桩时，三个重锤中      锤的做功本领最大。如果A、B两锤的质量相同，则刚开始下落时，      锤的高度要高一些。如果B、C两锤刚下落时的高度相同，则     锤的质量要小一些。
36、物理学中，把​​                   叫做导体，在⑴大地、⑵油、⑶人体、⑷陶瓷、⑸酸、碱、盐的水溶液、⑹干燥的木材、⑺石墨、⑻空气、⑼碳、⑽酒精等物质中，属于导体的是           ，属于绝缘体的是               
37、一辆轿车在平直的高速公路上匀速行驶1.8km，轿车上的速度表如图所示，在此过程中
⑴轿车速度为多少km/h? 合多少m/s?

⑵若轿车发动机的功率为40kW，则该车行驶中所受阻力多大？
⑶若轿车消耗汽油0.25kg，其发动机的效率多大？（q汽油＝4.6×107J/kg）
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38、如图所示，电压表的量程是0～3V，电流表的量程是0～0.6A，滑动变阻器R2的最大阻值是15Ω，电热丝 R1的阻值是5Ω，电源电压4.5V。当滑动变阻器的滑片移到中点时，电压表的示数是多少？为了保证两电表均能安全使用，滑动变阻器的阻值变化范围？
２２题图                ２３题图                   ２４题图              ２５题图
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