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海陵区2010-2011学年度第一学期期末考试

九年级 物理试题

（考试时间：100分钟   满分：100分）

第一部分  选择题（共24分）

一、选择题 （每题4个选项中只有1个符合题意.每题2分，共28分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1．下列数据中最接近实际情况的是 （  ）
A．中学生上三楼所做的功约为500J     B．通过教室内日光灯的电流为2A

C．杠杆的机械效率是100%            D．人骑车的功率是70W

2．如果街边一些无良商贩想骗秤，使秤的读数比实际质量大，那么他们可能是（  ）
 A．减少杆秤的砣重           B．增加杆秤的砣重
C．减少杆秤的盘重           D．都有可能
3．中国最大的水电站是三峡水电站,其简化的工作原理就是 用拦河坝提高上游水位,被提高了水位的水流下来时,冲击水轮机的叶轮,带动发电机发电.在这个过程中,能量的转化顺序正确的是（  ）
A．动能、 势能、 电能       　 B． 势能、  动能、  电能
C．内能、 电能、　动能         D． 动能、  电能、　势能
4．如图1所示的几种日常用品或工具，在使用时属于费力杠杆的是（  ）
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5．小张家的卫生间按如图2所示的电路安装了照明灯和换气扇，它们（  ）
A．只能各自独立工作，而不能同时工作  B．只能同时工作，而不能各自独立工作
C．工作时通过的电流一定相等　　　　D．工作时两端的电压一定相等
6．关于温度、热量、内能，以下说法正确的是（  ）
A．物体的温度越高，所含的热量越多      B．0℃的冰没有内能
C．一个物体吸收热量时，温度不一定升高  D．对物体做功，物体的温度一定升高
7．如图3所示的四个演示实验中，最能够说明电动机工作原理的是（  ）
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8．一台“220V 60W”的电扇，一个“220V 60W”的白炽灯，一个“220V 60W”的电烙铁，将它们并联接在220V的电压下，在相同的时间内，比较它们产生的热量，则（  ）
　　A．白炽灯最多　　B．电烙铁最多　　　C．电扇最多　　　D．都一样多
9．如图4，L是灯泡，且两灯均正常发光，“○”处可以连接电流表、电压表测量电路中的电流、电压，以下说法中正确的是（  ）  

A．a为电流表，b为电压表，c为电流表B．a为电压表，b为电压表，c为电流表
C．a为电流表，b为电流表，c为电压表D．a为电流表，b为电流表，c为电流表
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10．如图5所示，是一种门铃按钮开关构造的截面图，其中（  ）
A．A、B是导体，C、D是绝缘体   B．C、D是导体，A、B是绝缘体 

C．A、D是导体，B、C是绝缘体   D．A、B、C、D都是导体
11．一个电炉接在220V的电路上时用10min可以烧开一壶水，若该接在110V的电路上（忽略散热等因素影响），烧开这壶水需要的时间为（  ）
    A．10min            B．20min        C ．30min       D．40min

12．如图6所示，电磁铁B通电后，悬挂软铁A的弹簧被拉长，当滑动变阻器滑片Ｐ移动时，弹簧长度的变化情况是（  ）
A．向左移动，弹簧被拉得更长          B．向左移动，弹簧缩短
C．向右移动，弹簧缩短                D．P不动，若将电池两极反接，弹簧缩短
第二部分  非选择题（共76分）
二、填空题 （每空1分，共25分）
13．某一单缸四冲程汽油机的飞轮转速是1200r/min，则汽油机每秒钟内完成       个冲程，做功     次．酒精的热值为3.0×107 J/kg表示的物理意义                 ．
14．实验室用一节蓄电池的电压为       ，蓄电池是化学电池，放电后可以再充电，它在放电过程中将         能转化为      能．
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15．图7是玩弹弓的情景．经验表明，橡皮筋拉得越长，同样的“子弹”射得越远，这说明橡皮筋的弹性势能与______________________有关；若橡皮筋被拉的长度相同，而所用“子弹”的质量不同，则质量大的“子弹”射出的距离较小，原因是质量大的“子弹”射出时的_________小．
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16．我国古代很早就发现了磁石的指向性，并制成了早期指向仪器       ．电冰箱门上装有磁性密封条，是利用了              的原理，而磁带和磁卡则是利用了它们能够被              的原理．
17．如图8水平桌面上有一静止的铁块，当一条形磁铁沿竖直方向逐渐
靠近铁块时，铁块对桌面的压力将_____，铁块受到的重力将_____．
（选填“变大”、“变小”或“不变”）
18．A、B两电阻阻值之比为2:3，现把它们一起串联接入某电路，则加在A、B两端的电压之比为       ，在相同的时间内A、B消耗的电功之比为      ，若将它们一起并联接入某电路，通过的电流之比      ，在相同的时间内A、B消耗的电功率之比为      ．
19．某灯泡甲上标有“PZ220—40”的字样，“PZ”表示普通白炽灯，正常发光时工作电流是       A．若将它与“220V 60W”的灯泡乙串联接入照明电路，两灯工作时，较亮的是        灯 (填“甲”或“乙”) ．
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20．电阻R1 R2的电流随电压变化的图像如图9所示，若把它们串联在9v的电路中，1min内电阻R1 R2共有       J的电能转化为内能．
21．如图10所示的电路中小灯泡正常发光．若将小灯泡和电流表的位置对换，则小灯泡将             （填“正常发光”或“不会发光”），电压表的示数将        ，电流表的示数将___________．（填“变大”、“变小”或“不变”）
22．如图11所示，轻质杠杆OA的中点悬挂一重G＝60N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则F＝　　　　N．保持F的方向不变，在将杠杆从A位置匀速提到B位置的过程中，力F将　　　　　．（变大/不变/变小）
三、作图与实验题（23题每小题2分，其余每空一分，共计33分．）
23．（6分）（1）画出图12中杠杆的支点、并画出最小的动力．
（2）将图13中的开关和灯泡正确地连接到电路中．
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（3）根据图14所示通电螺线管周围的磁感线方向，在图中标出通电螺线管的N极和电源的正极． 
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24．（6分）在“测滑轮组机械效率”的实验中，用同一滑轮组进行两次实验，测得数据如下表： 
	实验次数
	钩码质量（g）
	钩码上升的高度（m）
	弹簧测力计示数（N）
	弹簧测力计移动的距离（m）

	1
	100
	0.1
	0.5
	0.3

	2
	200
	0.1
	0.9
	0.3


（1）在图15中画出滑轮组的绕法．
（2）实验中钩码上升的高度和弹簧测力计移动的距离可以不测量，原因是       

                                 ，此时测滑轮组机械效率可表示为        ．
（3）比较实验1和实验2可得正确结论：使用同一滑轮组，_________________，可以提高滑轮组的机械效率．
（4）实验时，应使弹簧测力计沿竖直方向做           运动．某同学在弹簧测力计静止时进行读数，则他这样得出的机械效率与实际值相比        （偏大/偏小/相等）．
25．(9分)如图16为测定灯泡的额定功率的实验，此实验的原理为           ．
（1）（2分）在方框内画出本实验电路图，要求滑片向右移动时，小灯泡变亮，电源为两节干电池．
（2）连接电路，当合上开关S以后，发现灯泡两端的电压只有2V，为了使灯泡两端电压达到额定电压2.5V，则滑动变阻器滑片P应向____（左/右）端移动，此时电流表的示数如上图，读数为_______,则灯泡的额定功率为_________．
（3）在上述实验中，如再串联与原灯泡的额定功率相同的一只灯泡，能否正确测出两灯的额定功率，____（能/不能）．若闭合电键S，发现两灯都不亮，电压表有示数，而电流表无示数，这个电路的故障为              ，原因是_______________________．
26．（7分）如图17所示，是某学习小组同学设计的研究“电磁铁磁性强弱”的实验电路图．
（1）要改变电磁铁线圈中的电流大小，可通过                   来实现；要判断
电磁铁的磁性强弱，可观察              来确定，物理学中将这种研究问题的方法
叫做          ．
 （2）下表是该组同学所做实验的记录：
	电磁铁(线圈)
	50匝
	100匝

	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	电流 / A
	0.8
	1.2
	1.5
	0.8
	1.2
	1.5

	吸引铁钉的最多数目 / 枚
	5
	8
	10
	7
	11
	14


①比较实验中的1、2、3（或4、5、6），可得出的结论是：电磁铁的匝数一定时，通
过电磁铁线圈中的电流                         ；
②比较实验中的1和4（或2和5或3和6），可得出的结论是：电磁铁线圈中的电流一
定时，线圈匝数                              ；
（3）在与同学们交流讨论时，另一组的一个同学提出一个问题：“当线圈中的电流和匝
数一定时，电磁铁的磁性强弱会不会还与线圈内的铁芯大小有关？”

①你对此猜想是：                             ；
②现有大小不同的两根铁芯，利用本题电路说出你验证猜想的方法：            

                                          ．

27．（5分）如图18所示是探究电磁感应现象的实验装置．
（1）保持导线a、b不动，闭合开关，检流计的指针不动，这时导线中________电流．
（2）在磁场中做切割磁感线运动时，可以观察到电流表指针发生偏转，其偏转的方向向左，若将a b棒看成是一个电源，其中     端为正极．
（3）保持电路闭合，当导线a、b向左运动和向右运动时，检流计的指针会向左和向右偏转，表明导线中的感应电流方向与_______________有关．
（4）将U形磁铁反转对调磁极，闭合开关，当导线向左运动和向右运动时，检流计的指针会向右和向左偏转，表明导线中的感应电流方向与____________有关．
（5）实验中为了使检流计指针明显偏转，你采取了哪些措施？（写出一条即可）                                ．
四、计算题（18分）
28．（4分）用如图19所示滑轮组将重600N的物体匀速提高2m，拉力所做的功为2×103J，所用的时间为20s．求：
（1）有用功；
（2）拉力的功率；
（3）该滑轮组的机械效率．
29．（4分）大冯中学锅炉房每天要将5t水从20℃加热到100℃．问：
（1）这些水要吸收多少热量？
（2）“西气东输”实现后，可用天然气作为燃料来烧水，设天然气完全燃烧释放热量的80%被水吸收，学校每天因烧水要消耗天然气的体积是多少m3？（天然气的热值q=8.4×107J/m3）
30．（5分） 如图20所示，A是标有“24V 60W”的用电器，E是串联后电压为32V的电源，S为开关，B是滑动变阻器．若确保用电器A正常工作，请把图中电路连起来，并求出滑动变阻器B中通过电流的那段电阻值和它消耗的电功率．

31.（5分） 现代家庭电器化程度越来越高，用电安全是一个十分突出的问题．下表提供了一组人体电阻数据．
	测量项目
	完全干燥时
	出汗或潮湿时

	手与手之间电阻
	200千欧
	5千欧

	手与脚之间电阻
	300千欧
	8．8千欧

	手与塑料鞋底之间电阻
	8000千欧
	10千欧


如图21所示，用电器R接在家庭电路上，电阻为44欧，电路中还有额定电流为10A的熔断丝(俗称保险丝)．则：
（1）只有用电器R接入电路时，通过熔断丝的电流为多少?

（2）一个潮湿的人，赤脚站在地上，由于不小心，手接触火线，发生触电事故，则通过人体的电流是多少(上表电阻数据适用此人)?并分析为什么熔断丝不会断(即熔断丝不能救人命)．
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