九年级月质量检测物理试卷答案2011.12
一、选择题（每题2分，共24分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	B
	C
	D
	B
	B
	C
	B
	D
	D
	D
	D
	A


二、填空题（每题1分，共27分）

13.     断        短           通           14. L1、L2亮 L1不亮、L2亮
15. （1）  2200W（2） 转600转             16.  铝线      锰铜丝  
17. 1.21*10-3        0.3         18.  电压一定，电流与电阻成反比    
19.  电         化学      

	物理量以及结果

	电功：9*104J=0.025kw.h

	电阻：1936Ω     电流：0.14A


   3.6           9331.2     
20.   灯丝粗细     钨丝升华                   

21. 串         9.6   
22.  电阻为0，不消耗电能         无法实现常温超导       
23.  25 Ω，35Ω串         或100Ω，150Ω并            
24.     1.62*107            25. 并      一盏路灯坏了，其余路灯仍亮
三、作图题（每图2分 共4分）
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26.                      27.
四．实验与探究题（34分）

28. （7分）                     ⑴
⑵       

	实验次数
	   1
	   2
	   3

	电压/V
	2.1
	  2.5
	  3.0

	电流/A
	0.12
	  0.14
	  0.16



⑶    0.35        ⑷  实际功率                   
⑸    灯丝电阻随温度升高而增大  

	
	I  (A)
	U  (V)
	R  (Ω)

	a
	0.18
	0.9
	5

	b
	0.3
	1.5
	5

	c
	0.5
	2.5
	5


29. （4分）             ⑴
⑵    改变电压和电流  

30. （6分） ⑴   电压相同，电流越大，灯泡越亮                   
⑵    4、7或5、8或6、9                                   
⑶   电压和电流乘积越大，灯泡越亮                         

31. （9分）问题一： 通路        断路      问题二：（  C ）

   问题三：




32. （8分）⑴    连接电路过程中，开关没有断开           

⑵                                ⑶  张洁  
                                     串联电路，一灯坏了，另一灯也不亮 
                                     L1短路或者R L1＜＜R L2                               
⑷  （   A   ）

五．计算题（6分+5分=11分）
33.R 总=4Ω
   若U=6V，则I 总=1.5A

34.W=4*105J

   P=1000W

   R=40Ω
   I=5A

略





略





第27题图











图26
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电路图：





器材：


步骤：
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电路图：
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