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时间；90分钟   满分；100分

	题号
	一
	二
	三
	四
	总分

	得分
	
	
	
	
	


一、选择题(本大题共30分，在每小题给出的选项中，[image: image2.png]2R (ZXXK.COM) R BT




只有一项符合题意，请把符合题意的序号填涂在表格的指定位置。每小题选对的得2分，错选和未选的得0分。)

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. 我国北方的冬季气温很低，到处都是冰天雪地，人们有时会将冰雪融化取水，把冰

       雪放在水壶里热取水的过程中，下列说法正确的是

   A. 冰在0℃时，内能为0　　　　B. 这是通过做功的方式改变物体的内能

   C. 在加热过程中，壶内的温度一直在上升　　

   D. 水的温度越高，水分子运动越剧烈

2. 下列关于能量转化的说法中不正确的是

   A．洗衣机工作时，电能主要转化为机械能    

   B．汽车匀速下坡时，重力势能转化为动能

   C．绿色植物的光合作用将光能转化为化学能   

   D．太阳能电池板将太阳能转化为电能

3. 下列关于热学知识的说法，正确的是

   A. 做功冲程使汽车获得动力         B. 烧开水是通过做功的方式增加水的内能

   C. 汽油机的效率可以达到100%      D. 端午粽子飘香，说明分子间存在引力

4. 如图所示，闭合开关，两灯都不亮．为检查故障，某同学先用电压表与灯L1并联，
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   观察到电压表无示数，再将电压表与灯L2并联，观察到电压表有示数，那么电路中

  出现的故障是

   A. 灯L1短路
                     B. 灯L1断路


   C. 灯L2短路
                     D. 灯L2断路

5. 下列用品中，一般情况下属于导体的是

   A. 钢尺    
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B. 玻璃瓶
   C. 纸杯   
D. 橡皮擦

6. 下列有关热机的[image: image4.png]2R (ZXXK.COM) R BT




说法中不正确的是

   A. 热机工作的过程是将燃料燃烧获得的内能转化成机械能的过程

   B. 为了防止热机过热，通常用水来降温，是利用水的比热大的特性

   C. 可以采用增大热机功率的方法来增大热机的效率

   D. 热机的大量使用会造成环境污染

7. 如图所示的电路图中，要使灯泡L1和L2组成并联电路，应该是
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   A. 只闭合S3
   B. 同时闭合S1和S3，断开S2

   C. 同时闭合S1和S2，断开S3
   D. 只闭合S2
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8. 如图是简化了的玩具警车的电路图，以下说法中正确的是

   A. 开关S1控制整个电路

   B. 电动机与小灯泡工作时互不影响

   C. 电动机与小灯泡工作时两端的电压不相等

   D. 开关S1、S2都闭合时电动机与小灯泡是串联的

9. 要用电压表直接测定灯泡L2的电压，在下列几种电路中正确的是
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10. 有一种“光控开关”能在天黑时自动闭合，天亮时自动断开；而另一种“声控开

     关”能在有声音时自动闭合[image: image5.png]2R (ZXXK.COM) R BT




，无声音时自动断开．利用“光控开关”和“声控开

     关”来控制居民楼里楼道灯可以节约电，要求灯白天不会亮，天黑后楼道有人走

     动发出声音时灯会自动亮，下列如图所示的电路图中合理的是
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  　　　A                 B               C               D 
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11. 如图所示的电路中a、b是电表，闭合开关要使电灯发光，则

    A. a[image: image6.png]2R (ZXXK.COM) R BT




、b都是电流表
        B. a、b都是电压表

C. a是电流表，b是电压表    D. [image: image7.png]2R (ZXXK.COM) R BT




a是电压表，b是电流表
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12. 如图所示，电源电压9V保持不变，当开关S闭合时，灯泡L1、

    L2均正常发光，电压表示数为3V，则灯泡L1两端的电压是

    A. 3V
                    B. 6V


C. 4.5V
                    D. 9V

13. 在温度一定时，比较两根铜导线的电阻的大小，下列说法中正确的是

    A. 长导线的电阻大               B. 细导线的电阻大

    C. 长度相同，粗导线的电阻大     D. 粗细相同，长导线的电阻大

14. 在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑
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    片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则下列接法正确的是

A. M接C，N接B
　    　B. M接A，N接B 


C. M接C，N接D
　    　D. M接A，N接D

15. 高速公路收费站，现在对过往的超载货车实施计重收费，某同学结合所学物理知
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    识设计了如图所示的计重秤原理图，以下说法正确的是
    A. .称重表其实是一个电压表              

    B 电路中的R1是没有作用的   

    C. 当车辆越重时，称重表的示数越小     

    D. 当车辆越重时，称重表的示数越大

二、填空题(本大题共20分，每小题2分，把答[image: image8.png]2R (ZXXK.COM) R BT




案填写在题中横线上的空白处。)
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16. 如图所示，闭合开关S后，电流表A的示数为0.3A，电流

   表A1的示数为0.1A，则通过电阻R1的电流为    A，通过

   电阻R2的电流为    A。

17. 某同学由于粗心，将放在厨房中一个装有液化石油气的气罐打开后（没有打着火），

    忘记将其关闭，过一会整个屋里都闻到刺鼻的气味，这是　　　　　现象；高速
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   公路服务区司机把大货车停在水坑中，这是通过　　　　　方式给轮胎降温。

18. 如图所示汽油机正在进行的是      冲程; 某品牌汽车行驶100km消耗汽油7kg，这些汽油完全燃烧能放出      J的热量．（汽油的热值q=4.6×107J/kg）

19. “红灯停，绿灯行，黄灯也要等一等，交通安全要注意”。路口的这些交通指示灯是       的（选填“串联”或“并联”）。有时红灯快结束时黄灯也同时亮了，此时电路中的总电流          （选填“变大”、“不变”或“变小”）。
20. 如图所示电路中，当闭合开关后，两个电压表的指针均为图乙所示，则电阻R1和
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   R2两端得到电压分别为        V和        V．


21.节日里安装彩灯，将22只彩灯串[image: image9.png]2R (ZXXK.COM) R BT




联，在接入正常家庭电路时，电源插头处的电流为200mA，则通过每只灯泡的电流为        A，每只灯泡两端的电压为       V．
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22.小明利用铅笔芯和鳄鱼夹制作了简易调光灯，装置如图所示．电路中有一处明显错误是                          ；改正后，闭合开关，改变鳄鱼夹M、N之间距离，发现灯泡亮度会发生变化，这一现象说明导体的电阻与导体          有关．
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23.如图所示，当滑片向B端移动时，接入电路的电阻　　　　，（填“变大”、“变小”或“不变”）,电流将　　　．（填“变大”、“变小”或“不变”）
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24.丝绸与玻璃棒相摩擦后，玻璃棒带     （选填“正”或“负”）电，将丝绸靠近带负[image: image10.png]2R (ZXXK.COM) R BT




电的轻质小球时会相互           〔选填“排斥”或“吸引”）.

25.如图所示，电源电压是6V且不变，S闭合后电压表示数为2V，则灯L1两端的电压为     V；通过灯L1和灯L2的电流[image: image11.png]2R (ZXXK.COM) R BT




是       （选填“L1”、“L2”或“一样”）大． 

三、作图与实验探究题（本题共26分，26题4分，27题8分，28题6分，29题8分，请将答案填写在题中相应的位置。）

26.(1)按图所示的电路，在右画线框内出相应的电路图．

[image: image33.png]


(2)如图所示电路，只需改变一根导线的连接，就能使电流表同时测出通过两个灯泡的电流在要改接的那根导线上打个“×”，再画出改接的导线。
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27.如图为“用滑动变阻器改变电流”的实验．

(1)请连接好实物图，要求：滑动变阻器的滑片向A端滑动时，灯泡的亮度增加．新_课_标第_一_网
(2)在闭合开关前,滑片P应移动最    端（选填“左”或“右”）.

(3)开始实验后，甲同学发现无论怎样移动滑[image: image12.png]2R (ZXXK.COM) R BT




片P，灯的亮度都不发生变化，而且一直很暗，这可能是                     ；　　　

（4）当滑动变阻器的B、D两个接线柱接入电路中，要使电流表示数变大，滑片P应向      端（选填“A”或“B”）移动．

[image: image36.png]


28.用如图所示装置进行实验，比较不同液体的吸热能力．

(1）在设计实验方案时，需要确定以下控制的变量，你认为其中多余的是         ．

A．采用完全相同的加热方式       

B．酒精灯里所加酒精量相同

C．取相同质量的水和另一种液体    

D．盛放水和另一种液体的容器相同

（2）实验中，将它们加热至沸腾，另一种液体所需的时间较长，说明另一种液体吸收的热量比水吸收的热量          （选填“多”或“少”）．

（3）为了比较不同物质的吸热能力，请你写出一种正确的做法

          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．

29.小明在探究“并联电路中干路电流与支路电流有什[image: image13.png]2R (ZXXK.COM) R BT




么关系”实验（已知两只灯泡同时工作时总电流约为0.5A）．
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（1）他实验的电路图如图甲所示，如图乙是测量A点电流时所连接的实物图，其中缺了两条导线，请用笔画线将如图乙中的电路连接完整．（导线不能交叉）

(2)小明同学解决了以上问题后，将电流表分别接入A、B、C三点处，闭合开关，C点电流如图丙所示，请帮他把数据填在表格中；

	C点电流IC/A
	B点电流IB/A
	A点电流IA/A

	0.3
	0.2
	


 (3)小明根据数据得出并联电路中电流的规律是：并联电路干路电流等于          ．请你指出小明同学此实验不足之处:     [image: image14.png]2R (ZXXK.COM) R BT




                        ．
四、综合应用题（本题共24分。30题12分，31题12分。请将答案做在题中相应的位置。）

30.某团队在海拔3000多米高山上野营时，使用铁锅烧水，他们发现把体积为2L的水从10℃加热到85℃时，共消耗了5kg的干木柴，已知水的比热容为4.2×103J/（kg.℃），干木柴的热值为1.2×107J/kg）。求：

（1）干木柴完全燃烧放出的热量。

（2）水吸收的热量。

（3）铁锅烧水的的效率。

（4）他们也发现在高山上用铁锅煮马铃薯时，尽管锅里的水哗哗地沸腾了很长时间。马铃薯还是煮不软，为什么？

31.如图甲所示的电路，灯泡L1的电阻为5Ω，当开关S闭[image: image15.png]2R (ZXXK.COM) R BT




合后，两灯都发光．这时两个电流表A1、A2指针所指的位置都如图乙所示，电压表的示数如图丙所示．

[image: image38.jpg]


求：

（1)开关闭合时，灯泡L1和L2组成　　　电路．A1、A2的示数分别为

 　　　A、　　　A． 

（2） 通过灯L1和灯L2的电流分别为多大？

（3） 灯L1和灯L2两端的电压分别为多大？

（4） 当开关断开时，灯泡L1的电阻变化吗？为什么？（不考虑温度对电阻的影响）

湖南省娄底市2014-2015学年上学期湘中名校
初三第二次联考物理试题答案
一、选择题：（本大题共30分。每小题选对的得2分，错选和未选的得0分）[image: image16.png]15[
Do|”

140
4o

130
De

120
Be

114]
ce

100
De

92
ce

8
B

70
Be

6
ce

50
heo

40
Do

30
heo

20

1o
De| Be

beioi o i





二、填空题：(本大题共20分，每小题2分)
16.0.2   0.1     17.扩散　　热传递    18.做功　　3.22×108    19.并联　　变大           

20.4.8   1.2     21.0.2     10    22.电流表的正负接线柱接反了　　长度        23. 变大　变小    24.正　　　排斥　　　25.4　　　一样

三、作图与实验探究题（本大题共26分，26题4分，27题6分，27题、28题各8分）
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26．本小题4分，每小题2分

(1)    [image: image40.png]


                              (2)
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27.本题8分，每空2分（1）如图  
  （2）右   

（3）滑动变阻器吧下面的两个接线柱接入了电路　　　（4）B

28. 本题6分，每空2分  (1)B    (2)多　　(3)加热相同时间，比较升高的温度（或升高相同温度比较加热时间）．

29.本题8分，每空2分

[image: image42.png]10




（1）如右图   （2）0.5 （3）各支路电流之和　试验次数太少

四、综合应用题（本题共24分，30题12分，31题12分）
30.解：（1）干木柴完全燃烧放出的热量                                          [image: image17.png]2R (ZXXK.COM) R BT




          

　　　　　Q放=mq=5kg×1.2×107J/kg=6×107J…………………（3分）

（2）水的质量m=ρV=2×10-3m3×1.0×103kg/m3=2kg…………………（2分）

　水吸收的热量：Q吸=c水m（t-t0）

=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×（85℃-10℃）=6.3×105J…………………（2分）

（3）η=Q吸／Q放×100%=6.3×105J／6×107J×100%=1.05%．…………………（3分）

（4）水沸腾了很长时间马铃薯还是煮不软，这是因为海拔高度越高，气压越低，气压低，沸点降低，所以不易把马铃薯煮软．…………………（2分）
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