满洲里市2016—2017学年度（上）期末检测

九年级物理试题

温馨提示：

1．本试卷共6页，满分为100分。物理化学合考时间为120分钟。

2．答卷前务必将自己的学校、班级、姓名、座位号填写在本试卷相应位置上。
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一、单项选择题（请将下列各题中正确选项的字母填入后面的答题卡，共15小题，每小题2分，共30分）
1.室温下将一滴红墨水滴入一杯清水中，过一段时间，整杯水都变红了，下列说法正确的是

A  这是扩散现象，它只发生在物体表面

B  这是扩散现象，它表明分子在做永不停息的无规则运动

C  如果水的温度是0℃，就不会发生这种现象

D  温度越低，扩散现象进行的越快

2. 下列通过热传递改变物体内能的是

Ａ 放在桌上水杯中的水逐渐变凉　　　　Ｂ 磨刀[image: image1.png]n
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时，刀发热 

Ｃ 用电钻打孔时，钻头发热　　　　　　Ｄ 沸腾的水将壶盖顶起，自身的内能减少

[image: image16.jpg]


3. 如图所示，是根据研究物质比热容实验时绘制的图象，实验中两种不同的物质质量相同，初温度相同，选用的加热器相同，根据图象可知：

Ａ　若加热相同时间，ａ物质吸收的热量多，比热容小

Ｂ　若吸收的热量相同，ｂ物质温度升高的多，比热容大

Ｃ　若加热时间相同，ｂ物质的末温度高，比热容小

Ｄ　若吸收的热量相同，ｂ物质末温度低，比热容大

４.如图所示为汽油机的四个冲程示意图，按照吸气、压缩、做功、排气的顺序工作时的正确排序为

[image: image17.png]



Ａ 甲乙丙丁　　　Ｂ 乙丙甲丁　　　Ｃ 丁乙丙甲　　　　Ｄ 甲丙丁乙

[image: image18.png]


５.如图所示，是饭店里常用的一款干手器，它在工作时，电动机转动的同时还可以吹出热风，这一能量转化过程正确的是

A  电能转化为内能              B  电能转化为机械能

C  电能转化为内能和机械能      D  机械能转化为内能

6. 如图甲所示，A验电器带有负电荷，现用一个带有绝缘柄的金属棒将AB搭接，如图乙所示，则下列说法正确的是

[image: image19.jpg]%0 & 0



Ａ　负电荷从Ａ到Ｂ，电流方向从Ｂ到Ａ

Ｂ　负电荷从Ｂ到Ａ，电流方向从A到B

Ｃ　正电荷从Ａ到Ｂ，电流方向从A到B

Ｄ　正电荷从Ｂ到Ａ，电流方向从B到A

[image: image20.png]


７．酒驾易造成交通事故，利用图示的电路可以检测司机是否酒驾，图中的R1是定值电阻，R2是“气敏传感器”，它的电阻值会随着被测酒精浓度的增大而减小。检测时，醉酒的司机对着气敏传感器吹气时，

Ａ　电路的总电阻减小，电压表示数增大，电流表示数减小

Ｂ　电路的总电阻减小，电压表示数增大，电流表示数增大

Ｃ　电路的总电阻增大，电压表示数减小，电流表示数减小

Ｄ　电路的总电阻增大，电压表示数减小，电流表示数增大

８.　现有“6V3W”的灯泡L1和“6V6W”的灯泡L2，将它们接入电路中，不考虑灯丝电阻的变化，下列关于两只灯泡的说法正确的是

Ａ　串联时，电流相等，两灯均能正常发光

Ｂ　串联时，电流不相等，L2灯较亮　

Ｃ　并联时，电压相等，L2灯较亮　

Ｄ　并联时，电压不相等，L1甲灯较亮

９.家庭电路中，某用电器正常工作15min消耗电能0.3kW·h，该用电器可能是下列的哪一个

Ａ 洗衣机　　[image: image2.png]n

P22 R (ZXXK.COM)




   　Ｂ 电视机　　      Ｃ 空调　　   Ｄ 白炽灯 

10.关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是

Ａ　在高压线附近放风筝　　　　　　　　Ｂ　对人体的安全电压不高于36V

[image: image21.png]


Ｃ　将手机充电器长期插在电源上　　　　Ｄ　在未断开电源的情况下更换电灯泡

11.如图所示是条形磁铁的磁场分布图，下列说法正确的是

Ａ　该条形磁铁的左端为Ｎ极，右端为Ｓ极　　

Ｂ　Ｐ和Ｑ两处的磁场强弱相同　 
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Ｃ  条形磁铁周围的磁感线方向从右端出来，回到左端

Ｄ  磁感线是真实存在的曲线

12. 如图所示[image: image3.png]n
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，是一个水位报警简易电路图，当水位升高到A处时，下列税法正确的是

A  左侧控制电路接通，红灯亮 

B  左侧控制电路接通，绿灯亮          

C  左侧控制电路断开，绿灯亮          

[image: image23.png]


D  左侧控制电路断开，红灯亮

13. 关于下列四幅图说法正确的是

A   图甲和图乙是发电机原理图   

B   图丙和图丁是电动机原理图 

C   图甲和图丙是电动机原理图

D   图乙和图丁是发电机原理图

14.  已知两个电阻的阻值之比为R​​1∶R2=1∶9，在相同时间内产生的热量之比Q1∶Q2=4∶9 ，通过两个电阻的电流之比为

A  9∶1         B   3∶1            C   1∶6         D   2∶1

15 .灯泡L上标有“2.5V”的字样，它的电[image: image4.png]n
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阻随它两端电压的变化关系图像如图所示，下列说法正确的是

[image: image24.png]


A灯丝的电阻随电压的增大而减小

B 灯泡L正常发光时的电阻是8Ω

C 灯泡L的额定电流是0.2A

D 灯泡L的额定功率是0.625W 

选择题答题卡

	题号
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	新_课_标第_一_网


二 、填空题（每空1分，共20分）

16. 水烧开后，水蒸气会将壶盖顶起，这是因为水蒸气膨胀对壶盖       的结果，这时水蒸气的内能      ，在这个过程中，是水蒸气的     能转化为壶盖的     能。
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17.汽油的热值是3.4×107J/kg，2kg汽油完全燃烧所放出的热量是      J，这些热量可以做有用功1.7×107J，则汽油机效率是        。

18.如图所示的电路中，若要使L1、L2串联，应闭合开关     ；若要使L1、L2并联，应闭合开关      和     ；若将S1、S2、S3同时闭合，此时电路是        （选填“短路”、“断路”或“通路”）

[image: image26.png]


19. 滑动变阻器的原理是通过改变连入电路中导线的         来改变电阻，从而改变电路中的[image: image5.png]n
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  　　  。如图所示是滑动变阻器的结构示意图，要使滑片P向右滑动时电阻变大，应接入的接线柱为      两个或     两个接线柱，若使滑动变阻器相当于一个定值电阻，应接入     和     接线柱。

20.用电器在一段时间内消耗的电能通常用电能表来测量，某[image: image6.png]n
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同学家的电能表上标有“1200r/kW·h”，它的含义是消耗1 kW·h的电能，电能表的小铝盘转过       r，若月初显示0126.4，月末显示为0258.4，该同学家在这一个月内消耗的电能为      kW·h，合         J，若每kW·h电价为0.5元，则应交电费      元。
三、作图题（每图4分，共12分）

21.在新型公交车后门的两侧扶手上，各装有一个按钮，（相当于开关），想要下车的乘客无论按下哪个按钮，驾驶员前面的指示灯都会发光，请按照要求连接电路图。

22. 如图所示，小磁针表示通电螺线管周围该点磁场的方向，请在图中标出[image: image7.png]n
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螺线管的N、S极，电源的正负极，并大致画出螺线管周围磁感线的分布情况。

23. 如图所示，是家庭电路的部分电路元件，请按照安全用电的原则，将其正确连入电路。

[image: image27.png]



[image: image28.png]


[image: image29.png]



第21题                   第22题                  第23题

四、实验题（24题6分，25题7分，26题5分，共18分）

24. 用如图所示的电路探究串联电路的电压特点。

（1）实验中应选择规格         （选填“相同”或“不同”）的灯泡；

（2）用电压表分别测出L1和L2两端电压及串联总电压值分别为U1、U2和U，经过多次实验得到的数据记录在下面的表格中，分析实验数据，可得到串联电路的电压特点

是             （用公式写出）。

	实验次数
	U1/V
	U2/V
	U/V

	1
	2.3
	0.7
	3.0

	2
	2.0
	1.0
	3.0

	3
	1.7
	1.3
	3.0


[image: image30.png]



（3）进行多次实验的目的是            （选填“寻找普遍规律”或“[image: image8.png]n
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减小实验误差”）

25.小明同学根据在测定待测电阻的阻值时，

（1）按照如图甲所示的电路图连接实物电路乙时，还有两根导线没有连上，请你帮助他完成电路连接。

（2）连接电路时，开关应     ，滑动变阻器的滑片应调到最       端（选填“左”或“右”）。

[image: image31.png]
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（3）滑动变阻器在某一位置时，电流表、电压表的示数如图所示，则此时通过待测电阻的电流是      A，两端电压是      V，待测电阻的阻值是      Ω。

[image: image33.png]



25. 如图所示是研究通电导线周围磁场的奥斯特实验，实验中可以通过观察         来证明磁场周围存在磁场，这种研究方法叫做         ；比较甲、乙两图可知，通电导线的周围是否有磁场跟        有关，比较甲、丙两图可知磁场的方向与         有关；这种研究问题的方法叫做         。

[image: image34.png]



五、计算题（27题10分，28题10分，共20分）

26. 如图所示，小灯泡上标有“12V   12Ω”字样，R2标有12Ω。当开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为1.2A，这时电灯正常发光。不考虑灯丝电阻受温度的影响。求

（1） [image: image35.png]


电源电压；

（2） 定值电阻R1的阻值；

（3）当开[image: image9.png]n
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关都断开时，电灯两端的电压。

27. 某同学家新购买了一台电热水器，热水器的铭牌如图所示，求：

（1） 该热水器正常工作时的电阻[image: image10.png]n
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；

	额定功率
	2000W

	额定电压
	220V

	额定频率
	50Hz

	额定容量
	30L


（2）热水器注满水，通电后把水从20℃加热到80℃，需要吸收多少热量？（1L=10-3m3，水的密度ρ=1.0×103kg/m3  水的比热容c水=4.2×103J/kg·℃）

（3）电热水器正常工作应加热多少分钟？

九年级物理试题参考答案

一、单项选择题(请将下列各题中正确选项的字母填入后面的答题卡，共15小题，每小题2分，共30分)
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	[image: image11.png]n
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B
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	C
	B
	C
	A
	B
	D
	D


二 、填空题（每空1分，共20分）

16.  做功   减小   内  机械       

17.   6.8×107J  25%   

18.  S2   S1  S3  短路             

19. 长度  电流  AC  AD   A  B      

20.   1200  132    4.75×108   66 

三、作图题（每图4分，共12分）

21. 开关并联2分，其它正确2分。

22．N、S极正确 2分，电源正确1分，磁感线正确1分。

23. 电灯连接正确2分，两孔插座正确1分，三孔开关正确1分。
四、实验题（24题6分，25题7分，26题5分，共18分）

24. 不同     U=U1+U2       寻找普遍规律    （每空2分）

25.（ 1）电路连接正确2分 （2）断开  左  

[image: image12.png]n
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（3）0.4  5   12.5（每空1分）

26.  小磁针   转换法   通断电    电流方向  控制变量法 （每空1分）

五、计算题（27题10分，28题10分，共20分）

27. （1）S1、S2均闭合时，L与R1并联，电灯正常发光，  （1分）

则电源电压U=12V                            （1分）

（2）L与R1并联时，

电灯中的电流为IL= U/RL= 12V/12Ω= 1A               （1分）

I1= I —IL= 1.2A— 1A=0.2A                            （1分）

根据I=U/R      [image: image13.png]n
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                                      （1分）

可得  R1= 12V/0.2A = 60Ω            [image: image14.png]n
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                  （1分）

（3）当开关都断开时，L与R2串联，                    （1分）

R总=RL+R2=12Ω+12Ω= 24Ω                             （1分）

I′ =U/R总= 12V/24Ω=0.5A                             （1分）

UL= I′RL= 0.5A×12Ω= 6V                             （1分）

（解法不唯一，其它解法合理就可给分）

28. （1）根据P= UI     

             I=U/R             P=U2/R                    （2分）

可得R = U2/P =（220V）2/2000W = 24.2Ω                     （2分）

（2）根据ρ=m/V 可得  m =ρV =1.0×103kg/m3×30m3 = 30kg   （2分）

Q吸= cm（t2－t1）

= 4.2×103J/kg·℃×30kg×（80－20）℃=7.56×106J         （2分）

（3）电热器是纯电阻用电器，所以W=Q吸                                （1分）

 根据P=W/t   可得W=Pt = Q吸                         [image: image15.png]n
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                     （1分）

 t= Q吸 /P =7.56×106J/2000W = 3780s =63min                    （2分）

（解法不唯一，其它解法合理就可给分）































