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1．根据生活经验，下列说法与实际相符合的是（    ）

	　
	A．
	液晶电视机的功率约1000W
	B．
	一百元人民币的长度约0.15m

	　
	C．
	托起两个鸡蛋的力约10N
	D．
	光在空气中传播的速度340m/s


2．下面说法中符合安全用电原则的是（    ）

	　
	A．
	只有高压才会发生触电事故，低压不会发生触电事故

	　
	B．
	将冰箱的三脚插头中较长插脚去掉后，可直接插入两孔插座中使用

	　
	C．
	火热的夏天大功率的用电器同时使用

	　
	D．
	使用试电笔时，手指按住金属笔卡，用笔尖接触被测导线


3．如图所示，电源电压保持不变，当闭合开关后，滑动变阻器的滑片向右移动的过程中，下列说法正确的是（     ）
	　
	A．
	电压表V1示数变大，电流表A示数变小

	　
	B．
	电压表V2示数变大，电流表A示数变大              

	　
	C．
	电压表V1示数和电流表A示数的乘积不变

	　
	D．
	电压表V2示数和电流表A示数的比值变大
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              （3题图）                         （4题图）

4．如图所示，电源电压恒定，小灯泡L1、L2均标有“12V  6W”字样（设灯丝电阻不变），当S1、S2闭合时，灯L1正常发光，当S1闭合，S2断开时，两盏灯的总功率  （    ）

A．3
12. 灯泡L1和灯泡L2串联，闭合开关S后灯L2正常发光，L1只能微弱发光。以下分析合理的是                                                                 （     ）
A. 灯泡L1发生断路       B. 灯泡L1发生短路
C.由于灯泡L1的电阻较大，其实际功率较小   

D. 由于灯泡L1的电阻较小，其实际功率较小
二、多项选择题（每小题3分，共9分）
13．小哲同学用甲、乙两个小灯泡连接如图所示电路，闭合开关S后，甲、乙两灯均正常发光，但甲灯比乙灯亮，下列说法正确[image: image4.png]


的是                             （       ）
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	D
	A、两灯均正常发光时，甲灯功率等于乙灯功率
B、两灯均正常发光时，甲灯电阻小于乙灯电阻
C、若两灯位置对换，甲[image: image6.png]


灯仍比乙灯亮
D、如果将两灯串联在该电源上，则乙灯比甲灯亮
14、小明在使用手电筒时发现小灯泡不亮，他对造成该现象的直接原因进行了以下四种判断，其中可能的是                                               （       ）
A. 开关处出现短路  B. 小灯泡灯丝断了C. 小灯泡接触不良  D. 电池两端电压过低

15．水的比热容较大，下列做法中利用这一特性的是                     （       ）

A. 炎热的夏天，在室内地上洒水感到凉爽  B. 用水做内燃机的冷却液

C. 在城市里修建人工湖，除了美化环境外，还能调节周围的气温

D. 供暖系统使用热水循环供暖


三、填空题[image: image7.png]


（每空1分，共24分）
16．如图是探究电流通过导体时产生热量与________的关系，当通过R1的电流是2A时，10s内电流通过R1产生的热量是_____________J．

17．智能手机上已普遍使用电阻触摸屏，如图在竖直方向上触摸屏相当于一根电阻丝，触摸P点时电阻丝被分为上、下两部分，电阻分别为R1、R2．电源电压不[image: image8.png]


变，当触摸点在竖直方向移动时，若测得R1两端电压减小，则R1阻值__________，触摸点P到屏下端的距离________（均填“增大”、“减小”或“不变”）．
18．用如图甲所示电路进行实验探究，小灯泡L标有“6V  3W”字样，小灯泡的I﹣U关系如图乙所示，R为10Ω的定值电阻，当小灯泡电功率为0.3W时，定值电阻R消耗的功率是___________W，电流表的示数为____________．
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                 （18）                      （16）              (17)

19．我国家庭电路的电压为       V。三脚插头长的[image: image12.png]


插脚接的是_________，三孔插座上面的孔接的是_________。
20．导体电阻大小由导体的材料、_______和横截面积决定，导体电阻的大小还跟温度有关。
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21．将一根阻值为100Ω的电阻丝接入电路，通过它的电流为2A，则通电10s电流产生的热量为         J。 
22．如图9所示电路中，电源电压保持[image: image13.png]


12V电压不变，小灯泡L上标有“6[image: image14.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




V 3W”字样， 定值电阻R1为10Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω，电压表使用的量程是0～3V。
为了保证电路的安全，滑动变阻器接入电路中的
最小阻值为     Ω。

23．电子式电能表表盘上标有“3200imp/(kw.h)”字样（imp表示闪烁次数）。将某用电器单独接在该电能表上正常工作30min，电能表指示灯闪烁了320次，该用电器在上述时间内消耗的电能为　　　　　　kw.h，该用电器的额定功率是　　　　　W。

24．铭牌上均标有“220V 100W”的电视机和电热毯都正常工作1小时，则___________产[image: image27.jpg]04
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生的热量较多。

25.在某一温度下，两个电路元件甲和乙中的电流与电压的关系如图所示。甲元件的电阻为
_________欧，若将元件甲、乙并联后接在
电压为2V的电源两端，元件甲和乙消耗的
总功率为________W。
26. 炎炎夏季，都市气温往往比郊外要高3℃～5℃，这就是热岛效应，人们修建人工湖、喷水池，主要利用水_______________大来调节气温．园丁小区喷水池内有5t水，水温升高2℃吸收的热量是___________________J．

27.家庭电路中电流过大的原因一是                                       ，
                           二是                                       。
28.改变物体内能的两种方法是___________和_______________。

29.夏天[image: image15.png]


的晚上，为了驱赶蚊虫，小明在房间里使用电热灭蚊器，过一会房间里便充满了蚊香的气味，这是____________现象。
四、探究与实验题（30题7分，31题8分，32,33,34题各1分，共18分）
30．甲乙两小组探究“电流与电压和电阻的关系”，老师提供的实验器材有：电源（电压恒为4.5V），电流表、电压表各一个，开关一个，四个定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω），两只滑动变阻器（规格分别为“20Ω  2A”、“50Ω  1A”），小灯泡一只（额定电压3.8V），导线若干．
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（1）甲小组探究“电流与电压的关系”

①请你根据图甲的电路图用笔画线代替导线将图乙中的实物电路连接完整．

②他们将5Ω的电阻接入电路，检查无[image: image17.png]


误后闭合开关，发现电压表无示数，电流表有示数，造成这一现象的原因可能是_______________（写出一条即可）．

③排除故障后进行实验得到的数据如表，由此可得到的实验结论是__________________________________________________________--． 

	电压U/V
	1.0
	1.5
	3.0

	电流I/A
	0.2
	0.3
	0.6


（2）乙小组探究“电流与电阻的关系”

①将5Ω的电阻接入电路，检查无误后闭合开关，移动滑片，使电压表的示数为1.5V，并记下相应的电流值．再用10Ω的电阻替代5Ω的电阻，此时滑片应____________（选填“左”或“右”）端移动，移动滑动变阻器的目的是______________________．

②为了完成用四个定值电阻进行实验，应选择滑动变阻器的规格是____________．

③他们用小灯泡替换定值电阻，移动滑片，使小灯泡正常发光，电流表示数如丙图所示，则小灯泡的额定功率是____________W．
31.为探究电磁铁的磁性与哪些因素有关,小丽同学作出以[image: image18.png]


下猜想：

    猜想A：电磁铁通电时有磁性,断电时没有磁性

    猜[image: image19.png]


想B：通过电磁铁的电流越大,它的磁性越强

    猜想C：外形相同的螺线管,线圈的匝数越多,它的磁性越强

为了检验上述猜想是否正确,小丽所在实验小组通过交流与合作设计了以下实验方案：用漆包线（表面涂有绝缘的导线）在大铁钉上绕若干圈,制成简单的电磁铁。如图所示的a、b、c、d为实验中的四种情况。
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根据小丽的猜想和实验,完成下面填空：

⑴通过观察电磁铁吸引大头针数目多少的不同,来判断它              的不同。

⑵通过比较         两种情况,可以验证猜想A是正确的。

⑶通过比较         两种情况,可以验证猜想B是正确的。

⑷通过比较d中甲、乙两电磁铁,发现猜想C不全面,就补充         。

32．如图32所示，此时电能表的示数为      kW∙h。

33．如图33所示，已知通电螺线管两端的磁极，则电源的左侧为     极。（选填“+”

或“–”）                                                                               
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五、分析与交流题（共10分）
35．小峰放学回家，发现楼道里的白炽灯只在天黑后，有声音时，灯才会亮．他查找物理书得知，在控制开关中装有“声敏”和“光敏”装置，这两种装置的连接方式是__________．有一次他还发现楼道白炽灯亮了一下就熄灭了，请你帮他分析为什么白炽灯在刚开始发光时容易烧断？我国已经禁止生产白炽灯，倡导用节能灯替代白炽灯，这样做有什么好处？

36.为什么炒菜时几分钟就咸了，而腌菜时却需要很长时间？
六、综合与应用题（37题8分，38题7分，共15分）

37.如下图所示是额定电压为220V的理发用电吹风的典型电路，其中电热丝通电后可以发热，电动机通电后可以送风，且电动机的额定功率为120W。

(1)要送冷风，选择开关应放在______位置；要送热风，选择开关应放在_______位置。(填“A”、“B”或“C”)

(2)若电吹风在额定电压下工作，送冷风时，通电8min电流所做的功是多少?

(3)若电吹风在额定电压下工作，送热风时电路消耗的总功率为560W，则电热丝R的阻值应为多大？

38．热水[image: image22.png]


袋内装有0.5kg的热水，如果温度从80℃降到40℃，放出多少热量？
【c水=4.2×103 J/(㎏·℃[image: image23.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




)】
        ③1.14W31、（1）磁性强弱          （2）a  b
实验学校2014—2015学年度毕业班阶段测试（二）
参考答案

1、 单选

1、B        2、D        3、D        4、A        5、C        6、C         7、D         8、D         9、B        10、C        11、A        12、D

二、多选

13、BCD               14、BCD              15、BCD

三、填空
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四、实验

30、（1）[image: image25.png]


①略

        ②R短路或电压表短路

  [image: image26.png]


      ③电阻一定，导体中的电流与导体的电阻成反比。

   （2）①左    保证电压不变

        ②50Ω    1A

 ③1.14W
31、（1）磁性强弱      （2）a  b（3）b   c    （4）电流一定

32、1219kw·h

33、+

34、略

五、简答     35、36略

六、综合题

37、（1）B   A（2）57600J

   （3）110Ω
38、8.4×104J
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