宁津县实验中学2015-2016学年度第一学期第一次月考
九年级物理试题      2015.9
一、单项选择题（每小题3分，共24分）
1、四冲程汽油机的工作示意图如下，其中使汽车获得动力的冲程是（      ）
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2、下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及到的主要能量转化情况．关于对图中①②③④的补充正确的是(      )


A．①做功冲程  ②内能转化为机械能  ③压缩冲程  ④机械能转化为内能

  B．①压缩冲程  ②内能转化为机械能  ③做功冲程  ④机械能转化为内能

  C．①做功冲程  ②机械能转化为内能  ③压缩冲程  ④内能转化为机械能

  D．①压缩冲程  ②机械能转化为内能  ③做功冲程  ④内能转化为机械能

3、双燃料汽车以天然气或汽油作为燃料，以下说法正确的是（   ）

   A．燃料的热值越大，燃烧时放出的热量越多。

   B．以天然气为燃料，汽车发动机的效率可以达到100%

   C．在压缩冲程中，燃料混合物的温度升高，内能增大。

   D．汽油与天然气相比，燃烧时汽油对环境的污染较小

4、关于燃料的热值，下列说法正确的是（   ）

 A．燃料的热值与燃料的燃烧情况有关      

B．容易燃烧的燃料的热值一定大

 C．煤的热值比干木柴的大，煤燃烧放出的热量比干木柴放出的热量多

 D．0.5Kg煤油和1.5Kg煤油的热值一样大 

5、一台内燃机的转速是1440转／分，那么在每秒钟内           （     ）

  A．转轴转动24转，燃气对活塞做功12次，活塞完成48个冲程
  B．转轴转动1440转，燃气对活塞做功720次，活塞完成2880个冲程
  C．转轴转动1440转，燃气对活塞做功1440次，活塞完成1440个冲程
  D．转轴转动24转，燃气对活塞做功24次，活塞完成24个冲程

6、热机的效率较低，为了提高热机的效率，你认为下列方法目前不可能的是（     ）                   

   A．尽量使燃料充分燃烧                   

B．尽量减少各种热损失

   C．尽量减少因克服摩擦力而额外消耗的能量

   D．想办法把燃料放出的热量全部用来做有用功
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7、冲击钻是一种打孔的工具。工作时，钻头在电动机带动下不断地冲击墙壁打出圆孔（如图所示）。冲击钻在工作的过程中（   ）

  A．有电能和机械能、内能的转化

  B．只有电能和机械能的转化 

  C．只有电能和内能的转化  

  D．只有机械能和内能的转化  

8、下列有关能量转化和守恒的说法正确的是（   ）          

  A 用电器通电工作时，将其他形式的能转化为电能

  B 氢氧化钠与盐酸反应是放热反应，该反应将内能转化为化学能。

 C 植物光合作用合成有机物，说明能量可以创生。

 D “既要马儿跑，又要马儿不吃草”违背了能量转化和守恒定律 

2、 填空题（9题每空1分，其他每空2分，共32分）
9、热机是把________能转为________能的机器．燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的热机叫做内燃机，常见的内燃机有        和      两种。四冲程内燃机的一个工作循环是由          、           、            和            ___________四个冲程组成的。在一个工作循环中，曲轴转动       周，燃气对活塞做功       ____次。在内燃机工作的四个冲程中，只有        冲程对外做功，其他三个辅助冲程要靠飞轮的        来完成。

10、（2014·威海）在如图所示的四幅图中，甲、乙是两个演示实验示意图；丙、丁是四冲程汽油机工作过程中的两个冲程示意图，与压缩冲程原理相同的是______图所示的演示实验；汽油机利用内能来做功的冲程是______图。
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11、在常温常压下，完全燃烧_______kg酒精放出的热量可以使10kg水的温度升高50℃。（假设酒精燃烧放出的热量完全被水吸收，酒精的热值为3.0×107J/kg）  
12、两种燃料的热值之比为2:1，它们的质量之比为1:4，那么这两种燃料完全燃烧放出的热量之比为_________。
13、在火电站内，燃料的化学能经锅炉、蒸汽轮机和发电机最终转化为电能。蒸汽轮机的作用是将_____能转化为机械能。若锅炉、蒸汽轮机和发电机的效率分别为50%、70%、80%，则火电站的效率为_______。
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14、汽车沿水平路面高速行驶，车轮与地面之间摩擦做功，将_______能转化为内能，轮胎的温度会_______。
15、如图所示，把一小球放在一碗沿a处放开，小球在碗内来回荡动，但第二次达到的高度比第一次低，第三次比第二次低……这说明在这个过程中小球机械能在_______，从能量角度分析其原因是___________________________________。
三、计算题（16小题6分，17小题8分，共14分）

16、用煤气灶把2kg、初温为30℃的水烧到80℃，消耗了20g煤气，已知水的比热容是4.2×103 J/（kg·℃），煤气的热值为4.2×107J/kg，则（1）水吸收的热量为多少？（2）煤气完全燃烧放出的热量为多少？（3）煤气灶烧水的效率为多少？

17、太阳能热水器是把太阳能转化为内能的设备之一。某品牌太阳能热水器每小时平均接收4.2×106J的太阳能，在5小时的有效照射时间内，将热水器中质量为100Kg、初温为20℃的水的温度升高到40℃。求：

（1）热水器中的水吸收的热量？[水的比热容是4.2×103 J/（kg·℃）]

（2）热水器5小时内接收到得太阳能E；

（3）热水器的效率

（4）若改用煤气来加热这些水，需要完全燃烧多少千克煤气？（煤气的热值4.2×107J/kg，假设煤气燃烧放出的热量全部被水吸收）

参考答案

1、 单项选择题

1C2D3C4D5A6D7A8D

2、 填空题

9 内，机械，汽油机，柴油机，吸气，压缩，做功，排气，2,1，做功，惯性。
10  乙 丙

11  0.07

12 1:2

13 内 28%

14机械能 升高

15 减少 小球在碗内荡动过程中，受到摩擦力作用，小球克服摩擦力做功，需要消耗部分机械能转化为内能

三、计算题
16 4.2×105 J     8.4×105J  50%

17 （1）8.4×106 J （2）2.1×107 J （3）40% （4）0.2Kg

