1.将一支铅笔芯接在3V电源两端，测出通过铅笔芯的电流是0.15A，则该铅笔芯的电阻为______Ω；若将这支铅笔芯两端的电压增加到6V，则通过它的电流是______A。
2．某灯泡额定电压是36V，正常发光时电阻为24Ω，则该灯的额定电流      ．如果电源电压是48V，为使照明灯正常发光，可以在电路中串联一个       的电阻
3. 有4Ω和6Ω两个电阻；将它们并联后的总电阻是________Ω
4．某导体两端加2V电压时，通过的电流为0．5A，则这段导体的电阻为_____Ω．要使通过该导体的电流变为1A，应在该导体两端加__ __V电压．当该导体两端的电压为3V时，该导体电阻为____Ω

5.关于电流跟电压、电阻关系的正确说法是                          (      )

A.导体中的电流跟导体两端的电压成正比 

B.导体中的电流跟导体的电阻成反比  

C.导体的电阻与导体中的电流成反比，跟导体两端的电压成正比  

D.在导体的电阻一定时，导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比
6．电阻R1和R2串联在电路中，且R1=4R2 ，则它们两端的电压之比和通过他们的电

流之比分别是                                                 （      ）

A. 1：1   1：1     B. 1：4  1：1      C. 4：1  1：1    D. 4：1   1：4

7. R1和R2并联，且R2＞R1，以下说法中正确的是                   （      ）
A．R1两端的电压大     B．R1中的电流等于R2中的电流

C．R1中的电流大       D．R2中的电流大

8.（09齐齐哈尔）3.如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动

变阻器的滑片P向右移动过程中（假设灯丝电阻不变），下列说法正确的是 (      )
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A.电压表和电流表示数都变小B.电压表示数变大，灯变暗                                   

C.电压表和电流表示数的比值变大D.电流表示数变大，灯变亮

9.（07哈尔滨）某同学在探究“灯的亮度是否与电压有关”时，将实物按如图所示的电路连接，进行实验操作前，作出如下判断，其中合理的是                                                      (      )
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 A．若滑片P向a端滑动时，电压表示数会变小，灯会变暗

 B．若滑片P向b端滑动时，电压表示数会变小，灯会变亮

 C．应将灯和滑动变阻器的位置互换后，移动滑片进行观察

 D．应将电压表接c点的导线改接在d点后，移动滑片进行观察

10．某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图1所示的图像，下列结论与图像相符的是         （　　）
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A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大　　　

B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小　　　

D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

11.为了探究电流与电压的关系，小华设计了图所示的实验电路图．
 （1）实验选用的器材如右图，其中电源为2节干电池，定值电阻为10Ω，滑动变阻器标有“10Ω 2A”字样，实验时电压表应选用的量程为       ____V，
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（2）请根据电路图用笔画线代替导线，将实物电路补充完整．要求：滑动变阻器的滑片向左移动时电流表的示数变大．
（3）连接电路时要求开关要_______，滑动变阻器调到_________的目的是为了保护电路
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（4）右表是小华探究电流与电压关系时记录的几组实验数据，通过对表中数据的分析，可得到的初步结论是：__                                                          （5）在实验中调节滑动变阻器的阻值的目的是______ ____ _;                        
12. 某段导体两端的电压为3V时，通过它的电流为0.6A，该导体的电阻是多大？当导体两端的电压为6V时，通过该导体的电流是多大？ 
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13.电阻分别是R1=20欧、R2=10欧串联在电路中,R1的电流为0.2A，求R2的电压U2。
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14.电阻分别是R1=20欧、R2=10欧并联在电路中,R1的电流为0.2A，求R2的电压U2和电流I2。
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