          平谷区2013—2014学年第一学期质量监控考试

初三物理
请将第一、二大题的正确选项填在下表中相应题号下的空格内。
	题 号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	答 案
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	题 号
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	答 案
	
	
	
	
	
	
	
	
	


一、下列各小题均有四个选项，其中只有一个符合题意请把正确选项的字母填在下表对应的题号内。（本题共14小题，每小题2分，共28分）
1．在国际单位制中，电压的单位是

A．安培（A）      B．伏特（V）      C．焦耳（J）     D．瓦特（W） 
2．下列学习用品中，通常情况下属于导体的是                          

A．塑料笔杆
      B．木制刻度尺     C．绘图橡皮      D．金属小刀片  
[image: image11.png]


3．如图1所示，丹麦物理学家奥斯特发现了







[image: image12.png]


4．图2所示四种常用的家庭电器中，不属于利用电流热效应工作的是
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5．如图3所示的滑动变阻器分别接在了不同的电路中，当每个滑变阻器的滑片都向左滑动时，接入电路中的电阻变小的是

6．一台家用空调正常工作时的电功率最接近于  

  A．1000
  D．使保险丝熔断的原因一定是电路中[image: image2.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




的总电流过大
17.下列说法正确的是[image: image3.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE





  A．电压是使电荷定向移动形成电流的原因

  B．导体容易导电，是因为导体中有大量的自由电子 

  C．正、负离子定向移动形成电流   
  D．只要灯泡两端有电压，灯泡中就一定有电流通过
18．关于电磁现象，下列说法中正确的是 
A．通电导体在磁场中要受到力的作用  

B[image: image4.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




．电磁铁的磁性强弱与通过其线圈中的电流大小有关     
C．闭合电路的一部分导体在磁场中运动，一定产生感应电流 
D．电动机能够把电能转化为机械能  
三、填空题（共16分，每小题2分） 
19．同名磁极相互排斥，异名磁极相互         。
20．                定向移动的方向规定为电流方向。 
21．在电路中电源是提供           的装置。

22．在家庭电路中控制用电器的开关与用电器之间都是         的。 

23．对人体安全的电压是：不高于            伏。

24．1kW·h的电能可供两盏标有“220V 40W”的白炽灯正常工作            h
25．在图9所示的电路中，电阻R2的阻值为20Ω。 开关S打开时，电流表A的示数为0.6A，开关S闭合时，电流表A的示数为0.9A，则电阻R1的阻值为_______Ω。

[image: image14.bmp][image: image15.png]



26．在图10所示电路中，电源电压保持不变，已知小灯泡灯丝电阻为6Ω，额定功率为24W，当开关闭合滑动变阻器的滑片P滑到最右端时，小灯泡正常发光；当开关闭合滑动变阻器的滑片P滑到最左端时，滑动变阻器消耗的电功率为4.5W（已知滑动变阻器最大电阻值大于小灯泡电阻）则此时小灯泡灯消耗的电功率为____________W。  
四、作图、实验与探究题(共33分，27~34、36~38题各2分，35、39题各3分，40题5分）
27．如图11所示，电阻箱的示数为        Ω。 
28．如图12所示，电能表的读数是        kW·h。　
29．如图13所示，通电螺线管的左端为       极。
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30．请根据图14所示的实物连接图，画出对应的电路图。
31．如图15所示电路是小明在做“连接并联电路”的实验时的情况，如果闭合开关，将会发生_______故障，如果只改动一根导线就使两只灯泡并联，则应该____________________
[image: image19.png]


[image: image20.bmp]                            

32．在图16所示的电路中，①②③是三个电表；闭合开关S后：（1）要使灯L1与L2串联，电路中_____是电流表。（2）要使灯L1与L2并联，电路中_____是电压表。

[image: image21.png]
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[来源:学+科+网]
33．小明在参观水库时，看到水库的水位自动报警器(如图17所示)。他分析了这个装置的工作原理：由于A、B都是碳棒，当水位到达乙位置时，“控制电路”接通，此时“工作电路”中               灯发光，发出报警信号。

34．甲、乙两位同学在做“用电流表测电流”的
[image: image23.jpg]


实验中，闭合开关前，他们使用的电流表的指针
均指在零刻线处。当闭合开关进行试触时，发现
电流表指针摆动分别出现了如图18所示的两种情
况，请分析他们在电流表使用上分别存在什么问题。
甲的问题是：                             ；
乙的问题是：                          。 
35. [image: image24.jpg]


小莉用电压表和电流表测定2.5V灯泡的额定功率。在实验过程中，符合操作要求。闭合开关，将滑动变阻器的滑片P移至如图19甲所示的位置时，灯泡正常发光，则电压表示数一定是           V，电流表的示数如图19乙所示，则电流表示数是           A，灯泡的额定功率是              W。
[image: image25.png]Pe
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36.小红通过实验研究某电热器的功率与通电电流的关系。她使用同一电热器，多次改变这个电热器两端的电压，然后将实验中测量的电流值及对应的电功率值画出如图20所示的图象。（1）由图象可知当电热器消耗的功率为36 W时，通过它的电流为

  A。

（2）根据这些数据推算，这个电热器的功率P与电流I两者之间的关系式是：                 
37.小军利用实验器材探究电阻箱R1与定值电阻R2串联时的总功率与电阻R1的关系，下表是实验中记录的实验数据。请根据表中数据归纳出总功率P与电阻R1的关系：
P=         ___     _。    

	R1/Ω
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	P/W
	7.5
	10 [来源:学_科_网]
	12.5
	15
	17.5
	20
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38. 小盟想利用一块电流表和阻值已知的电阻R0测量电阻RX的阻值。小盟选择了满足实验要求的电源、电流表A，并连接了实验电路，如图21所示。小盟的实验步骤没有写完整，请你帮助小盟完成实验步骤，并写出电阻RX的表达式。

（1）闭合开关S1，断开S2，读出电流表的示数为I1；

（2）____________，读出电流表的示数为I2；

请用I1、I2和R0表示RX。RX =          。

39．利用电源(两节干电池)、小灯泡、开关、HB铅笔芯，设计一个实验，证明导体的电阻与长度有关。请你画出实验电路图、写出实验步骤和实验现象。
40. 实验桌上有如下器材：满足实验要求的电源一个、电压表一个、电流表一个、开关一个、电阻箱（电路图符号[image: image5.png]


）一个、各种阻值已知的定值电阻和导线若干。小敏想利用实验桌上的器材，设计一个实验证明：“当电阻保持不变时，电阻两端的电压与通过该电阻的电流成正比”。请你根据上述要求帮助小敏画出实验电路图、写出实验步骤并画出实验数据记录表。

五、计算题（共9分，41题3分， 42题6分）

41.在如图22所示的电路中，电源两端的电压为6V保持不变，电阻R1=4[image: image6.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




Ω。当开关闭合后，电压表示数为4V。
求：（1）电流表的示数。

[image: image28.bmp]   （2）电阻R2的阻值。
[image: image29.png]


42．如图23所示电路，电源两端的电压保持不变，灯L上标有“10V、2W”字样，开关S闭合时，灯L恰能正常发光，电压表的示数是2V；当开关S断开时，灯L的实际功率是0.5 W，求R1阻值 。[来源:学&科&网Z&X&X&K]
平谷区2013—2014学年第一学期质量监控考试答案

初三物理
一、二大题答案:

	题 号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	答 案
	  B．
	D．
	A．
	A．
	D．
	A．
	C．
	D[image: image7.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




．
	D．

	题 号
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	答 案
	C．
	D．
	A．
	B．
	C．
	A．B．
	B．D．
	A．C．
	A．B．D．


三、
19．吸引         20．正电荷         21．电压           22．串联
23．36[image: image8.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




           24．12.5           25．10   [image: image9.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




          26．1.5
四、
27．5258         28．2385.6         29．S              30．略 

31．短路    将导线d的D端取下接在C接线柱上（其它正确答案给分）

32．（1）②     （2）②             33．红

34．正负接线柱接反     量程选大了（其它正确答案给分）

35．2.5      0.2      0.5             36．[image: image10.png]ZEELN(ZXXK.COMRBLFTE




（1）0.6    （2） 100w/A2.I2 
37．0.25w/Ω.R1＋5      
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A．抽油烟机           B.电热水壶             C.电饭锅             D电熨斗
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A.电流周围          B.通电导体在磁场中   C. 电流通过电熨斗会发热        D.电磁感应
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