钦州港经济技术开发区中学2015年秋季学期期末考试

九年级物理

一、 选择题 
1. 如图所示，是某小组的同学探究感应电流方向与哪些因素有关的实验情景（图中箭头表示导体的运动方向），下列说法中正确的是（ ） 
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A．比较图（a）和图（b）可知，感应电流的方向与磁场方向有关 
B．比较图（b）和图（c）可知，感应电流的方向与磁场方向和导体运动方向无关 
C．比较图（a）和图（c）可知，感应电流的方向与磁场方向无关 
D．由图（d）可以得出感应电流的方向跟导体是否运动无关 
2. 下列设备中，利用电磁感应原理工作的是 

A．发电机 B．电风扇 C．电热饮水机 D．白炽灯 
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3. 如图所示，电磁铁的左下方有一铁块，在弹簧测力计作用下向右作匀速直线运动．当铁块从电磁铁的左下方运动到正下方过程中，同时滑片逐渐向上滑动，下列判断正确的是 
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A．电磁铁的磁性逐渐增强 B．电磁铁的磁性逐渐减弱 
C．铁块对地面的压强逐渐减小 D．铁块对地面的压强逐渐增大
4. 以下器材，没有应用磁性材料的是（  ） 

A．录音带 B．打电话用的IC卡 C．VCD光碟 D．电冰箱门上的封条 

5. 图所示的是直流发电机的工作原理图，关于直流发电机下列说法中正确的是 
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A．直流发电机线圈内产生的是交流电，供给外部电路的是直流电 
B．直流发电机线圈内产生的是直流电，供给外部电路的也是直流电 
C．它是利用通电线圈在磁场中受到力的作用而转动的原理工作的 
D．图中的E、F称为换向器，它的作用是改变线圈中的电流方向 
6.首先[image: image5.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




发现电流磁效应的科学家是 

A．麦克斯韦 B．赫兹 C．奥斯特 D．法拉第
7. 科学家在物理学领域里的每次重大发现，都有力地推动了人类文明的进程，最早利用磁场获得电流促使人类进入电气化时代的科学家是 

A．牛顿 B．奥斯特 C．托里拆利 D．法[image: image6.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




拉第 
8. 关于电磁现象，下列说法中正确的是 

A．通电螺线管能够产生磁场 B．电动机[image: image7.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




能够把机械能转化为电能 
C．改变电磁铁线圈的匝数，电磁铁的磁性强弱就会改变 
D．闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流
9. 首先发现电流磁效应的科学家是   （  ） 

A．奥斯特。 B．阿基米德。 C．牛顿。 D．托里拆利

 10.下列用电器中利用电磁感应现象工作的是 
A．电烤箱 B．[image: image8.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




电铃 C．动圈式话筒 D．电风扇 
11. 小华安装好直流电动机模型，通电后电动机正常运转，她还想使电动机的转速加快，可采用的方法是 

A．增大电流 B[image: image9.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




．减小电流 C．对调电源正负两极 D．对调磁体南北两极 
12. 小明将直流电动机模型接入电路，闭合开关后，发现电动机不工作。他用手轻轻地碰了一下线圈后，直流电动[image: image10.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




机模型开始正常转动，其原因可能是 

A．直流电动机的铜半环与电刷接触不良 B．电源电压太低 
C．线圈刚好处于平衡位置 D．线圈中的电流太小 
二、 综合题
13. 请标出下图中通电螺线管附近小磁针的N、S极．
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三、 填空题
14. 如图所示是著名的 实验的装置简图，这个实验说明：通电导体周围存在   ． 
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15. 为判断电源的正负极，小华同学找来了一个小铁钉，把导线的一部分绕在上面，制成了一个电磁铁连在电路中，如图所示。当闭合开关S，小磁针静止时N极的指向如图。据此判断电源的______________端是正极（选填“ a ”或“ b ”） [image: image13.png]



16. 小明在一次偶然中发现，在如图所示的电路中合上开关后，铁钉旁边的中性笔笔尾的小磁针静止时S极指向铁钉A端，小明又反复实验了几次，其结果仍然如此，由此我们可以判定：铁钉的A 端是    极，电源D端是    极 [image: image14.png]



17. 电磁铁磁性强弱，除了[image: image15.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




与线圈匝数有关外，还与 有关。 

18. 如图所示的电路，小明想使灯L 1 、L 2 [image: image16.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




组成串联电路，他必须闭合开关 　　 ，断开其他的开关，若小明闭合开关S 1 、S 2 ，断开开关S 3 ，发现灯L 1 的亮度比L 2 亮，则灯L 1 两端的电压U 1 、灯L 2 两端的电压U 2 的大小关系为U 1 U 2 （选填“大于”“小于”或“等于”）。 
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19.在图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，当滑动变阻器的[image: image18.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




滑片P向左移动时，电压表V的示数将__________，电流表A与电流表 [image: image19.png]


示数的差值将___________。(均选填“变大”、“不变”或“变小”) [image: image20.png]



四、 实验题
20. 小明同学想探究“一段电路中的电流跟电阻的关系”，设计了如图甲所示的电路图 (电源电压恒为6V)。 
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(1)根据小明设计的甲图，用铅笔连线将乙图的实物图连接完整。 
(2)小明将第一次实验得到的数据填入了右边表格中， 

	实验序号 
	电压IV 
	电阻/。 
	电流IA 

	1 
	4 
	10 x kb 1
	0. 4 

	2 
	  
	20 
	   


  [image: image22.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)





然后将E、F两点间的电阻由10Ω更换为20Ω，调节滑动变阻器的滑片P向   移动(A/B)，直到A 
   为止。此时电流表的指针位置如图丙所示，请把测得的电流数值填人上表。 
(3)小明根据实验数据得到如下结论:电流与[image: image23.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




电阻成反比。请你对以上的探究过程做出评价，并写出两点评价意见： 　　　　　 ； 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。 x_k_b_1
21. 夏日炎炎，蚊子滋生，传播疾病，令人烦恼．小明根据蚊子在夜间具有趋光性(尤其是紫色光)的特点，打算自制灭蚊灯． 
小明从废旧节日彩灯上拆得一个紫色小灯泡，其额定电压为2.5V．为测得小灯泡的额定功率，小明找来蓄电池组(电压为6V)、滑动变阻器、电压表、电流表、开关、导线等，展开实验探究． 
(1)请根据电路图用笔画线代替导线连接实物图(电流表使用大量程)． 
[image: image24.png]



(2)闭合开关S前，滑片P应放在使滑动变阻器接人电路的阻值   (最大／最小)处． 
(3)闭合开关s后，小灯泡不亮，观察发现：小灯泡是完好的；电压表有示数；电流表指针指向零刻度线．电路可能存在的故障是   ． 
[image: image25.png]A
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(4)排除故障后，调节滑动变阻器的滑片P直至电压表的示数为   V，此时小灯泡处于额定工作状态，根据右图所示电流表的示数可知其额定功率为   w． 
[image: image26.png]


  
(5)小明找来纱布做成灯罩罩住小灯泡，打算在灯罩上涂粘胶，当小灯泡工作发出紫色光时，飞过来的蚊子就会被粘胶粘住．小明在市场上找到A、B、C三种类型的粘胶，对其粘性强弱进行比较． 
①取三张相同规格的纸片，水平放置[image: image27.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




，分别在纸片的上表面涂上A、B、C三种类型的粘胶． 
②同时在三张纸的上表面各轻轻布撒30粒芝麻． 
③同时将三张纸腾空倒置1min． 
④将三张纸翻转，数出A、B、c三种类型粘胶上残留的芝麻数量，见下表． 

	粘胶类型 
	A 
	B 
	C 

	残留的芝麻数量 
	22 
	8 
	12 


  
为达到最佳的灭蚊效果，小明应选用的粘胶类型为   ． 

五、 计算题 

22. 小华用一根阻值为10Ω、额定电压为6V的电热丝，制作一台加热器，所用电源的电压为9V． 
（1）为使加热器正常工作，电路中需串联一个电阻，其阻值是多少？ 
（2）加热器正常工作1min，电热丝消耗的电能是多少？ 

23. 明亮同学的家中有一台微电脑控制的电热水壶，如图所示．该电热水壶可以将水从桶中自动抽到壶中并自动加热至水烧开．明亮同学观察该电热水壶的铭牌时发现其额定加热功率模糊不清晰，其它铭牌标记均清晰（如表所示）；烧水前他关掉家里其它用电器，只接通电热水壶控制开关，小电动机开始额定电压下用5s时间将水从桶中提升了0.8m加至电热水壶满刻度处自动停止加水，此时显示水温为20℃[image: image28.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




，电热水壶加满水后开始在额定电压下烧水至水温为100℃时自动断开电路停止工作．明亮同学还观察到，在电热水壶烧水的过程中，家里标有3000r/kWh的电能表在30s内转盘转了50转．（g=10N/kg，ρ 水 =1.0×10 3 kg[image: image29.png]b2 SEELR] (ZXXK.COM)




/m 3 ，c 水 =4.2×10 3 J/（kg℃））． 

	型号 
	MH200 

	 额定电压 
	 220V 

	 额定频率 
	 50Hz 

	 额定加热功率 
	  

	 小电动机额定功率 
	 5W 

	 容量 
	 2.0L 
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求： 
（1）小电动机提升水的工作效率； 
（2）电热水壶的额定加热功率； 
（3）如果在用电高峰时明亮同学家中的实际电压是额定电压的90%，电热水壶在此电压下烧水时的加热效率为90%，试计算在用电高峰时烧开该壶水所需的时间． 

答案
一、选择题
1、 A 2、 A． 3、A、C4.C5、A6、C7、D8、 A、D． 9、A 10、C11、A12、 C 

二、综合题
13、 ：由右手螺旋定则可得，螺线管左侧为N极，右侧为S极，故磁感线由左向右，则小磁针磁极如图： [image: image31.png]



三、填空题
14、 奥斯特；磁场． 15、a． 

16、 N，正． 17、 电流大小． ． 

18、 S 3   等于 19、 不变；不变． 

四、实验题
20、 （1）电路连接如图所示； 
[image: image32.png]



（2）B；电压表示数为4V；电流表示数如下表； 

	实验序号 
	电压/V 
	电阻/Ω 
	电流/A 

	1 
	4 
	10 
	0.4 

	2 
	4 
	20 
	0.2 


（3）实验次数太少；结论缺少“电压一定”的前提． 

21、 （1）如上图；（2）最大；（3）灯座断路；（4）2.5；4.5．（5）A 

五、计算题
22、 （1）为使加热器正常工作，电路中需串联一个电阻，其阻值是5Ω； 
（2）加热器正常工作1min，电热丝消耗的电能是216J． 
23、 1）64%；（2）2000W；（3）460.9s 
