四、热机课堂检测
1、一个物体温度降低，内能减小，原因可能是它对外进行热传递了，也可能是它对外__________了。如果是后者，则能量间的转化情况为：物体_____________的能转化为_________能。

2、内燃机的四个冲程依次是_____________、_____________、_____________、_____________。

3、1 kg某种燃料_____________燃烧放出的热量，叫做这种燃料的热值。热值的单位是_____________。对气体燃料来说，热值是指1 m3的某种燃料_____________燃烧放出的热量，叫做这种燃料的热值，它的单位是_____________。

4、人民网北京1月15讯：国防科工委组织研究的50吨级液氢液氧运载火箭发动机今天在京进行了200秒热试车，试验取得圆满成功，这将为我国今后发展卫星技术、高空探测和载人航天发挥重大作用。该发动机的燃料之所以采用液氢，是因为液氢具有（    ）
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A.较高的燃点    B.较大的比热容      C.较高的沸点       D.较大的热值

5、关于燃料的热值，以下说法中正确的是（    ）

A.燃料的热值与燃料的燃烧情况无关     B.容易燃烧的燃料热值一定大

C.使用热值高的燃料可以放出更多的热量

D.煤的热值大于干木材的热值，燃烧煤放出的热量比燃烧干木材放出的热量一定多

[image: image2.jpg]


6、如图，在一个大试管里装一些水，用软木塞塞住，加热水至沸腾，水蒸气会把软木塞冲出，这时，水蒸气膨胀对________做功，水蒸气的部分_________能转化为塞子的_________能。

7、内燃机是将内能转化成_____________能的机器；内燃机一个工作循环由_____________个冲程组成，其中如图所示是热机的_____________冲程。

8、关于四冲程汽油机的工作过程有以下几种说法： ①在做功冲程中，是机械能转化为内能；②在做功冲程中，是内能转化为机械能；③只有做功冲程是燃气对外做功；④汽油机在一个工作循环中，只有一个冲程发生能量变化。以上说法中正确的是（    ）

A.只有②③       B.只有①③        C.只有②④            D.只有②③④
9、关于“热机”，下列说法中正确的是（    ）

A.做功冲程的能量转化是机械能转化为内能    B.改进技术，可以使热机的效率达到100% 

C.用水循环来降低热机的温度，主要是利用水蒸发时吸热的特性   
D.冬天晚上要把热机水箱中的水放出，是防止气温降低时水凝固胀坏水箱

10、一箱汽油用掉一半后，下列关于它的说法正确的是（    ）

A.它的密度变为原来的一半                B.它的比热容变为原来的一半

C.它的热值变为原来的一半                D.它的质量变为原来的一半

11、2010年5月，天然气伴随着“西气东输”的步伐开始走进了江城芜湖的千家万户，传统燃料也随之被逐步取代。天然气燃烧时可以将_____________能转化为_____________能。与传统燃料相比，天然气的优点是_____________（写出一条即可）。

12、垃圾是城市生活的“副产品”。据统计，2000年我国城市垃圾总量约1.5亿吨，并且每年以8%的速度在增长。如何处理这些垃圾已成为人们关注的热点问题。现在，人们处理生活垃圾的方法通常有两种：一种是集中填埋；另一种是利用垃圾中的可燃物质进行燃烧发电，研究表明：生活垃圾的平均热值为6.27×106 J/kg。利用垃圾作为燃料建立发电厂，每燃烧1吨生活垃圾可以发电8.64×108 J。安徽省某人大代表提议，在合肥市郊区兴建一座规模为2台1.2×104 kW发电机的垃圾处理发电厂。问：

（1）1 t垃圾完全燃烧产生的热量是多少焦？

（2）燃烧垃圾发电的效率是多少？

（3）请你从环保、节能、经济等角度简述兴建垃圾发电厂的意义。

13、某单缸四冲程汽油机的气缸活塞面积为30 cm2，一个冲程活塞在气缸中移动的距离是50 mm，满负荷工作时做功冲程燃气的平均压强为9.0×105 Pa,飞轮1 min转动1 800周，当汽油机满负荷工作时(不计摩擦)，求：

(1)做功冲程中燃气对活塞的平均压力；

(2)一个做功冲程中燃气对活塞做的功；

(3)汽油机的功率。

