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 (本试卷满分60分，考试时间60分钟)
一、选择题（每题2分，10、11题为多选每题3分，共24分）

1、电流热效应在科研、生产、生活中被广泛应用，但有时它也会给我们带来危害，下列情况中不属于防止电热危害的是 （     ）
A．电视机的后盖有许多孔        B．电脑机箱内有小风扇 
C．电动机外壳有许多散热片      D．家电长时间停用，隔一段时间应通电一次

2、将规格都是“220V 100W”的一台电风扇、一台电视机和一把电烙铁，分别接入220V的电路中，通电时间相同，电流通过它们产生的热量最多的是：（    ）
A．电烙铁    B．电视机    C．电风扇     D．一样多

3、关于家庭电路的说法不正确的是（      ）
A.洗衣机使用三孔插座能防止人触电      B.电灯的开关装在火线或零线上都可以
C.使用测电笔可以辨别家庭电路中的火线和零线

D.保险丝被烧断，可能是电路中使用了大功率用电器或出现了短路故障

4、 株洲沿江风光带有一段人造沙滩，在炙热的夏天赤脚踩在沙滩上感觉烫脚，而站在湘江边得浅水滩处却感觉到凉爽。形成这种现象的原因，下面解释正确的是（     ）

     A.沙子的密度小，水的密度大      B.沙子的密度大，水的密度小

 C.沙子的比热容大，水的比热容小  D.沙子的比热容小，水的比热容大

5、发现有人触电后，应采取的正确措施是(    　)

A.赶快把触电人拉离电源                    B.赶快去叫医护人员来处理
C.赶快切断电源或用干燥的木棒将电线挑开    D.赶快用剪刀剪断电源线

6、下列关于磁场和磁感线的说法正确的是（     ）

A.磁体周围存在着磁场         B.磁体周围存在着磁感线

C.磁感线就是磁场             D.磁感线总是从S极出发回到N极
7、夜里，小明家的三盏电灯均正常发光，突然三盏灯突然全部熄灭，经检查保险丝完好，用试电笔检查插座的两孔，氖管均发光，发生这一现象的原因可能是（     ）
A、插座处发生短路了     B、某个电灯的灯丝烧断了 

 C、进户线的火线断了      D、进户线的零线断了

8、如图所示，电源电压保持不变时,当滑动变阻器滑片P向右滑动过程中（      ）
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A．电压表V示数变小    B．电流表A1示数变大

C．电流表A2示数不变   D．电流表A2示数变小 

9、电阻R1上标有“1.5A   6Ω”字样，电阻R2上标有“1A  10Ω”字样，将R1和R2并联在电路中，电路两端允许加     V的电压；此时该电路中消耗的总功率为     W。下列结果正确的是（     ）

A、9   21.6     B、9   23.5      C、10   21.6    D、10   23.5
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10、如图所示，电源电压保持不变，当闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，下列说法不正确的是（     ）

A.电压表V1的示数增大，电压表V2的示数减小

B.电阻R1和R2消耗的功率的变化量一定相等

C.电压表V1减小的示数等于V2增大的示数

D.电压表V1减小的示数小于V2增大的示数

11、如图6所示，将灯L1、L2按图甲、乙两种方式接在电压均为U的两个电路中，在甲图中灯L1的功率为4W，在乙图中灯L1的功率为9W．设灯丝电阻不变．下列说法中正确的是（      ）

A．甲、乙两图中灯L1两端的电压之比是2∶3

B．L1、L2两灯灯丝电阻之比是2∶1

C．甲图中灯L1、L2的功率之比是2∶1

D．甲、乙两图电路消耗的总功率之比是2∶9
二、填空题（每空1分，共17分）[image: image2.png]= =





12、磁极间的相互作用是                                                 。

    小磁针自由静止时指南的一端为      极（选填“N”或“S”）

[image: image10.png]


13、将一根镍铬合金丝均匀拉长接入电路，其电阻将   　　 ；若将这根镍铬合金丝对折后接入电路，其电阻将    　　　 。（选填“增大”、“减小”或“不变”）。
14、如图11所示，若甲、乙两表为电压表，当S闭合时，两表示数之比为
U甲：U乙=3：2．若甲、乙两表为电流表，当S断开时，两表示数比为
I甲：I乙=      ，此时R1和R2消耗的功率之比P1：P2=     . 

15、标有“6V  3W” 的甲灯和标有“6V  2W”的乙灯，电阻之比是       ；如果两灯并联在同一电路中（电压允许范围内），消耗的电功率之比为           ； 如果两灯串联在同一电路中（电压允许范围内），消耗的电功率之比为        ，此时两只灯泡两端允许接入的最大电压
是        V。（灯丝的电阻不变）
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16、小明想在家里安装一盏照明灯，图9是他设计的电路，请你帮他在图9中的虚线框内填入开关和电灯的符号。小明请电工师傅正确安装完毕，闭合开关，电灯不亮。电工师傅用试电笔分别测试电灯两接线处和插座的两孔时，试电笔的氖管都发光，则电路的故障为                    。
17、利用如图11所示电路，在研究通过导体的电流跟电阻的关系时，要保持导体两端电压不变。实验中，不断改变Rx的阻值，调节滑动变阻器使电压表示数保持不变，得到了I与 R的关系图像，如图12所示。由图像可以得出的结论是                  ；此次实验中，电压表的示数始终保持        V不变。
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18、如图13所示的电路，开关闭合后，当电压表的示数从7V变为4V时，电流表的示数减小0．3A，若R的阻值不变，则该电阻所消耗的电功率减小_______W，R的阻值大小为________Ω。

三、实验探究题（每空1分，第5问2分，共7分） 

19、图是小明设计的测量一小灯泡额定功率的电路图。已知定值电阻Ro=15
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，滑动变阻器R(20
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 1A)，电源电压为18V，小灯泡的额定电压为6V、额定功率约为3W。

(1)闭合开关S前，滑片P应滑到最_______。(选填“左端”或“右端”)

(2)请用笔画线代替导线将实物图补充完整。

(3)小明正确连接电路后，进行实验。小灯泡正常发光时，电流表的指针如图所示，通过小灯泡的电流为_______A，其额定功率为_______W。
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(4)电路中定值电阻Ro的作用是：_____________________。
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(5)小明完成上述实验后，小红发观电流表已坏，她利剩余器材和老师又给的两个开关S1、S2及导线，也完成了对小灯泡额定功率的测量。请你在右侧的虚线框内画出小红完成实验设计的电路图。
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四、计算题（20题6分，21题6分，共12分）

20、如图20所示电路，电源电压不变，R1=12Ω，小灯泡标有“6V 12W”（电阻不变）。求： (1)只闭合Sl时，电流表示数为0．8A，则电源电压为多大？

(2)当Sl、S2、S3都闭合时，将滑片P移动到b端，电流表的示数为1．2A，则滑动变阻器的最大阻值是多少？


21、小明学了家庭电路知识后，利用电能表和秒表测量家中电热水器的实际功率。他的做法是：打开标有“220V  1210W”的热水器，关掉家里的其他用电器，测得电能表（标有“1800r/kW·h”）的铝盘转过200转所用的时间是400s。（热水器电热丝的阻值不变）

求：（1）热水器消耗的电能（2）热水器的实际功率。（3）通过热水器的电流。

物理试题参考答案

1、 选择题
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二、填空题

12、同名磁极相互排斥、异名磁极相互吸引    S  

13、增大、减小

14、1:3   2:1

15、2:3   3:2   2:3    10

16、上开关、下灯泡  进户零线断路

17、电压一定时，电流与电阻成反比     2.5
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