2011——2012学年度第一学期期中考试
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九年级物理试题
1.本试卷共6页，包含选择题（第1题～第12题）、非选择题（第13题～第30题）两部分.本卷满分100分，考试时间100分钟.
2.答案写在答题纸上.
一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分.每小题给出的四个选项中只有一个符合题意.请将答案序号填在下面表格内）.
1.如图所示的剪刀中，要剪开较硬的物体，使用哪种最合适？                （  ▲ ）
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2.如图所示，把两个小球分别置于杠杆两侧使杠杆正好在水平位置平衡．如果两小球同时向中间的支点0匀速移动，在小球移动的过程中杠杆始终保持水平平衡，则    （ ▲  ）
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A．两球的质量一定相等

B．两球的滚动速度大小一定相等

C．两球的质量与滚动速度大小的乘积一定相等

D．无法断定
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3.如图所示，作用在杠杆一端且始终与杠杆垂直的力F，将杠杆缓慢地由位置A拉至位置B，力F在这个过程中                                                   （ ▲  ）
A．变大     B．变小   C．不变   D．先变大后变小

4. 关于简单机械下列说法中正确的是        （  ▲ ）   
A．定滑轮不仅能改变力的大小而且能改变力的方向
B．使用滑轮组不仅省力而且省功

C．做功越多的机械，其机械效率就越高         
D．功率越大的机械，做功就越快
5.如图所示为运动员投掷铅球的过程示意图,下列有关说法错误的是           （ ▲  ）

A. [image: image4.png]S




在a到b的过程中，运动员对铅球做了功 

B. 在b到c的过程中，运动员对铅球没有做功

C. 在c到d的过程中，没有力对铅球做功   

D. 在a到d的过程中，铅球的运动状态在变化
	实验次数
	物重G/N
	拉力F/N

	1
	1.0
	0.65

	2
	1.5
	0.90

	3
	2.0
	1.15


6.某同学在“研究动滑轮特点”的实验时，进行了正确操作，并记录数据如下表, 分析数据后发现，实验结果与课本中“使用动滑轮能省一半力”的结论不符。面对这一事实，下列做法中最不可取的是                （  ▲ ）

A. 与同学分析可能原因

B. 实验失败，停止实验

C. 改进实验条件，重新实验

D. 查阅资料，了解结论的适用条件
7.．超市的自动扶梯把小明从一楼匀速送到二楼的过程中，小明的            （  ▲ ）
A．动能减小，势能增大，机械能不变   B．动能增大，势能增大，机械能增大

C．动能不变，势能增大，机械能增大   D．动能不变，势能不变，机械能不变

8. 下列例子中属于热传递改变物体内能的是                            （  ▲ ）
A．磨刀时，刀发热




B．用电钻打孔时，钻头发烫

C．热水的温度逐渐降低



D．暖水瓶中的水蒸气把瓶塞推出

9．关于温度、热量、内能，以下说法正确的是                          （  ▲ ）
A. 一个物体吸收热量时，温度不一定升高   B.0℃的冰没有内能

C. 物体的温度越高，所含的热量越多       D.对物体做功，物体的温度一定升高
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[image: image6.bmp]10.在体操比赛的“鞍马”项目中运动员上“马”前要踩踏板，当脚接触跳板M直至弹簧K被压缩至最短的过程中，下列有关运动员动能变化情况正确的是           (  ▲ )

A、不减渐小至零   B、不断增大

C、先减小后增大   D、先增大后减小
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11.如图所示电路中，当开关S1、S2均闭合后，则（　▲ ）
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A、L1、L2都能发光          B、L1、L2都不能发光
C、Ll能发光，L2不能发光    D、Ll不能发光，L2能发光
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12. 小轿车上大都装有一个指示灯T，用它来提醒司机车门是否关好，四个车门中只要有一个车门没关好（相当于一个开关断开），该指示灯就会发光，如图为几个同学设计的几个模拟电路图，你认为最符合上述要求的是          （  ▲ ）
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二、填空题（本大题共11小题，每空1分，共27分）
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13. 各式各样的剪刀都是一对杠杆.图中，   ▲    剪刀是省力杠杆；理发时应选用   ▲    剪刀.(选填“甲”或“乙”)
14. 扬州市政府投巨资于民生工程，对背街小巷实施景观改造.施工中，一建筑工人用滑轮组提升重为220N的泥桶，动滑轮重为20N，不计摩擦及绳重（如图所示）.若工人在
5s内将泥桶匀速提高2m.求：
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 (1)工人使用滑轮组时做的有用功为   ▲     焦.
 (2）工人拉绳子的力为   ▲  牛；拉力的功率为  ▲     瓦.
 (3)滑轮组的机械效率为     ▲    
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15. 如图所示，重力不计的杠杆OAB，可绕O点在竖直平面内转动.重力为100N的物体挂在OA的中点处.已知OA=40cm，AB=30cm，OA垂直于AB，杠杆与转动轴间的摩擦忽略不计.要使杠杆平衡，且OA段处于水平位置，那么作用于B端的最小力的力臂等于    ▲  cm，最小力的大小等于   ▲   N.
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16.一桶煤气（煤气的热值为4.2×107J/Kg）燃烧5Kg放出   ▲   热量，剩余煤气的热值将  ▲     .（填“变大”、“不变”、“变小”）

17. 图示为内燃机工作时的某冲程示意图，该冲程是     ▲      ，    ▲     能转化   ▲       能.
18.水的比热容为      ▲         .在标准大气压下，2Kg85℃的水吸收1.68×105J的热量后，水温升高了   ▲    ℃
[image: image18.png]TSR
e oo
2wy




19. 中央气象台每天都会发布全国主要城市的天气预报，右表列出的是2009年6月4日沿海城市天津和内地城市西安地气温情况.请根据两座城市的气温变化情况判别城市名称，甲是  ▲    ，你做出判别的依据是         ▲                 .
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20.如图所示：密闭绝热容器内有一个绝热隔板(保证A、B间不发生热传递)，隔板与容器之间无摩擦，隔板将A、B两部分气体隔开，当抽去销钉，发现隔板向右移动，则A中气体温度　▲ ，B中气体温度　▲　　.
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21.人造地球卫星在大气层外环绕地球运行的过程中，它在近地点的动能＿＿▲＿＿（选填：大于、小于、等于）它在远地点的动能；它从近地点向远地点运行的过程中，机械能的变化情况是___▲__（选填：变大、变小、不变）.
22如右图所示电路中只闭合S1时，　   ▲  　工作，只闭合S3

时，　　▲　工作，同时闭合S1、S2时，　▲　　工作，当S2、S3都闭合时，发生　　　▲　　.
23、如图甲所示，在一根横跨河流两岸的硬塑料管内穿有三根完全相同的电线，为了辨别哪两个线头为同一根导线的两端，可以用图乙所示的测通器来测试，其操作过程如下：
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(1)连接A和B，将测通器的m连接在D上，当n连接F时小灯泡发光，连接E时小灯泡不发光，由此可以确定　▲　　　为同一导线的两端(填字母，下同) .
[image: image22.png]


[image: image23.png]


(2)为了弄清另两根导线的两端，可连接A和C，测通器的一端必须与　  ▲　　相连时，另一端只需接触一根导线就能将两根导线辨别开.
(3)某家庭装修时，穿过墙的一管内有三根相同颜色的线，由于水泥浇紧了，线拉不动，就不能确定哪两根头为同一根线了，请你用如图所示的测通器，用与上述（1）（2）不同的方法进行辨别。具体做法如下：让m与A相连，用n分别与D、E、F试触，观察  ▲     ，则可确定A与其中哪一线头为同一根。接着m与B相连，用n与D、E、F中余下的两端点试触，通过再次观察这一现象就可以进行辨别.
三、解答题（本大题共7小题，共48分。解答28、29、30题时应该有解题过程）

24. （每题2分，共6分） (1)如下左图所示，一轻质杠杆OA在力F1、F2的作用下处于静止状态．l2是力F2的力臂，请在图中画出F1的力臂l1和力F2的示意图．

   (2)用滑轮组将陷在泥中汽车拉出来，试在下右图中画出最省力的绕绳方法.

(3)在一个不可拆开的暗箱上装有两盏灯L1、L2和两个开关S1、S2.只闭合S1时两盏灯都不亮；只闭合S2时灯L1亮L2不亮；同时闭合S1、S2时灯L1、L2都亮。请画出暗箱内的电路图.
25.（7分）在“探究杠杆平衡条件”的实验中。

⑴实验前没有挂钩码时，若杠杆左端下倾，则应将平衡螺母向__▲___(选填“左”或“右”)调节.调节直到杠杆在水平位置平衡为止。这一调节过程的目的是为了使杠杆的自重对杠杆平衡不产生影响，这时杠杆重力的力臂为     ▲   .
⑵使杠杆在倾斜一定角度的位置平衡（如图甲所示）做实验，也能得出杠杆平衡条件.这种实验方案与杠杆在水平位置平衡做实验的方案相比较，你认为哪种实验方案好并说明理由：____________________▲__________________(2分）.

⑶同学们进行一次正确的实验操作后，又多次改变力和力臂的大小主要是为了（ ▲ ）
A．减小摩擦                    B．使每组数据更准确
C．多次测量取平均值减小误差    D．获取多组实验数据归纳出物理规律
⑷在图乙中，杠杆水平平衡后，小强测出F1=1.2N，F2=1.5N；OA=30cm，OB=20cm。他将所得数据直接代入杠杆平衡条件的公式中，发现F1×OA和F2×OB并不相等，从而认为杠杆的平衡条件不一定是F1L1= F2L2。小强的失误_________▲________.
⑸如图丙所示的杠杆是平衡的.若如图丁所示，在支点两侧的物体下方分别加挂一个等重的物体，杠杆                                                 (　▲ )
A.仍能平衡






B.不能平衡，A端上升

C.不能平衡，B端上升



D.无法判断

26．(7分)小明为了探究动能的大小与哪些因素有关，他设计了如图甲、乙所示的实验.
（1）让质量相同的两个小球沿同一光滑斜面分别从A处和B处开始向下运动，然后与放在水平面上的木块相碰，木块在水平面上移动一段距离后静止，如图甲所示.
（2）让不同质量的两个小球沿同一光滑斜面分别从B处开始向下运动，然后与放在水平面上的木块相碰，木块在水平面上移动一段距离后静止，如下图乙所示.

上述甲、乙两组实验中：

①小明是根据    ▲      判断比较小球动能的大小，这种方法在科学上叫做    ▲    .

②要探究动能与物体运动速度的关系应选用  ▲  图.
③乙图中让两个小球从同一高度滚下的目的是：  ▲  ，乙组实验可以得出的结论是：
       ▲    .
④若水平面绝对光滑，该实验还能得出结论吗？  ▲  ，理由是：    ▲    .
27. (3分)在连接电路时.

（1）开关必须____▲____(断开/闭合).

（2）导线的两端要接在接线柱上，并_____时针旋紧（顺/逆）

（3）某实验小组连好图示电路时，闭合开关，发现两灯都不亮，急忙向老师求援.老师走过来，将L1轻轻一按，L1亮起来了，L2还是不亮.老师微笑着问：“这说明了L1处发生了什么？”

同学们异口同声地回答道：“接触不良”.“那么L2为什么还不亮呢？”同学们又傻眼了……如果L2处有故障，是什么故障呢？（填写“断路”还是“短路”） ____________▲____________.

28.（9分）如右图所示，平直的薄板AB长1m，重力忽略不计，B端用细绳悬于天花板上，绳与水平方向夹角为30°，薄板始终保持水平.一辆重10N、功率为0.5W的电动小车，从A端以0.2m/s的速度向右匀速行驶4s，细绳恰好被拉断，求：

（1）小车行驶过程中牵引力做的功；
（2）小车运动时受到的阻力；

（3）请作出细绳拉力的力臂；

（4）小车向右行驶过程中细绳拉力将变

   ▲  (大/小)；
（5）细绳恰好被拉断时能承受的最大拉力.
29.（10分）如右图所示，物体重为300N，现在拉力为120N的作用下匀速上升了3m. (不计摩擦和绳重)

（1）求它的机械效率和动滑轮重力.
（2）请用同样的滑轮组换用另一种绕法，仍然来提升这个重物并使它匀速上升，求此时它的机械效率.
（3）换用另一种绕法后，如果在它的下面挂上重为500N的重物，此时所需要的拉力为多少N?

（4）通过学习可知: 滑轮组的机械效率随    　　　　 ▲    　　　  的增加而增大,

通过以上（1）（2）计算还可发现: 滑轮组的机械效率与   　　　　 ▲   　　　 无关.
30.已知某太阳能热水器的数据如下表：（6分）

	真空管直径×长度
	70mm×1800mm
	规格/支管
	15

	外形尺寸
	1840mm×1597mm×1765mm
	保温层/mm
	60

	水箱容量/L
	150
	采光面积/m2
	2.1


已知我市向着阳光的地方每平方的面积在1h内得到的太阳辐射能平均为3×106J.若每天接受太阳能的时间以8h计算，正常情况下一天内该热水器能把初温为20℃的一箱水加热到60℃，则：

（1）水箱内的水共吸收多少热量？

（2）该热水器的效率多大？

（3）说出使用太阳能热水器的优点和缺点（各写一条）

           不用注册，免费下载！     
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