九年级物理试卷（B）
姓名                        班级                         得分
一、选择题(每小题2分，共24分。每小题给出的四个选项中，只有一个是正确的)

1.如图所示的机械是人们在日常生活里常见的，其中能省力的是(     )

[image: image3.png]



[image: image4.png]


2.在如图所示的各个过程中，人对物体做功的是
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3.下列现象中，用热传递的方式改变物体内能的是(     )

4.在体能测试中，小勇同学选择跳绳.他在1min内跳了120次，每次跳离地面的高度为5cm.设他每跳一次所用的时间相等，则他跳绳时的功率最接近 （      ）     

A.5
C.当在导体B的两端加上1V的电压时，通过导体B的电流为0.1A   

D.将A、B两导体串联后接到电压为3V的电源上时，通过导体的电流为0．2A
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11.如图所示电路中，灯泡L1上标有“24V  1A”，L2上标有“24V 2A”，电源电压恒为24V，闭合开关后  (    )

A．电流表A1和A2的示数相同   B．电流表A1的示数是1A

C．电流表A2的示数是2A      D．电压表的示数是12V

12.小刚同学用如图电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系，在此实验过程中，当A、
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B两点间的电阻由10Ω更换为15Ω后，为了探究上述问题，他应该采取的唯一操作是(   )

A.将电池个数增加             B.保持变阻器滑片不动        

C.将变阻器滑片适当向左移动   D.将变阻器滑片适当向右移动

二、填空题(每空1分，共25分。请将答案直接填写在题中的横线上，不要求写出计算过程）

13.小明是学校的升旗手，他将一面国旗在国歌声中匀速升到旗杆顶端。请问

（1）旗杆顶端装有定滑轮，利用它来升国旗，目的是改变         _____________________；（2）国旗匀速上升过程中__________能会逐渐增大；
14.人体就像一部复杂的机器，包含许多物理知识．人体是_____________
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(导体/半导体/绝缘体)；如图所示，人的前臂是一个      (省力/费力/等臂) 杠杆，这个杠杆的好处是可以     _____________；
14题图                     15题图                        16题图
15. 电阻R1=R2=4Ω，电源电压保持不变，当S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.75A，此时电路是________联电路，电路的总电阻是___________Ω；当S1闭合、S2断开时，电路的总电阻是_______Ω，电流表的示数是______A。
16．如图所示，电源电压表保持不变，R1＝10Ω，R2＝20Ω 当开关S断开时，电流表示数为0.6A;当S闭合时，电压表示数为_________V，电流表示数为_______A．
17．如图，电源电压保持不变，电阻R1 = R2 = R3 = 10Ω。要使R2、R3并联，应闭合开关         ，此时电流表的示数为I1；要使R1、R2串联，开关S1、S2应           (填"断开"或"闭合")，此时电流表的示数为I2；则I1︰I2 =         。
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17题图                                19题                                   
18．随着人们生活水平的提高．轿车已逐步进入我国普通百姓家中.已知某国产骄车每行驶100km消耗8L汽油(1L＝10-3m3)，汽油的密度为0.71×103kg/m3、热值为4.6×l07J／kg．则

(1)10kg汽油完全燃烧时所产生的热量是_________J．

(2)当该汽车以50kW的功率在平直公路上以72km／h的速度匀速行驶时，它所受到的阻力等于________N．
19．卫星绕地球运转的椭圆轨道如上图所示，卫星在由B点向A点的运动过程中,它的动能 ____   ，势能    _____（选填增大/减少/不变）；冬天可以两手摩擦使手发热，这是通过             的方式增加手的内能；汽车散热器等制冷设备常用水作为冷却剂，这是利用了水的_________较大的性质，热机是把内能转化为       能的机器.在热机的工作过程中，完成这一能量转化的冲程是____________．如右图是热机的        冲程。

[image: image10.bmp]20．在图所示的电路中，电源电压保持不变，要使电流表的读数增大，变阻器R的滑片P应向     端移动，电压表的读数将     （填不变，变小或变大）。
三、识图与作图题(每小题2分，共6分)
21.电阻箱的电阻是____________

22.指甲钳可以看成是组合杠杆，如图所示，根据给出的CBA的支点C和阻力F2，请画出在A点所用的最小动力并标出其力臂.
23.仔细观察如图所示实物电路，在图中只加一根导线，使电路成为并联电路．
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四、实验与设计题(除27题画图2分，其余每空一分 ，共30分)
24.下列四幅图是我们在实验室或课堂上做过的一些实验.
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A                     B                   C

则: A图小纸片能跳起来的原因是                                     __________
B图探究的问题是                                                         
C图的探究得到的结论是                                     ________  ____
25. 在“研究杠杆平衡条件”实验中，如图：

[image: image13.bmp]①挂钩码前应先调节杠杆在____　　　　__位置平衡。　

②如图所示，当在A处挂三个钩码，要使杠杆水平平衡应在B处挂__　　　__个钩码。(每个钩码质量均为100克)
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③拿去B处钩码，改在C处用弹簧秤竖直向上拉，杠杆平衡时弹簧秤上的示数为__　　　　　　　　___。 
26. 在“测定滑轮组机械效率”的实验中，如图
（1）画出滑轮组最省力的绕法
（2）为了准确测出滑轮组的机械效率，应使弹簧秤沿竖
直方向作________运动。
（3）若增加钩码，滑轮组的机械效率将__________。
（4）将空格填满：
	钩码重
	弹簧秤

读数
	钩  码

移动距离
	弹簧秤

移动距离
	总 功
	有用功
	机 械

效 率

	4.9牛
	1.96牛
	0.1米
	0.3米
	
	
	


27.如图所示，AC、EG分别为长度和粗细都相同的锰铜丝和镍铬合金丝，B、F分别为这两段电阻丝的中点，张明同学用该装置做“探究决定电阻大小的因素”实验，记录数据见下表：
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	步骤
	M接
	N接
	电流/A

	1
	A
	C
	0.5

	2
	A
	B
	1.0

	3
	A和C
	B
	2.0

	4
	E
	G
	0.2

	5
	E
	F
	0.4

	6
	E和C
	F
	0.8


(1)比较步骤1和2(或4与5)，得出结论：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

(2)比较步骤2和3(或5与6)，得出结论：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

(3)张明同学在完成上述实验后，将M同时接到A和E，N同时接到C和G，读出安培表示    数为0.7A，再与步骤1与4结果相比较，又悟出一个电流规律：　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       。

28. 下面的表格是"研究电流跟电压、电阻关系"的实验数据记录。
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（1） 分析表1数据，可得出结论：在电阻一定的情况下，导体中的电流________________ 。
（2）分析表2数据，可得出结论：在电压不变的情况下，导体中的电流跟________________ 。
29．现用“伏安法”测量某一只未知电阻R的阻值。（所用器材如下图所示）
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（1）请在下面的虚线框内画出电路图，并在图上标出各电表的正、负接线柱，并按电路图将右侧的实物连成电路。
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（2）在连接电路的过程中，开关必须处于＿＿＿＿状态。连接好电路后，在闭合开关进行实验之前应将滑动变阻器的滑片P移到＿＿＿＿＿位置，即图中的＿＿＿＿端。
（3）若要使电阻R两端的电压增大，应将滑动变阻器的滑片P向＿＿＿＿端移动。
（4）在某一次实验中，电压表和电流表所选的量程和指针的位置如下图所示，则该电阻两端的电压是＿＿＿V，通过的电流是＿＿＿＿A，这个电阻的阻值是＿＿＿Ω。
（5）实验过程中，某同学闭合开关S后，发现无论怎样移动滑片P，电流表都没有示数，而电压表的示数始终接近4.5V，则出现此故障的原因是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
五、计算题 (32题4分，33题6分， 34题5分)
32. 小华家的太阳能热水器的水箱内储有50kg水，水的初温为18℃，若淋浴时所需热水的温度为38℃，试计算：
 （1)把50 kg水从18℃高到38℃吸收的热量是多少J?[c水=4．2×103J／(kg
[image: image2.wmf]g
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  (2)假设煤炭燃烧时产生的热量只有40％被水吸收，若用煤炭加热时需要完全燃烧多少kg的煤炭?(q煤炭=3．0×107J／kg)
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33．如图，重为3000N的重物在大小为1000N的拉力F的作用下10秒内上升了2米。若不计摩擦  ⑴求有用功、总功、额外功以及机械效率⑵拉力的功率⑶在重物A下加2000N的重物B后，仍用该机械将它匀速提起，则机械效率为多大？

34．如图21所示电路中，电源电压是12V且保持不变，R1＝R3＝4Ω，R2＝6Ω，试求：

（1）当开关S1、S2断开时，电流表和电压表的示数各是多少？
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（2）当开关S1、S2均闭合时，电流表和电压表的示数各是多少？ 
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